

Príloha č. 1.2 Opis predmetu zákazky 

Opis predmetu zákazky časť 2
Názov: Detektor kovov tyčový
1. Predmetom zákazky je dodanie tyčového detektora kovov pre Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.
2. Hlavný kód CPV:
35124000-9 

Detektory kovov
3. S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,

· vyloženie tovaru v mieste dodania,
· lokálny servis s rýchlou dostupnosťou náhradných dielov a nástupom do 24 hodín,
· pozáručný servis min. 3 roky od ukončenia 2 ročného záručného servisu v rozsahu potrebnom podľa inštrukcií/odporúčania výrobcu,
· zaškoľovanie obsluhy min. 5 rokov od dňa nadobudnutia tovaru. (Voliteľná položka v rámci konkrétnej objednávky).
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný 
v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
6. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
7. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní tovaru odovzdanie dokumentácie – návod na obsluhu, opravy, údržbu, technický popis, katalóg náhradných dielcov, záručné podmienky v slovenskom alebo českom jazyku.

10. Lehota dodania je:
· 5 týždňov odo dňa doručenia objednávky počas účinnosti rámcovej dohody.

11. Miestom dodania je:
· Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, Romanova 37, 851 02 Bratislava.
12. Technická  špecifikácia predmetu zákazky:
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.
	Položka č. 1 –  Detektor kovov tyčový
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Množstvo:
	2 ks
	

	Charakteristika:
	značka tovaru, typové označenie
	

	
	prenosný tyčový detektor magnetických anomálií
	

	
	napájaný vstavanou batériou, prípadne sieťovou nabíjačkou
	

	
	určený k častému prenášaniu, rýchlej montáži, nastaveniu a nízkej hmotnosti
	

	
	pozostáva z hliníkovej vodotesnej tyče postavenej na skladacej stabilnej základni obsahujúcej tri smerové senzory a ovládacie prvky s displejom na nastavenie
	

	
	možnosť jednoduchej rýchlej montáže a demontáže bez technického náradia
	

	
	prenosný vak a podstavec
	

	
	samostatné nastavenie citlivosti, 
	

	
	zvuková a svetelná signalizácia
	

	
	použitie vo vnútornom prostredí s možnosťou uchytenia na stenu
	

	Hmotnosť:
	max. 6,0 kg
	

	Výška:
	Max. 1650 mm
	

	Napájanie:
	230 V
	

	Sieťová frekvencia
	50/60 Hz
	

	Doba prevádzky:
	min. 10 hodín pri plnom nabití
	

	Pracovná teplota:
	od -10°C do +70°C
	

	Relatívna vlhkosť:
	od 0 % do 95 %
	

	Ochrana: 
	min. IP 63
	

	Vlastnosti:
	Schopnosť detegovať všetky elektronické zariadenia aj vo vypnutom stave a celý rozsah hrozieb kovových a chladných zbraní aj v telesných dutinách
	

	
	Zariadenie používajúce číslicové spracovanie signálu, ktoré je veľmi odolné voči prírodným fluktuáciám magnetického poľa
	

	
	100% odolnosť pre striedavé magnetické pole v frekvencii 30 Hz až 1 MHz.
	

	
	Vstavaný akumulátor s výdržou minimálne 8 hodín s možnosťou okamžitého pripojenia sieťového kábla v prípade výpadku akumulátora
	

	
	V rámci ceny požadujeme pozáručný servis min. 3 roky od ukončenia 2 ročného záručného servisu
	

	
	V rámci ceny požadujeme zaškoľovanie obsluhy min. 5 rokov odo dňa nadobudnutia tovaru
	


Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky:
1. Potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií, návod na obsluhu, údržbu, záručné podmienky.
2. Čestné prehlásenie, že predmet zákazky spĺňa podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Oprávnenie k dodávkam ponúkaného modelu na územie SR spoločne s užívateľským manuálom – návodom na používanie v slovenskom alebo českom jazyku.

Dokument v bode 3 musí byť predložený v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
Dokumenty v bode 1,2,4 musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho obyčajným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je obyčajný preklad do slovenského jazyka.
