	
	
	





Zmluva o nájme nebytových priestorov č. C-NBS1-000-122-322
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“ alebo „nájomná zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Názov:		Národná banka Slovenska
Sídlo:		Imricha Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava
Zastúpený:		<vyplní VO>
IČO:		30 844 789
DIČ:		2020815654
IČ DPH:		SK2020815654
Bankové spojenie:		Národná banka Slovenska
Číslo účtu v tvare IBAN:	 SK07 0720 0000 0000 0000 1919 – platí pre domáceho poskytovateľa
 SK60 0720 0000 0000 0000 2129 – platí pre zahraničného poskytovateľa

Národná banka Slovenska je zriadená zákonom č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

(ďalej len „NBS“ alebo „prenajímateľ” v príslušnom gramatickom tvare)

a

Nájomca:
Obchodné meno:	<vyplní uchádzač>
Sídlo:	<vyplní uchádzač>
Zastúpený:	<vyplní uchádzač>	
IČO:	<vyplní uchádzač>	
IČ DPH:	<vyplní uchádzač>	
DIČ:	<vyplní uchádzač>	
Bankové spojenie:	<vyplní uchádzač>	
Číslo účtu:	<vyplní uchádzač>	
Zapísaný:	<vyplní uchádzač>	

(ďalej len „nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare)
(prenajímateľ a nájomca spoločne tiež označení ako „zmluvné strany“)
Čl. II
[bookmark: Predmet_nájmu]Predmet nájmu

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - nebytovej budovy, nachádzajúcej sa na pozemkoch CKN parc. č. 8056/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4745 m2, parc. č. 8056/24, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1428 m2 a parc. č. 8056/22, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2, súpisné číslo 6851, na Ulici Imricha Karvaša 1, Bratislava, vedenej na LV č. 4124, v k. ú. Staré Mesto, obec BA-m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava (ďalej len „budova“).

2. Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy, a to nebytový priestor špecifikovaný v Prílohe č. 1 - Špecifikácia nebytových priestorov (ďalej len “Príloha č. 1”) o celkovej výmere  519,65 m2 (ďalej len „nebytové priestory“). 

3. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch, a touto zmluvou zároveň prenecháva nájomcovi do užívania hnuteľné veci (inventár bufetu, gastrotechnologické zariadenia, inventár a príslušenstvo kuchyne), špecifikované v Prílohe č. 2 - Špecifikácia hnuteľných vecí tejto zmluvy (ďalej len “Príloha č. 2”) (ďalej len „hnuteľné veci“). 

4. Predmet nájmu tvoria nebytové priestory podľa bodu 2. tohto článku zmluvy a hnuteľné veci podľa bodu 3. tohto článku zmluvy (ďalej spolu len „predmet nájmu“).

5. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že nájomca má právo nevýlučne užívať spolu s predmetom nájmu aj prislúchajúce spoločné priestory – chodby, schodištia, výťah a hospodársky dvor budovy v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutne potrebné k užívaniu predmetu nájmu. Pri užívaní spoločných priestorov sa nájomca zaväzuje neobmedzovať zamestnancov prenajímateľa a iné osoby, ktorým prenajímateľ umožní vstup do budovy, nad mieru primeranú pomerom v rámci bežného spôsobu užívania budovy.

6. Prenajímateľ nebude nájomcovi poskytovať služby:
· akéhokoľvek svojho neverejného informačného systému, s výnimkou sprístupnenia elektronického stravovacieho a objednávkového systému tzv. IS StraSy prenajímateľa v rozsahu podľa Zmluvy na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete,
· spojené s upratovaním predmetu nájmu,
· spojené s odborným servisom a opravami prenajatých hnuteľných vecí, 
s výnimkou opráv podľa bodu 7. tohto článku zmluvy,
· spojené s odvozom a nakladaním s komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, ktorý vznikne na mieste predmetu nájmu,
· spojené s čistením lapača tukov,
· poistenie predmetov vnesených nájomcom, 
· pripojenie do počítačovej siete ani služby pripojenia do internetu.

7. [bookmark: _Hlk218778601]Prenajímateľ na svoje náklady zabezpečí opravy porúch hnuteľných vecí, ktorých vznik nevie nájomca ovplyvniť a jednotlivo prevyšujú sumu 1.000,- EUR bez DPH alebo v zásadnom rozsahu ovplyvnia funkčnosť danej hnuteľnej veci tak, že je nespôsobilé resp. sťažené jej užívanie nájomcom, a to najmä:
· poruchy, ktoré vznikli na súčastiach hnuteľnej veci po ich životnosti 
(napr. riadiaca elektronika, kompresory, čerpadlá a pod.),
· poruchy, ktoré vznikli pri riadnom zabezpečovaní starostlivosti o hnuteľné veci podľa platných prevádzkových predpisov a platnej legislatívy na jeho údržbu, pričom táto ostáva v kompetencii nájomcu zariadení.
Prenajímateľ má právo odmietnuť zabezpečenie opráv porúch na hnuteľných veciach, a to najmä z dôvodu nerentabilnosti, nehospodárnosti alebo neefektívnosti, pričom má právo uvedenú hnuteľnú vec vyradiť z užívania, a to bez poskytnutia akejkoľvek náhrady nájomcovi.
8. Nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu nájmu a v tomto stave ho bez výhrad preberá. Prenajímateľ vyhlasuje, že nebytové priestory sú stavebne určené na účely, na ktoré sa prenajímajú.

Čl. III
Účel nájmu

1. Nájomca je zmluvným partnerom prenajímateľa v súvislosti so zabezpečovaním stravovania podľa Zmluvy na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Národnej banky Slovenska č. C-NBS1-000-122-321 (ďalej len "Zmluva na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete").
 
2. Nájomca sa zaväzuje prenajaté nebytové priestory podľa Prílohy č. 1 a hnuteľné veci podľa Prílohy č. 2 užívať len na účely a v súvislosti so zabezpečovaním stravovania a doplnkového predaja v bufete v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania a doplnkového predaja v bufete. 


Čl. IV
Doba nájmu

1. [bookmark: _Hlk219202860]Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Doba nájmu je naviazaná na dobu trvania Zmluvy na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete a nájomná zmluva trvá po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete, najdlhšie však 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, ak nedôjde k predĺženiu Zmluvy na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete podľa bodu 2. tohto článku zmluvy. Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zánikom platnosti a účinnosti Zmluvy na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete automaticky zaniká aj táto nájomná zmluva, a to z dôvodu uplynutia doby, na ktorú bola uzatvorená.

2. V prípade, ak dôjde k predĺženiu trvania Zmluvy na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete (uplatnením opcie v súlade s podmienkami Zmluvy na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete), automaticky bez nutnosti uzatvoriť dodatok sa predlžuje aj doba trvania tejto nájomnej zmluvy a to vždy o obdobie, o ktoré sa predĺži trvanie Zmluvy na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja. Celková doba nájmu vrátane predĺžení podľa prechádzajúcej vety nepresiahne 6 (šesť) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy. 

Čl. V
Ukončenie nájmu

1. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať túto zmluvu z dôvodov podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 116/1990 Z. z.“). V súlade s § 12 zákona č. 116/1990 Z. z. výpovedná lehota je 3 (tri) mesiace a začne plynúť 
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán a odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.
3. Nájomca je povinný po skončení nájmu vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ukončenia nájmu podľa tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak nájomca nesplní svoje povinnosti vyplývajúce pre nájomcu z tohto bodu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške nájomného podľa bodu 1. a 2 čl. VI zmluvy za jeden kalendárny štvrťrok a prenajímateľ má právo vypratať predmet nájmu a uviesť ho do takého stavu, v akom bol ku dňu jeho odovzdania nájomcovi, a to všetko na náklady nájomcu. Tým nie je dotknutý prípadný nárok prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.
4. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie.

Čl. VI
Výška úhrad za nájom a služby spojené s užívaním
predmetu nájmu

1. Za užívanie nebytových priestorov uvedených v článku II. bode 2. tejto zmluvy, ktorých plošná výmera je spolu celkom  519,65 m2, bolo dohodnuté nájomné vo výške 50,-  eur (päťdesiat eur) bez DPH/ m²/ rok, čo predstavuje sumu vo výške 25.982,50 eur (dvadsaťpäťtisícdeväťstoosemdesiatdva eur a päťdesiat eurocentov) bez DPH za kalendárny rok. K dohodnutej cene nájomného za užívanie nebytových priestorov prenajímateľ neuplatní DPH v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu v čase fakturácie. 

2. [bookmark: _Hlk219193042]Za užívanie hnuteľných vecí uvedených v článku II bode 3. tejto zmluvy bolo dohodnuté nájomné vo výške 200,- eur (dvesto eur) bez DPH za mesiac, čo predstavuje sumu vo výške 2.400,- eur (dvetisícštyristo eur) bez DPH  za kalendárny rok. K dohodnutej cene nájomného za užívanie hnuteľných vecí prenajímateľ uplatní DPH v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu v čase fakturácie. 

3. [bookmark: _Hlk197340395]Platby za nájomné za užívanie nebytových priestorov a hnuteľných vecí bude nájomca uhrádzať formou jednej súhrnnej platby za obdobie kalendárneho štvrťroka. Prenajímateľ vyhotoví nájomcovi faktúru najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.

4. Prenajímateľ poskytne nájomcovi služby spojené s užívaním predmetu nájmu, za ktoré sa pre účely tejto zmluvy považujú dodávka elektrickej energie, dodávka teplej a studenej vody vrátane stočného, dodávka tepelnej energie a používanie telefónnych liniek podľa bodu 7. tohto článku zmluvy.

5. Platby za dodávané služby spojené s užívaním predmetu nájmu bude nájomca uhrádzať formou štvrťročných zálohových platieb. Prenajímateľ vyhotoví nájomcovi faktúru najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka, pričom prenajímateľ uplatní DPH v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase fakturácie. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi. 
Pre stanovenie ceny za energie budú záväzné ceny určené dodávateľmi energií v danom období. 
Uvedené zálohové platby za služby zahŕňajú položky: 
- náklady na spotrebu elektrickej energie, 
- náklady na dodávku teplej a studenej vody vrátane stočného, 
- náklady na dodávku tepelnej energie (klimatizácia, vzduchotechnika a chladenie). 

6. Ročné zúčtovanie služieb uvedených v bode 5. tohto článku zmluvy sa bude vykonávať ku koncu kalendárneho roka podľa skutočných spotrieb jednotlivých druhov energii: 
	- náklady na spotrebu elektrickej energie - skutočné spotreby budú odčítané na určených meradlách v cene za kWh podľa fakturácie od dodávateľa elektrickej energie, 
	- náklady za dodávku teplej a studenej vody vrátane stočného budú vypočítané podľa smerných čísel spotreby vody v súlade s vyhláškou č. 209/2013 Z. z., v cene za m3 podľa fakturácie od dodávateľa, 
	- náklady na dodávku tepelnej energie (klimatizácia, vzduchotechnika a chladenie) budú vypočítané z nákladov na celý objekt s percentuálnym podielom prenajatých plôch v cene za kWh podľa nákladov predchádzajúceho kalendárneho roka, 
Prenajímateľ k 31. decembru na základe skutočných spotrieb za príslušný kalendárny rok spresní množstvá energií dodaných nájomcovi. Dodané skutočné množstvá energií v technických jednotkách zohľadní vo faktúre za 4. štvrťrok príslušného kalendárneho roka.

7. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi počas trvania nájomného vzťahu podľa tejto zmluvy telefónne linky, ktoré v deň podpisu zmluvy mali tieto účastnícke telefónne čísla: +421 02 5787 1682 (kuchyňa), +421 02 5787 1681 (bufet). Platby za užívanie poskytnutých telefónnych liniek budú fakturované po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca podľa skutočných nákladov, pričom prenajímateľ uplatní DPH v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu v čase fakturácie. Prenajímateľ vyhotoví nájomcovi faktúru najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vyhotovenia. 

8. Nájomca sa zaväzuje poukazovať úhrady podľa tejto zmluvy na účet prenajímateľa uvedený v čl. I tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.

9. V prípade, ak je nájomca v omeškaní so splnením peňažného dlhu, má prenajímateľ právo na úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v spojení s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10. Porušenie platobných povinností nájomcu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá prenajímateľovi právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ bol nájomca na porušenie zmluvnej povinnosti písomne upozornený a v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej prenajímateľom nevykonal nápravu.

11. V prípade zmeny cien dodávaných energií a služieb (elektrická energia, plyn, vodné a stočné, vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody) si prenajímateľ vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku zálohových platieb nadväzne na čas vykonania zmeny a výšku cenovej úpravy, a to bez nutnosti uzavretia dodatku k tejto zmluve. Túto skutočnosť nájomcovi písomne oznámi.

12. Pre potreby tejto zmluvy sa platba považuje za uhradenú dňom, kedy bola príslušná platená suma pripísaná na bankový účet oprávneného príjemcu uvedený v čl. I tejto zmluvy.

13. Prenajímateľ nezaručuje, že dodávky energií a služieb prostredníctvom tretích osôb nebudú prerušené, za čo ho nájomca vo vzťahu k plneniu podľa tejto zmluvy nebude brať na zodpovednosť, ani sa domáhať zľavy na nájomnom a/alebo náhrady škody.

14. Uplatnením nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody, pričom zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré prenajímateľovi vzniknú porušením zmluvných povinností nájomcu. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

Čl. VII
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi predmet nájmu na dohodnutý účel v stave spôsobilom na jeho obvyklé užívanie a zodpovedajúcom svojmu veku. Bližšiu špecifikáciu stavu nebytových priestorov a hnuteľných vecí bude obsahovať protokol podľa bodu 2. tohto článku zmluvy podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.

2. O odovzdaní a prebratí predmetu nájmu pri začatí užívania a pri skončení užívania zmluvné strany vyhotovia Preberací a odovzdávací protokol (ďalej len „Preberací protokol“). Súčasťou Preberacieho protokolu bude zoznam hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom nájmu v súlade s čl. II. bod 3. zmluvy. Vzor Preberacieho protokolu je uvedený v Prílohe č. 4 – Preberací protokol – vzor (ďalej len „Príloha č. 4“) tejto zmluvy.

3. Nájomca je povinný na svoje náklady udržiavať predmet nájmu odovzdaný prenajímateľom v stave, v akom mu bol odovzdaný a uhradiť prípadné škody, ktorými spôsobil znehodnotenie alebo poškodenie predmetu nájmu.

4. Upratovanie v rozsahu denného upratovania v pracovných dňoch si nájomca zabezpečuje a uhrádza sám, tiež na svoje náklady zabezpečuje čistenie, dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu nebytových priestorov, ako aj jemu odovzdaných hnuteľných vecí. Čistenie odsávačov pár (digestorov), vzduchotechnického stropu, nasávacích filtrov zachytávajúcich mastné výpary, vykonáva nájomca v intervale doporučenom výrobcom zariadení; ak nemá určené lehoty výrobcom, riadi sa schváleným prevádzkovým poriadkom. 

5. Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečiť dostatočný počet kontajnerov na odpad s označením druhu odpadu a jeho likvidáciu, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odvoz komunálneho odpadu, vrátane olejov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, a jeho likvidáciu, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, si nájomca zabezpečuje a hradí sám. 

6. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať mesačné čistenie a vývoz obsahu lapača tukov vždy k 10. dňu v mesiaci a vzniknutý odpad ekologicky likvidovať. Doklad o vyprázdnení lapača tukov nájomca predloží raz mesačne prenajímateľovi. 

7. Nájomca sa zaväzuje, že ak prenajímateľovi vznikne povinnosť zaplatiť finančné úhrady z titulu prekročenia maximálnych koncentračných limitov uvedených v zmluve o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov odvádzaných verejnou kanalizáciou, je povinný požadované sumy uhradiť na účet prenajímateľa do 15 dní od doručenia faktúry nájomcovi. 

8. Nájomca má právo v súlade s účelom tejto zmluvy užívať priestory uvedené v zmluve bez osobitných obmedzení, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. V rámci tohto má právo užívať aj spoločné priestory, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie účelu nájmu podľa čl. III bodu 2 tejto zmluvy. Do ostatných priestorov je poskytovateľovi povolený vstup iba na základe súhlasu zodpovedného zamestnanca prenajímateľa, ktorý zároveň určí, či je vstup možný len v sprievode zamestnanca prenajímateľa. Nájomca je oprávnený, v nevyhnutne potrebnom rozsahu, využívať k riadnemu užívaniu predmetu nájmu v súlade s jeho účelom aj dopravné komunikácie v areáli prenajímateľa. Nájomca zabezpečí oboznámenie svojich pracovníkov, pre zamedzenie pochybností za pracovníka nájomcu sa pre účely tejto zmluvy považujú jeho zamestnanci ako aj a osoby vykonávajúce činnosti pri plnení tejto zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní stravovania a doplnkového predaja v bufete pre nájomcu s prevádzkovými opatreniami objektu NBS na Ul. Imricha Karvaša 1 a zaviaže ich povinnosťou ich dodržiavania; zoznam svojich pracovníkov, oprávnených užívať predmet nájmu, predloží nájomca prenajímateľovi najneskôr v deň odovzdania a prebratia predmetu nájmu na základe Preberacieho protokolu; každú zmenu v predmetnom zozname oznámi prenajímateľovi bezodkladne.

9. Odborné prehliadky, odborné skúšky a odstraňovanie zistených závad na technických zariadeniach, rozvodoch a hnuteľných veciach, ktoré sú súčasťou prenajatých nebytových priestorov a nie sú súčasťou Prílohy č. 2, si zabezpečuje prenajímateľ v plnom rozsahu sám. Prevádzkovanie elektrickej požiarnej signalizácie zabezpečuje prenajímateľ.

10. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy a iné technické úpravy a zmeny na predmete nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

11. Nájomca nesmie prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu, nesmie na predmet nájmu zriadiť záložné právo, či inak ho zaťažiť v prospech tretích osôb..

12. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu okamžite po zistení oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť podľa tejto zmluvy a súčasne umožniť prenajímateľovi vstup do predmetu nájmu na vykonanie týchto opráv. V  prípade nedodržania oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škody, ktoré vznikli na predmete nájmu alebo budove v dôsledku nevykonania opráv podľa predchádzajúcej vety.
Kontaktné miesto pre oznámenie potreby opráv, porúch a havárií:
· technologický velín: č. t.: 1300, 1301.

13. Nájomca preberá zodpovednosť za všetky škody, ktoré jeho pracovníci, alebo osoby s ním inak súvisiace (napr. jeho dodávatelia), svojou činnosťou alebo nečinnosťou zavinili v čase trvania nájmu (napr. poškodením výťahu, stavebných konštrukcií, obkladov, podláh, rozoberaním vzduchotechnických zariadení, rôznych krytov a pod.). Prípadné vzniknuté škody odstráni nájomca na vlastné náklady.

14. Nájomca je oprávnený v nebytových priestoroch inštalovať vlastné zariadenia len po písomnom súhlase prenajímateľa, pričom prenajímateľ nesmie udelenie takéhoto súhlasu bezdôvodne odoprieť. Prenajímateľ je v prípade inštalácie vlastného zariadenia nájomcom povinný najneskôr do desiatich pracovných dní od výzvy nájomcu prevziať prípadné prebytočné pôvodné zariadenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zoznam vlastných zariadení, s ktorých umiestnením prenajímateľ v čase podpisu zmluvy súhlasí, je uvedený v Prílohe č. 5 – Zoznam vlastného zariadenia nájomcu (ďalej len ako „Príloha č. 5“) tejto zmluvy, pričom na zmenu obsahu tejto prílohy nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

15. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť vlastných hnuteľných vecí, ktoré po odsúhlasení prenajímateľa inštaluje nájomca do nebytových priestorov. Nájomca na svoje náklady zabezpečuje legislatívou stanovené odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení. Zároveň je nájomca povinný na vyžiadanie prenajímateľovi preukázať doklady, preukazujúce, že v nebytových priestoroch inštalované  zariadenia  sú prevádzkované  v súlade s platnými prevádzkovými predpismi  a platnou legislatívou (denníky kontrol, revízne správy, protokoly 
o skúškach vyhradených technických zariadení a pod.).
16. Nájomca je povinný (po predchádzajúcom požiadaní prenajímateľom) umožniť vstup do nebytových priestorov pracovníkom prenajímateľa a dodávateľským organizáciám zabezpečujúcim prevádzku, servis, kontrolu a údržbu technických zariadení a zabezpečovacích systémov (ďalej spolu len „oprávnené osoby“)  
za účelom zabezpečenia servisu, údržby a kontroly technického stavu a zistenia spôsobu užívania predmetu nájmu. Nájomca je povinný sprístupniť prenajímateľovi priestory nájomcu pre odpočty meradiel energií. Ak nájomca neumožní oprávneným osobám prenajímateľa vstup do nebytových priestorov ani na základe opakovanej výzvy prenajímateľa, má pre prenajímateľ právo vstúpiť do nebytových priestorov aj bez súhlasu nájomcu, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie účelu vymedzeného v tomto bode zmluvy. O vstupe do nebytových priestoroch v takom prípade vyhotoví prenajímateľ záznam, v ktorom uvedie dátum a čas vstupu do nebytových priestorov, účel, pre ktorý k nemu došlo a označenie osôb, ktoré do nebytových priestorov vstúpili. Záznam zašle bezodkladne na vedomie nájomcovi.

17. Oprávnené osoby prenajímateľa môžu vstúpiť do nebytových priestorov bezodkladne aj bez predchádzajúceho ohlásenia pri odstraňovaní porúch, havárií, aktivácii systémov elektrickej požiarnej signalizácie, respektíve likvidácie existujúceho požiaru, kontroly priestorov alebo v prípade, keď je zo strany prenajímateľa podozrenie z nedodržiavania zákonov, najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, zo strany nájomcu, a to v prítomnosti pracovníka nájomcu počas prevádzkovej doby bufetu. V nevyhnutnom prípade je možné úkony 
podľa predchádzajúcej vety uskutočniť bezodkladne aj bez prítomnosti pracovníka nájomcu alebo mimo prevádzkovej doby bufetu.

18. V prípade, ak nájomca poruší svoju povinnosť podľa bodu 5. tohto článku zmluvy a/alebo nezabezpečí zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s odpadmi, prenajímateľ je oprávnený uplatniť si voči nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zároveň má prenajímateľ v takom prípade právo vykonať zber, odvoz a zneškodnenie odpadov za nájomcu a uplatniť si voči nemu nárok na náhradu nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi uplatnené náklady do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia výzvy prenajímateľa na ich zaplatenie. 

19. V prípade, ak nájomca poruší svoju povinnosť podľa bodu 6. tohto článku zmluvy, prenajímateľ je oprávnený uplatniť si voči nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


Čl. VIII
Zabezpečenie starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
v priestoroch prenajatých nájomcovi

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať v záujme zabezpečenia starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Za organizáciu a plnenie predpisov v oblasti BOZP v užívaných priestoroch zodpovedajú vedúci pracovníci prenajímateľa a nájomcu nasledovne:
a) výkon činnosti v oblasti BOZP si zabezpečuje každá zmluvná strana samostatne osobou s odbornou spôsobilosťou technika BOZP 
a nájomca prenajímateľovi predloží k nahliadnutiu uzavretú zmluvu s predmetným technikom,

b) výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby si zabezpečuje každá zmluvná strana samostatne a nájomca prenajímateľovi predloží k nahliadnutiu uzavretú zmluvu o výkone pracovnej zdravotnej služby,

c) bezpečnosť technických zariadení (tlakových, zdvíhacích, elektrických 
a plynových), ktoré sú vo vlastníctve prenajímateľa a nie sú predmetom nájmu podľa Prílohy č. 2 v prenajatých priestoroch zabezpečuje prenajímateľ, 
a bezpečnosť technických zariadení a hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom nájmu si v plnom rozsahu na svoje náklady zabezpečuje nájomca,

d) pracovníci nájomcu sú povinní riadiť sa aj požiadavkami zamestnancov poverených výkonom BOZP prenajímateľa, ktoré vyplývajú z charakteru objektu a požiadaviek všeobecne záväzných právnych a ostatných predpisov 
o BOZP,

e) nájomca je povinný bezodkladne (ihneď po zistení) preukázateľne informovať prenajímateľa o všetkých zmenách, zistených nedostatkoch na zariadeniach, ktoré sú vo vlastníctve NBS, ako aj vo vlastníctve nájomcu, o skutočnostiach zistených orgánmi štátneho odborného dozoru (Inšpektorátom práce, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva) v nájomcom užívaných priestoroch,

f) nájomca je povinný zabezpečiť pred začiatkom poskytovania služieb účasť všetkých svojich pracovníkov na vstupnom školení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vykoná technik BOZP prenajímateľa. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť nájomcu vykonávať voči svojim pracovníkom pravidelné, zrozumiteľné a preukázateľné oboznamovanie 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci v znení neskorších predpisov,

g) nájomca je súčasne povinný písomne nahlásiť všetkých nových pracovníkov na vstupné školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci technikom BOZP prenajímateľa,

h) prenajímateľ poskytne nájomcovi potrebné informácie na vypracovanie vlastnej dokumentácie BOZP.


Čl. IX
Zabezpečenie a organizácia ochrany pred požiarmi
v priestoroch prenajatých nájomcovi

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať v záujme zabezpečenia ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) v zmysle platných právnych predpisov 
a dohodli sa na tomto postupe.

2. Za organizáciu a zabezpečenie OPP v užívaných priestoroch zodpovedajú vedúci zamestnanci prenajímateľa a vedúci pracovníci nájomcu nasledovne:
a) výkon tejto činnosti zabezpečuje nájomca samostatne osobou s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o OPP“) okrem § 4 písm. d), k), l), m), n), § 5 písm. a), b), d), e), f) h) a g) zákona o OPP,

b) výkon činnosti technika požiarnej ochrany si zabezpečuje každá zmluvná strana samostatne a nájomca prenajímateľovi predloží k nahliadnutiu uzavretú zmluvu,

c) dodržiavanie predpisov OPP týkajúcich sa technických zariadení budovy, požiarnych zariadení (kontroly, opravy, servis, odborné prehliadky a skúšky), ktoré sú majetkom prenajímateľa, zabezpečuje prenajímateľ,

d) dodržiavanie predpisov OPP týkajúcich sa technických zariadení (kontroly, opravy, servis, odborné prehliadky a skúšky), ktoré sú predmetom tejto zmluvy (Prílohy č. 2) a ktoré sú majetkom nájomcu si zabezpečuje nájomca samostatne,

e) pracovníci nájomcu sú povinní riadiť sa aj požiadavkami zamestnancov poverených výkonom OPP prenajímateľa, ktoré vyplývajú z charakteru objektu a požiadaviek predpisov OPP,

f) nájomca je povinný umožniť vstup do prenajatých priestorov zamestnancami poverenými výkonom OPP prenajímateľa z dôvodu vykonania kontrol,

g) nájomca je povinný umožniť vstup do prenajatých priestorov orgánom štátneho požiarneho dozoru na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku OPP,

h) podľa § 15 vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa nájomca a prenajímateľ dohodli zriadiť spoločnú ohlasovňu požiarov; za zabezpečenie nepretržitej služby, za vybavenie ohlasovne požiarov a za uloženie stanovenej dokumentácie zodpovedá prenajímateľ; písomná dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov je uvedená v Prílohe č. 3  - Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov tejto zmluvy,

i) nájomca je povinný poskytnúť pre ohlasovňu požiarov telefónne čísla štatutárneho zástupcu a ďalších určených zodpovedných vedúcich pracovníkov nájomcu a tieto aktualizovať,

j) OPP v mimopracovnom čase vo všetkých prenajatých priestoroch zabezpečuje prenajímateľ,

k) cvičný  požiarny  poplach  spojený  s evakuáciou  osôb  vykonáva,  vyhlasuje a vyhodnocuje najmenej raz za 12 mesiacov v prenajatých priestoroch prenajímateľ; povinnosťou nájomcu je zúčastniť sa cvičného požiarneho poplachu a počty evakuovaných pracovníkov hlásiť zástupcovi prenajímateľa,

l) prenajímateľ poskytne nájomcovi potrebné informácie na vypracovanie vlastnej dokumentácie OPP,

m) nájomca je povinný zabezpečiť pred začiatkom poskytovania služieb účasť všetkých svojich pracovníkov na vstupnom školení ochrany pred požiarmi. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť nájomcu vykonávať svojim pracovníkom pravidelné, zrozumiteľné a preukázateľné oboznamovanie 
v oblasti OPP podľa príslušných ustanovení zákona o OPP,

n) nájomca je povinný nahlásiť všetkých nových pracovníkov na vstupné školenie ochrany pred požiarmi technikom PO prenajímateľa.

Čl. X
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v 5 (piatich) vyhotoveniach, z toho 3 tri) vyhotovenia pre prenajímateľa a 2 (dva) vyhotovenia pre nájomcu.

2. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa postúpiť akékoľvek svoje práva (vrátane pohľadávok) vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, ani ich časti, na tretiu osobu.  Nájomca ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči prenajímateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Nájomca nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči prenajímateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke prenajímateľa voči nájomcovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

3. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy či v súvislosti s touto zmluvou budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že sa nepodarí takéto spory vyriešiť dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať na miestne a vecne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky návrh, aby súd o takomto spore rozhodol.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu toho ustanovenia.

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov schválených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7. Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo 
k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka. Za doručenú sa bude zásielka považovať dňom vrátenia odosielateľovi. Rovnako, za doručenú sa bude zásielka považovať aj dňom odmietnutia prevziať zásielku prijímateľom.
8. Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmluvy) podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie zverejnenie tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) 
a faktúr prenajímateľa doručených nájomcovi v zmysle § 5a ods. 1, 6 a9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

9. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúcim je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám).

10. Prenajímateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nájomcu pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na webovej adrese prenajímateľa: https://www.nbs.sk/sk/ochrana- osobnych-udajov.
11. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé 
na právne úkony, že sú oprávnené disponovať s predmetom tejto zmluvy, a že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zároveň zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných alebo nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, 
že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmluva je určitá, zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto zmluvu.

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia nebytových priestorov,
Príloha č. 2 – Špecifikácia hnuteľných vecí
Príloha č. 3 – Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov, 
Príloha č. 4 – Preberací protokol – vzor,
Príloha č. 5 – Zoznam vlastného zariadenia nájomcu.

V Bratislave, dňa	<vyplní VO>			V < vyplní uchádzač > , dňa <vyplní uchádzač>


Prenajímateľ:	Nájomca:



___________________________				___________________________
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač>
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Špecifikácia nebytových priestorov


Rozpis prenajímaných nebytových priestorov

	
	miestnosť
	rozmer m2

	1 NP
	1.012
	3,90

	
	1.013
	6,80

	
	1.014
	10,25

	
	1.015
	8,45

	
	
	29,40

	
	
	

	4 NP
	4.102
	47,00

	
	4.104
	48,40

	
	
	95,40

	
	
	

	4NP
	4.115
	22,60

	
	4.116
	7,30

	
	4.117
	97,00

	
	4.118
	12,70

	
	4.119
	4,25

	
	4.120
	9,70

	
	4.121
	8,50

	
	4.122
	6,45

	
	4.123
	9,25

	
	4.124
	5,85

	
	4.125
	15,00

	
	4.126
	5,40

	
	4.127
	10,50

	
	4.129
	11,25

	
	4.130
	2,65

	
	4.131
	4,30

	
	4.132
	9,15

	
	4.133
	9,75

	
	4.134
	9,10

	
	4.135
	6,35

	
	4.136
	8,90

	
	4.137
	4,50

	
	4.138
	1,15

	
	4.139
	8,40

	
	4.140
	3,55

	
	4.141
	1,10

	
	4.510
	16,00

	
	4.511
	18,70

	
	4.512
	25,50

	
	
	

	
	
	354,85

	
	
	

	bufet 
	
	20,00

	
	
	

	Parkovacie miesto 
	č. 43
	20,00

	
	
	

	
	Spolu 
	519,65



[image: ]
[image: ]
[image: ]

Pôdorys bufetu:

[image: ]

	
	
	


Príloha č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. C-NBS1-000-122-322



Špecifikácia hnuteľných vecí

	
	
	


Príloha č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. C-NBS1-000-122-322


Inventár bufetu:
	Inventár.číslo
	Označenie IM
	Miestnosť

	IM0005779P00
	Chlad.pult+vana SILKO VVG 16L
	4/BUFET

	IM0005787P00
	Chlad.pult GASTRO PL 4Z 1D
	4/BUFET

	IM0005930P00
	Stol prac.+polica BTQ  18/A
	4/BUFET

	IM0005854P00
	Umyvacka riadu COMENDA BHC 25
	4/BUFET

	IM0030088P00
	Audioveza SONY CP-1
	4/BUFET

	IM0031395P00
	Stol prac.SILKO BTQ 08/A
	4/BUFET

	IM1040546P00
	Chladnicka ELEKTROLUX 730 192 L
	4/BUFET

	IM0058217P00
	Chladiaca skrina LIEBHERR
	4/BUFET

	IM1051403P00
	Vitrina chladiaca ERG 400 strieborna
	4/BUFET

	IM1051615P00
	Skrinka atyp - spodna - roletova
	4/BUFET

	IM1051616P00
	Skrinka atyp - spodna - roletova
	4/BUFET

	IM1051617P00
	Skrinka atyp - spodna - roletova
	4/BUFET

	IM1051618P00
	Skrinka atyp - horna - roletova
	4/BUFET

	IM1051619P00
	Skrinka atyp - horna - roletova
	4/BUFET

	IM1051620P00
	Skrinka atyp - horna - roletova
	4/BUFET

	IM1051621P00
	Skrinka - atyp - nad chladiacu vitrinu
	4/BUFET

	IM1051622P00
	Skrinka na chladiacu vitrinu/oblozenie
	4/BUFET

	IM1051928P00
	Svetlo LED
	4/BUFET




Súpis gastrotechnológie:

	Pozícia
	Názov miestnosti/Popis
	Výrobca
	Model

	1.NP
	 
	 
	 

	 
	č.m. 0.90 Sklad BIO
	 
	 

	0.90.1
	Nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom. V hornej časti umývadlo GN 1/2-150
	ATYP
	ATYP

	 
	Nástenná páková batéria 
	Monolith
	R0102010317

	0.90.3
	Chladený sklad odpadkov. Prevedenie z nerezovej ocele. Kapacita: 1 odpadová nádoba s objemom min. 230 litrov. Rozsah teplôt max. +4°C/min. +8°C. Elektronické ovládanie. Vrchné výklopné veko.
	JUKA
	JK 79-017

	 
	č.m 0.89 Sklad zeleniny
	 
	 

	0.89.1
	Mraziaca skriňa pre GN2/1, ventilovaná, čistý objem vn. priestoru min. 920 litrov, teplotný rozsah max. -18°C až min. -22°C, energetická trieda min. C, klimatická trieda min. 5, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele triedy AISI304, digitálny ovládací panel s displejom zobrazujúcim teplotu a tlačidlami pre nastavenie. Optimalizovaná cirkulácia vzduchu, na mieste vymeniteľné pánty dverí (ľavé/pravé), zámok dverí, mikrospínač pre automatické vypnutie ventilátoru pri otvorení dverí, vstavaná chladiaca jednotka, automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu, samozatváracie dvierka s aretáciou, magnetické tesnenie.
	RILLING
	AHK MT130 0002

	0.89.2
	Chladiaca skriňa pre GN2/1, ventilovaná, čistý objem vn. priestoru min. 460 litrov, teplotný rozsah max. -2°C až min. +8°C, energetická trieda min. B, klimatická trieda min. 5, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele triedy AISI304, digitálny ovládací panel s displejom zobrazujúcim teplotu a tlačidlami pre nastavenie. Optimalizovaná cirkulácia vzduchu, na mieste vymeniteľné pánty dverí (ľavé/pravé), zámok dverí, mikrospínač pre automatické vypnutie ventilátoru pri otvorení dverí, vstavaná chladiaca jednotka, automatické odmrazovanie horúcim plynom, samozatváracie dvierka s aretáciou, zaoblené vonkajšie a vnútorné rohy.
	RILLING
	AHK MN069 0001

	 
	č.m. 0.87 Sklad
	 
	 

	0.87.1
	Regál pozink, 4 police
	AJ Produkty
	TRANSFORM 21398

	0.87.2
	Regál pozink, 4 police
	AJ Produkty
	TRANSFORM 21398

	 
	č.m. 088 Hrubá prípravovňa zeleniny
	 
	 

	0.88.1
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 600x500x300mm s prelisom okolo drezu, 1x privarené umývadlo rozmeru 290x400x200mm s prelisom okolo umývadla, výklopný odpadkový kôš pod umývadlom, 1x zásuvka pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm. 
	ATYP
	ATYP

	 
	Batéria s tlakovou sprchou a napúšťacím ramienkom, stojanková
	Monolith
	R0101020111

	 
	Stojanková bezdotyková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, vybavená elektromagnetickým ventilom, zmiešavačom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie z externého zdroja 12 V~.
	SENZOR
	WBS3.2 Europa

	 
	Dávkovač tekutého mydla, objem nádržky min. 400ml, priezor na kontrolu hladiny mydla, uzamykateľný na kľúč, hrany sú zvarené a zabrúsené, zámok je zapustený do steny dávkovača, schované závesy vonkajšieho krytu. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	DSM 102

	 
	Zásobník na jednotlivé papierové utierky, objem do 250 ks utierok, priezor na kontrolu množstva utierok v zásobníku, uzamykateľný na kľúčik. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	ASM 201

	0.88.2
	Škrabka na zemiaky. Výkonnosť zariadenia: min. 300 kg / hod. Hmotnosť jednej dávky/náplne: 20 kg. Doba jedného pracovného cyklu: 1,5 - 3 min. Bubon a dno škrabky pokryté korundovou vrstvou. Celonerezové prevedenie. Vrátane nerezového lapača šupiek. Elektrické pripojenie 400V.
	VARES
	ŠKBZ-20N

	0.88.4
	Pojazdná namáčacia vaňa s výpusťou, objem vane 100l, 4 otočné kolieska priemeru min. 125mm (z toho 2 brzdené).
	B.PRO
	KWAF100

	0.88.5
	Nerezová nástenná skrinka so stredovou policou.
	ATYP
	ATYP

	 
	č.m. 502 Chodba
	 
	 

	0.502.1
	Plošinová váha, nerezová vážiaca plocha a indikátor. Rozmer vážiacej plochy: min.600mm x min.600mm. Váživosť: min.150kg. Presnosť (dielik): 50g. Kábel pre prepojenie váhy s indikátorom dĺžky min.2m. Držiak pre pripevnenie indikátora. Vrátane úradného overenia váhy. Indikátor v nerezovom prevedení s jasne svietiacim LED displejom. 
	T-Scale
	PB+BWS 60x60 150kg

	 
	č.m 119 Umývaren riadu - salonik
	 
	 

	119.1
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 400x400x250mm s prelisom okolo drezu, 1x privarené umývadlo rozmeru 290x400x200mm s prelisom okolo umývadla, výklopný odpadkový kôš pod umývadlom, 1x zásuvka pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár.
	ATYP
	ATYP

	 
	Batéria s tlakovou sprchou a napúšťacím ramienkom, stojanková
	Monolith
	R0101020111

	 
	Stojanková bezdotyková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, vybavená elektromagnetickým ventilom, zmiešavačom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie z externého zdroja 12 V~.
	SENZOR
	WBS3.2 Europa

	 
	Dávkovač tekutého mydla, objem nádržky min. 400ml, priezor na kontrolu hladiny mydla, uzamykateľný na kľúč, hrany sú zvarené a zabrúsené, zámok je zapustený do steny dávkovača, schované závesy vonkajšieho krytu. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	DSM 102

	 
	Zásobník na jednotlivé papierové utierky, objem do 250 ks utierok, priezor na kontrolu množstva utierok v zásobníku, uzamykateľný na kľúčik. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	ASM 201

	119.2
	Nerezová nástenná skrinka so stredovou policou.
	ATYP
	ATYP

	119.3
	Podpultová umývačka riadu s integrovaným zmäkčovačom, Maximálna spotreba vody na cyklus: 1,3 l. Maximálna spotreba elektrickej energie na cyklus: 0,07 kWh. Maximálna doba pripravenosti na umývanie od spustenia: 15 min. Maximálna doba výmeny zašpinenej vody v umývacom tanku: 10min. Minimálne 4 umývacie programy (sklo - 1min., porcelán - 2 min., príbory - 3 min., pomôcky na varenie - 8 min.), . Grafický displej zobrazujúci zvolený umývací program a jeho priebeh. Zásuvy pre kôš 500x500mm. Nakladacia výška min. 375mm. Odpadové čerpadlo. Dávkovače umývacieho a oplachového detergentu. Automatický samočistiaci program na umytie umývacieho stroja. Ľahko otvárateľné vyvážené dvere. Odpadové čerpadlo MIN. IPX5
	NORDISK
	D1 MASTER

	 
	č.m 118 Múčna príprava
	 
	 

	118.1
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 600x500x300mm s prelisom okolo drezu, 1x privarené umývadlo rozmeru 290x400x200mm s prelisom okolo umývadla, výklopný odpadkový kôš pod umývadlom, 1x zásuvkový blok s tromi zásuvkami pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm. 
	ATYP
	ATYP

	118.2
	Nerezová nástenná skrinka so stredovou policou.
	ATYP
	ATYP

	118.3
	Nerezový stôl, 1x polica,  1x zásuvkový blok s tromi zásuvkami pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm.
	ATYP
	ATYP

	118.4
	Stolová indukčná doska profesionálna. Elektrické pripojenie cez zásuvku 230V. Kontaktná plocha vitroceránu min. 4mm (nosnosť hrnca 20kg). Minimálny rozmer vitroceránu - varnej plochy280x280mm, Prevedenie zariadenia nerezové. Systém riadenia nastavenej teploty v reálnom čase v rozsahu od max. 30st.C do min. 250 st. C, Varenie s rôznymi úrovňami výkonu min. 30(100W až 3500W. Digitálny displej zobrazujúci nastavené hodnoty. Vodou umývateľný vyberateľný vzduchový filter. CE certifikácia, CEM, NSF. Určené pre profesionálnu nepretržitú prevádzku 24/7.Časovač.Tlačidlo pre okamžitý maximálny výkon.
	ADVENTYS
	GLN3500-ADV1702

	118.5
	Chladiaca skriňa pre GN2/1, ventilovaná, čistý objem vn. priestoru min. 460 litrov, teplotný rozsah max. -2°C až min. +8°C, energetická trieda min. B, klimatická trieda min. 5, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele triedy AISI304, digitálny ovládací panel s displejom zobrazujúcim teplotu a tlačidlami pre nastavenie. Optimalizovaná cirkulácia vzduchu, na mieste vymeniteľné pánty dverí (ľavé/pravé), zámok dverí, mikrospínač pre automatické vypnutie ventilátoru pri otvorení dverí, vstavaná chladiaca jednotka, automatické odmrazovanie horúcim plynom, samozatváracie dvierka s aretáciou, zaoblené vonkajšie a vnútorné rohy.
	RILLING
	AHK MN069 0001

	118.6
	Univerzálny kuchynský robot vrátane príslušenstva: 1x kotlík 60l vrátane vozíka pre kotlík; 1x metla pre koltík 60l (šľahanie smotany, bielkov, majonézy a pod.); 1x hák pre kotlík 60l (hnetanie ľahkých aj ťažkých ciest); 1x miešač pre kotlík 60l (príprava rôznych krémov). Elektrické ovládanie zariadenia pomocov tlačidiel rýchlostí, núdzové STOP tlačidlo. 3 rýchlostné stupne. Spúšťanie a zdvíhanie kotlíka pomocou motorického zdvihu. 
	ALBA
	RE22

	118.7
	Servírovací nerezový vozík so spevnenou konštrukciou, 2 police, materiál triedy AISI304, zváraný, 4 otočné kolieska s priemerom min.125mm, z toho 2 brzdené, nosnosť 120kg, na rohoch umiestnené nárazníky, 2x madlo. 
	B.PRO
	SW 8x5-2

	118.8
	Delička cesta. Robustné prevedenie pre nepretržitú prevádzku. Rozdeľovanie cesta na min. 33 dielikov s veľkosťou jednotlivých dielikov od max. 35g do min. 100g. Delička je v pojazdnom prevedení s pevnou hlavou, vybavená bezpečnostným spínačom (delenie sa spustí iba s vloženou misou).
	BAKERSYSTEM
	HLM21036

	 
	č.m 120 Studená kuchyňa
	 
	 

	120.1
	Nerezový stôl v tvare U, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 600x500x300mm s prelisom okolo drezu, 1x privarené umývadlo rozmeru 290x400x200mm s prelisom okolo umývadla, výklopný odpadkový kôš pod umývadlom, 1x zásuvkový blok s tromi zásuvkami pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm. 
	ATYP
	ATYP

	 
	Batéria s tlakovou sprchou a napúšťacím ramienkom, stojanková
	Monolith
	R0101020111

	 
	Stojanková bezdotyková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, vybavená elektromagnetickým ventilom, zmiešavačom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie z externého zdroja 12 V~.
	SENZOR
	WBS3.2 Europa

	 
	Dávkovač tekutého mydla, objem nádržky min. 400ml, priezor na kontrolu hladiny mydla, uzamykateľný na kľúč, hrany sú zvarené a zabrúsené, zámok je zapustený do steny dávkovača, schované závesy vonkajšieho krytu. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	DSM 102

	 
	Zásobník na jednotlivé papierové utierky, objem do 250 ks utierok, priezor na kontrolu množstva utierok v zásobníku, uzamykateľný na kľúčik. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	ASM 201

	120.4
	Kuter stolový, nerezová nádoba max. 5l - min. 10l. Výkonný indukčný asynchrónny motor, magnetický bezpečnostný systém, 2 rýchlosti, nerezová odnímateľná nádoba s držadlom a vekom, plniaci otvor. Počet ot./min.: max. 1500/min. 3000. 
	Robot-coupe
	R5

	120.5
	Chladiaca skriňa pre GN1/1, ventilovaná, čistý objem vn. priestoru min. 260 litrov, teplotný rozsah max. -2°C až min. +8°C, energetická trieda min. C, klimatická trieda min. 5, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele triedy AISI304, digitálny ovládací panel s displejom zobrazujúcim teplotu a tlačidlami pre nastavenie. Optimalizovaná cirkulácia vzduchu, na mieste vymeniteľné pánty dverí (ľavé/pravé), zámok dverí, mikrospínač pre automatické vypnutie ventilátoru pri otvorení dverí, vstavaná chladiaca jednotka, automatické odmrazovanie horúcim plynom, samozatváracie dvierka s aretáciou, zaoblené vonkajšie a vnútorné rohy.
	RILLING
	AHK MN041 0001

	120.6
	Chladiaci stôl pre GN 1/1, pod pracovnú dosku stola (poz. 120.1 + 120.2 + 120.3), 4x zásuvka pre GN 1/1, vnútorný priestor bez výparníka s nútenou cirkuláciou vzduchu, automatické odmrazovanie horúcim plynom. Čistý objem vnútorného priestoru min. 110l. Rozsah teplôt max. -2°C / min. +8°C. Digitálny termostat. Energetická trieda min. C, klimatická trieda min. 5.
	RILLING
	AKT EK721 1601-2/2

	120.7
	Nárezový stroj, priemer noža min. 275 mm, vertikálne uloženie posuvného stola, pohon remeňom, regulácia hrúbky plátku max. 0mm - min. 13mm, ventilovaný motor, nerezový nôž s rovným ostrím, zariadenie na brúsenie noža.
	R.G.V.
	KELLY VC-300/S-K

	120.8
	Nerezová nástenná skrinka so stredovou policou.
	ATYP
	ATYP

	120.9
	Kompaktná digitálna váha. Váživosť 3/6kg, dielik 1/2g, rozmer nerezovej vážiacej plochy min. 300x220mm, úradne overená, podsvietený LCD displej, elektrické pripojenie cez adaptér do zásuvky na 230V. Alternatívne napájanie prostredníctvom zabudovaného nabíjateľného akumulátora.
	T-Scale
	QHW 6MR

	 
	č.m 121 Umývanie kuchyn. Riadu
	 
	 

	121.1
	Nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom. V hornej časti umývadlo GN 1/2-150
	ATYP
	ATYP

	 
	Stojanková bezdotyková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, vybavená elektromagnetickým ventilom, zmiešavačom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie z externého zdroja 12 V~.
	SENZOR
	WBS3.2 Europa

	 
	Stojanková páková batéria.
	NOVASERVIS
	Titania Iris

	 
	Dávkovač tekutého mydla, objem nádržky min. 400ml, priezor na kontrolu hladiny mydla, uzamykateľný na kľúč, hrany sú zvarené a zabrúsené, zámok je zapustený do steny dávkovača, schované závesy vonkajšieho krytu. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	DSM 102

	 
	Zásobník na jednotlivé papierové utierky, objem do 250 ks utierok, priezor na kontrolu množstva utierok v zásobníku, uzamykateľný na kľúčik. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	ASM 201

	121.2
	Nerezový vstupný stôl pre umývačku riadu, 1x privarený drez rozmeru 600x500x300mm, vrátane odnímateľného roštu pre drez, zadný zvýšený lem, spodná roštová polica
	ATYP
	ATYP

	121.3
	Umývací automat prevádzkového riadu priechodný s kondenzáciou a redukciou pary po umývacom cykle (požiadavka na ventiláciu max. 150m3/h). S automatickým zdvihom kapoty, umožňujúci umývanie silne znečisteného (z pečenia napríklad v konvektomate) riadu bez ručného predumývania a namáčania, výsledkom umývania je vizuálne a hygienicky čistý prevádzkový riad pre bezpečné použitie v kuchyni. S referenčnou kapacitou minimálne 6GN1/1-65, alebo 3GN1/1-200 a 3GN1/1 - 65 na jeden umývací cyklus. Hodinový umývací referenčný výkon minimálne 140GN1/1-65/hodina; vrátane príslušenstva na umývanie hrncov, panvíc, naberačiek, metiel, tácok, viek gastronádob, gastronádob veľkostí GN 1/1 - GN 1/9. Atmosférický izolovaný boiler v kombinácii s oplachovým čerpadlom, spustenie oplachu viazané na dosiahnutie správnej oplachovej teploty v boilere. Elektronický ovládací panel, minimálne 6 umývacích programov. Všetky hlavné vnútorné komponenty ako aj vonkajšie panely vyrobené z ušľachtilej nerez ocele aisi 304, umývacia nádrž vyrobená z ušľachtilej nerez ocele aisi 304. Elektronický ovládací panel s textovým a grafickým displejom vo výške, tak že je možné obsluhovať zariadenie vo vzpriamenej polohe obsluhy. Ochrana proti vode IPX5. Pripojenie na studenú vodu.Rohová inštalácia. Vrátane dávkovačov umývacieho a oplachového prostriedku.Spotreba vody na 1 umývací cyklus maximálne 8l (vrátane spotreby položky 107.1)Maximálna spotreba elektrickej energie na bežný cyklus max. 0.97kWh Pripravenosť pre napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy.
	NORDISK
	GRANULE GASTRO

	121.4
	Výstupný nerezový stôl napojený na umývačku riadu, spodná roštová polica.
	ATYP
	ATYP

	121.5
	Celonerezový vozík z materiálu triedy AISI304, 4 otočné kolieska s priemerom min. 125mm, z toho 2 brzdené, konštrukcia z uzatvorených profilov, zásuvy nad sebou pre min. 18 GN 1/1-100 alebo 36 GN 1/2-100, s rozostupom zásuvov min. 70mm, na rohoch umiestnené nárazníky. Konštrukcia vozíka je zváraná.
	B.PRO
	RWR160

	121.6
	Bubon celonerezovej konštrukcie so samonavíjaním hadice a vodiacimi valčekmi. Hadica dĺžky min. 20m. Vrátane napeňovacieho zariadenia pre zmiešavanie chemického koncentrátu z pripojenej nádoby pri štandardnom tlaku vody. Zriedený roztok vytvára mokrú penu, ktorá je následne aplikovaná na povrch z blízka alebo do vzdialenosti cca 3,6m.
	Monolith/Vikan
	SR000000009X + 
5705022039902

	121.7
	Nerezový regál, 4 police
	JIVA-JIRÁK
	ATYP

	121.8
	Nerezový regál, 4 police
	JIVA-JIRÁK
	ATYP

	 
	č.m 117 Varňa
	 
	 

	117.1
	Servírovací nerezový vozík so spevnenou konštrukciou, 2 police, materiál triedy AISI304, zváraný, 4 otočné kolieska s priemerom min.125mm, z toho 2 brzdené, nosnosť 120kg, na rohoch umiestnené nárazníky, 2x madlo. 
	B.PRO
	SW 8x5-2

	117.2
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 600x500x300mm s prelisom okolo drezu, 1x zásuvkový blok s tromi zásuvkami pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm. 
	ATYP
	ATYP

	 
	Batéria s tlakovou sprchou a napúšťacím ramienkom, stojanková.
	Monolith
	R0101020111

	117.4
	Chladiaci stôl pre GN 1/1, pod pracovnú dosku stola (poz. 117.2), 3x dvere pre GN 1/1, vnútorný priestor bez výparníka s nútenou cirkuláciou vzduchu, automatické odmrazovanie a odparovanie pomocou horúceho plynu. Čistý objem vn. priestoru min. 210l. Rozsah teplôt max.-2°C / min.+8°C. Digitálny termostat. Energetická trieda min. C, klimatická trieda min. 5.
	RILLING
	AKT EK731 1601

	117.5
	Nerezová nástenná skrinka so stredovou policou.
	ATYP
	ATYP

	117.6
	Nerezový regál, 4 police
	ATYP
	ATYP

	117.7
	Stolový krájač zeleniny, výkon min. 250 kg/hod, výkonný indukčný asynchrónny motor, magnetický bezpečnostný systém, automatický reštart, 2 rýchlosti, 1x plniaci otvor s plochou min. 100cm2, objem násypky min. 2l, 1x trubicový otvor s priemerom min. 50mm, počet ot./min. - max. 375 / min. 1500.
	Robot-coupe
	CL 50E 2speed

	 
	Plátkovač 2mm (spracovanie jabĺk, uhoriek, mrkvy)
	Robot-coupe
	28063

	 
	Krájač rezancov 2x8mm (spracovanie reďkovky, koreňovej zeleniny)
	Robot-coupe
	27067

	 
	Krájač kociek 10x10x10mm (spracovanie zemiakov, koreňovej zeleniny, varených zemiakov)
	Robot-coupe
	28112

	 
	Strúhač (spracovanie mrkvy, surových zemiakov)
	Robot-coupe
	27219

	117.8
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 400x400x250mm s prelisom okolo drezu, 1x privarené umývado rozmeru 290x400x200mm s prelisom okolo umývadla, výklopný odpadkový kôš pod umývadlom, 1x zásuvka pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm. 
	ATYP
	ATYP

	 
	Batéria s tlakovou sprchou a napúšťacím ramienkom, stojanková
	Monolith
	R0101020111

	 
	Stojanková bezdotyková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, vybavená elektromagnetickým ventilom, zmiešavačom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie z externého zdroja 12 V~.
	SENZOR
	WBS3.2 Europa

	 
	Dávkovač tekutého mydla, objem nádržky min. 400ml, priezor na kontrolu hladiny mydla, uzamykateľný na kľúč, hrany sú zvarené a zabrúsené, zámok je zapustený do steny dávkovača, schované závesy vonkajšieho krytu. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	DSM 102

	 
	Zásobník na jednotlivé papierové utierky, objem do 250 ks utierok, priezor na kontrolu množstva utierok v zásobníku, uzamykateľný na kľúčik. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	ASM 201

	117.10
	Kompaktná digitálna váha. Váživosť 3/6kg, dielik 1/2g, rozmer nerezovej vážiacej plochy min. 300x220mm, úradne overená, podsvietený LCD displej, elektrické pripojenie cez adaptér do zásuvky na 230V. Alternatívne napájanie prostredníctvom zabudovaného nabíjateľného akumulátora.
	T-Scale
	QHW 6MR

	117.13
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 600x500x300mm s prelisom okolo drezu, 1x privarené umývado rozmeru 290x400x200mm s prelisom okolo umývadla, výklopný odpadkový kôš pod umývadlom, 1x zásuvka pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm. 
	ATYP
	ATYP

	 
	Batéria s tlakovou sprchou a napúšťacím ramienkom, stojanková
	Monolith
	R0101020111

	 
	Stojanková bezdotyková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, vybavená elektromagnetickým ventilom, zmiešavačom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie z externého zdroja 12 V~.
	SENZOR
	WBS3.2 Europa

	 
	Dávkovač tekutého mydla, objem nádržky min. 400ml, priezor na kontrolu hladiny mydla, uzamykateľný na kľúč, hrany sú zvarené a zabrúsené, zámok je zapustený do steny dávkovača, schované závesy vonkajšieho krytu. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	DSM 102

	 
	Zásobník na jednotlivé papierové utierky, objem do 250 ks utierok, priezor na kontrolu množstva utierok v zásobníku, uzamykateľný na kľúčik. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	ASM 201

	117.15
	Chladiaci stôl pre GN 1/1, pod pracovnú dosku stola (poz. 117.13), 3x dvere pre GN 1/1, vnútorný priestor bez výparníka s nútenou cirkuláciou vzduchu, automatické odmrazovanie a odparovanie pomocou horúceho plynu. Čistý objem vn. priestoru min. 210l. Rozsah teplôt max.-2°C / min.+8°C. Digitálny termostat. Energetická trieda min. C, klimatická trieda min. 5.
	RILLING
	AKT EK731 1601

	117.16
	Nerezová nástenná skrinka so stredovou policou.
	ATYP
	ATYP

	117.17
	Mlynček na mäso. Priemer mlecej hlavy 82mm, výkon min. 200kg/hod. Mlecie zloženie 1x nôž, 1x šajba.
	RM GASTRO
	TE-22T

	117.19
	Banketový vozík vyhrievaný, vyrobený z nerezovej ocele triedy AISI304. Dvojplášťové vyhotovenie vrátane tepelnej izolácie. Krídlové otváranie dverí v uhle 270° s aretáciou. Rozsah teploty od max. 30°C do min. 90°C. Konvekčný ohrev. Dodávaný vrátane zvlhčovacej nádobky. Digitálna regulácia teploty a vlhkosti. Štyri otočné kolieska s priemerom min. 125mm, z toho 2 brzdené. Kapacita 15x GN1/1, lisované pozdĺžne zásuvy s rozostupom 75mm, nárazníky na rohoch vozíka. Elektrické pripojenie do 230V zásuvky.
	ABNER
	ETV-B 1x15GN1/1

	117.20
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 600x500x300mm s prelisom okolo drezu, 1x privarené umývado rozmeru 290x400x200mm s prelisom okolo umývadla, výklopný odpadkový kôš pod umývadlom, 1x zásuvka pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm. 
	ATYP
	ATYP

	 
	Batéria s tlakovou sprchou a napúšťacím ramienkom, stojanková
	Monolith
	R0101020111

	 
	Stojanková bezdotyková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, vybavená elektromagnetickým ventilom, zmiešavačom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie z externého zdroja 12 V~.
	SENZOR
	WBS3.2 Europa

	 
	Dávkovač tekutého mydla, objem nádržky min. 400ml, priezor na kontrolu hladiny mydla, uzamykateľný na kľúč, hrany sú zvarené a zabrúsené, zámok je zapustený do steny dávkovača, schované závesy vonkajšieho krytu. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	DSM 102

	 
	Zásobník na jednotlivé papierové utierky, objem do 250 ks utierok, priezor na kontrolu množstva utierok v zásobníku, uzamykateľný na kľúčik. Materiálové prevedenie: nerezová oceľ s matnou povrchovou úpravou.
	MERIDA
	ASM 201

	117.21
	Nástenná polica, dvojposchodová
	ATYP
	ATYP

	117.22
	Chladiaca zavážacia skriňa pre vozík GN2/1, ventilovaná, objem min. 750 litrov, teplotný rozsah max. -2°C až min. +8°C, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele triedy AISI304, digitálny ovládací panel s displejom zobrazujúcim teplotu a tlačidlami pre nastavenie. Optimalizovaná cirkulácia vzduchu, na mieste vymeniteľné pánty dverí (ľavé/pravé), zámok dverí, mikrospínač pre automatické vypnutie ventilátoru pri otvorení dverí, vstavaná chladiaca jednotka, automatické odmrazovanie horúcim plynom, samozatváracie dvierka s aretáciou, zaoblené vonkajšie a vnútorné rohy.
	RILLING
	AHK MNE71 01

	117.23
	Banketový vozík vyhrievaný, vyrobený z nerezovej ocele triedy AISI304. Dvojplášťové vyhotovenie vrátane tepelnej izolácie. Krídlové otváranie dverí v uhle 270° s aretáciou. Rozsah teploty od max. 30°C do min. 90°C. Konvekčný ohrev. Dodávaný vrátane zvlhčovacej nádobky. Digitálna regulácia teploty a vlhkosti. Štyri otočné kolieska s priemerom min. 125mm, z toho 2 brzdené. Kapacita 15x GN1/1, lisované pozdĺžne zásuvy s rozostupom 75mm, nárazníky na rohoch vozíka. Elektrické pripojenie do 230V zásuvky.
	ABNER
	ETV-B 1x15GN1/1

	117.24+117.25+117.26
	Varný systém
 Inštalácia: na stavebný sokel o výške 150mm, jednostranná k stavebnej priečke, so zadným lemom pri kontakte so stavebnou priečkou
 Rozmery:
 Maximálny pôdorysný rozmer varného systému, dxh: 3160x1070mm
 Výška pracovných plôch: 720-920mm
 Výška hrany varnej nádoby: 720-920mm
 Skladba varného systému:
 Min. 2x varná nádoba
 Min. 1x pracovná plocha na uzavretej skriňovej podstavbe
 Varné nádoby:
 Min. 1xvarná nádoba min.200l + 1xvarná nádoba min.100l (využiteľné objemy na varenie)
 Funkcia min. 2 varných nádob:
 - Teplotný rozsah od max: 50°C do min: 250°C po max. 1°C
 - Varenie pomocou vpichovej pokrmovej teplotnej sondy
 - plocha dna nádob min. 95 dm2. Varenie min. v 8 GN1/1 200 naraz
 - 1x integrovaná zásuvka 230V ku každej vani
 - USB port pre aktializáciu software pre ovládanie každej vane
 - Vyprážanie, varenie, restovanie, fritovanie, udržiavanie na nastavenej teplote, delta T varenie, varenie v pare, varenie pri úplne uzavretej varnej nádobe vekom s tesnením
 - Ovládací dotykový displej v slovenskom alebo českom jazyku vo výške min. 850 mm pre každú varnú vaňu samostatne
 - Možnosť ukladania receptu v slovenskom alebo českom jazyku
 - Ukladanie HACCP dát. História min. 50 zápisu
 - Automatické napúšťanie vody s presnosťou na liter
 - Vzdialený prístup cez LAN, alebo Wi-Fi pre kontrolu pokrmu
 Konštrukcia varného systému:
 - Celonerezové prevedenie min. AISI 304 s rámovou konštrukciou
 - Jednotlivé časti (viď. skladba varného systému) sú modulárne zariadenia spojené do celkového bloku systémovými spojmi pre zabezpečenie bezškárového prevedenia varného bloku min. v horizontálnej rovine.
 - Minimálne dve zariadenia s výpustným nerezovým antirozstrekovým ventilom min. ASISI 316 s plynulou reguláciou prúdu, umiestnený tak, aby nebránil obsluhe v prístupe v priečnej osi vane.
 Energia:
 - Celkový inštalovaný príkon elektrickej energie celého varného systému max. : 400V/65kW (pre každú varnú nádobu je privedený samostatný kábel 400V)
 - Spotreba elektrickej energie (varnej vane) pri uvedení vody do varu podľa DIN 18873-5:2016-02:max.0,09kWh/kg
 - Uvedenie min.300l (varnej vane) vody do varu podľa DIN 18873-5:2016-02: max.35min.
 Pracovná plocha na uzavretej skriňovej podstavbe
 -rozmery pracovnej plochy min.400x700 mm. Min. 1xpracovná plocha umiestnená medzi varnými nádobami. Spojenie so susediacimi varnými vaňami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami.
 Certifikácia: každá varná vaňa CE
 Krytie: min. IPX5 - všetky zariadenia
 Všetky zariadenia prispôsobené pre bezobslužnú prevádzku podľa EN. Všetky elektrické zariadenia musia byť pripravené výrobcom pre napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy.
	LOG-IQ
	LP100+N450INF+LP200+2xN100INF

	
	
	
	

	 
	Príslušenstvo pre varný systém: min. 1 x vozík pre každú varnú vaňu na vyprázdňovanie každej varnej vane vrátane GN1/1 200 so sklopnými držadlami; min. 8 varných vložiek (košov) o min. rozmeru 500x300x190mm; rošty na dno varných vaní zakrývajúce celú varnú plochu všetkých vaní; 2x plná lopatka na vyprázdňovanie varných vaní; 2x perforovaná lopatka na vyprázdňovanie varných vaní; scezovacie sitá min. 1ks pre každú vaňu; min. 2x čistiaca huba; 2x nerezové kopisto; 1x nerezová špachtľa; 2x kefa na čistenie vypúšťacích ventilov; 3x fritovací kôš s rozmermi min. 500x300x150mm; 1x sito na halušky; min. 1x sito na pečeňovú ryžu
	LOG-IQ
	 

	117.27+117.28+117.29
	Varný systém
 Inštalácia: na stavebný sokel o výške 150mm, jednostranná k stavebnej priečke, so zadným lemom pri kontakte so stavebnou priečkou
 Rozmery:
 Maximálny pôdorysný rozmer varného systému, dxh: 3160x1070mm
 Výška pracovných plôch: 720-920mm
 Výška hrany varnej nádoby: 720-920mm
 Skladba varného systému:
 Min. 1x varná nádoba
 Min. 1x pracovná plocha na uzavretej skriňovej podstavbe
 Min. 1x indukčný sporák
 Varné nádoby:
 Min. 1x varná nádoba min.150l (využiteľné objemy na varenie)
 Min. funkcie varnej nádoby:
 - Teplotný rozsah od max.: 50°C do min: 250°C po max. 1°C
 - Varenie pomocou vpichovej pokrmovej teplotnej sondy
 - Plocha dna nádoby min. 55 dm2. Varenie min. v 3 GN1/1 200 naraz
 - 1x integrovaná zásuvka 230V
 - USB port pre aktializáciu softvéru pre ovládanie vane
 - Vyprážanie, varenie, varenie mliečnych produktov(puding, omáčky,restovanie, fritovanie, udržiavanie na nastavenej teplote, delta T varenie, varenie v pare, varenie pri úplne uzavretej varnej nádobe vekom s tesnením, nízkoteplotné dlhodobé varenie bez obsluhy
 - Ovládací dotykový displej v slovenskom alebo českom jazyku vo výške min. 850 mm pre varnú vaňu
 - Možnosť ukladania receptu v slovenskom alebo českom jazyku
 - Ukladanie HACCP dát. História min. 50 zápisu
 - Automatické napúšťanie vody s presnosťou na liter
 - Vzdialený prístup cez LAN, alebo Wi-Fi pre kontrolu pokrmu
 Konštrukcia varného systému:
 - Celonerezové prevedenie min. AISI 304 s rámovou konštrukciou
 - Jednotlivé časti (viď. skladba varného systému) sú modulárne zariadenia spojené do celkového bloku systémovými spojmi pre zabezpečenie bezškárového prevedenia varného bloku min. v horizontálnej rovine.
 - Zariadenie s výpustným nerezovým antirozstrekovým ventilom min. ASISI 316 s plynulou reguláciou prúdu, umiestnený tak, aby nebránil obsluhe v prístupe v priečnej osi vane.
 - Izolované veko na úplné uzavretie varnej nádoby s obvodovým tesnením
 - Varná vaňa nádoby vybavená mierkou v litroch
 Indukčný sporák min. 2xindukčná platňa vedľa seba s príkonom min. 3kW na uzavretej podstavbe bez vetracích otvorov z bokov, vrchnej dosky, chrbta, vrátane skriňového priestoru. Umiestniteľný riad na každú indukčnú platňu od priemeru max. 120mm do min. 400mm. Systém ochrany proti pretečeniu vareného obsahu z pracovnej plochy. Min. 1x zásuvka 230V/0,5kW. Nosnosť každého indukčného poľa min. 30kg. Varenie každého varného poľa s nastavením výkonu min. 8 stupňov a varenie každého poľa s natavením teploty v rozmedzí min. 50°C – 200°C . Nastavenie doby varenia. Spojenie so susediacimi položkami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami. Napúšťacia batéria na studenú vodu. Určené na dlhodobú prevádzku bez prerušenia min. 8h. Indukčné platne so samostanými generátormi. Každá indukčná platňa je zabudovaná do pracovnej dosky bezrámčekovo.
 Energia:
 - Celkový inštalovaný príkon elektrickej energie celého varného systému max. : 400V/46kW (pre varnú nádobu a pre indukčný sporák je privedený samostatný kábel 400V)
 - Spotreba elektrickej energie (varnej vane) pri uvedení vody do varu podľa DIN 18873-5:2016-02:max.0,09kWh/kg
 - Uvedenie min. 150l (varnej vane) vody do varu podľa DIN 18873-5:2016-02: max .35min.
 Pracovná plocha na uzavretej skriňovej podstavbe
 -rozmery pracovnej plochy min.600x700 mm. Min. 1xpracovná plocha umiestnená medzi varnými nádobami. Spojenie so susediacimi varnými vaňami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami.
 Certifikácia: každá varná vaňa CE, sporák CE
 Krytie: min IPX5 - všetky zariadenia
 Všetky zariadenia prispôsobené pre bezobslužnú prevádzku podľa EN. Všetky elektrické zariadenia musia byť pripravené výrobcom pre napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy
	LOG-IQ
	IS3/3INF+N600INF+LP150W+2xN100INF

	
	
	
	

	 
	Príslušenstvo pre varný systém: min. 1 x vozík na varnú vaňu na vyprázdňovanie varnej vane vrátane GN1/1 200 so sklopnými držadlami; min. 3 varné vložky (koše) o min. rozmeru 500x300x190mm; rošty na dno varnej vane zakrývajúce celú varnú plochu; 1x plná lopatka na vyprázdňovanie varnej vane; 1x perforovaná lopatka na vyprázdňovanie varnej vane; scezovacie sito min. 1ks pre vaňu; min. 1x čistiaca huba; 1x nerezové kopisto; 1x nerezová špachtľa; 1x kefa na čistenie vypúšťacích ventilov; sito výpustného ventilu min. 2x hrniec s pokrievkou min. 3l; min. 2x hrniec s pokrievkou min. 5l, 2x Sito výpostného ventilu pre vaňu
	LOG-IQ
	 

	117.30+117.32+117.33+117.34
	Varný systém
 Inštalácia: na stavebný sokel o výške 150mm, jednostranná k stavebnej priečke, so zadným lemom pri kontakte so stavebnou priečkou
 Rozmery:
 Maximálny pôdorysný rozmer varného systému, dxh: 3160x1070mm
 Výška pracovných plôch: 720-920mm
 Výška hrany varnej nádoby: 720-920mm
 Skladba varného systému:
 Min. 1x varná nádoba
 Min. 1x pracovná plocha na uzavretej skriňovej podstavbe
 Min. 1x indukčný sporák
 Varné nádoby:
 Min. 1x varná nádoba min.150l (využiteľné objemy na varenie)
 Min. funkcie varnej nádoby:
 - Teplotný rozsah od max.: 50°C do min: 250°C po max. 1°C
 - Mierka v litroch varnej nádoby
 - Varenie pomocou vpichovej pokrmovej teplotnej sondy
 - Plocha dna nádoby min. 39 dm2. Varenie min. v 4 GN1/1 200 naraz
 - 1x integrovaná zásuvka 230V
 - USB port pre aktializáciu softvéru pre ovládanie vane
 - Vyprážanie, varenie, varenie mliečnych produktov (puding, omáčky), restovanie, fritovanie, udržiavanie na nastavenej teplote, delta T varenie, varenie v pare, varenie pri úplne uzavretej varnej nádobe vekom s tesnením, nízkotelpotné dlhodobé varenie bez obsluhy
 - Ovládací dotykový displej v slovenskom alebo českom jazyku vo výške min. 850 mm pre varnú vaňu
 - Možnosť ukladania receptu v slovenskom alebo českom jazyku
 - Ukladanie HACCP dát. História min. 50 zápisu
 - Automatické napúšťanie vody s presnosťou na liter
 - Vzdialený prístup cez LAN, alebo Wi-Fi pre kontrolu pokrmu
 Konštrukcia varného systému:
 - Celonerezové prevedenie min. AISI 304 s rámovou konštrukciou
 - Jednotlivé časti (viď. skladba varného systému) sú modulárne zariadenia spojené do celkového bloku systémovými spojmi pre zabezpečenie bezškárového prevedenia varného bloku min. v horizontálnej rovine.
 - Zariadenie s výpustným nerezovým anitrozstrekovým ventilom min. ASISI 316 s plynulou reguláciou prúdu, umiestnený tak, aby nebránil obsluhe v prístupe v priečnej osi vane.
 - Izolované veko na úplné uzavretie varnej nádoby s obvodovým tesnením
 - Varná vaňa nádoby vybavená mierkou v litroch
 Indukčný multizónový sporák min. 8xindukčné pole s príkonom min. 2kW na uzavretej podstavbe bez vetracích otvorov z bokov, vrchnej dosky, chrbta, vrátane skriňového priestoru. Systém ochrany proti pretečeniu vareného obsahu z pracovnej plochy. Min. 1x zásuvka 230V/0,5kW. Varná plocha pre min 2 hrnce vedľa seba o min. priemere 300mm. Varenie každého varného poľa so samostatným nastavením výkonu min. 8 stupňov a varenie každého poľa s natavením teploty v rozmedzí min. 50°C – 200°C . Nastavenie doby varenia. Spojenie so susediacimi položkami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami. Napúšťacia batéria na studenú vodu. Určené na dlhodobú prevádzku bez prerušenia min. 8h. Každá indukčná platňa je zabudovaná do pracovnej dosky bezrámčekovo. Možnosť zlučovania 4 susedných zón pre spoločné ovládanie. Minimálny rozmer vitroceránu 350x650mm.
 Energia:
 - Celkový inštalovaný príkon elektrickej energie celého varného systému max. : 400V/45kW (pre varnú nádobu a pre indukčný sporák je privedený samostatný kábel 400V)
 - Spotreba elektrickej energie (varnej vane) pri uvedení vody do varu podľa DIN 18873-5:2016-02:max.0,09kWh/kg
 - Uvedenie min. 150l (varnej vane) vody do varu podľa DIN 18873-5:2016-02: max .35min.
 Pracovná plocha na uzavretej skriňovej podstavbe
 -rozmery pracovnej plochy min.900x700 mm. Min. 1xpracovná plocha umiestnená medzi varnými nádobami. Spojenie so susediacimi varnými vaňami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami.
 Certifikácia: každá varná vaňa CE, sporák CE
 Krytie: min IPX5 - všetky zariadenia
 Všetky zariadenia prispôsobené pre bezobslužnú prevádzku podľa EN. Všetky elektrické zariadenia musia byť pripravené výrobcom pre napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy.
	LOG-IQ
	LP150+N900INF+ISM8x2INF+2xN100INF

	
	
	
	

	 
	Príslušenstvo pre varný systém: min. 4 varné vložky (koše) o min. rozmeru 500x300x190mm; rošty na dno varnej vane zakrývajúce celú varnú plochu; 1x plná lopatka na vyprázdňovanie varnej vane; 1x perforovaná lopatka na vyprázdňovanie varnej vane; scezovacie sito min. 1ks pre vaňu; min. 1x čistiaca huba; 1x nerezové kopisto; 1x nerezová špachtľa; 1x kefa na čistenie vypúšťacích ventilov; min. 2x hrniec s pokrievkou min. 3l; min. 2x hrniec s pokrievkou min. 5l, 1xstierka s gumou, 1xstierka nerezová
	LOG-IQ
	 

	117.35
	Elektrický konvektomat min. 10GN 1/1. Výroba pary bojlerom s automatickým plnením vodou. Rozstup zásuvov pre GN min. 67mm. Referenčná spotreba elektrickej energie pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 2,95 kWh. Referenčná spotreba elektrickej energie pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 2,85 kWh. Referenčná spotreba vody pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 4l. Referenčná spotreba vody pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 1,65l, alebo certifikácia podľa Energystar. Referenčná rovnomerná tepelná úprava v každom plne obsadenom zásuvu z desiatich - referenčný produkt vyprážanie kuracích prsných rezňov. Automatické rozlíšenie vloženého množstva pripravovanej potraviny s priebežnou automatickou korekciou varného procesu v priebehu nastavenej tepelnej úpravy pokrmu. Automatická korekcia programu vzhľadom na vložené množstvo potraviny. Režim konvektomatu s min. tromi prevádzkovými režimami: para max.30°C – min.130°C; horúci vzduch max.30°C – min.300°C; kombinácia pary a horúceho vzduchu max.30 °C - min.300 °C. Meranie, nastavovanie a regulácia vlhkosti s presnosťou na 1 percento s rozsahom od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkcia min.: varenie, vyprážanie, fritovanie, varenie v pare, pečenie, nízkoteplotné úpravy cez noc. Ovládanie - Farebný dotykový display/obrazovka (kapacitné alebo rezistívne). Systém automatického čistenia - umývanie varnej komory pomocou tabliet nebo jiných detergentů bez fosfátov . Tukový filter vo varnej komore. Integrovaná ručná sprcha s automatickým navíjaním. Funkcia zaisťujúca schladenie varného priestoru. Sonda teploty jadra s min. trojbodovým meraním. Min. 350 ľubovoľne nastaviteľných programov min. s 12 krokmi. Min. 5 rýchlosti prúdenia vzduchu, nastaviteľné. Automatická predvoľba okamihu spustenia. Zobrazenie skutočných a požadovaných hodnôt na displeji. Detekcia vodného kameňa a zavápnenie. Zásuvy vhodné pre gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3. Rozhranie USB pre export dát HACCP na pamäťový modul USB alebo pre jednoduchú aktualizáciu softvéru. Pripojenie WIFI vzdialený prístup. Odvápnenie bojlera a všetkých vodovodných ciest automaticky bez nutnosti servisného zásahu. Elektrická energia 400V. Min. IPX5. Bezobslužná prevádzka podľa EN. Vežové usporiadané s poz. 117.36. Pripravenosť na napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy.
	Rational 
	icombi pro 10-1/1

	117.36
	Elektrický konvektomat min. 6GN 1/1. Výroba pary bojlerom s automatickým plnením vodou. Rozstup zásuvov pre GN min. 67mm. Referenčná spotreba elektrickej energie pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 1,8kWh. Referenčná spotreba elektrickej energie pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 1,75 kWh. Referenčná spotreba vody pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 2,6l. Referenčná spotreba vody pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 0,9l. Alebo certifikácia podľa Energystar. Referenčná rovnomerná tepelná úprava v každom plne obsadenom zásuvu zo šiestich - referenčný produkt vyprážanie kuracích prsných rezňov. Automatické rozlíšenie vloženého množstva pripravovanej potraviny s priebežnou automatickou korekciou varného procesu v priebehu nastavenej tepelnej úpravy pokrmu. Automatická korekcia programu vzhľadom na vložené množstvo potraviny. Režim konvektomatu s min. tromi prevádzkovými režimami: para max.30°C – min.130°C; horúci vzduch max.30°C – min.300°C; kombinácia pary a horúceho vzduchu max.30 °C - min.300 °C. Meranie, nastavovanie a regulácia vlhkosti s presnosťou na 1 percento s rozsahom od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkcia min.: varenie, vyprážanie, fritovanie, varenie v pare, pečenie, nízkoteplotné úpravy cez noc. Ovládanie - Farebný dotykový display/obrazovka (kapacitné alebo rezistívne). Systém automatického čistenia - umývanie varnej komory pomocou tabliet nebo jiných detergentov bez fosfátov. Tukový filter vo varnej komore. Integrovaná ručná sprcha s automatickým navíjaním. Funkcia zaisťujúca schladenie varného priestoru. Sonda teploty jadra s min. trojbodovým meraním. Min. 350 ľubovoľne nastaviteľných programov min. s 12 krokmi. Min. 5 rýchlosti prúdenia vzduchu, nastaviteľné. Automatická predvoľba okamihu spustenia. Zobrazenie skutočných a požadovaných hodnôt na displeji. Detekcia vodného kameňa a zavápnenie. Zásuvy vhodné pre gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3. Rozhranie USB pre export dát HACCP na pamäťový modul USB alebo pre jednoduchú aktualizáciu softvéru. Pripojenie WIFI vzdialený prístup. Odvápnenie bojlera a všetkých vodovodných ciest automaticky bez nutnosti servisného zásahu. Elektrická energia 400V. Min. IPX5. Bezobslužná prevádzka podľa EN. Vežové usporiadané s poz. N.117.35. Pripravenosť na napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy.
	Rational 
	icombi pro 6-1/1

	117.37
	Elektrický konvektomat min. 6GN 1/1. Výroba pary bojlerom s automatickým plnením vodou. Rozstup zásuvov pre GN min. 67mm. Referenčná spotreba elektrickej energie pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 1,8kWh. Referenčná spotreba elektrickej energie pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 1,75 kWh. Referenčná spotreba vody pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 2,6l. Referenčná spotreba vody pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 0,9l. Alebo certifikácia podľa Energystar. Referenčná rovnomerná tepelná úprava v každom plne obsadenom zásuvu zo šiestich - referenčný produkt vyprážanie kuracích prsných rezňov. Automatické rozlíšenie vloženého množstva pripravovanej potraviny s priebežnou automatickou korekciou varného procesu v priebehu nastavenej tepelnej úpravy pokrmu. Automatická korekcia programu vzhľadom na vložené množstvo potraviny. Režim konvektomatu s min. tromi prevádzkovými režimami: para max.30°C – min.130°C; horúci vzduch max.30°C – min.300°C; kombinácia pary a horúceho vzduchu max.30 °C - min.300 °C. Meranie, nastavovanie a regulácia vlhkosti s presnosťou na 1 percento s rozsahom od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkcia min.: varenie, vyprážanie, fritovanie, varenie v pare, pečenie, nízkoteplotné úpravy cez noc. Ovládanie - Farebný dotykový display/obrazovka (kapacitné alebo rezistívne). Systém automatického čistenia - umývanie varnej komory pomocou tabliet nebo jiných detergentov bez fosfátov. Tukový filter vo varnej komore. Integrovaná ručná sprcha s automatickým navíjaním. Funkcia zaisťujúca schladenie varného priestoru. Sonda teploty jadra s min. trojbodovým meraním. Min. 350 ľubovoľne nastaviteľných programov min. s 12 krokmi. Min. 5 rýchlosti prúdenia vzduchu, nastaviteľné. Automatická predvoľba okamihu spustenia. Zobrazenie skutočných a požadovaných hodnôt na displeji. Detekcia vodného kameňa a zavápnenie. Zásuvy vhodné pre gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3. Rozhranie USB pre export dát HACCP na pamäťový modul USB alebo pre jednoduchú aktualizáciu softvéru. Pripojenie WIFI vzdialený prístup. Odvápnenie bojlera a všetkých vodovodných ciest automaticky bez nutnosti servisného zásahu. Elektrická energia 400V. Min. IPX5. Bezobslužná prevádzka podľa EN. Vežové usporiadané s poz. N.117.35. Pripravenosť na napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy.
	Rational 
	icombi pro 6-1/1

	117.41
	Duplexný automatický zmäkčovač studenej vody. Pozostáva z dvoch zásobníkov so spoločným objemovým riadiacim ventilom, ktorý automaticky kontroluje proces zmäkčovania, regeneráciu ionexu, preplach náplne a prepínanie zásobníkov. Zmäkčovač pracuje plne automaticky, obsluha iba dopĺňa soľ. Odporúčaný prietok min. 30l/min. Usporiadanie duplexného systému: striedavé. Protiprúdová regenerácia katexovej náplne. Prevádzková teplota 2°C - 48°C. Celková tvrdosť max. 43 °dH. Množstvo ionexu 13,3 l / zásobník. Prevádzka zmäkčovača nevyžadujúca pripojenie k elektrickej sieti.
	Earth Resources
	ERWSK30

	 
	č.m 122 Výtlk vajec
	 
	 

	122.1
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 600x500x300mm s prelisom okolo drezu, 1x zásuvka pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm. 
	ATYP
	ATYP

	122.2
	Chladiaci stôl pre GN 1/1, pod pracovnú dosku stola (poz. 122.1), 2x dvere pre GN 1/1, vnútorný priestor bez výparníka s nútenou cirkuláciou vzduchu, automatické odmrazovanie a odparovanie pomocou horúceho plynu. Čistý objem vn. priestoru min. 210l. Rozsah teplôt max.-2°C / min.+8°C. Digitálny termostat. Energetická trieda min. C, klimatická trieda min. 5.
	FRIULINOX
	TRNK872A

	122.3
	Nerezová nástenná skrinka so stredovou policou.
	ATYP
	ATYP

	122.4
	Vyhrievaný výdajný vozík pre 2x GN1/1-200. Ovládanie umiestnené na kratšej strane. Vane umožňujú aj ohrev bez vody (t.j. vhodné pre suchú aj mokrú prevádzku - podľa typu jedál). Konštrukcia z nerezovej ocele, dvojplášťová izolácia stien. 4 otočné kolieska s priemerom min. 125mm (z toho 2 s brzdou). Spodná polica pevne privarená. Vane vo vyhotovení bez špár, privarené, s profilom v hornej časti zabezpečujúcim odtekanie skondenzovanej vody naspäť do vane. Ochrana min. IPX4. Pracovná teplota max. 30°C - min. 95°C, ovládanie prostredníctvom termostatu.
	B.PRO
	SAW2

	 
	č.m 123 Vyskladňovanie z boxov
	 
	 

	123.1
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x zásuvka pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár
	ATYP
	ATYP

	 
	č.m 124 Cukrársky denný sklad
	 
	 

	124.1
	Nerezový regál, 4 police
	ATYP
	ATYP

	124.2
	Chladiaca skriňa pre GN2/1, ventilovaná, čistý objem vn. priestoru min. 460 litrov, teplotný rozsah max. -2°C až min. +8°C, energetická trieda min. B, klimatická trieda min. 5, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele triedy AISI304, digitálny ovládací panel s displejom zobrazujúcim teplotu a tlačidlami pre nastavenie. Optimalizovaná cirkulácia vzduchu, na mieste vymeniteľné pánty dverí (ľavé/pravé), zámok dverí, mikrospínač pre automatické vypnutie ventilátoru pri otvorení dverí, vstavaná chladiaca jednotka, automatické odmrazovanie horúcim plynom, samozatváracie dvierka s aretáciou, zaoblené vonkajšie a vnútorné rohy.
	RILLING
	AHK MN069 0001

	124.3
	Mraziaca skriňa pre GN2/1, ventilovaná, čistý objem vn. priestoru min. 460 litrov, teplotný rozsah max. -15°C až min. -22°C, energetická trieda min. C, klimatická trieda min. 5, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele triedy AISI304, digitálny ovládací panel s displejom zobrazujúcim teplotu a tlačidlami pre nastavenie. Optimalizovaná cirkulácia vzduchu, na mieste vymeniteľné pánty dverí (ľavé/pravé), zámok dverí, mikrospínač pre automatické vypnutie ventilátoru pri otvorení dverí, vstavaná chladiaca jednotka, automatické odmrazovanie horúcim plynom, samozatváracie dvierka s aretáciou, zaoblené vonkajšie a vnútorné rohy.
	RILLING
	AHK MT069 0001

	 
	č.m 125 Cukrárska príprava
	 
	 

	125.1
	Elektrický konvektomat min. 10GN 1/1. Výroba pary bojlerom s automatickým plnením vodou. Rozstup zásuvov pre GN min. 67mm. Referenčná spotreba elektrickej energie pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 2,95 kWh. Referenčná spotreba elektrickej energie pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 2,85 kWh. Referenčná spotreba vody pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 4l. Referenčná spotreba vody pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 1,65l, alebo certifikácia podľa Energystar. Referenčná rovnomerná tepelná úprava v každom plne obsadenom zásuvu z desiatich - referenčný produkt vyprážanie kuracích prsných rezňov. Automatické rozlíšenie vloženého množstva pripravovanej potraviny s priebežnou automatickou korekciou varného procesu v priebehu nastavenej tepelnej úpravy pokrmu. Automatická korekcia programu vzhľadom na vložené množstvo potraviny. Režim konvektomatu s min. tromi prevádzkovými režimami: para max.30°C – min.130°C; horúci vzduch max.30°C – min.300°C; kombinácia pary a horúceho vzduchu max.30 °C - min.300 °C. Meranie, nastavovanie a regulácia vlhkosti s presnosťou na 1 percento s rozsahom od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkcia min.: varenie, vyprážanie, fritovanie, varenie v pare, pečenie, nízkoteplotné úpravy cez noc. Ovládanie - Farebný dotykový display/obrazovka (kapacitné alebo rezistívne). Systém automatického čistenia - umývanie varnej komory pomocou tabliet neob jiných detergentů bez fosfátov. Tukový filter vo varnej komore. Integrovaná ručná sprcha s automatickým navíjaním. Funkcia zaisťujúca schladenie varného priestoru. Sonda teploty jadra s min. trojbodovým meraním. Min. 350 ľubovoľne nastaviteľných programov min. s 12 krokmi. Min. 5 rýchlosti prúdenia vzduchu, nastaviteľné. Automatická predvoľba okamihu spustenia. Zobrazenie skutočných a požadovaných hodnôt na displeji. Detekcia vodného kameňa a zavápnenie. Zásuvy vhodné pre gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3. Rozhranie USB pre export dát HACCP na pamäťový modul USB alebo pre jednoduchú aktualizáciu softvéru. Pripojenie WIFI vzdialený prístup. Odvápnenie bojlera a všetkých vodovodných ciest automaticky bez nutnosti servisného zásahu. Elektrická energia 400V. Min. IPX5. Bezobslužná prevádzka podľa EN. Vežové usporiadané s poz. 117.36. Pripravenosť na napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivaletné normy.
	Rational 
	icombi pro 10-1/1

	125.2
	Podstavec pod konvektomat
	ATYP
	ATYP

	125.3
	Nerezový kondenzačný digestor pre poz. 125.1 bez napojenia na VZT, komunikujúci s položkou 125.1
	Rational 
	60.75.134

	125.4
	Nerezový stôl, 1x polica, 1x privarený drez rozmeru 600x500x300mm s prelisom okolo drezu, 1x privarené umývado rozmeru 290x400x200mm s prelisom okolo umývadla, výklopný odpadkový kôš pod umývadlom, 1x zásuvkový blok s tromi zásuvkami pre GN 1/1, jednoliata pracovná doska v prevedení bez špár, prevedenie na stavebný sokel 150mm.
	ATYP
	ATYP

	125.5
	Drevená buková pracovná doska pre poz.125.5
	ATYP
	ATYP

	125.6
	Stolová indukčná doska profesionálna. Elektrické pripojenie cez zásuvku 230V. Kontaktná plocha vitroceran min. 4mm (nosnosť hrnca 20kg). Minimálny rozmer vitroceránu - varnej plochy 280x280mm, Prevedenie zariadenia nerezové. Systém riadenia nastavenej teploty v reálnom čase v rozsahu od max. 30st.C do min. 250 st. C, Varenie s rôznymi úrovňami výkonu min. 30(100W až 3500W. Digitálny displej zobrazujúci nastavené hodnoty. Vodou umývateľný vyberateľný vzduchový filter. CE certifikácia, CEM, NSF. Určené pre profesionálnu nepretržitú prevádzku 24/7.Časovač.Tlačidlo pre okamžitý maximálny výkon.
	ADVENTYS
	GLN3500 ADV1702

	125.7
	Nerezový regál, 4 police
	ATYP
	ATYP

	125.8
	Stolový hnetač / mixér / šľahač, nerezový kotlík s objemom min. 5l, šľahacia metla s 2,5 mm nerezovými hákmi, miesiaca nerezová plochá metla, hnetací nerezový hák, ochranný plastový kryt s nálevkou/násypkou, nerezová ochranná mriežka, výklopná hlava, rýchlosť max. 80 - min. 420 ot. / min.
	VARIMIXER
	TEDDY

	125.9
	Servírovací nerezový vozík so spevnenou konštrukciou, 2 police, materiál triedy AISI304, zváraný, 4 otočné kolieska s priemerom min.125mm, z toho 2 brzdené, nosnosť 120kg, na rohoch umiestnené nárazníky, 2x madlo.
	B.PRO
	SW 8x5-2

	125.10
	Chladiaci stôl pre GN 1/1, pod pracovnú dosku stola (poz. 125.4), 3x dvere pre GN 1/1, vnútorný priestor bez výparníka s nútenou cirkuláciou vzduchu, automatické odmrazovanie a odparovanie pomocou horúceho plynu. Čistý objem vn. priestoru min. 210l. Rozsah teplôt max.-2°C / min.+8°C. Digitálny termostat. Energetická trieda min. C, klimatická trieda min. 5.
	RILLING
	AKT EK731 1601

	125.11
	Simplexový zmäkčovač vody v kabinetovom prevedení s objemovým riadiacim ventilom bez elektrického napájania. Fáza regenerácie s trvaním do 15 min. Objemové riadenie s presným nastavením vstupnej tvrdosti vody. Filter mechanických nečistôt. Prietok 30l/min., množstvo katexu 7,4l. Spotreba vody na regeneráciu max. 25l. Bez potreby pripojenia na elektrinu. Teplota vstupnej vody 2-48°C.
	Earth Resources
	ERKSHE

	125.12
	Kompaktná digitálna váha. Váživosť 3/6kg, dielik 1/2g, rozmer nerezovej vážiacej plochy min. 300x220mm, úradne overená, podsvietený LCD displej, elektrické pripojenie cez adaptér do zásuvky na 230V. Alternatívne napájanie prostredníctvom zabudovaného nabíjateľného akumulátora. 
	T-Scale
	QHW 6MR

	 
	č.m 126 Chladiaci box
	 
	 

	126.1
	Regál kombinácia dural/plast, 4 police
	Electrolux
	ALS950

	126.2
	Regál kombinácia dural/plast, 4 police
	ITALMODULAR
	IM577

	126.3+126.4
	Chladiaci box (bezbariérový so zapustenou podlahou) s vlastnou oddelenou chladiacou jednotkou (poz. 126.4). Požadovaná teplota skladovania max. 2°C/min. 8°C. Vybavený sedvičovými PIR panelovými stenami hrúbky min. 60 mm (systém pero-drážka) a PIR panelovou podlahou hrúbky min. 60 mm (systém pero-drážka). Pochôdzna časť podlahy v nerezovom vyhotovení s protišmykovou úpravou. Box vybavený dverami (rozmer: 800x2000mm). Steny boxu vybavené vnútornými hygienickými PVC lištami a vonkajšími plechovými pozinkovanými lištami v bielej farbe RAL 9010. Medzery medzi PIR panelovou stenou boxu a stavebnou konštrukciou zakryté nerezovými lištami. Súčasťou dodávky je kompletná technologická zostava (ovládacie panely, osvetlenie, Cu rozvody, plyn, elektroinštalácia, rozvádzač, bezpečnostné prvky atď.) umožňujúca prevádzku chladiaceho boxu.
	SINOP Alfa
	atyp

	126.5
	Regál kombinácia dural/plast, 4 police
	ITALMODULAR
	IM577

	 
	č.m 127 Mraziaci box
	 
	 

	127.1
	Regál kombinácia dural/plast, 4 police
	ITALMODULAR
	IM577

	127.2+127.3
	Mraziaci box (bezbariérový so zapustenou podlahou) s vlastnou oddelenou chladiacou jednotkou (poz. 127.3). Požadovaná teplota skladovania max. -5°C/min.- 20°C. Vybavený sedvičovými PIR panelovými stenami hrúbky min. 60 mm (systém pero-drážka) a PIR panelovou podlahou hrúbky min. 60 mm (systém pero-drážka). Pochôdzna časť podlahy v nerezovom vyhotovení s protišmykovou úpravou. Box vybavený dverami (rozmer: 800x2000mm). Steny boxu vybavené vnútornými hygienickými PVC lištami a vonkajšími plechovými pozinkovanými lištami v bielej farbe RAL 9010. Medzery medzi PIR panelovou stenou boxu a stavebnou konštrukciou zakryté nerezovými lištami. Súčasťou dodávky je kompletná technologická zostava (ovládacie panely, osvetlenie, Cu rozvody, plyn, elektroinštalácia, rozvádzač, bezpečnostné prvky atď.) umožňujúca prevádzku chladiaceho boxu.
	SINOP Alfa
	atyp

	 
	č.m 131 Sklad DKP
	 
	 

	131.1
	Regál pozink, 4 police
	AJ Produkty
	TRANSFORM 21392

	 
	č.m 130 Sklad potrieb pre catering
	 
	 

	130.1
	Regál pozink, 4 police
	AJ Produkty
	TRANSFORM 21392

	130.3
	Regál pozink, 4 police
	AJ Produkty
	TRANSFORM 21606

	 
	č.m 132 Sklad kuchynských potrieb
	 
	 

	132.1
	Regál pozink, 4 police
	AJ Produkty
	TRANSFORM 21398

	 
	č.m 133 Sklad vajec
	 
	 

	133.1
	Regál kombinácia dural/plast, 4 police
	ITALMODULAR
	IM577

	133.2
	Servírovací nerezový vozík so spevnenou konštrukciou, 2 police, materiály AISI304, zváraný, 4 otočné kolieska s priemerom min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnosť 120kg, nárazníky v rohoch, 2x madlo.
	B.PRO
	SW 8x5-2

	133.3
	Chladiaca skriňa pre GN2/1, netto objem min. 460 litrov, teplotný rozsah max. -2 ° C až min. +8 ° C, energetická trieda min. B, klimatická trieda min.5, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele 304 AISI, digitálny ovládací panel s teplotným displejom a tlačidlami pre nastavenie, optimalizovaná nútená cirkulácia vzduchu, na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí, mikrospínač pre vypnutie ventilátora pri otvorení dverí , vstavaná chladiaca jednotka, automatické odmrazovanie horúcim plynom, samouzatváracie dvierka s fixačnou polohou, zaoblené vonkajšie a vnútorné rohy.
	RILLING
	AHK MN069 0001

	 
	č.m 134 Suchý sklad 
	 
	 

	134.1
	Regál pozink, 4 police
	AJ Produkty
	TRANSFORM 21398

	 
	č.m 135 Suchý sklad 
	 
	 

	135.1
	Regál pozink, 4 police
	AJ Produkty
	TRANSFORM 21395

	135.2
	Regál pozink, 4 police
	AJ Produkty
	TRANSFORM 21600

	 
	4.NP - Jedáleň
	 
	 

	 
	Umývanie stolného riadu
	 
	 

	1.01.1
	Umývací systém na stolný riad (tanier, polievková miska, šalátová miska, príbor, poháre, tácka). umývanie všetkého riadu bez ručného predumytia. Automatické odstraňovanie zvyškov jedla z umývacieho stroja do odpadovej nádoby mimo umývacieho stroja vrátane ich dehydrácie (oddelenie odpadovej vody od tuhých častí odpadu). Pre koše 500x500mm. Priechodná výška min:440mm. kapacita košov 500x500mm podľa DIN 17735: min.120/min.150/min.220. Maximálna prípojná hodnota pre VZT: 280 m3/h; teplota max. 27 ° C, vlhkosť max. 95%. Spotreba vody za hodinu: max. 140l(0,5l/kôš).Ovládanie dotykovou farebnou obrazovkou.Maximálna referenčná spotreba elektrickej energie: 22kWh/h. Pohyb košov zľava doprava.Minimálna konfigurácia: umývacia zóna, predumývacia zóna, oplachová zóna, sušiaca zóna. Samostatný automatický umývací systém vnútorného priestoru umývacieho stroja a rekuperátora. Bezdrôtová Konektivita stroja riadiacej jednotky so vzdialeným PC.. Systém riadenia pohybu košov pre obsluhu jedným človekom s frekvenciou min. 6 košov.Výrobok musí byť pripravený výrobcom pre napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy.
	HOBART
	CP-E-A-ND-CDC180,C20

	1.01.2
	Triediaca stanica na riad. V prednej časti pred osluhou je miesto na triedenie riadu do min.3 umývacích košov 500x500mm umiestnených vedľa seba vo výške pracovnej plochy. Pod košmi je vyspádovaná vaňa so sitom a napojením na odpad. V zadnej časti je umiestnený dopravník s automatickým posunom košov do umývacieho stroja. Po naplnení ktoréhokoľvek koša v akomkoľvek poradí obsluha posunom kôš do zadnej časti a kôš sa automaticky dopraví do umývacieho stroja. Na triediacej stanici sú umiestnené 2 police na koše. jedna so sklonom, na sortierovanie misiek a pohárov a jedna vodorovná na skladovanie umývacích košov. Plná polica na umiestnenie tácok pri triedení s otvorom na zhod zvyškov. Nerezová odpadová nádoba 50l. Drez na umiestnenie koša 500x500mm na príbory. Napúšťacia batéria pre drez. Sprcha na čistenie. Plná kompatibilita s umývacím strojom pozície 1.01.1. Vyrobené z nerezovej ocele AISI 304, okrem plastových dlhých valčekov na posun košov. Stierka na taniere umiestnená v prednej časti.
	HOBART
	Rack loading station
 3racks + CTC91

	1.01.3
	Výstupného valčekového dopravníka s dlhými valčekmi a koncovým spínačom pre min. 2 koše 500x500mm. Pojazdný ľahko odnímateľný od umývacieho stroja bez použitia náradia
	HOBART
	RFH1050

	1.01.5
	Vyhrievaný zásobník na riad univerzálny 1-tubusový, možnosť vloženia všetkých tvarov riadu: okrúhle až do priemeru 32 cm (pôdorysne do plochy šachty), 4 okrúhle do priemeru 120mm (pôdorysne do plochy šachty), štvrťové, obdĺžnikové, oválne, IPX 5, kapacita min.80 tanierov až do priemeru min. 320mm, regulácia teploty v rozsahu max.30 - min.110 °C. Zásobník umožňuje úplné vybratie šachty na lepšie čistenie, na nastavenie pružín a na servísny prístup. Polykarbonátový kryt pri výdaji je možné zavesiť na madlo vozíka.
	B.PRO
	TS-H1 18-33

	1.01.6
	Servírovací nerezový vozík so spevnenou konštrukciou, 2 police, materiály AISI304, zváraný, 4 otočné kolieska s priemerom min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnosť 120kg, nárazníky v rohoch, 2x madlo.
	B.PRO
	SW6x4-2

	1.01.7
	Umývačka stolného (taniere, poháre, misky, tácky, príbory) riadu priechodná. S manuálnym zdvihom poklopu, umožňujúci umývanie silne znečisteného  riadu bez ručného predumytia a namáčania s využitím samostatného dodatočného umývacieho systému. s referenčnou kapacitou košov 500x500mm min. 30 košov/h;. Atmosférický izolovaný boiler v kombinácii s oplachovým čerpadlom, spustenie oplachu viazané na dosiahnutie správnej oplachovej teploty v boilere. Elektronický ovládací panel vo výške očí, minimálne 4 umývacie programy.Najkratší umývací program - sklo - 1min. Najdlhší umývací program  - 6 min. Všetky hlavné vnútorné komponenty ako aj vonkajšie panely vyrobené z ušľachtilej nerez ocele aisi 304, umývacia nádrž vyrobená z ušľachtilej nerez ocele aisi 304. Spotreba vody na 1 umývací cyklus maximálne 8l. Ochrana proti vode IPX5.
	NORDISK
	D2 MASTER

	1.01.8
	Vstupný stôl k umývačke riadu s drezom 400x400x250 na jeden umývací kôš, prelis na koše, batérie na teplú a studenú vodu s ramienkom a sprchou na vyvažovacej pružine.
	ATYP
	ATYP

	1.01.9
	Výstupný stôl sklopný, uchytený k umývačke riadu na jeden umývací kôš
	ATYP
	ATYP

	1.01.11
	Simplexový zmäkčovač v kabinetovom prevedení s objemovým riadiacim ventilom bez elektrického napájania. Fáza regenerácie do 15 minút. Objemové riadenie s presným nastavením vstupnej tvrdosti vody. Filter mechanických nečistôt. Prietok 30l/min.; množstvo katexu 7,4l; spotreba vody na regeneráciu max. 25l; elektronické pripojenie: žiadne; teplota vstupnej vody: 2 – 48 °C.
	Earth Resources
	ERKSHE

	 
	Výdaj
	 
	 

	1.02.2a
	Výdajný stôl skrinkový (na stole umiestnený kávovar a postmix), spodný priestor v hygienickom prevedení H1, uzavretý dvierkami zo strany obsluhy, zásuvka 230V vo vnútri stola + zásuvka 420 V. V stole zabudovaný zásobník na koše 500x500 mm, pracovná doska rozšírená o dráhu na vedenie tácok, nerez sokel zadný
	ATYP
	ATYP

	1.02.3
	Výdajný stôl (rovná časť) skrinkový s vyhrievanou. vaňou na 4x GN1/1 delenou, napúšťanie a vypúšťanie vody, ohrevné telesá nalepovacie. Mechanický termostat, spodný priestor v hygienickom prevedení H1, otvorený zo strany obsluhy, zásuvka 230V na ovládacom paneli, pracovná doska rozšírená o dráhu na vedenie tácok, vsadené čelo vľavo a vpravo, nerez sokel zadný, skrinkový stôl so zabudovaným tanierovým zásobníkom do pr. taniere min. 280 mm, dvojito izolovaným bokmi tanierového zásobníka. Vr. nadstavby jednoduchej, joklová rovná samoobslužná, horné kalené sklo hranaté, infraohrev svetelný
	ATYP
	ATYP

	1.02.3a
	Výdajný stôl (rádiusová časť) skrinkový s vyhrievanou. vaňou na 4x GN1/1 delenou, napúšťanie a vypúšťanie vody, ohrevné telesá nalepovacie. Mechanický termostat, spodný priestor v hygienickom prevedení H1, otvorený zo strany obsluhy, zásuvka 230V na ovládacom paneli, pracovná doska rozšírená o dráhu na vedenie tácok v rádiuse, vsadené čelo velvo a vpravo, nerez sokel zadný, skrinkový stôl so zabudovaným tanierovým zásobníkom do pr. taniere min. 280 mm, dvojito izolovaným bokmi tanierového zásobníka. Vr. nadstavby jednoduchej, joklová rovná samoobslužná, horné kalené sklo hranaté, infraohrev svetelný
	ATYP
	ATYP

	1.02.4
	Vyhrievaný zásobník na riad univerzálny 1-tubusový, možnosť vloženia všetkých tvarov riadu: okrúhle až do priemeru 32 cm (pôdorysne do plochy šachty), 4 okrúhle do priemeru 120mm (pôdorysne do plochy šachty), štvrťové, obdĺžnikové, oválne, IPX min.80 tanierov až do priemeru min. 320mm, regulácia teploty v rozsahu max.30 - min.110 °C. Zásobník umožňuje úplné vybratie šachty na lepšie čistenie, na nastavenie pružín a na servisný prístup. Polykarbonátový kryt pri výdaji je možné zavesiť na madlo vozíka.
	B.PRO
	TS-HS1 18-33

	1.02.4a
	Pracovná doska rozšírená na výdaj polievok (rádiusová časť), pracovná doska rozšírená o dráhu na vedenie tácok
	ATYP
	ATYP

	1.02.5
	Výdajný stôl (rádiusová časť) skrinkový s vyhrievanou vaňou na 2x GN1/1 delenou, napúšťanie a vypúšťanie vody, ohrevné telesá nalepovacie, mechanický termostat, spodný priestor v hygienickom prevedení H1, otvorený zo strany obsluhy, zásuvka 230V na ovládacom paneli o dráhu na vedenie tácok v rádiuse, vsadené čelo velvo a vpravo, nerez sokel zadný. Vr. nadstavby jednoduchej, joklová rovná samoobslužná, horné kalené sklo, hranaté, infraohrev svetelný
	ATYP
	ATYP

	1.02.8
	Prístenná chladiaca vitrína, otvorená, nočná roleta, ventilované chladenie. Teplotný rozsah max. +4 ° C - min. +8 ° C, termostat digitálny, automatické odmrazovanie. Min. 5 nastaviteľných políc, plexi zábrana min. na 2 horné police. LED osvetlenie min. horná. Min. vnútorný rozmer 1000x500x1300. Dizajnové prevedenie v jednotnom štýle s pol.1.02.9.
	JUKA
	VARNA 110/60 mini

	1.02.9
	Prístenná neutrálna vitrína, otvorená, nočná roleta. Min. 5 nastaviteľných políc, plexi zábrana min. na 2 horné police. LED osvetlenie min. horná. Min. vnútorný rozmer 1000x500x1300. Dizajnové prevedenie v jednotnom štýle s pol.1.02.8.
	JUKA
	VARNA 110/60 mini

	1.02.10
	Elektrický konvektomat min. 6GN 2/3. Výroba pary bojlerom s automatickým plnením vodou. Rozstup zásuvov pre GN min. 65mm. Referenčná spotreba elektrickej energie pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 1kWh. Referenčná spotreba elektrickej energie pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 1kWh. Referenčná spotreba vody pri parnom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 1,4l. Referenčná spotreba vody pri kombinovanom móde podľa DIN 18873-1:2012-1: max. 0,55l. Alebo certifikácia Energystar. Referenčná rovnomerná tepelná úprava v každom plne obsadenom zásuvu zo šiestich - referenčný produkt vyprážanie kuracích prsných rezňov. Automatické rozlíšenie vloženého množstva pripravovanej potraviny s priebežnou automatickou korekciou varného procesu v priebehu nastavenej tepelnej úpravy pokrmu. Automatická korekcia programu vzhľadom na vložené množstvo potraviny. Režim konvektomatu s min. tromi prevádzkovými režimami: para max.30°C – min.130°C; horúci vzduch max.30°C – min.300°C; kombinácia pary a horúceho vzduchu max.30 °C - min.300 °C. Meranie, nastavovanie a regulácia vlhkosti s presnosťou na 1 percento s rozsahom od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkcia min.: varenie, vyprážanie, fritovanie, varenie v pare, pečenie, nízkoteplotné úpravy cez noc. Ovládanie - Farebný dotykový display/obrazovka (kapacitné alebo rezistívne). Systém automatického čistenia - umývanie varnej komory pomocou tabliet nebo jiných detergentov bez fosfátov. Tukový filter vo varnej komore. Integrovaná ručná sprcha s automatickým navíjaním. Funkcia zaisťujúca schladenie varného priestoru. Sonda teploty jadra s min. trojbodovým meraním. Min. 350 ľubovoľne nastaviteľných programov min. s 12 krokmi. Min. 5 rýchlosti prúdenia vzduchu, nastaviteľné. Automatická predvoľba okamihu spustenia. Zobrazenie skutočných a požadovaných hodnôt na displeji. Detekcia vodného kameňa a zavápnenie. Zásuvy vhodné pre gastronádoby GN 1/2, 1/3, 2/3. Rozhranie USB pre export dát HACCP na pamäťový modul USB alebo pre jednoduchú aktualizáciu softvéru. Pripojenie WIFI vzdialený prístup. Odvápnenie bojlera a všetkých vodovodných ciest automaticky bez nutnosti servisného zásahu. Elektrická energia 400V. Min. IPX5. Bezobslužná prevádzka podľa EN. Pripravenosť na napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy.
	RATIONAL 
	icombi pro XS 6-2/3

	1.02.11
	Nerezový kondenzačný digestor pre poz.1.02.10 bez napojenia na VZT, komunikujúci s položkou 1.02.10
	RATIONAL 
	60.73.943

	1.02.12
	Zariadenie na udržiavanie a nízkoteplotné úpravy pokrmov kapacita min. 4x GN1/1 - 40. Varenie pomocou min. 2 režimov: manuálne / individuálne meniteľné programy (3kroky). Ovládanie prostredníctvom dotykového displeja s textami. Možnosť uloženia vlastného programu vr. pomenovanie. Vykurovanie pomocou odporového vykurovacieho drôtu. Dvierka s reguláciou vlhkosti 100%/50%/0%. 4x madlo pre lepšiu manipuláciu. Vnútorná zaoblená komora. Vnútorný a vonkajší plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus. Signalizácia prehriatia komory.
	HoldMaker
	HoldMaker 51+

	1.02.13
	Nerezový stôl s drezom 400x400x250 s prelisom okolo drezu, doska do rádiusu, pod drezom krídlové dvere, spodná polica v priestore skrine na udržovanie potravín (poz.1.02.12)
	ATYP
	ATYP

	1.02.14
	Elektrické multifunkčné varné zariadenie určené na varenie, restovanie a fritovanie, min.30 litrov.
 Zariadenia určené na varenie, restovanie a fritovanie a tiež na varenie pri nízkej teplote, na prípravu sous vide, konfitovanie, varenie s teplotným rozdielom, citlivé varenie na šetrnú prípravu citlivých produktov. Užitočný objem: min. 30 litrov, 2 nádoby. Využiteľná plocha max: 40 dm². Teplotný rozsah +30 až 250 °C. Rýchlosť ohrevu dna na 200 ° C za 5 minút. Zariadenie je vybavené automatickými procesmi prípravy pokrmov. . Grafické zobrazovanie procesu varenia so všetkými parametrami varenia as vypočítaným koncom varenia. Procesy varenia a energie sú riadené mikroprocesormi. Nádoba má vpichovú sondu na meranie teploty s min. 6-timi meracími bodmi. Zariadenie má automatický prívod vody na plnenie varnej nádoby vodou s presnosťou nastavenia na 1 liter. Farebný displej s dotykovou obrazovkou na ovládanie zariadenia. Popisy v slovenskom jazyku. Zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt. Dotykové teploty plášťa nádoby nesmú prekročiť +70°C. Vnútorné aj vonkajšie povrchy sú z nerezovej ušľachtilej ocele. Zariadenie je vybavené výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navíjaním. Vstavaná zásuvka, 1 NAC 230 V. Možnosť správy varných programov. Možnosť prenosu procesov prípravy aj cez integrované rozhranie USB, ktoré je možné využívať aj na lokálnu výmenu dát. Technika a elektronika zariadenia je prístupná spredu. Ochrana proti striekajúcej vode IPX5. Zariadenie je schválené na prevádzku bez dozoru - nočné varenie. Bezobslužná prevádzka podľa EN. Pripravenosť na napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875. Spojenie so susediacimi položkami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami. Nerezový sokel. Radiusové prevedenie. Pripravenosť pre napojenie inteligentného energetického optimalizačného zariadenia na redukciu výkonových špičiek podľa DIN 18875 alebo ekvivalentné normy. Celková dĺžka položiek1.02.14+1.02.15+1.02.16+1.02.17:3468mm
	RATIONAL 
	iVario 2-XS

	1.02.15
	Indukčný sporák min. 2xindukčná platňa s príkonom min. 3kW na uzavretej podstavbe bez vetracích otvorov z bokov, vrchnej dosky, chrbta, vrátane skriňového priestoru. Umiestniteľný riad na každú indukčnú platňu od priemeru min. 120mm do max. 300mm. Systém ochrany proti pretečeniu vareného obsahu z pracovnej plochy. Min. 1x zásuvka 230V/0,5kW. Nosnosť každého indukčného poľa min. 30kg. Varenie každého varného poľa s nastavením výkonu min. 8 stupňov. Časovač. Spojenie so susediacimi položkami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami. Napúšťacia batéria na studenú vodu. Určené na dlhodobú prevádzku bez prerušenia min. 8h. Indukčné platne so samostanými generátormi. Každá indukčná platňa je zabudovaná do pracovnej dosky bezrámčekovo. Doska do rádiusu. Spojenie so susediacimi položkami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami. Nerezový sokel. Radiusové prevedenie pracovnej dosky.Celková dĺžka položiek1.02.14+1.02.15+1.02.16+1.02.17:3468mm
	LOG-IQ
	ISM3.5/3.5INF

	1.02.16
	Chladiaci stôl pre GN 1/1, pod pracovnú dosku stola, 4x zásuvka pre GN 1/1, vnútorný priestor bez výparníka s núteným obehom vzduchu, automatické odmrazovanie a odparovanie za použitia horúceho plynu. Netto objem vnútorného priestoru min. 110l. Rozsah teplôt max.-2°C/min.+8°C. Digitálny temostat. Energetická trieda min.C, klimatická trieda min. 5. Radiusové prevedenie pracovnej dosky.Celková dĺžka položiek1.02.14+1.02.15+1.02.16+1.02.17:3468mm. Spojenie so susediacimi položkami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami
	RILLING
	AKT EK721 1601-2/2

	1.02.17
	Nerezový stôl, skriňový, nerezový sokel, Radiusové prevedenie pracovnej dosky.Celková dĺžka položiek1.02.14+1.02.15+1.02.16+1.02.17:3468mm. Spojenie so susediacimi položkami systémovým hygienickým spojom zabraňujúci zatekaniu do stavebného sokla medzi položkami
	ATYP
	ATYP

	1.02.18
	Ohrevná sklokeramická doska, vstavaná. Rozmer dosky min. pre GN 1/1. Regulácia teploty max.30 °C - min.110 °C.
	BERNER
	WH1L

	1.02.19
	Výdajný stôl skrinkový (rádiusová časť) príprava pre zabudované sklokeramické ohrevné dosky poz.1.02.18, ovládací panel pre ovládanie sklokeramických dosiek pod doskou sp. priestor v hygienickom prevedení H1 otvorený, prac. doska rozšírená o dráhu na vedenie tácok v rádiuse , vsadené čelo vľavo a vpravo, nerez sokel zadný,
	ATYP
	ATYP

	1.02.20
	Simplexový zmäkčovač v kabinetovom prevedení s objemovým riadiacim ventilom bez elektrického napájania. Fáza regenerácie do 15 minút. Objemové riadenie s presným nastavením vstupnej tvrdosti vody. Filter mechanických nečistôt. Prietok 30l/min.; množstvo katexu 7,4l; spotreba vody na regeneráciu max. 25l; elektronické pripojenie: žiadne; teplota vstupnej vody: 2 – 48 °C.
	Earth Resources
	ERKSHE

	 
	Jedáleň
	 
	 

	1.03.1
	Chladiaca vaňa na vsadenie do dosky výdajného ostrovu - nútená cirkulácia vzduchu, vaňa pre 4x GN 1/1-100 -150 mm. Na vani nadstavba - dychová clona jednostranná, kalené sklá, joklová konštrukcia pod spodnou policou LED osvetlenie
	ATYP
	ATYP

	1.03.4
	Ohrevná výdajná vaňa pre 4x GN 1/1-100 -150 mm na vsadenie do dosky výdajného ostrovu, vaňa delená. Na vani nadstavba - dychová clona jednostranná, kalené sklá, joklová konštrukcia pod spodnou policou, infraohrev svetelný
	ATYP
	ATYP

	1.03.5
	Podávač príborov/tácok - vsadené zádobníky/loverátory do ostrovov - veľkosť loverátora (zásobníka na podnosy podľa podnosu). Jeklové konštrukcie 40x30 mm, pre vsadenie GG na príbory, táto konštrukcia bude umiestnená nad loverátormi, počet GN na príbory 8
	ATYP
	ATYP

	1.03.6
	Vozíky na zber tácok. Celonerezový vozík na zber tácok, kapacita min. 10 EN tácok (530x370mm), rozostup zásuvov nad sebou min.120 mm. 4 otočné kolesá 2 z toho s brzdou s priemerom min.125mm, konštrukcia s uzavretých profilov, nárazníky v rohoch. Konštrukcia vozíka je celozváraná.
	ATYP
	ATYP

	1.03.8
	Výdajný ostrov pre zabudované poz. 1.301.1 + 1.03.5. Prevedenie pracovnej dosky: materiál z umelého kameňa - biely, rádiusové rohy s frézovaním na CNC a rezanie na laseri, nerezové pojazdové lišty lepené v doske z umelého kameňa, zafrézované na CNC stroji. V nikách LED osvetlenie s trafom do vlhkého prostredia, horné dosky pre gastro spotrebiče sú vyrezané laserom.
	Atyp
	Atyp

	1.03.9
	Výdajný ostrov pre zabudované poz. 1.301.4 + 1.03.5. Prevedenie pracovnej dosky: materiál z umelého kameňa - biely, rádiusové rohy s frézovaním na CNC a rezanie na laseri, nerezové pojazdové lišty lepené v doske z umelého kameňa, zafrézované na CNC stroji. V nikách LED osvetlenie s trafom do vlhkého prostredia, horné dosky pre gastro spotrebiče sú vyrezané laserom.
	Atyp
	Atyp

	1.03.10
	Pokladničný ostrov. Prevedenie pracovnej dosky: materiál z umelého kameňa - biely, rádiusové rohy s frézovaním na CNC a rezanie na laseri, nerezové pojazdové lišty lepené v lepené v doske z umelého kameňa, zafrézované na CNC stroji. V nikách LED osvetlenie s trafom do vlhkého prostredia.
	Atyp
	Atyp



Súpis inventáru a príslušenstva kuchyne

	p.č.
	Názov položky
	počet ks

	 
	 
	 

	1
	Plechy na smaženie a pečenie – Trilax – GN1/1
	30

	2
	Plech Multibaker – GN1/1 – 8 žliabkov
	20

	3
	Sito na smaženie CombiFry – GN1/1
	10

	4
	Plech na grilovanie a pečenie GN1/1
	5

	5
	Krížový prúžkový grilovací rošt GN1/1
	5

	6
	Rošt nerezový GN1/1
	5

	7
	Plechy na smaženie a pečenie – Trilax – GN2/3
	6

	8
	Plech Multibaker – GN2/3 – 5 žliabkov
	4

	9
	Gastronádoba granit smalt. GN2/3-40mm
	2

	10
	Gastronádoba granit smalt. GN2/3-60mm
	2

	11
	Gastronádoba nerez. GN2/3-65mm
	2

	12
	Umývací kôš na taniere 500x500
	20

	13
	Umývací kôš univerzálny 500x500
	20

	14
	Umývací kôš na príbory 500x500
	10

	15
	Umývací kôš na poháre, delený pre 25 pohárov výšky 133mm, 500x500
	15

	16
	Vozík pod umývacie koše 500x500
	3

	17
	Rošty GN2/1 do chladničiek
	8

	18
	Sada redukčná 30L k robotu
	1

	19
	Doska rezacia k mäsomlynčeku 8mm
	1

	20
	Doska rezacia k mäsomlynčeku 4,5mm
	1

	21
	Držiak mís a hrncov s košom nanaberačky – ku umývačke čierneho riadu
	1

	22
	Vložka na tácky a veká – ku umývačke čierneho riadu
	1

	23
	Flexibilný držiak hrncov – ku umývačke čierneho riadu
	1

	24
	Fritovací kôš typ 2-XS
	1

	25
	Varný kôš typ 2-XS
	1

	26
	Sada 4 košov na malé porcie GN1/6, perforované + rám na koše
	1

	27
	Rošt na dno panvice typ 2-XS
	1

	28
	Stolový univerzálny robot 8l
	1

	29
	Ponorný mixér 25cm combi, s metličkou
	1

	30
	Ponorný mixér 55cm
	1

	31
	Gastronádoba nerez. GN1/1-20mm
	10

	32
	Gastronádoba nerez. GN1/1-40mm
	30

	33
	Gastronádoba nerez. GN1/1-65mm
	30

	34
	Gastronádoba nerez. GN1/1-100mm
	30

	35
	Gastronádoba nerez. GN1/1-150mm
	30

	36
	Gastronádoba nerez. GN1/1-200mm
	15

	37
	Gastronádoba nerez. Dierovaná GVO1/1-40mm
	30

	38
	Gastronádoba nerez. Dierovaná GVO1/1-65mm
	30

	39
	Gastronádoba nerez. GN1/2-40mm
	20

	40
	Gastronádoba nerez. GN1/2-65mm
	20

	41
	Gastronádoba nerez. GN1/2-100mm
	20

	42
	Gastronádoba nerez. GN1/2-150mm
	30

	43
	Gastronádoba nerez. GN1/2-200mm
	30

	44
	Gastronádoba nerez. GN1/3-40mm
	20

	45
	Gastronádoba nerez. GN1/3-65mm
	20

	46
	Gastronádoba nerez. GN1/3-100mm
	20

	47
	Gastronádoba nerez. GN1/3-150mm
	30

	48
	Gastronádoba nerez. GN1/3-200mm
	20

	49
	Gastronádoba nerez. GN1/4-100mm
	20

	50
	Gastronádoba nerez. GN1/4-150mm
	20

	51
	Gastronádoba nerez. GN1/6-100mm
	20

	52
	Gastronádoba nerez. GN1/6-150mm
	20

	53
	Veko nerez. GK1/1
	30

	54
	Veko nerez. GK1/2
	30

	55
	Veko nerez. GK1/3
	30

	56
	Veko nerez. GK1/4
	20

	57
	Gastronádoba granit smalt. GN1/1-20mm
	20

	58
	Gastronádoba granit smalt. GN1/1-40mm
	20

	59
	Gastronádoba granit smalt. GN1/1-60mm
	20
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Príloha č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. C-NBS1-000-122-322

Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov
uzatvorená podľa ustanovenia § 15 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „dohoda“)


medzi účastníkmi dohody:

Názov:		Národná banka Slovenska
Sídlo:		Imricha Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava
Zastúpený:		<vyplní VO>
IČO:		30 844 789
DIČ:		2020815654
IČ DPH:		SK2020815654
Bankové spojenie:		Národná banka Slovenska
Číslo účtu v tvare IBAN:	 SK07 0720 0000 0000 0000 1919 – platí pre domáceho poskytovateľa
		 SK60 0720 0000 0000 0000 2129 – platí pre zahraničného poskytovateľa 
(ďalej len „Národná banka Slovenska“)
	
a

Obchodné meno:		<vyplní uchádzač>
Sídlo:		<vyplní uchádzač>
Zastúpený:		<vyplní uchádzač>	
IČO:		<vyplní uchádzač>	
IČ DPH:		<vyplní uchádzač>	
DIČ:		<vyplní uchádzač>	
Bankové spojenie:		<vyplní uchádzač>	
Číslo účtu:		<vyplní uchádzač>	
Zapísaný:	<vyplní uchádzač>	

(ďalej len „spoločnosť“)

(ďalej spoločne označení ako „účastníci dohody“)




Úvodné ustanovenie

1. Národná banka Slovenska ako prenajímateľ uzatvorila so spoločnosťou ako nájomcom Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. C-NBS1-000-122-322 (ďalej len „nájomná zmluva“).

2. V súlade s článkom IX bodom 2 písm. h) nájomnej zmluvy sa účastníci dohody dohodli na zriadení spoločnej ohlasovne požiarov.

Čl. I
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkmi dohody 
v súvislosti so zriadením spoločnej ohlasovne požiarov.
2. Spoločná ohlasovňa požiarov sa zriaďuje pre účastníkov tejto dohody a je umiestnená na 2. nadzemnom podlaží budovy NBS v miestnosti centrálneho riadiaceho systému, č. dv. 046, tel. klapka 1300 alebo 1350 na Ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Ohlasovňa požiarov je viditeľne označená nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

Čl. II
Obsah dohody

1. Za zabezpečenie nepretržitej služby a vybavenie ohlasovne požiarov zodpovedá Národná banka Slovenska.

2. V ohlasovni požiarov sú požiarnotechnické a spojovacie prostriedky na ohlásenie vzniku požiaru, ako aj zariadenie na vyhlásenie požiarneho poplachu spôsobom uvedeným v požiarnych poplachových smerniciach Národnej banky Slovenska.

3. Spoločnosť dodá Národnej banke Slovenska pre potreby chodu ohlasovne požiarov, podľa § 15 ods. 5 písm. c) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, telefónne čísla štatutárneho zástupcu spoločnosti a ďalších určených zodpovedných vedúcich pracovníkov.

4. Každú zmenu telefónneho čísla štatutárneho zástupcu spoločnosti a ďalších určených zodpovedných vedúcich pracovníkov písomne nahlásiť prenajímateľovi objektu.

Čl. III
Doba trvania dohody a spôsoby jej ukončenia

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu trvania nájomnej zmluvy.

2. Účastníci dohody sa dohodli, že túto dohodu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou účastníkov dohody o jej skončení,
b) písomnou výpoveďou;
Účastníci dohody sa dohodli, že každý z nich je oprávnený vypovedať dohodu aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi dohody.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre účastníkov dohody záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody; ak oprávnení zástupcovia oboch účastníkov dohody nepodpíšu túto dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.

2. Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.

3. Dohodu je možné meniť len písomným číslovaným dodatkom k dohode podpísaným oprávnenými zástupcami obidvoch účastníkov dohody.

4. Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Národná banka Slovenska obdrží tri vyhotovenia a spoločnosť obdrží dva vyhotovenia.

5. Účastníci dohody podpisom dohody vyhlasujú, že si ju prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvorili ju slobodne, vážne, bez omylu, dohoda nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok na dôkaz čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa <vyplní VO>	V < vyplní uchádzač > , dňa <vyplní uchádzač> 



___________________________					___________________________ 
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač> 
	
	
	




Príloha č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. C-NBS1-000-122-322


Preberací protokol


Odovzdávajúci (prenajímateľ):
Názov:	Národná banka Slovenska
Sídlo:	Imricha Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava
IČO:	30 844 789



Preberajúci (nájomca):
Obchodné meno:	
Sídlo:	
Zastúpený:	
	


Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. C-NBS1-000-122-322 (ďalej
len „zmluva“) odovzdávajúci týmto odovzdáva preberajúcemu 
· nebytové priestory podľa Prílohy č. 1 zmluvy o celkovej výmere  519,65 m2, nachádzajúci sa v nebytovej budove postavenej na pozemku CKN parc. č. 8056/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4745 m2 súpisné číslo 6851, na Ulici Imricha Karvaša 1, Bratislava, vedenej na LV č. 4124, v k. ú. Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava, 
· hnuteľné veci podľa Prílohy č. 2 zmluvy.

	Rozpis prenajímaných nebytových priestorov (ďalej aj ako „ priestory“):
	
	miestnosť
	rozmer m2

	1 NP
	1.012
	3,90

	
	1.013
	6,80

	
	1.014
	10,25

	
	1.015
	8,45

	
	
	29,40

	
	
	

	4 NP
	4.102
	47,00

	
	4.104
	48,40

	
	
	95,40

	
	
	

	4NP
	4.115
	22,60

	
	4.116
	7,30

	
	4.117
	97,00

	
	4.118
	12,70

	
	4.119
	4,25

	
	4.120
	9,70

	
	4.121
	8,50

	
	4.122
	6,45

	
	4.123
	9,25

	
	4.124
	5,85

	
	4.125
	15,00

	
	4.126
	5,40

	
	4.127
	10,50

	
	4.129
	11,25

	
	4.130
	2,65

	
	4.131
	4,30

	
	4.132
	9,15

	
	4.133
	9,75

	
	4.134
	9,10

	
	4.135
	6,35

	
	4.136
	8,90

	
	4.137
	4,50

	
	4.138
	1,15

	
	4.139
	8,40

	
	4.140
	3,55

	
	4.141
	1,10

	
	4.510
	16,00

	
	4.511
	18,70

	
	4.512
	25,50

	
	
	

	
	
	354,85

	
	
	

	bufet 
	
	20,00

	
	
	

	Parkovacie miesto 
	č. 43
	20,00

	
	
	

	
	Spolu 
	519,65






Odovzdanie predmetu zmluvy:
1. Fyzická obhliadka stavu priestorov: zástupcovia zmluvných strán vykonali fyzickú obhliadku stavu odovzdávaných priestorov, pričom preberajúci týmto vyhlasuje, že ním preberané priestory vyhovujú požiadavkám k užívaniu, s prihliadnutím na ich bežné opotrebenie. Z tohto dôvodu nájomca preberá tieto priestory dnešným dňom bez výhrad.
2. Fyzické preberanie hnuteľných vecí podľa Prílohy č. 2 zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu. Preberajúci vyhlasuje, že preberá hnuteľné veci podľa Prílohy č. 2 zmluvy v stave primeranom jeho veku a opotrebeniu bez výhrad.
3. Preberajúci vyhlasuje, že prevzal všetky kľúče, ktoré boli predmetom odovzdania pri začiatku nájmu a ich počet je kompletný.
Rozpis kľúčov:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

4. Odpis stavu energií:
odber elektrickej energie elektromer 1. (mraziace boxy v kuchyni):
odber elektrickej energie elektromer 2. (kuchyňa):            			
odber elektrickej energie elektromer 3. (bufet):             			
odber vody:
odber TÚV:
odber tepla:

Odovzdávajúci a preberajúci týmto svojim podpisom potvrdzujú, že vyššie uvedené priestory a hnuteľné veci podľa Prílohy č. 2 zmluvy boli riadne odovzdané a prebraté preberajúcim.


V ................................. dňa ...................


Odovzdávajúci:	Preberajúci:






Meno a priezvisko:
...................................................................	konateľ
Poverený zamestnanec Funkcia:
...................................................................



Príloha č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. C-NBS1-000-122-322

Zoznam vlastného zariadenia nájomcu, s ktorého umiestením v nebytových priestoroch prenajímateľ súhlasí
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