

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Automatický nakladač AL. misiek

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	TATRAKON spol.  s.r.o.
Ulica priemyselná 5668, Poprad 059 51
IČO: 31692613




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie 
	Počet ks
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH (za všetky ks)

	1.
	Automatické nakladanie AL misiek do sterilizačných košov, rozmery koša v prílohe.
Špecifikácie AL misiek v prílohe, veľkosť koša a preložky v prílohe.
Automatický posun koša aj s podvozkom, prvá poloha založenie prázdneho koša, druhá poloha nakladanie AL misiek a preložiek, tretia poloha odobratie plného koša.
Pracovná pozícia pre kôš s preložkami.
Výstup z plničky s uzatváraním AL misiek v cykloch po 10 ks. Vystup v prílohe kvôli rozmerom a napojeniu nakladača.
Lineárne alebo v rade za sebou -  signovanie AL misiek na páse hneď po výstupe AL misiek z plničky.
Odoberanie z pásu a nakladanie do sterilizačných košov pomocou robotického ramena.
Vrstva AL misiek vo všetkých formátoch 10x9 ks.
Systém uchopenia AL misiek pomocou prísaviek, taktiež zakladanie preložky za každou vrstvou, možnosť nastaviť v programe vrstvenie preložiek.
Plocha na uloženie nakladača 9x9 metrov, v tomto priestore je aj plnička AL misiek s rozmerom 4,3 x 1,4 metra.
Ovládanie pomocou dotykového displeja s možnosťou uloženia jednotlivých programov podľa typu AL misiek.
Nerezové vyhotovenie komponentov, jedná sa o mokrú výrobu. El. Krytie na tlakové striekanie.
[bookmark: _GoBack]Signálna veža na signalizáciu stavu prebiehajúceho procesu.
Výkon zariadenia 15 000 ks/hod.
Riadiaci systém nakladača plne automatický s možnosťou pripojenia na vzdialený prístup (eternet) na nastavovanie parametrov
Bezpečnostné prvky nakladača –  vzduch, elektro, zábrany prevedené podľa platných noriem EU.
Certifikát o zhode a dokumentácia ku nakladaču v papierovej aj elektronickej forme.

	












xx
	1
	Xx
	Xx

	2.
	Napojenie nakladača na prevádzke na energ. siete, spustenie do prevádzky,  skúška na prevádzku podľa legislatívy. 

Napájanie:
El. napätie -  400V / 50 Hz
Vzduch – 6 Bar

	




Napojenie 
	1
	xx
	xx

	4.
	Dodanie (Doprava na miesto prevádzky TATRAKON spol, s r. o.,  Poprad 059 51, Priemyselná 5668.)

	
Dodanie 
	1
	xx
	xx

	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH %:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	



	
	























	




Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	







	Miesto a dátum podpisu:
	






