Zał. 2 do zapytania ofertowego nr ZG.270.3.7.2026 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ławek, leżaków i ławostołów
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Nadleśnictwa Zamrzenica (Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław) następującego wyposażenia:

1.1 Część I zamówienia: 
1) ławki parkowe betonowo-drewniane z oparciem – 15 szt.,

2) leżaki miejskie betonowo-drewniane – 4 szt. (3 szt. 80/165 cm, 1 szt 160/165 cm)
1.2 Część II zamówienia: 
1) ławostoły drewniane (stoły piknikowe zintegrowane z ławkami) – 5 szt.
Dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, gotowe do użytkowania oraz wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

2. Wymagania dla ławki parkowej betonowo-drewnianej – 15 szt.

Minimalne wymagania:

1. Długość: ok. 200 cm (±10 cm), 
2. Siedzisko z oparciem,

3. Konstrukcja oparta na prefabrykowanych elementach betonowych,

4. Beton zbrojony, klasy minimum C30/37 lub równoważnej – kolor wg pkt 5, schemat nr 1
5. Elementy drewniane wykonane z drewna dębowego, jesionowego lub akacjowego   - olejowane w kolorze brązu wg pkt. 5,  schemat nr 2.
6. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej,

7. Odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV oraz korozję,

8. Konstrukcja umożliwiająca trwałe posadowienie lub zakotwienie do podłoża, tj.
nogi ławki od spodu winny posiadać otwory montażowe (gniazda) o średnicy 16- 18 mm i głębokości 80-100 mm (każda noga ławki 2 otwory), umożliwiające posadowienie na fundamencie betonowym i wykonaniu połączenia kielichowego przy użyciu trzpieni z pręta stalowego oraz kotwy chemicznej. 
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Szkic: 
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9. Wizualizacja:
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3. Wymagania dla leżaka parkowego betonowo-drewnianego – 4 szt (3 szt. 80/165 cm, 1 szt 160/165 cm)
Minimalne wymagania:

1. Konstrukcja betonowa zbrojona – kolor wg pkt 5, schemat nr 1.
2. Ergonomiczny profil umożliwiający wygodny wypoczynek.
3. Siedzisko wykonane z drewnianych listew, drewno dębowe, jesionowe lub akacjowe – olejowane w kolorze brązowym  - wg pkt 5, schemat nr 2.
4. Beton klasy minimum C30/37 lub równoważnej.
5. Drewno impregnowane – olejowane i zabezpieczone przed działaniem wilgoci, promieni UV oraz grzybów.
6. Elementy złączne ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.
7. Wymiary:

1) wysokość 85 cm  - tolerancja +/- 5 cm,

2) długość i szerokość:

· 3 sztuki leżaków o wymiarach  165/80 cm – tolerancja +/- 10 cm,

· 1 sztuka o wymiarach 165/160 cm – tolerancja +/- 10 cm (alternatywnie możliwa dostawa 2 leżaków o wymiarach 165/80 cm (jak w tiret wyżej),

3) grubość elementu betonowego w oparciu 16 cm – tolerancja +/- 2 cm,

4) grubość elementu betonowego w części spoczynkowej 18 cm – tolerancja +/- 2 cm, 

8. Wizualizacja  

[image: image2.png]



4. Wymagania dla ławostołu (stołu piknikowego) – 5 szt.

Minimalne wymagania:

1. Zestaw składający się z jednego stołu oraz dwóch zintegrowanych ławek.
2. Długość stołu około 210 cm, szerokość 160 cm (+/- 10 cm), wysokość 75-80 cm), grubość desek min. 4,5 cm. 
3. Konstrukcja drewniana lub drewniano-stalowa o podwyższonej wytrzymałości, drewno olejowane dębowe lub jesionowe w kolorze brązowym wg pkt 5, schemat nr 2
4. Drewno impregnowane i zabezpieczone do użytkowania zewnętrznego.
5. Elementy metalowe ocynkowane lub malowane proszkowo.
6. Wszystkie połączenia wykonane z elementów odpornych na korozję.
7. Konstrukcja stabilna, przeznaczona do użytkowania w przestrzeni publicznej.
8. Wizualizacja:
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5. Wymagania ogólne

1. Wszystkie elementy muszą być przeznaczone do użytkowania w przestrzeni publicznej.

2. Produkty muszą być odporne na:

· opady atmosferyczne,

· mróz,

· promieniowanie UV,

· uszkodzenia mechaniczne wynikające z normalnego użytkowania.

3. Dostarczone wyroby powinny posiadać deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

4. W cenie należy uwzględnić:
· wykonanie przedmiotu zamówienia, 

· transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

· rozładunek,

· wniesienie elementów w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
5. Kolorystyka:

1) Kolorystyka wyrobów betonowych:

beton wykończony grysem 1-5 mm w kolorze przypominającym kamień rzeczny, wg poniższego przykładu

Schemat 1
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2) Kolorystyka elementów drewnianych:
Drewno olejowane w kolorze jasno brązowym, wg poniższego przykładu:

Schemat 2
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6. Rozwiązania równoważne

Wskazane w dokumentacji przykładowe modele stanowią jedynie odniesienie do oczekiwanego standardu jakościowego i funkcjonalnego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadające parametry techniczne, użytkowe i jakościowe nie gorsze od wskazanych.
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