
	Názov obstarávateľa:
	Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

	IČO: 
	00210552

	Predmet zákazky: 
	Technológia chladenia

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	CHLADIARENSKÝ BOX č.1
Vonkjaší rozmer CHB1:       3,15 x 2,65 x 3,00 m

Objem CHB1: cca 25,00 m3
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský panel PUR, hrúbka 60 mm RAL 9010/9010

/steny+podlaha/ Množstvo: 43,12 m2
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský panel PUR, hrúbka 100 mm RAL 9010/9010/steny+podlaha/ Množstvo: 9,07 m2
	/vyplní uchádzač/

	Plechová zakladacia lišta U60 Množstvo: 11 m
	/vyplní uchádzač/

	Stenová hygienická lišta Množstvo: 26 m
	/vyplní uchádzač/

	Plechová lišta L 100x50 mm, farba RAL9010 Množstvo: 26 m
	/vyplní uchádzač/

	Spojovací materiál (PU peny, silikóny, nity, atď)
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské otočné dvere + prechod na dráhu CE07TN 1000 x 2100(+400) mm RAL9010 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské zariadenie 1 ks:

· Exteriérové prevedenie

· Konzola + silentbloky Množstvo: 1 ks
· Medené rozvody Ø10 Množstvo: 15 m
· Medené rozvody Ø16 + izolácia Množstvo: 15 m
· Montážny materiál 

· Elektroinštalácia

· Chladivo R449A (3,50kg)

· Odvod kondenzu + izolácia + ohrev

· Osvetlenie do boxu LED
	/vyplní uchádzač/

	CHLADIARENSKÝ BOX č.2
Vonkjaší rozmer CHB2:           4,95 x 3,15 x 2,90 m

Objem CHB2:                           cca 45,00 m3
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský panel PUR, hrúbka 60 mm RAL 9010/9010 /steny+podlaha/ Množstvo: 66,64 m2
	/vyplní uchádzač/

	Plechová zakladacia lišta U60 Množstvo: 16 m
	/vyplní uchádzač/

	Stenová hygienická lišta Množstvo: 30 m
	/vyplní uchádzač/

	Plechová lišta L 100x50 mm, farba RAL9010 Množstvo: 30 m
	/vyplní uchádzač/

	Spojovací materiál (PU peny, silikóny, nity, atď)
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské otočné dvere+prechod na dráhu CE07TN 1150 x 2050(+400) mm RAL9010, Množstvo: 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské zariadenie 1 ks:

· Exteriérové prevedenie

· Konzola + silentbloky

· Medené rozvody Ø10 Množstvo: 15 m

· Medené rozvody Ø22 + izolácia Množstvo: 15 m 

· Montážny materiál 

· Elektroinštalácia

· Chladivo R449A (4,50kg)

· Odvod kondenzu + izolácia + ohrev

· Osvetlenie do boxu LED
	/vyplní uchádzač/

	CHLADIARENSKÝ BOX č.3

Vonkjaší rozmer CHB3:           4,95 x 3,15 x 2,90 m

Objem CHB3:                           cca 45,00 m3
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský panel PUR, hrúbka 60 mm RAL 9010/9010 /steny+podlaha/ Množstvo: 66,64
	/vyplní uchádzač/

	Plechová zakladacia lišta U60 Množstvo: 16 m
	/vyplní uchádzač/

	Stenová hygienická lišta Množstvo: 30 m
	/vyplní uchádzač/

	Plechová lišta L 100x50 mm, farba RAL9010 Množstvo: 30 m
	/vyplní uchádzač/

	Spojovací materiál (PU peny, silikóny, nity, atď)
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské otočné dvere+prechod na dráhu CE07TN 1150 x 2050(+400) mm RAL9010
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské zariadenie 1 ks:

· Exteriérové prevedenie

· Konzola + silentbloky

· Medené rozvody Ø10 Množstvo: 15 m

· Medené rozvody Ø22 + izolácia Množstvo: 15 m 

· Montážny materiál 

· Elektroinštalácia

· Chladivo R449A (4,50kg)

· Odvod kondenzu + izolácia + ohrev

· Osvetlenie do boxu LED
	/vyplní uchádzač/

	Montáž CH1 – CH3 (PUR Panel, lišty, dvere, chaldenie)
	/vyplní uchádzač/

	Poloizolačné dvere: 

Poloizolačné dvere SI-E 1000 x 2500mm 1 ks

Poloizolačné dvere SI-E 2B 1450 x 2500mm 1 ks

Montážny materiál a montáž dverí
	/vyplní uchádzač/

	Doprava, montáž, zaškolenie zamestnancov
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
