Znak sprawy: ES.ZP.FENX.2.2026	Załącznik nr 2B do SWZ – uzupełnienie OPZ
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WYKAZ ODCINKÓW KANAŁÓW SANITARNYCH Ø160 mm PVC
I PRZEWIERTÓW KAMIONKĄ Ø150 mm OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ ODCINKÓW WYŁĄCZONYCH Z ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia (Etap IV)”, Projekt nr FENX.01.03-IW.01-0014/25.
1. Przedmiotem zamówienia objęte są wyłącznie wymienione w Części A odcinki sieci rozdzielczej z rur PVC-U Ø160 mm (a na odcinkach oznaczonych w kolumnie „Uwagi” – z rur PE Ø160 mm) na kanałach „A”, „B” i „C”, zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 1690K, wraz ze studzienkami Ø425 mm wskazanymi w wykazie. Odcinek obejmuje kanał od wskazanej studni kanału do studzienki włączeniowej Ø425 mm lub punktu końcowego. Oznaczenia studni i przebieg odcinków – wg Projektu Wykonawczego (sytuacja, profile) i PW – Tabela przyłączy. Na odcinkach B11–B11.1 (4,5 m), B73–B73.1 (5,0 m) i C12–C12.1 (6,5 m), łącznie 16,0 m, ze względu na ponadnormatywne spadki (od 20% do 40%) należy zastosować rury PE100 SDR11 Ø160 mm łączone przez zgrzewanie doczołowe, zgodne z PN-EN 13244. Odcinki te ujęto w poz. 3.40 Przedmiaru robót, pozostałe odcinki Ø160 mm (1 086,0 m) są ujęte w poz. 3.8.
2. Wykaz nie obejmuje: odcinków niekwalifikowanych, rurociągów tłocznych Ø63 PE ani pompowni przydomowych. 
3. Długości podano wg dokumentacji projektowej. Rozliczenie nastąpi wg ilości faktycznie wykonanych, potwierdzonych obmiarem i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, w cenach jednostkowych poz. 3.8, 3.40 i 3.39 przedmiaru robót.
CZĘŚĆ A – Kanały Ø160 mm (poz. 3.8, 3.40 i 3.39 przedmiaru robót)
	Lp.
	Kanał
	Studnia początkowa
	Studzienka / punkt końcowy
	Uwagi
	Dł. kanału Ø160 [m]
	Studzienki Ø425 [szt.]

	Kanał „A” – pas drogi powiatowej nr 1690K

	1
	A
	A12
	A12.1
	
	5,5
	1

	2
	A
	A18 A
	A18 A.1
	
	15,0
	1

	3
	A
	A24.6
	A24.6.1
	
	32,5
	1

	4
	A
	A29
	A29.1
	
	26,0
	1

	5
	A
	A30
	A30.1
	
	6,5
	1

	6
	A
	A32
	A32.1
	
	33,0
	1

	7
	A
	A35
	A35.1
	
	19,5
	1

	8
	A
	A37
	A37.1
	
	21,0
	1

	9
	A
	A39
	A39.1
	
	14,5
	1

	10
	A
	A41
	A41.1
	
	10,5
	1

	11
	A
	A43
	A43.1
	
	15,5
	1

	12
	A
	A48
	A48.1
	
	16,0
	1

	13
	A
	A50
	A50.1
	
	8,5
	1

	14
	A
	A55.1
	A55.1.1
	
	11,5
	1

	15
	A
	A55.2
	A55.2.1
	
	31,5
	1

	16
	A
	A55.3
	A55.3.1
	
	20,0
	1

	17
	A
	A55.4
	A55.4.1
	
	14,0
	1

	18
	A
	A55.5.1
	A55.5.1a
	
	4,5
	1

	19
	A
	A55.7
	A55.7.1
	
	21,5
	1

	20
	A
	A57
	A57.1
	
	14,0
	1

	21
	A
	A58
	A58.1
	
	7,5
	1

	22
	A
	A60
	A60.1
	
	16,0
	1

	23
	A
	A64
	A64.3
	
	18,0
	1

	24
	A
	A66
	A66a
	
	15,5
	1

	25
	A
	A73.1
	A73.1.1
	
	10,0
	1

	26
	A
	A84
	A84.1
	
	7,0
	1

	27
	A
	A84 A
	A84 A.1
	
	7,5
	1

	Razem kanał „A”:
	422,5
	27

	Kanał „B” – pas drogi powiatowej nr 1690K

	28
	B
	B5.11
	B5.11.1
	
	23,5
	1

	29
	B
	B6.8
	B6.8.1
	
	7,5
	1

	30
	B
	B11
	B11.1
	PE100 SDR11 – poz. 3.40
	4,5
	1

	31
	B
	B12
	B12.1
	
	12,5
	1

	32
	B
	B13
	B13a
	
	10,5
	1

	33
	B
	B15
	B15.1
	
	17,0
	1

	34
	B
	B16
	B16a
	
	14,5
	1

	35
	B
	B32.3
	B32.3.1
	
	17,5
	1

	36
	B
	B32.6
	B32.6.1
	
	4,0
	1

	37
	B
	B37.2
	B37.2.1
	
	12,5
	1

	38
	B
	B37.4
	B37.4.1
	
	23,0
	1

	39
	B
	B37.4
	B37.4.2
	
	4,0
	1

	40
	B
	B39
	B39.1
	
	34,5
	1

	41
	B
	B69.2
	B69.2.1
	
	14,0
	1

	42
	B
	B71
	B71.1
	
	9,0
	1

	43
	B
	B73
	B73.1
	PE100 SDR11 – poz. 3.40
	5,0
	1

	44
	B
	B73
	B73.3
	
	6,0
	1

	45
	B
	B74
	B74.1
	
	16,5
	1

	46
	B
	B76
	B76.1
	
	6,0
	1

	47
	B
	B77
	B77.1
	
	13,5
	1

	48
	B
	B79
	B79.1
	
	6,5
	1

	49
	B
	B79
	B79.3
	
	10,0
	1

	50
	B
	B80
	B80.1
	
	8,0
	1

	51
	B
	B81
	B81.1
	
	13,5
	1

	52
	B
	B98
	B98.1
	
	14,0
	1

	53
	B
	B99
	B99.1
	
	12,5
	1

	54
	B
	B111
	B111.1
	
	6,5
	1

	Razem kanał „B”:
	326,5
	27

	Kanał „C” – pas drogi powiatowej nr 1690K

	55
	C
	C12
	C12.1
	PE100 SDR11 – poz. 3.40
	6,5
	1

	56
	C
	C17.1
	C17.1.1
	
	9,0
	1

	57
	C
	C17.4
	C17.4.1
	
	25,0
	1

	58
	C
	C17.4.1
	C17.4.1a
	
	15,0
	1

	59
	C
	C29
	C29.1
	
	11,0
	1

	60
	C
	C31
	C31.1
	
	14,0
	1

	61
	C
	C32.1
	C32.1.1
	
	10,0
	1

	62
	C
	C32.2
	C32.2.1
	
	35,5
	1

	63
	C
	C32.3
	C32.3.1
	
	8,0
	1

	64
	C
	C32.5
	C32.5.1
	
	29,0
	1

	65
	C
	C32.6
	C32.6.1
	
	56,5
	1

	66
	C
	C32.8
	C32.8.1
	
	4,5
	1

	67
	C
	C38
	C38.1
	
	6,0
	1

	68
	C
	C39
	C39.1
	
	5,5
	1

	69
	C
	C42
	C42.1
	
	15,0
	1

	70
	C
	C43
	C43.1
	
	13,5
	1

	71
	C
	C45
	C45.1
	
	22,0
	1

	72
	C
	C48
	C48.1
	
	21,5
	1

	73
	C
	C50
	C50.1
	
	6,5
	1

	74
	C
	C51
	C51.1
	
	8,5
	1

	75
	C
	C55
	C55.1
	
	30,5
	1

	Razem kanał „C”:
	353,0
	21

	RAZEM odcinki Ø160 objęte zamówieniem:
	1102,0
	75


CZĘŚĆ B. Przewierty rurami kamionkowymi przeciskowymi Ø150 mm (poz. 4.3 przedmiaru robót)
Przewierty z rur kamionkowych przeciskowych Ø150 mm stanowią część sieci rozdzielczej wykonywaną metodą bezwykopową pod jezdnią dróg, od studni sieci kanalizacyjnej do studzienki włączeniowej Ø425 mm po przeciwnej stronie drogi. Zakres obejmuje przewiert wraz z rurą, komorami przewiertowymi i robotami towarzyszącymi oraz studzienkę włączeniową Ø425 mm na końcu każdego przewiertu (poz. 3.39 przedmiaru).
	Lp.
	Odcinek przewiertu (od – do)
	Odcinek sieci (kanał)
	Dł. przewiertu kamionka Ø150 [m]
	Studzienki Ø425 [szt.]
	Nr profilu

	1
	A19–A19.1
	A
	25,0
	1
	108

	2
	A20–A20.1
	A
	31,0
	1
	108

	3
	A22–A22.1
	A
	20,5
	1
	108

	4
	A42–A42.1
	A
	10,5
	1
	109

	5
	A47–A47.1
	A
	13,5
	1
	109

	6
	A52–A52.1
	A
	24,0
	1
	110

	7
	A59–A59.1
	A
	6,0
	1
	111

	8
	A64–A64.1
	A
	8,5
	1
	111

	9
	A67–A67.1
	A
	9,5
	1
	111

	10
	A71–A71.1
	A
	14,5
	1
	111

	11
	A72–A72.1
	A
	17,0
	1
	111

	12
	C44–C44.1
	C
	16,5
	1
	117

	13
	C49–C49.1
	C
	19,0
	1
	117

	14
	C52–C52.1
	C
	25,0
	1
	117

	15
	D2–D2.1
	D
	21,5
	1
	118

	16
	D3–D3.1
	D
	11,0
	1
	118

	17
	D4–D4.1
	D
	7,5
	1
	118

	18
	D7–D7.1
	D
	7,5
	1
	118

	19
	D10–D10.1
	D
	22,5
	1
	118

	20
	D12–D12.1
	D
	7,5
	1
	118

	21
	D16–D16.1
	D
	10,0
	1
	118

	22
	D18–D18.2
	D
	18,5
	1
	119

	23
	D23–D23.1
	D
	22,5
	1
	119

	24
	D24–D24.1
	D
	39,0
	1
	119

	25
	K2–K2.1
	K
	18,5
	1
	130

	426,5
	25
	





WYKAZ ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WYKONANYCH W ETAPACH I–III ORAZ WYŁĄCZONYCH Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Część C zawiera wykaz odcinków sieci przedstawionych w dokumentacji projektowej, które Zamawiający wyłączył z zakresu Etapu IV. 
3. Przedmiotem zamówienia są wszystkie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, za wyjątkiem odcinków wymienionych w Części C. Odcinki Ø160 mm są objęte zamówieniem wyłącznie w zakresie wskazanym w Części A i Części B (sieć rozdzielcza Ø160 mm i przewierty kamionką Ø150 mm). Zamówienie obejmuje także tłocznie PG1 i PG2, rurociąg tłoczny RG1, studnie oraz roboty towarzyszące, zgodnie z OPZ.
4. Ilości podane w Przedmiarze robót mają charakter szacunkowy i służą do porównania ofert. Rozliczenie nastąpi wg obmiaru robót faktycznie wykonanych, po cenach jednostkowych z wycenionego Przedmiaru robót, na zasadach Klauzuli 12 Warunków Kontraktu. Ewentualne różnice między ilościami w Przedmiarze robót, w tabelach Projektu Wykonawczego i ilościami rzeczywistymi nie zmieniają zakresu zamówienia określonego w pkt 3.
CZĘŚĆ C – Odcinki wykonane w ramach Etapów I–III (nieobjęte zamówieniem)CZĘŚĆ D – Odcinki wyłączone z zakresu zamówienia (nie podlegają wykonaniu)
	Lp.
	Od studni
	Do studni
	Średnica i materiał
	Długość wg projektu [m]

	1
	A55.13
	A55.14
	Ø200 kamionka kielichowa
	23,0

	2
	A55.14
	A55.15
	Ø200 kamionka kielichowa
	34,0

	3
	A68.11
	A68.12
	Ø200 kamionka kielichowa
	12,5

	4
	A68.12
	A68.13
	Ø225 PE100
	6,5

	5
	A68.13
	A68.14
	Ø200 kamionka kielichowa
	12,5

	Razem:
	88,5

	6
	C32.6
	C32.7
	Ø200 kamionka kielichowa
	36,0

	7
	C32.7
	C32.8
	Ø200 kamionka kielichowa
	29,0

	Razem:
	65,0

	8
	E72
	E73
	Ø200 kamionka kielichowa
	18,0

	9
	E73
	E74
	Ø200 kamionka kielichowa
	11,0

	10
	E74
	E75
	Ø200 kamionka kielichowa
	11,0

	Razem:
	40,0

	11
	G20
	G21
	Ø200 kamionka kielichowa
	38,0

	12
	G21
	G22
	Ø200 kamionka kielichowa
	20,5

	13
	G22
	G23
	Ø200 kamionka kielichowa
	15,5

	14
	G23
	G24
	Ø200 kamionka kielichowa
	40,5

	Razem:
	114,5

	15
	I11
	I11.1
	Ø200 kamionka kielichowa
	53,0

	Razem:
	53,0

	16
	J10
	J11
	Ø200 kamionka kielichowa
	15,5

	17
	J11
	J12
	Ø200 kamionka kielichowa
	48,0

	18
	J12
	J13
	Ø200 kamionka kielichowa
	31,0

	19
	J13
	J14
	Ø200 kamionka kielichowa
	25,0

	20
	J14
	J15
	Ø200 kamionka kielichowa
	13,5

	21
	J15
	J16
	Ø200 kamionka kielichowa
	12,5

	22
	J16
	J17
	Ø200 kamionka kielichowa
	33,0

	Razem:
	178,5

	23
	M19
	M20
	Ø200 kamionka kielichowa
	20,0

	Razem:
	20,0

	24
	O21
	O22
	Ø200 kamionka kielichowa
	23,0

	Razem:
	23,0

	25
	U16
	U17
	Ø200 kamionka kielichowa
	15,0

	Razem:
	15,0

	26
	Y8
	Y9
	Ø200 kamionka kielichowa
	10,5

	27
	Y9
	Y10
	Ø200 kamionka kielichowa
	18,5

	28
	Y10
	Y11
	Ø200 kamionka kielichowa
	40,5

	29
	Y11
	Y12
	Ø200 kamionka kielichowa
	49,5

	30
	Y12
	Y12.1
	Ø150 kamionka przeciskowa (przewiert)
	15,5

	Razem:
	134,5

	31
	E54
	Z1
	Ø200 kamionka kielichowa
	21,5

	32
	Z1
	Z2
	Ø200 kamionka kielichowa
	25,5

	33
	Z2
	Z3
	Ø200 kamionka kielichowa
	17,0

	34
	Z3
	Z4
	Ø200 kamionka kielichowa
	33,5

	35
	Z4
	Z5
	Ø200 kamionka kielichowa
	56,0

	36
	Z5
	Z6
	Ø200 kamionka kielichowa
	26,5

	37
	Z6
	Z7
	Ø200 kamionka kielichowa
	65,5

	38
	Z7
	Z8
	Ø200 kamionka kielichowa
	4,5

	39
	Z8
	Z9
	Ø200 kamionka kielichowa
	20,5

	40
	Z9
	Z9A
	Ø200 kamionka kielichowa
	16,0

	41
	Z9A
	Z10
	Ø200 kamionka kielichowa
	23,0

	42
	Z10
	Z11
	Ø200 kamionka kielichowa
	9,5

	Razem:
	319,0

	RAZEM odcinki wyłączone z zakresu zamówienia:
	1051,0
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