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	                                                                                                                                                          Príloha č. 1 súťažných podkladov
	                                                                                                                                                                               Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia
[bookmark: _Hlk55404731]Nákup norných stien
Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom tejto zákazky je nákup ľahkých, dvojkomorových a sorpčných norných stien. 

Predmet zákazky
Norná stena je určená najmä na vytvorenie bariéry zachytávajúcej uniknutú nebezpečnú látku na vodnej hladine. 
Norná stena bude využívaná ako technické riešenie pri likvidácií ekologických udalostiach na vodných tokoch.    

Miesto dodania predmetu zákazky: 
Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

Predpokladané množstvo tovaru spolu: 824 kusov ľahkých, dvojkomorových a sorpčných norných stien a k tomu potrebné príslušenstvo:
· 484 ks - Norná stena (ľahká) pre vyššie rýchlosti toku a potrebné príslušenstvo,
· 67 ks - Norná stena (ľahká) pre pomalšie rýchlosti toku a potrebné príslušenstvo,
· 14 ks - Dvojkomorová norná stena a potrebné príslušenstvo,
· 259 ks - Norná stena sorpčná a potrebné príslušenstvo.
Minimálne technické parametre predmetu zákazky:
	Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu


	NORNÉ STENY
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality

	
Uchádzač uvedie vlastný návrh plnenia


	
1.   NORNÁ STENA (ĽAHKÁ) PRE VYŠŠIE RÝCHLOSTI TOKU
Ľahká norná stena je určená ako prostriedok pre vykonávanie činností v Hasičskom a záchrannom zbore, najmä na zachytávanie ropných látok a plávajúcich nečistôt na vodnej hladine, vhodná 
pre vodné toky aj stojaté vody. Konštrukcia zabezpečuje nízku hmotnosť, jednoduchú manipuláciu a rýchlu inštaláciu. Využívať 
sa bude aj pri výcvikovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Musí byť určená na vysoké rýchlosti toku prietoku až 1,2 m/s.

1.1 Norná stena (ľahká) pre vyššie rýchlosti toku 
v celkovom počte 484 ks
          Musí byť:
· určená na použitie pri rýchlosti prúdenia toku v rozsahu 
0,8 m/s až 1,2 m/s,
· typ: plávajúca, hrebeňová,
· nepotopiteľnú konštrukciu,
· vyrobená z odolného a pevného materiálu, 
· uzavretý plavák (penový / vzduchový / ekvivalentný) s vysokou vztlakovou schopnosťou,
· obsahovať teleskopické plastové alebo ekvivalentné tyče 
so záťažou,
· odolnosť plášťa nornej steny voči UV žiareniu, ropným látkam a poveternostným vplyvom, 
· dobre skladovateľná a jednoduchá manipulácia,
· dĺžka segmentu min. 5,00 m - max. 6,00 m,
· výška segmentu min. 30 cm,
· hmotnosť segmentu max. 15 kg,
· možnosť spájanie segmentov do seba pomocou plastového teleskopického čapu (modulárny systém), 
· možné ju možné použiť v náročných poveternostných podmienkach, 
· zabezpečená vertikálna stabilita nornej steny na vodnej hladine.

Minimálne príslušenstvo:
1.2     Kotviace prvky
· kotviace prvky do tvrdého povrchu v celkovom počte 80 ks,
1 sada musí obsahovať:
· kotviaci prvok v dĺžke min. 1 m - 2 ks,
· reťaz v dĺžke min. 2 m - 2 ks,
· rapid článok - 4 ks,
· karabína - 4 ks.
       1.3     Plavájúce lano
·  plávajúce lano o dĺžke min. 20 m v celkovom počte 80 ks
       1.4     Oceľové karabíny
·  oceľové karabíny OK SCREW v celkovom počte 160 ks,
· zámok key-lock,
· poistka zámku screw lock,
· nosnosť min. v pozdĺžnej 30 KN, priečnej 9 KN 
a pri otvorenom zámku 8 KN,
· svetlosť min. 18 mm.

2. NORNÁ STENA (ĽAHKÁ) PRE POMALŠIE RÝCHLOSTI TOKU
Norná stena (tzv. plávajúca bariéra) pre pomalšie rýchlosti toku 
sa používa v Hasičskom a záchrannom zbore najmä pri zásahoch na vodných tokoch na obmedzenie šírenia nebezpečných látok, 
ako sú ropné produkty alebo iné znečistenie. Umiestňuje sa na hladinu tak, aby vytvorila bariéru, ktorá zabráni ďalšiemu pohybu kontaminácie po prúde. Zároveň umožňuje sústrediť znečistenie 
na jedno miesto, kde ho môžu zasahujúce jednotky efektívne odčerpať alebo odstrániť. Norná stena sa využíva aj na ochranu citlivých lokalít, ako sú odberné miesta vody, brehy alebo chránené územia, čím pomáha minimalizovať dopady havárie na životné prostredie.

2.1 Norná stena (ľahká) pre pomalšie rýchlosti toku 
v celkovom počte 67 ks
          Musí byť:
· určená na použitie pri rýchlosti prúdenia toku do 0,5 m/s,
· typ: plávajúca,
· nepotopiteľnú konštrukciu,
· vyrobená z odolného a pevného materiálu, 
· obsahovať spojovacie prvky, aby sa dali segmenty do seba skladať,  
· odolnosť plášťa nornej steny voči ropným látkam 
a poveternostným vplyvom, 
· dobre skladovateľná a jednoduchá manipulácia,
· dĺžka segmentu min. 4,50 m - max. 5,50 m,
· výška segmentu min. 35 cm,
· hmotnosť segmentu max. 14 kg,
· možnosť spájania segmentov do seba pomocou spojovacích prvkov (modulárny systém) - každý dodaný segment musí mať takýto druh spojovacieho prvku v počte 1 ks / 1 segment, 
· na spodnom konci steny záťažová reťaz, 
· zabezpečená vertikálna stabilita nornej steny na vodnej hladine.
Minimálne príslušenstvo
2.2     Kotviace prvky
· kotviace prvky do tvrdého povrchu v celkovom počte 16 ks,
1 sada musí obsahovať:
· kotviaci prvok v dĺžke min. 1 m - 2 ks,
· reťaz v dĺžke min. 2 m - 2 ks,
· rapid článok - 4 ks,
· karabína - 4 ks.
        2.3     Plávajúce lano
·  plávajúce lano o dĺžke min. 20 m v celkovom počte 16 ks.

      3.  DVOJKOMOROVÁ NORNÁ STENA 
Dvojkomorová norná stena je určená na zachytávanie ropných 
a iných nerozpustných látok na vodnej hladine, vytváranie dočasných bariér pri ekologických haváriách, použitie na vodných tokoch aj na spevnených plochách (napr. záchytné vane, komunikácie) a pri vykonávaní činností v Hasičskom a záchrannom zbore, najmä pri likvidácií ekologických udalostiach ako aj pri výcvikovej činnosti príslušníkov.   
3.1 Dvojkomorová norná stena v celkovom počte 14 ks
      Musí byť:
· určená na vytváranie bariér na vodnej hladine ale aj na pevnom povrchu prevažne pri likvidácií ekologických havárií,
·    typ: dvojkomorová,
·    vyrobená z odolného materiálu, 
·    mať vysokú pevnosť segmentu,
·    dobre skladovateľná,
· dvojkomorový rukáv s dĺžkou jedného segmentu min. 140 m a max. 160 m,
·    možnosť navinutia na cievku kovového stojana / bubna,
· min. dve kovové koncovky (upchávky) ukončené spojovacími koncovkami typu „C“ a odvzdušňovacími ventilmi,
· hmotnosť max. 80 kg,
· farba: červená.

Minimálne príslušenstvo
 3.2     Zapínacie popruhy
· zapínacie popruhy v počte 8 ks / 1 ks segmentu a v celkovom počte 112 ks
3.3   Guľové ventily
· guľové ventily osadené spojovacími koncovkami typu „C“ v počte 2 ks / 1 ks segmentu a v celkovom počte 28 ks
         3.4    Napúštacie ventily
· napúšťacie ventily osadené spojovacími koncovkami typu „C“ v počte 2 ks / 1 ks segmentu a v celkovom počte 28 ks
3.5   Plávajúce lano
· plávajúce lano o dĺžke min. 20 m v počte 2 ks / 1 ks segmentu a v celkovom počte 28 ks
3.6   Lepiaca páska
· lepiaca páska PE v počte 3 ks / 1 ks segmentu a v celkovom počte 42 ks
3.7   Obal na prepravu
· obal na prepravu vyrobený z odolného materiálu v počte 1 ks / 1 ks segmentu a v celkovom počte 14 ks
3.8   Benzínové dúchadlo
· benzínové dúchadlo v celkovom počte 44 ks a musí:
· umožniť nafúkanie dvojkomorovej nornej steny,
·    byť kompatibilné koncovky k dvojkomorovej nornej   stene,
· obsahovať stojan,
· obsahovať nasávaciu hadicu v min. dĺžke 5 m,
· typ: benzínový,
· motor: dvojtaktný,
· výkon min. 0,8 kW,
· hmotnosť max. 8 kg.
          3.9  Fóliový rukáv
· fóliový rukáv osadený na stojane v počte 1 ks / 1 ks segmentu a v celkovom počte 40 ks. 

         4. NORNÁ STENA SORPČNÁ
Sorpčná norná stena určená na vytváranie bariér na vodnej hladine a slúžiaca na zachytávanie ropných produktov z vodnej hladiny. Znečistenú / kontaminovanú vodu musí dokázať nasmerovať na zvolené miesto a pomocou sorpčného hada musí dôjsť k zachyteniu uniknutých produktov.
4.1 Norná stena sorpčná v celkovom počte 259 ks
      Musí byť:
· určená na zachytenie ropných produktov z vodnej hladiny,
· zhotovená z obojstranne nánosovej tkaniny,
· jednoduchý upínací systém,
· na upínacom systéme umiestnený hydrofóbny sorpčný had,
· záťaž tvorená reťazou v spodnej časti nornej steny,
· dĺžka plaváka min. dĺžke 5 m,
· dobrá skladovateľnosť,
· jednoduchá manipulácia napojenia a výmeny jednotlivých dielov,
· hmotnosť max. 18 kg.

Minimálne príslušenstvo:
4.2     Kotviace prvky
· kotviace prvky do tvrdého povrchu v celkovom počte 74 ks,
1 sada musí obsahovať:
· kotviaci prvok v dĺžke min. 1 m - 2 ks,
· reťaz v dĺžke min. 2 m - 2 ks,
· rapid článok - 4 ks,
· karabína - 4 ks.
        4.3    Plávajúce lano
·  plávajúce lano o dĺžke min. 20 m v celkovom počte 74 ks
        4.4    Oceľové karabíny
·  oceľové karabíny OK SCREW v celkovom počte 148 ks,
· zámok key-lock,
· poistka zámku screw lock,
· nosnosť min. v pozdĺžnej 30 KN, priečnej 9 KN 
a pri otvorenom zámku 8 KN,
· svetlosť min. 18 mm.
        4.5    Sorpčný had
·  náhradný sorpčný had v celkovom počte 456 ks.
	


[bookmark: _Hlk62136035]
Záruka
Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov na všetky komponenty. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení rámcovej dohody:
1. Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť kompletná dokumentácia výrobku - Technický list / Produktový list, obsahujúci najmä pokyny na skladovanie, používanie, čistenie, údržbu, nastavovanie a dezinfekciu vrátane odporúčaných prostriedkov od výrobcu na čistenie, údržbu a dezinfekciu, ktoré nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnou dokumentáciou výrobku. Uvedené doklady je dodávateľ povinný predložiť pri plnení predmetu zákazky.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:
1. Uchádzač je povinný preukázať, že ponúkaný výrobok / tovar disponuje označením CE, ktorým sa potvrdzuje jeho súlad s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie, a to predložením príslušného certifikátu alebo iného relevantného dokladu. Uvedený doklad je dodávateľ povinný predložiť spolu s vlastným návrhom plnenia.

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).
[bookmark: _Hlk63787590]Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad 
do slovenského jazyka.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky
[bookmark: _GoBack]Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý 
sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, 
túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, nepoškodený a nesmie byť recyklovaný, repasovaný či renovovaný a musí byť dodaný kompletne, vrátane všetkého uvedeného príslušenstva.
Celková ponúknutá cena musí zahŕňať všetky náklady s tým súvisiace a to najmä dodanie tovaru spolu s balným 
a vyložením na miesto dodania.

Ďalšie informácie:
1. Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
2. Tovar musí byť dodaný do 6 mesiacov od doručenia objednávky.
