Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka
	Obstarávateľ:
	Regenpark s. r. o.

	Sídlo:
	Bohrova 1205/7, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

	IČO:
	54 190 509

	Názov projektu a kód ŽoNFP:
	

	Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami:
	0910 820 206



	Názov zákazky
	Mobilný systém na manipuláciu, váženie, elektronickú identifikáciu a automatické triedenie oviec



Potenciálny dodávateľ:
	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	



Zákazka:  Mobilný systém na manipuláciu, váženie, elektronickú identifikáciu a automatické triedenie oviec
	Technické požiadavky
	Počet
	Splnenie požiadavky / hodnoty
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /
skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov výrobcu

	Mobilný panel pre ovce s integrovanou bránkou – krátky
Dĺžka približne 1,80–1,90 m; výška min. 0,90 m; pozinkovaná oceľová konštrukcia; integrovaná bránka; rýchle spojenie s ostatnými panelmi.
	4 ks
	Áno/Nie/Nie



	Mobilný panel pre ovce – krátky
Dĺžka približne 1,80–1,90 m; výška min. 0,90 m; pozinkovaná oceľová konštrukcia alebo ekvivalentná protikorózna úprava; vhodný pre ovce a jahňatá.
	10 ks
	Áno/Nie



	Mobilný panel pre ovce – dlhý
Dĺžka približne 2,70–2,80 m; výška min. 0,90 m; pozinkovaná oceľová konštrukcia alebo ekvivalentná protikorózna úprava; vhodný pre ovce a jahňatá.
	45 ks
	Áno/Nie



	Mobilný panel pre ovce s integrovanou bránkou – dlhý
Dĺžka približne 2,70–2,80 m; výška min. 0,90 m; pozinkovaná oceľová konštrukcia; integrovaná bránka; rýchle spojenie s ostatnými panelmi.
	4 ks
	Áno/Nie



	Brzdený príves s plachtou na prepravu mobilných panelov
Homologizácia a dokumentácia umožňujúca registráciu a prevádzku na pozemných komunikáciách v SR.
	1 ks
	Áno/Nie



	Automatický/robotický manipulátor oviec s 3-cestným triedením
Profesionálny automatický systém funkčne zodpovedajúci triede Te Pari Racewell Series 2 Sheep Handler HD3 alebo technicky ekvivalentný; mechanická robotizovaná fixácia zvieraťa a 3-cestné triedenie.
	1 súbor
	Áno/Nie



	Vážiaci indikátor Tru-Test XR5000 (Datamars) alebo ekvivalent s preukázanou kompatibilitou
Automatické stabilizované váženie živých zvierat; evidencia individuálnych údajov; kompatibilita s EID/RFID a dodaným manipulátorom.
	1 ks
	Áno/Nie



	Integrovaná stacionárna EID/RFID čítačka oviec
Integrovaná EID anténa a riadiaca čítačka; automatické načítanie elektronického identifikátora pri priechode/pobyte zvieraťa v manipulátore; Bluetooth alebo ekvivalentná komunikácia.
	1 súbor
	Áno/Nie



	Ručná čítačka EID/RFID pre čítanie elektronických ušných značiek
	1 ks
	Áno/Nie 

	Vážiace snímače / load bars
Súprava vážiacich snímačov mechanicky vhodná pre dodaný manipulátor; kompatibilita s vážiacim indikátorom a automatickým triedením.
	1 súbor
	Áno/Nie



	Montážne a integračné príslušenstvo
Káble, adaptéry, držiaky, ochranné a montážne prvky potrebné na funkčné prepojenie a bezpečnú prevádzku manipulátora, váhy a EID. Bez aplikačnej pištole na lieky.
	1 súbor
	Áno/Nie



	Kompresor a pneumatické príslušenstvo
Kompresor pre pneumatický systém robotického manipulátora; kapacita 340–400 l/min, 6,2–10 bar, 230 V; vrátane regulácie tlaku, manometra, poistného ventilu a prípojky.
	1 súbor
	Áno/Nie



	Autonómny zdroj energie – batéria, nabíjanie/menič a solárny panel
	1 súbor
	Áno/Nie



	Brzdený prívesný vozík s plachtou a vyklápaním pre manipulátor a príslušenstvo, min. dĺžka 4.5 metra, 
Homologizácia a dokumentácia umožňujúca registráciu a prevádzku na pozemných komunikáciách v SR
	1 ks
	Áno/Nie



	Doprava na miesto dodania
Doprava kompletného systému a jeho komponentov na miesto dodania: Moravské Lieskové, 916 42, Slovenská republika.
	1 súbor
	Áno/Nie



	Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy
Kompletizácia a nastavenie systému, funkčná skúška, uvedenie do prevádzky u obstarávateľa v SR a základné zaškolenie obsluhy.
	1 súbor
	Áno/Nie



	Ušné známky s čipom pre ovce FDX-B - páry
	1000 ks
	Áno/Nie



Osobitné technické a dodacie požiadavky
Systém musí tvoriť kompletný, vzájomne kompatibilný a prevádzkyschopný celok na manipuláciu s ovcami vrátane zhromaždenia, automatickej fixácie, EID identifikácie, váženia, evidencie údajov a trojcestného triedenia. 
EID systém musí podporovať HDX a FDX-B podľa ISO 11784/11785 a byť kompatibilný s elektronickými identifikátormi oviec používanými v SR. Pri ekvivalente dodávateľ uvedie výrobcu, typ, štandardy a spôsob integrácie. 
Cena musí zahŕňať všetky náklady na kompletné dodanie a sprevádzkovanie systému, vrátane príslušenstva, softvéru/licencií, dopravy, kompletizácie a zaškolenia. 
Dodávateľ musí umožniť samostatné dodanie a fakturáciu jednotlivých ucelených častí; 
Dodávateľ dodá všetky objednané časti najneskôr do 6 mesiacov od objednávky. 
Miesto dodania: Moravské Lieskové, 916 42, Slovenská republika. 
Referenčné výrobky určujú požadovanú technickú a funkčnú úroveň. Ekvivalentné riešenie je prípustné, ak spĺňa minimálne parametre a zabezpečuje plnú interoperabilitu systému. 


	Cena bez DPH v EUR:
	

	Hodnota DPH v EUR:
	

	Celková cena s DPH v EUR:
	



Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:  


______________________________________________



Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:  ______________________________________________



Miesto a dátum podpisu:  ______________________________________________
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka
