	Príloha č. 1 SP Opis predmetu zákazky



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Bundy flísové, plášte modré reprezentačné, vesty modré a tričká taktické

ČASŤ 1 Bundy flísové

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výstrojných súčastí služobnej rovnošaty – búnd flísových, ktoré sú určené pre príslušníkov Policajného zboru a  príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na zabezpečenie tepelnej pohody vo výkone služby. Slúžia ako vrchná výstrojná súčasť alebo ako medzivrstva pod bundu zimnú ¾, bundu softshelovú alebo vestu. 

1. Vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky búnd flísových pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v nasledovnom rozsahu:

	P.č.
	Zaradenie podľa CPV 
	Úplný názov súčiastky
	Predpokladané množstvo
dodávky počas trvania rámcovej dohody v ks

	
	
	
	Policajný zbor (PZ)
	Hasičský a záchranný zbor (HaZZ)

	1.1
	18221200-6
	Bunda flísová čierna
	30 000
	-

	1.2
	18221200-6
	Bunda flísová čierna ženy
	4 000
	-

	1.3
	18221200-6
	Bunda flísová modrá
	-
	15 000

	1.4
	18221200-6
	Bunda flísová modrá ženy  
	-
	2 000



Množstvo predmetu zákazky bude upresňované podľa potrieb verejného obstarávateľa v Čiastkových zmluvách uzatvorených na základe Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, a to počas 48 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Bunda flísová čierna, bunda flísová čierna  ženy
Bunda flísová modrá, bunda flísová modrá ženy

Bunda flísová čierna, bunda flísová čierna ženy je výberová výstrojná súčasť, ktorá je poskytovaná príslušníkom PZ. Je určená na celodenné nosenie na zabezpečenie tepelnej pohody vo výkone služby ako vrchná výstrojná súčasť alebo ako medzivrstva pod bundu ¾ zimnú, bundu softshelovú alebo vestu k služobnej rovnošate v zimnom období. 
Bunda flísová modrá, bunda flísová modrá ženy je výstrojná súčasť, ktorá je poskytovaná príslušníkom HaZZ. Je určená na celodenné nosenie na zabezpečenie tepelnej pohody vo výkone služby ako vrchná výstrojná súčasť alebo ako medzivrstva pod bundu ¾ zimnú, bundu softshelovú alebo vestu k služobnej rovnošate v zimnom období. 

	2.1.1  Popis vzhľadu výrobku

	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača
                                           (ponuka uchádzača)

	Bunda flísová je vyhotovená z fleecu 100% Polyester v kombinácii s ripstopovým materiálom 100% Polyamid, ktorý je umiestnený na sedle a golieri. Bunda je strihaná rovno, má stojačikový golier a hlavicové rukávy.
Predný diel – bunda sa zapína pomocou 6 mm krytého dvojbežcového zipsu s jednou spodnou légou širokou cca 3 cm. Léga siaha od spodného kraja až po vrchný okraj goliera. V hornom kraji je prehnutá cca 5 cm, slúži ako ochrana brady. Je vyhotovená z dvoch materiálov – vrchná časť z fleecu a spodná časť légy z ripstopového materiálu. Na vrchnej časti légy je naštepovaná cca 1 cm široká ripsová stuha s nápisom POLÍCIA v čiernej farbe, ktorá slúži pre lepšie zapínanie zipsu a ako ochrana pred poškodením légy zipsom. Našitie zipsov je z vnútornej strany začistené 1 cm ripsovou stuhou s nápisom POLÍCIA v čiernej farbe. Polpredky sú tvorené zo sedla a predných dielov. Sedlá sú spevnené ripstopovým materiálom. Sedlo siaha v mieste prieramku do cca 2/3 jeho hĺbky, je tvarované (viď. nákres č. 1 a 2) a v kraji štepované. Na ľavom sedle predného kraja je umiestnený cca 1,5 cm od všitia zipsu predného kraja a cca 1 cm od štepu sedlového šva našitý suchý zips LOOP šírky cca 3 cm a dĺžky cca 8 cm pod identifikačné číslo príslušníka PZ. Na pravom sedle predného kraja je umiestnený cca 1,5 cm od všitia zipsu predného kraja a cca 1 cm od štepu sedlového šva suchý zips LOOP šírky cca 4 x 12 cm pod hodnostné značenie príslušníka PZ zarovno s horným krajom suché zipsu veľkosti cca 3 x 8 cm na opačnom polpredku. Nad týmto suchým zipsom je umiestnený striebristý reflexný nápis POLÍCIA s výškou písmena cca 2 cm bez dĺžňa (umiestniť nápis aj s dĺžňom) a hrúbkou písmena cca 4 mm.
Na obidvoch polpredkoch je umiestnené vrecko s vertikálnym vstupom na 3 mm krytý špirálový zips dĺžky cca 18 cm s vytvorenou garážou z ripstopového materiálu na bežec zipsu. Vačok vrecka vyhotovený z vačkoviny. Vo vrchnej časti je vačok široký po dĺžke sedla. V bočných častiach – všitý v prednom kraji, v bočnom vrchnom kraji je všitý do šva prieramku a šva bočného dielu. Hĺbka vačku závisí od stupňovania (cca 29 cm), spodný kraj vačku vrecka je prichytený štepom o predný diel. 
Bunda má samostatné bočné diely, ktoré vo vrchnej časti prechádzajú do predného dielu (viď. nákres č. 1 a 2). V spodnej časti bočných švoch sú otvory v dĺžke cca 20 cm, ktoré sa uzatvárajú pomocou 6 mm špirálového jednobežcového zipsu. Spodná léga je vyhotovená v dĺžke cca 20 cm a šírke cca 2 cm. Otvory slúžia na vstup k zbrani.
Stojačikový golier s výškou cca 9 cm v prednom kraji a cca 10 cm v strede je vyhotovený z troch dielov. Vrchný golier má dve časti – diel z ripstopového materiálu je vycentrovaný na stred celého vrchného goliera a to cca 2 cm od vrchného kraja goliera, cca 2,5 cm od bočných krajov goliera. V spodnej časti je tento diel všitý spolu so spodným golierom do priekrčníka. Spodný golier z fleecu je v spodnej časti začistený 1 cm ripsovou stuhou s nápisom POLÍCIA v čiernej farbe. Vešiačik dĺžky cca 10 cm z 1 cm ripsovej stuhy s nápisom POLÍCIA v čiernej farbe je prichytený o vnútorný golier v jeho strede.
Hlavicové rukávy sú členené z 3 dielov. Vrchná časť rukáva z dvoch dielov. Spodný rukáv vytvorený z 1 dielu začína cca v mieste lakťa. V spodnej časti je spodný kraj rukáva začistený podsádkou z ripstopového materiálu v šírke cca 2 cm. Na ľavom rukáve je naštepovaný vyšívaný rukávový znak POLÍCIA cca 13 cm od hlavice rukáva.
Zadný diel je tvorený z 3 dielov, z toho bočný diel prechádza do zadného dielu po obvode v šírke cca 10 cm. Vrchná časť zadného dielu je spevnená sedlom z ripstopového materiálu, ktoré siaha v mieste prieramku do cca 3/4 jeho hĺbky, je rovné. Na zadnom diele cca 7 cm pod priekrčníkom je umiestnený reflexný nápis POLÍCIA s výškou písmena pre pánske veľkosti cca 6 cm bez dĺžňa (umiestniť nápis aj s dĺžňom) a hrúbkou písmena cca 1,2 cm. Pri dámskych veľkostiach je reflexný nápis POLÍCIA s výškou písmena cca 5 cm bez dĺžňa a hrúbkou písmena cca 1 cm. Zadný diel je v dolnom kraji tvarovaný a je cca 2 cm dlhší než predný diel. Záložka spodného kraja bundy je široká cca 3,5 cm. V bočných dieloch sú podsádky z ripstopového materiálu. 
Všetky bežce majú plastové ťahače, ktoré sú prevlečené o bežce zipsov šnúrkou. 
Suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu bundy, ale aj iných súčastí oblečenia – oblé hrany. 
Vrchné štepovanie viď. nákres. 












2.1.2 Nákres 

[image: Obrázok, na ktorom je ošatenie, sako, kapucňa, oblečenie na vonkajšie aktivity

Obsah vygenerovaný pomocou AI môže byť nesprávny.]


[image: Obrázok, na ktorom je emblém, symbol, odznak, erb

Automaticky generovaný popis]Rukávový znak: 
Farebnosť nití výšivky rukávového znaku POLÍCIA:
čierna PANTONE19-4208 TPX, 
modrá PANTONE 19-3952 TPX, 
červená PANTONE 18-1655 TPX;





Rozdiely pre HaZZ:
Na pravom polpredku  je našitý suchý zips LOOP šírky cca 5 cm a dĺžky cca 10,5 cm pod hodnostné označenie príslušníka HaZZ. Na ľavom polpredku nemajú príslušníci HaZZ našitý suchý zips LOOP.
Na pravom polpredku je umiestnený striebristý reflexný nápis HASIČI s výškou písmena cca 2 cm bez mäkčeňa (umiestniť nápis aj s mäkčeňom) a hrúbkou písmena cca 4 mm. Písmeno I končí cca 5 cm od všitia zipsu v prednom kraji. 
Na zadnom diele je umiestnený striebristý reflexný nápis HASIČI s výškou písmena cca 6 cm bez mäkčeňa (umiestniť nápis aj s mäkčeňom) a hrúbkou písmena cca 1,2 cm vo vzdialenosti cca 7 cm od priekrčníka.
Ripsová stuha 1 cm v čiernej farbe je s nápisom HASIČI.
Rukávy – na ľavom vrecku je naštepovaný rukávový znak HaZZ (rozmer znaku 8,5 cm x 8,5 cm) cca 13 cm od hlavice rukáva.

[image: Obrázok, na ktorom je ošatenie, sako, oblečenie na vonkajšie aktivity, kapucňa

Automaticky generovaný popis]



Rukávový znak:
[image: Obrázok, na ktorom je emblém, odznak, symbol, erb

Automaticky generovaný popis]Farebnosť nití výšivky rukávového znaku POLÍCIA:
čierna PANTONE 19-4208 TPX, 
biela PANTONE 11-4001 TPX, 
žltá PANTONE 16-0946 TPX, 
modrá PANTONE 19-3952 TPX, 
červená PANTONE 18-1655 TPX, 
              sivá PANTONE 14-4107 TPX



	 



2.1.3 Veľkostný sortiment

2.1.3.1 Muži
	Základné veľkosti - muži

	Veľkosť
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62

	Telesné miery

	Výška postavy
	170
	172
	174
	176
	178
	180
	182
	184
	186
	188
	190

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128
	136

	Obvod pása
	71
	74
	77
	83
	89
	94
	100
	106
	112
	118
	124

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132
	138



	Krátke veľkosti - muži

	Veľkosť
	642
	644
	646
	648
	650
	652
	654
	656
	658
	660
	662

	Telesné miery

	Výška postavy
	170
	172
	172
	174
	176
	178
	180
	182
	184
	186
	188

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128
	136

	Obvod pása
	71
	74
	77
	83
	89
	94
	100
	106
	112
	118
	124

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132
	138

	Dlhé veľkosti - muži

	Veľkosť
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	55
	57
	59
	61
	63

	Telesné miery

	Výška postavy
	174
	176
	178
	180
	182
	184
	186
	188
	190
	192
	194

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128
	136

	Obvod pása
	71
	74
	77
	83
	89
	94
	100
	106
	112
	118
	124

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132
	138



	Extra dlhé veľkosti - muži

	Veľkosť
	442
	444
	446
	448
	450
	452
	454
	456
	458
	460
	462

	Telesné miery

	Výška postavy
	180
	182
	184
	186
	188
	190
	192
	194
	196
	198
	200

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128
	136

	Obvod pása
	71
	74
	77
	83
	89
	94
	100
	106
	112
	118
	124

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132
	138



2.1.3.2 Ženy
	Základné veľkosti - ženy

	Veľkosť
	32
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50

	Telesné miery

	Výška postavy
	160
	162
	164
	166
	168
	170
	172
	174
	176
	178

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128

	Obvod pása
	60
	63
	66
	72
	78
	84
	90
	96
	102
	108

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132



	Dlhé veľkosti - ženy

	Veľkosť
	232
	234
	236
	238
	240
	242
	244
	246
	248
	250

	Telesné miery

	Výška postavy
	164
	166
	168
	170
	172
	174
	176
	178
	180
	182

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128

	Obvod pása
	60
	63
	66
	72
	78
	84
	90
	96
	102
	108

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132







2.1.4 Špecifikácia materiálu 

2.1.4.1 Základný materiál pre bundu flísovú čiernu, bundu flísovú čiernu ženy, bundu flísovú modrú, bundu flísovú modrú ženy

	
	Parameter
	Norma/ Skúšobná metóda
	Požadovaný (hodnotený) údaj
	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača
(ponuka uchádzača)

	1.
	Materiálové zloženie 



	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011
	100% Polyester obojstranný flís – čierna / tmavozelená
100% polyester obojstranný flís – modrá / čierna
	

	2.
	Farba

	Čierna / tmavozelená
povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 sivej stupnice


Modrá / čierna
povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 sivej stupnice
	PANTONE 19-1102 TPX alebo PANTONE 19-5708 TPX /
PANTONE 19-0509 TPX 

PANTONE 19-4028 TPX / PANTONE 19-1102 TPX alebo PANTONE 19-5708 TPX 
	

	3.
	Plošná hmotnosť
	STN EN  12127
STN ISO 3801
	280 g/m2 ± 5%
	

	4.
	Zmena rozmerov po 1 pracom cykle (30°C)
	STN EN ISO 5077
STN EN ISO 6330, 3N, sušenie F
	max 5,0 % po osnove
max 5,0 % po útku
	

	5.
	Odolnosť k žmolkovaniu alebo matovaniu
	STN EN ISO 12945-2:2022

	pri 2000 otáčkach stupeň 3/4
	

	6.
	Stálofarebnosť na svetle
	STN EN ISO 105-B02
	4
	

	7.
	Stálofarebnosť po praní pri 30C
	STN EN ISO 105-C06
	Zmena 3-4
Zafarbenie 3
	

	8.
	Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra
	STN EN ISO 105-X12 
	Zmena 3-4
Zafarbenie 3
	

	9.
	Stálofarebnosť vo vode
	STN EN ISO 105-E01 
	3-4
	

	10.
	Stálofarebnosť v pote    (alkalickom/kyslom)
	STN EN ISO 105-E04 
	Zmena 3-4
Zafarbenie 3
	

	11.
	Obsah formaldehydu
	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	max 75 mg/kg
	

	12.
	Obsah ťažkých kovov, PCP
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) alebo TNI CEN/TR 16741:2016 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	v zmysle normy
	

	13.
	Obsah arylamínov
	STN EN 14362-1, 3 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	max. 30 mg/kg
	

	14.
	pH vodného výluhu
	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	4-7,5
	

	Verejný obstarávateľ umožňuje vo bodoch 11. až 14. predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu materiálu pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom.
	



2.1.4.2 Doplnkový material pre bundu flísovú čiernu, bundu flísovú čiernu ženy, bundu flísovú modrú, bundu flísovú modrú ženy 

	
	Parameter
	Norma/Skúšobná metóda
	Požadovaný (hodnotený) údaj
	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača
(ponuka uchádzača)

	1.
	Materiálové zloženie 
- základná vrstva  
- funkčná vrstva
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011
	100% Polyamid 
membrána na báze ePTFE alebo ekvivalent
	

	2.
	Farba
	čierna
povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 sivej stupnice

modrá
povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 sivej stupnice
	PANTONE 19-1102 TPX alebo PANTONE 19-5708 TPX

PANTONE 19-4028 TPX 
	

	3.
	Štruktúra
	STN ISO 3572
	ripstop
	

	4.
	Plošná hmotnosť
	STN EN  12127
STN ISO 3801
	80 g/m2 ± 10 g/m2
	

	5.
	Zmena rozmerov po 1 pracom cykle (30°C)
	STN EN ISO 5077
STN EN ISO 6330, 4N, sušenie F 
	max 3,0 % po osnove
max 3,0 % po útku

	

	6.
	Pevnosť v ťahu osnova/útok
	STN EN ISO 13934-1
STN EN ISO 1421:2017-10
	min 400 N / min 300 N
	

	7.
	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok
	STN EN ISO 4674-1, metóda A

	min 20 N / min 20 N

	

	8.
	Odolnosť proti oderu, základná vrstva (lícna strana)
	STN EN ISO 12947-2
Tlak: 12kPa
Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)
	min 100 000 cyklov
	

	9.
	Priepustnosť vodných pár 
	STN EN ISO 11092 
	Ret    5  (m2  Pa/W)
	

	10.
	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu 
	STN EN ISO 4920
	5
	

	11.
	Stálofarebnosť na svetle
	STN EN ISO 105-B02
	≥ 5 

	

	12.
	Stálofarebnosť po chemickom čistení
	STN EN ISO 105-D01
	≥ 4
	

	13.
	Stálofarebnosť po praní pri 30C
	STN EN ISO 105-C06, A1S
	≥ 4
	

	14.
	Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra
	STN EN ISO 105-X12 
	≥ 4
	

	15.
	Stálofarebnosť vo vode
	STN EN ISO 105-E01 
	≥ 4
	

	16.
	Stálofarebnosť v pote    (alkalickom/kyslom)
	STN EN ISO 105-E04 
	≥ 4
	

	17.
	Obsah formaldehydu
	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	max 75 mg/kg
	

	18.
	Obsah ťažkých kovov, PCP
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) alebo TNI CEN/TR 16741:2016 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	v zmysle normy
	

	19.
	Obsah arylamínov
	STN EN 14362-1, 3 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	max. 30 mg/kg
	

	20.
	pH vodného výluhu
	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	4-7,5
	

	Verejný obstarávateľ umožňuje vo bodoch 17. – 20. predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu materiálu pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom.
	




3. Značenie výrobkov, balenie, expedovanie a skladovanie
Výrobky sa označujú etiketou, ktorá je všitá v ľavom bočnom šve. 
Etiketa obsahuje tieto údaje: názov výrobcu, veľkosť výrobku, zloženie materiálu, rok výroby, symboly na ošetrovanie spĺňajúce kritéria STN EN ISO 3758.
Výrobky sa dodávajú v igelitových vreckách, v každom výrobku je vložený návod na údržbu a popis funkčnosti výrobkov.  

Použité obaly na zabalenie predmetu zákazky musia byť vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov alebo sa musí jednať o obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier, textília). Popis obalu výrobku musí byť poskytnutý spoločne s odpovedajúcim čestným prehlásením uchádzača o splnení týchto požiadaviek.

4.  Iné požiadavky
4.1   Záruka: Doba poskytovanej záruky je 2 roky. 
4.2   Miesto plnenia: Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča. 
4.3  Termín dodania: 4 – 6 mesiacov odo dňa účinnosti  príslušnej  Čiastkovej zmluvy; konkrétna lehota dodania bude presne určená v príslušnej Čiastkovej zmluve.          
        Podrobnosti o zmluvných podmienkach sú uvedené v prílohe č. 3 SP.

5. Ostatné požiadavky na predmet zákazky
5.1  Súčasťou ponuky uchádzača musia byť:
5.1.1. Vzorky tovaru
· 1 kus bundy flísovej čiernej veľkosti 52,
· 1 kus bundy flísovej modrej ženy veľkosti 42, 
[bookmark: _Hlk239761779][bookmark: _Hlk239423780] podľa vlastného návrhu plnenia vypracovaného v súlade s bodom 15.4.4 týchto súťažných podkladov, pričom je potrebné, aby boli predkladané vzorky označené  
 skúšobňou z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými výsledkami skúšok a certifikátmi. Na označení uviesť číslo skúšobného protokolu, ku ktorému sa daná    
 vzorka vzťahuje. Je potrebné, aby boli predkladané vzorky označené skúšobňou z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými výsledkami skúšok a certifikátmi. 
 Predkladaná vzorka musí byť označená skúšobňou priamo na vzorke s vyznačením čísla certifikátu (nie na obale) a je potrebné, aby značenie bolo pripevnené tak, že ho 
 nie je možné bez porušenia zameniť.  Ku každej predloženej vzorke musí byť pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby.
5.1.2   protokoly o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom, pričom k jednému druhu materiálu bude predložený jeden protokol      
             o vykonaní skúšok so všetkými požadovanými údajmi, ktorý je vyhotovený jedným akreditovaným laboratóriom,
        5.1.3      záverečné protokoly,
        5.1.4      certifikát výrobku,                      
[bookmark: _Hlk239761868]           Protokol o skúške a záverečný protokol s výsledkami skúšok jednotlivých parametrov z akreditovaného skúšobného laboratória a certifikát od akreditovaného  
  certifikačného orgánu sa musia preukázateľne vzťahovať k predmetu zákazky a nesmú byť staršie ako 1 rok od dátumu ich vydania.  Uchádzač predloží jeden certifikát, 
  pričom v protokole o skúškach budú uvedené výsledky skúšok u každej požadovanej farby,
5.1.5   certifikát Oeko-Tex® Standard 100 od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu materiálu pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom.,  
5.1.6     kalkulačné listy ku každému výrobku, ktorými sú podložené ceny výrobku.
        Osnova kalkulačného listu pozostáva zo základného materiálu (spotreba, jednotková cena, cena spolu), pomocného materiálu, šitia, réžie, zisku, prípadne doplnená   
        podľa potreby.
        5.1.7     čestné prehlásenie o splnení požiadaviek na obaly výrobku podľa bodu 3 Prílohy č.1 SP

Upozornenie uchádzačom – predpokladaná doba trvania skúšok 3-4 týždne. 

Vyššie uvedené doklady a dokumenty musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku, resp. v úradne overenom preklade. 
Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre, normy a požadované (hodnotené) údaje musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; vyžaduje sa predloženie všetkých požadovaných parametrov k jednému druhu materiálu na jednom skúšobnom protokole; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.
Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého uchádzačom v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade so vzorkami, certifikátmi, záverečnými protokolmi, resp. protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.

[bookmark: _Hlk239761979][bookmark: _Hlk239762840]Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.
Vzorky predmetu zákazky musia zodpovedať technickým, kvalitatívnym a materiálovým parametrom požadovaným v opise predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a popisu predmetu zákazky uvedeného v opise predloženom uchádzačom.  

[bookmark: _Hlk219291876]U predložených vzoriek bude hodnotená tabuľka požadovaných hodnôt jednotlivých parametrov, predložené protokoly o skúškach, záverečné protokoly a certifikáty. Hodnotený parameter musí byť uvedený v protokole o skúškach. V súlade s minimálnymi technickými špecifikáciami predmetu zákazky, uvedenými v prílohe č. 1 súťažných podkladov, si verejný obstarávateľ overí, či sa predložené vzorky vzťahujú k vlastnému návrhu plnenia uchádzača, predloženého v súlade s bodom 15.4.4 súťažných podkladov a či sú z dôvodu zabezpečenia identitiy označené skúšobňou.
Predložená vzorka úspešného uchádzača zostáva po ukončení verejného obstarávania v dispozícii verejného obstarávateľa a bude v prípade úspešného uchádzača slúžiť počas trvania Rámcovej dohody na overovanie či dodaný Tovar zodpovedá Vzorke, ktorú Predávajúci predložil v rámci ponuky. Po ukončení verejného obstarávania verejný obstarávateľ vráti predloženú vzorku neúspešným uchádzačom.

5.2 Uchádzač bude zo súťaže vylúčený:                                                                                                                         
5.2.1  pokiaľ predložené vzorky nebudú identické, v súlade s opisom a technickými parametrami tohto predmetu zákazky predmetných súťažných podkladov,
5.2.2 pokiaľ predložené vzorky nebudú označené akreditovaným skúšobným laboratóriom z dôvodu zabezpečenia ich identity s predloženými záverečnými /protokolmi o skúškach,
5.2.3 pokiaľ uchádzač nepredloží protokol o skúške (jeden skúšobný protokol k jednému druhu materiálu) s výsledkami skúšok jednotlivých parametrov z akreditovaného skúšobného laboratória, certifikát so záverečným/protokolom o skúškach, 
5.2.4  pokiaľ všetky požadované parametre nebudú uvedené v záverečných/protokoloch o skúškach,
5.2.5  pokiaľ parametre a hodnoty predložené uchádzačom vo vlastnom návrhu plnenia, v certifikátoch,  záverečných/ protokoloch o skúškach nebudú v súlade s požadovaným opisom predmetu zákazky, technickými parametrami, kt. je/sú uvedený/é v predmetných súťažných podkladoch,
5.2.6  pokiaľ parametre požadované v opise predmetu zákazky, technických parametroch týchto súťažných podkladoch nebudú deklarované v ponuke uchádzača písomnou formou.

Ak v týchto súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, technické alebo technologické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, normu, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením.Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať také ponúknuté riešenie uchádzača ako ekvivalent, ktoré bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, pri zabezpečení požadovaného účelu plnenia a bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými parametrami.
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