	Príloha č. 1 SP Opis predmetu zákazky



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Bundy flísové, plášte modré reprezentačné, vesty modré a tričká taktické

ČASŤ 3 Tričko taktické

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výstrojných súčastí služobnej rovnošaty – tričiek taktických, ktoré sú určené pre príslušníkov Policajného zboru na celodenné nosenie vo výkone služby.


1. Vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie tričiek taktických pre príslušníkov Policajného zboru v nasledovnom rozsahu:
	P.č.
	Zaradenie podľa CPV 
	Úplný názov súčiastky
	Predpokladané množstvo
dodávky počas trvania rámcovej dohody v ks

	1.1
	18221200-6
	Tričko taktické
	20 000

	1.2
	18221200-6
	Tričko taktické  ženy
	4 000



Množstvo predmetu zákazky bude upresňované podľa potrieb verejného obstarávateľa v Čiastkových zmluvách uzatvorených na základe Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, a to počas 48 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Tričko taktické, tričko taktické ženy

Tričko taktické je výstrojnou súčasťou, ktorá je poskytovaná príslušníkom PZ v rámci voľného predaja pri obnovovaní naturálnych náležitostí. Je určené na nosenie do priameho výkonu služby. 

	2.1.1  Popis vzhľadu výrobku

	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača
                                           (ponuka uchádzača)

	
Tričko taktické je čiernej farby. 
Je vyhotovené zo základného materiálu I – 67% polyester / 33% bavlna, základného materiálu II na trupovej časti -  48% polyester / 42% polyamid / 8% pružné vlákno / 2% antistatické vlákno a výstužného materiálu v lakťovej časti 100% M-Aramid s čiernym keramickým šesťhranným záterom. Tričko je strihané rovno s miernym vytvarovaním v pozdĺžnom členení trupovej časti, má stojačikový golier. Má spevnené sedlo, hlavicové rukávy spevnené v lakťovej časti.
Predný diel –  je strihaný vcelku, zapínanie pomocou jednobežcového špirálového zipsu 6 mm dĺžky cca 22 cm s jednou spodnou légou širokou cca 3 cm. Léga siaha od spodného kraja až po vrchný okraj goliera. V hornom kraji je prehnutá cca 3 cm, slúži ako ochrana brady. Je vyhotovená z materiálu goliera a sedla. Zips je chránený výpustkami v šírke cca 7 mm. Zips v spodnom kraji a ochrana brady je zabezpečená uzávermi. Ťahač je vyhotovený z vrchného materiálu, dĺžka cca 4 cm, šírka cca 8 mm.
Predný diel je vyhotovený zo základného materiálu 48% polyester / 42% polyamid / 8% pružné vlákno / 2% antistatické vlákno, má pozdĺžne členenie vedúce od prieramku k dolnému okraju v bočných častiach, v prieramku cca 10 cm pod plecným švom, v dolnom kraji cca 13 cm od bočného šva. Vo vrchnej časti je sedlo vedúce cez predný diel a rukávy v hĺbke cca 10 cm od plecného šva a dĺžke cca 44 cm plynule prechádzajúce do rukávov vyhotovené z materiálu  67% polyester / 33% bavlna. Na pravom prednom diele je v prsnej časti strieborný reflexný nápis POLÍCIA, výška písmen 2 cm bez dĺžňa (umiestniť nápis s dĺžňom) a hrúbkou písmen 4 mm.
Stojačikový golier má v strede zadného dielu výšku cca 10 cm, v prednom kraji cca 7 cm.
Zadný diel je vyhotovený zo základného materiálu 48% polyester / 42% polyamid / 8% pružné vlákno / 2% antistatické vlákno, vo vrchnej časti má sedlo výšku cca 11 cm v strede. Má pozdĺžne členenie šírky cca 10 cm vedúce od sedla k dolnému okraju v bočných častiach. V dolnom kraji cca 10 cm od bočného šva. Vo vrchnej časti je sedlo vedúce cez predný diel a rukávy v hĺbke cca 10 cm od plecného šva a dĺžke cca 44 cm plynule prechádzajúce do rukávov vyhotovené z materiálu 67% polyester / 33% bavlna. Vešiačik z 1 cm ripsovej stuhy s čiernym nápisom POLÍCIA je umiestnený v strede priekrčníka.
Rukávová hlavica na zadnom diele má raglánový strih.
Na zadnom diele je vo vzdialenosti cca 4 cm pod sedlom umiestnený strieborný reflexný nápis POLÍCIA, výška písmen 6 cm bez dĺžňa (umiestniť nápis s dĺžňom) a hrúbkou písmen 1,2 mm.
Rukávy sú vyhotovené zo základného materiálu 67% polyester / 33% bavlna, členené z 6 dielov. Vrchná časť rukáva z troch dielov, spodný rukáv – 2 diely sú vyhotovené z materiálu 48% polyester / 42% polyamid / 8% pružné vlákno / 2% antistatické vlákno – predný a zadný spodný rukáv. Vo výške lakťa je z dôvodu tvarovania členenie 2 dielikmi zo základného materiálu 67% polyester / 33% bavlna, v lakťovej oblasti je tretí dielik z materiálu 100% M-Aramid s čiernym keramickým šesťhranným záterom. Spodná časť rukávu je z dvoch dielov: spodný rukávový diel s odševkom a vloženým klinom šírky cca 16 cm a dĺžky cca 15 cm. Obidva diely sú z materiálu 67% polyester / 33% bavlna. Spodný kraj rukáva je regulovaný manžetou šírky cca 4 cm, ktorá je predĺžená v obvode spodného rukáva cca o  5 cm. Na tejto predĺženej časti je naštepovaný medzioperačne suchý zips HOOK v oválnom tvare veľkosti cca 2,5 X 4 cm. Na opačnej strane manžety sú medzioperačne naštepované 2 suché zipsy LOOP veľkosti cca 2,5 X 4 cm v oválnom tvare. 
Na oboch rukávoch sú naštepované nakladané vrecká dĺžky cca 21 cm, šírky cca 15 cm. V zadnej strane a spodnej strane vrecka je prúžok na mech v hĺbke cca 2,5 cm. Vnútorné vrecko má dĺžku cca 19 cm, šírku cca 12 cm, je uzatvárateľné pomocou suchého zipsu LOOP a HOOK cca 2,5 x 4 cm v oválnom tvare a ripsovej stuhy v šírke cca 2,5 x 1 cm. Otvor zipsu umiestnený 3 cm od predného kraja vrecka, zips je  6 mm jednobežcový špirálový, hotový otvor zipsu cca 18 cm, zabezpečený uzávermi. Ťahač je z vrchného materiálu dĺžky cca 4 cm a šírky cca 8 mm. 
Pravé rukávové vrecko má suchý zips LOOP šírky cca 4 cm a dĺžky cca 12 cm pod hodnosť príslušníka PZ, pod ním cca 1,5 cm je umiestnený suchý zips LOOP cca 10 x 10 cm. Ľavé rukávové vrecko má suchý zips LOOP šírky cca 3 cm a dĺžky cca 8 cm pod identifikačné číslo príslušníka PZ, pod ním cca 1,5 cm je umiestnený rukávový znak PZ. 

	Štepovanie
	2 mm
	7 mm
	1 cm
	2 cm
	uzáver

	Všetky švy na vrchnom základnom materiály
	x
	
	
	
	

	Golier
	x
	
	
	
	

	Suché zipsy
	x
	
	
	
	

	Zipsy vreciek
	
	x
	
	
	

	Všetky vrecká
	x
	
	
	
	x

	Výpustky vreciek
	
	
	x
	
	x

	Deliace švy rukáva, okrem bočného spodného rukávového šva
	x
	
	
	
	

	Spodný kraj – steh typ 406, 2-ihlový spodom krycí
	
	
	
	x
	



· Všetky švy začistené obnitkovaním,  typ stehu 504, jednoihlový trojnitný.
· Všetky súčasti, pri ktorých sa predpokladá ľahké odtrhnutie alebo poškodenie musia byť zabezpečené dvojitým šitím alebo uzávermi. 
· Na všetkých bežcoch zipsov sú umiestnené ťahače z vrchného materiálu.
· Suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu blúzy, ale aj iných súčastí oblečenia – oblé hrany.

2.1.2 Nákres 
[image: Obrázok, na ktorom je top, rukáv

Automaticky generovaný popis]





[image: Obrázok, na ktorom je emblém, symbol, odznak, erb

Automaticky generovaný popis]Rukávový znak: 

Farebnosť nití výšivky rukávového znaku POLÍCIA:
čierna PANTONE19-4208 TPX, 
modrá PANTONE 19-3952 TPX, 
červená PANTONE 18-1655 TPX;



	 




2.1.3 Veľkostný sortiment

2.1.3.1 Muži

	Základné veľkosti - muži

	Veľkosť
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62

	Telesné miery

	Výška postavy
	170
	172
	174
	176
	178
	180
	182
	184
	186
	188
	190

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128
	136

	Obvod pása
	71
	74
	77
	83
	89
	94
	100
	106
	112
	118
	124

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132
	138



	Krátke veľkosti - muži

	Veľkosť
	642
	644
	646
	648
	650
	652
	654
	656
	658
	660
	662

	Telesné miery

	Výška postavy
	170
	172
	172
	174
	176
	178
	180
	182
	184
	186
	188

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128
	136

	Obvod pása
	71
	74
	77
	83
	89
	94
	100
	106
	112
	118
	124

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132
	138





	Dlhé veľkosti - muži

	Veľkosť
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	55
	57
	59
	61
	63

	Telesné miery

	Výška postavy
	174
	176
	178
	180
	182
	184
	186
	188
	190
	192
	194

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128
	136

	Obvod pása
	71
	74
	77
	83
	89
	94
	100
	106
	112
	118
	124

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132
	138



	Extra dlhé veľkosti - muži

	Veľkosť
	442
	444
	446
	448
	450
	452
	454
	456
	458
	460
	462

	Telesné miery

	Výška postavy
	180
	182
	184
	186
	188
	190
	192
	194
	196
	198
	200

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128
	136

	Obvod pása
	71
	74
	77
	83
	89
	94
	100
	106
	112
	118
	124

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132
	138



2.1.3.2 Ženy

	Základné veľkosti - ženy

	Veľkosť
	32
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50

	Telesné miery

	Výška postavy
	160
	162
	164
	166
	168
	170
	172
	174
	176
	178

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128

	Obvod pása
	60
	63
	66
	72
	78
	84
	90
	96
	102
	108

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132



	Dlhé veľkosti - ženy

	Veľkosť
	232
	234
	236
	238
	240
	242
	244
	246
	248
	250

	Telesné miery

	Výška postavy
	164
	166
	168
	170
	172
	174
	176
	178
	180
	182

	Obvod hrudníka
	78
	82
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122
	128

	Obvod pása
	60
	63
	66
	72
	78
	84
	90
	96
	102
	108

	Obvod bokov
	84
	87
	90
	96
	102
	108
	114
	120
	126
	132



2.1.4 Špecifikácia materiálu 

2.1.4.1 Základný materiál I – trup, rukávy

	
	Parameter
	Norma/Skúšobná metóda
	Požadovaný (hodnotený)  údaj
	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača
(ponuka uchádzača)

	1.
	Materiálové zloženie 


	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011
	67%± 2% Polyester 
33% ± 2% Bavlna

	

	2.
	Farba
	Čierna 
povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 sivej stupnice
	PANTONE 19-1102 TPX alebo PANTONE 19-5708 TPX
	

	3.
	Štruktúra
	STN ISO 3572
	ripstop
	

	4.
	Plošná hmotnosť
	STN EN  12127
STN ISO 3801
	220 g/m2 ± 6%
	

	5.
	Zmena rozmerov po 1 praní pri 40°C 
	STN EN ISO 5077
STN EN ISO 6330
	max 2,0 % po osnove
max 2,0 % po útku
	

	6.
	Pevnosť v ťahu osnova/útok
	STN EN ISO 13934-1
	min 1 600 N / min 750 N
	

	7.
	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok
	STN EN ISO 4674-1
STN EN ISO 13937-1
	75 N / 40 N
	

	8.
	Žmolkovanie 
	STN EN ISO 12945-2
	min 4
	

	9.
	Odolnosť proti oderu lícna vrstva
	STN EN ISO 12947-2
Tlak: 9kPa
Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)
	min 40 000 cyklov
	

	10.
	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu 
	STN EN ISO 4920
	5
	

	11.
	Olejoodpudivosť 
	STN EN ISO 14419
	min 5
	

	12.
	Stálofarebnosť na svetle
	STN EN ISO 105-B02
	min 5 modrej stupnice
	

	13.
	Stálofarebnosť po chemickom čistení
	STN EN ISO 105-D01
	min 4 sivej stupnice
	

	14.
	Stálofarebnosť po praní pri 40C
	STN EN ISO 105-C06
	min 4 sivej stupnice
	

	15.
	Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra
	STN EN ISO 105-X12 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	min 4/3 (sivej stupnice)
	

	16.
	Stálofarebnosť vo vode
	STN EN ISO 105-E01 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	min 4 sivej stupnice
	

	17.
	Stálofarebnosť v pote    (alkalickom/kyslom)
	STN EN ISO 105-E04 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	min 4-5 (sivej stupnice)
	

	18.
	Obsah formaldehydu
	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	max 75 mg/kg
	

	19.
	Obsah ťažkých kovov, PCP
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) alebo TNI CEN/TR 16741:2016 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	v zmysle normy
	

	20.
	Obsah arylamínov
	STN EN 14362-1, 3 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	max. 30 mg/kg
	

	21.
	pH vodného výluhu
	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	4-7,5
	

	Verejný obstarávateľ umožňuje vo bodoch 18. – 21. predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu materiálu, pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom.
	





2.1.4.2 Základný material II – trup, rukáv 

	
	Parameter
	Norma/Skúšobná metóda
	Požadovaný (hodnotený)  údaj
	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača
(ponuka uchádzača)

	1.
	Materiálové zloženie 


	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011
	48% Polyester ± 5%
42% Polyamid ± 5%
8% Elastan ± 5%
2% Antistatické vlákno ± 5% 
	

	2.
	Farba
	Čierna
povolená farebná odchýlka stupeň min 3-4 sivej stupnice
	PANTONE 19-1102 TPX alebo PANTONE 19-5708 TPX
	

	3.
	Štruktúra
	STN ISO 3572
	úplet 
	

	4.
	Plošná hmotnosť
	STN EN  12127
STN ISO 3801
	190 g/m2 ± 5%
	

	5.
	Zmena rozmerov po 1 praní pri 30°C 
	STN EN ISO 5077
STN EN ISO 6330
	5,0 % ± 1% osnova
5,0 % ± 1% útok
	

	6.
	Pevnosť pri pretrhnutí a roztiahnutí pri pretrhnutí 
	STN EN ISO 13938-1
	>420 kPa
	

	7.
	Pevnosť v ťahu osnova/útok
	STN EN ISO 13934-1
	>360 N / >240 N
	

	8.
	Predĺženie pri ťahu
	STN EN ISO 13934-1
	>70% / >90%
	

	9.
	Absorpcia
	STN EN ISO 9073-6
	>220%
	

	10.
	Odolnosť k žmolkovaniu alebo matovaniu
	STN EN ISO 12945-2:2022
3000 otáčok
	Max. 5
	

	11.
	Odolnosť k rozvlákneniu povrchu a k žmolkovaniu
	STN EN ISO 12945-1:2021-03
	Max. 5
	

	12. 
	Odolonosť proti oderu 
	STN EN 12947-2
	>100.000 cyklov
	

	13.
	Odolnosť proti vodným parám 
	STN EN ISO 11092
	Ret < 3
	

	14.
	Tepelná odolnosť
	STN EN ISO 11092
	Rct > 0,02
	

	15.
	Priepustnosť vzduchu
	STN EN ISO 9237
	>690 mm/s
	

	16.
	Ochranné vlastnosti proti slnečnému UV žiareniu
	STN EN 13758-1+A1
	UPF +50
	

	17.
	Antibakteriálna účinnosť
	STN EN ISO 20743:2013-11
	>99%
	

	18.
	Stálofarebnosť na svetle
	STN EN ISO 105-B02
	min 4 modrej stupnice
	

	19.
	Stálofarebnosti pri žehlení/lisovaní za tepla
	STN EN ISO 105-X11
	min 4-5 sivej stupnice
	

	20.
	Stálofarebnosť po praní pri 30C
	STN EN ISO 105-C06
	min 4-5 sivej stupnice
	

	21.
	Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra
	STN EN ISO 105-X12 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	min 4-5 (sivej stupnice)
	

	22.
	Stálofarebnosť vo vode
	STN EN ISO 105-E01 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	min 4 sivej stupnice
	

	23.
	Stálofarebnosť v pote    (alkalickom/kyslom)
	STN EN ISO 105-E04 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	min 4-5 (sivej stupnice)
	

	24.
	Obsah formaldehydu
	STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	max 75 mg/kg
	

	25.
	Obsah ťažkých kovov, PCP
	Nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) alebo TNI CEN/TR 16741:2016 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	v zmysle normy
	

	26.
	Obsah arylamínov
	STN EN 14362-1, 3 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	max. 30 mg/kg
	

	27.
	pH vodného výluhu
	STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standard 100
	4-7,5
	

	Verejný obstarávateľ umožňuje vo bodoch 24. – 27. predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 od  výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu materiálu, pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom.
	




2.1.4.3  Výstuž lakťová časť

	
	Parameter
	Norma/Skúšobná metóda
	Požadovaný (hodnotený)  údaj
	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača
(ponuka uchádzača)

	1.
	Materiálové zloženie 


	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011
	100% M-Aramid s čiernym keramickým šesťhranným záterom alebo ekvivalent
	

	2.
	Farba
	Čierna
	PANTONE 19-1102 TPX
	

	3.
	Štruktúra
	STN ISO 3572
	Tkaný keper  
	

	4.
	Plošná hmotnosť
	STN EN  12127
STN ISO 3801
	290 g/m2 ± 10%
	

	5.
	Pevnosť v ťahu osnova/útok
	STN EN ISO 13934-1
	min 1 500 N / min 1 200 N
	

	6.
	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok
	STN EN ISO 4674-1
EN ISO 13937-2
	min 30N / min 40N
	

	7.
	Odolnosť proti oderu lícna vrstva
	STN EN ISO 12947-2
Tlak: 9kPa
Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)
	min 90 000 cyklov
	







2.1.4.4 Reflexný material


	
	Požadovaný (hodnotený údaj)
	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača
                                                   (ponuka uchádzača)

	
	Reflexný materiál musí spĺňať požiadavky v súlade  EN ISO 20471
	

	
	Reflexný materiál  je použitý v ploche (podľa nákresu),  farba pri dennom svetle strieborná, pri odraze biela.  
	


3. Značenie výrobkov, balenie, expedovanie a skladovanie
Výrobky sa označujú etiketou, ktorá je všitá v ľavom bočnom šve cca 14 cm od spodného okraja košele. 
Etiketa obsahuje tieto údaje: názov výrobcu, veľkosť výrobku, zloženie materiálu, rok výroby, symboly na ošetrovanie spĺňajúce kritéria STN EN ISO 3758.
Výrobky sa dodávajú v igelitových vreckách, v každom výrobku je vložený návod na údržbu a popis funkčnosti výrobkov.  

Použité obaly na zabalenie predmetu zákazky musia byť vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov alebo sa musí jednať o obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier, textília). Popis obalu výrobku musí byť poskytnutý spoločne s odpovedajúcim čestným prehlásením uchádzača o splnení týchto požiadaviek.

4.  Iné požiadavky
4.1   Záruka: Doba poskytovanej záruky je 2 roky. 
4.2   Miesto plnenia: Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča. 
4.3  Termín dodania: 4 – 6 mesiacov odo dňa účinnosti  príslušnej  Čiastkovej zmluvy; konkrétna lehota dodania bude presne určená v príslušnej Čiastkovej zmluve.          
        Podrobnosti o zmluvných podmienkach sú uvedené v prílohe č. 3 SP.

5. Ostatné požiadavky na predmet zákazky
5.1  Súčasťou ponuky uchádzača musia byť:
5.1.1. Vzorky tovaru
· [bookmark: _Hlk239167723]1 kus trička taktického veľkosti 52,
[bookmark: _Hlk239761779][bookmark: _Hlk239423780]podľa vlastného návrhu plnenia vypracovaného v súlade s bodom 15.4.4 týchto súťažných podkladov, pričom je potrebné, aby boli predkladané vzorky označené skúšobňou z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými výsledkami skúšok a certifikátmi. Na označení uviesť číslo skúšobného protokolu, ku ktorému sa daná vzorka vzťahuje. Je potrebné, aby boli predkladané vzorky označené skúšobňou z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými výsledkami skúšok a certifikátmi. Predkladaná vzorka musí byť označená skúšobňou priamo na vzorke s vyznačením čísla certifikátu (nie na obale) a je potrebné, aby značenie bolo pripevnené tak, že ho nie je možné bez porušenia zameniť.  Ku každej predloženej vzorke musí byť pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby.
5.1.2   protokoly o vykonaní skúšok vydané akreditovaným skúšobným laboratóriom, pričom k jednému druhu materiálu bude predložený jeden protokol      
              o vykonaní skúšok so všetkými požadovanými údajmi, ktorý je vyhotovený jedným akreditovaným laboratóriom,
        5.1.3      záverečné protokoly,
        5.1.4      certifikát výrobku,           
[bookmark: _Hlk239761868]Protokol o skúške a záverečný protokol s výsledkami skúšok jednotlivých parametrov z akreditovaného skúšobného laboratória a certifikát od akreditovaného certifikačného orgánu sa musia preukázateľne vzťahovať k predmetu zákazky a nesmú byť staršie ako 1 rok od dátumu ich vydania.  Uchádzač predloží jeden certifikát, pričom v protokole o skúškach budú uvedené výsledky skúšok u každej požadovanej farby,
5.1.5   certifikát Oeko-Tex® Standard 100 od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu materiálu, pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom,  
5.1.6     kalkulačné listy ku každému výrobku, ktorými sú podložené ceny výrobku.
        Osnova kalkulačného listu pozostáva zo základného materiálu (spotreba, jednotková cena, cena spolu), pomocného materiálu, šitia, réžie, zisku, prípadne doplnená   
        podľa potreby.
        5.1.7     čestné prehlásenie o splnení požiadaviek na obaly výrobku podľa bodu 3 Prílohy č.1 SP

Upozornenie uchádzačom – predpokladaná doba trvania skúšok 3-4 týždne. 

Vyššie uvedené doklady a dokumenty musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku, resp. v úradne overenom preklade. 
Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre, normy a požadované (hodnotené) údaje musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; vyžaduje sa predloženie všetkých požadovaných parametrov k jednému druhu materiálu na jednom skúšobnom protokole; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.
Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého uchádzačom v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade so vzorkami, certifikátmi, záverečnými protokolmi, resp. protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.

[bookmark: _Hlk239761979]Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.
Vzorky predmetu zákazky musia zodpovedať technickým, kvalitatívnym a materiálovým parametrom požadovaným v opise predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a popisu predmetu zákazky uvedeného v opise predloženom uchádzačom.  

[bookmark: _Hlk219291876]U predložených vzoriek bude hodnotená tabuľka požadovaných hodnôt jednotlivých parametrov, predložené protokoly o skúškach, záverečné protokoly a certifikáty. Hodnotený parameter musí byť uvedený v protokole o skúškach. V súlade s minimálnymi technickými špecifikáciami predmetu zákazky, uvedenými v prílohe č. 1 súťažných podkladov, si verejný obstarávateľ overí, či sa predložené vzorky vzťahujú k vlastnému návrhu plnenia uchádzača, predloženého v súlade s bodom 15.4.4 súťažných podkladov a či sú z dôvodu zabezpečenia identitiy označené skúšobňou.
Predložená vzorka úspešného uchádzača zostáva po ukončení verejného obstarávania v dispozícii verejného obstarávateľa a bude v prípade úspešného uchádzača slúžiť počas trvania Rámcovej dohody na overovanie či dodaný Tovar zodpovedá Vzorke, ktorú Predávajúci predložil v rámci ponuky. Po ukončení verejného obstarávania verejný obstarávateľ vráti predloženú vzorku neúspešným uchádzačom.

5.2 Uchádzač bude zo súťaže vylúčený:                                                                                                                         
5.2.1  pokiaľ predložené vzorky nebudú identické, v súlade s opisom a technickými parametrami tohto predmetu zákazky predmetných súťažných podkladov,
5.2.2 pokiaľ predložené vzorky nebudú označené akreditovaným skúšobným laboratóriom z dôvodu zabezpečenia ich identity s predloženými záverečnými /protokolmi o skúškach,
5.2.3 pokiaľ uchádzač nepredloží protokol o skúške (jeden skúšobný protokol k jednému druhu materiálu) s výsledkami skúšok jednotlivých parametrov z akreditovaného skúšobného laboratória, certifikát so záverečným/protokolom o skúškach, 
5.2.4  pokiaľ všetky požadované parametre nebudú uvedené v záverečných/protokoloch o skúškach,
5.2.5  pokiaľ parametre a hodnoty predložené uchádzačom vo vlastnom návrhu plnenia, v certifikátoch,  záverečných/ protokoloch o skúškach nebudú v súlade s požadovaným opisom predmetu zákazky, technickými parametrami, kt. je/sú uvedený/é v predmetných súťažných podkladoch,
5.2.6  pokiaľ parametre požadované v opise predmetu zákazky, technických parametroch týchto súťažných podkladoch nebudú deklarované v ponuke uchádzača písomnou formou.

Ak v týchto súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, technické alebo technologické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, normu, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením.Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať také ponúknuté riešenie uchádzača ako ekvivalent, ktoré bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, pri zabezpečení požadovaného účelu plnenia a bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými parametrami.
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