Príloha č. 1 (Technické požiadavky na predmet zákazky)

Názov zariadenia: Senážny lis – vakovač

	Technické požiadavky
	Požadovaný parameter
(Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak)
	áno/nie – prípadne ekvivalentné riešenie

	Senážny lis – vakovač
	(uviesť názov a výrobcu, typ...)
	

	Šírka lisovacieho rotora
	Min. 2,6 m
	

	Vybavenie rotora
	Oteruvzdorné navárané pásky (hrúbka min. 5 mm) a vymeniteľný hriadeľ ložiska
	

	Systém uloženia prevodoviek
	Hlavná a uhlová prevodovka uložené nezávisle od seba
	

	Schválenie na prepravu po pozemných komunikáciách (homologizácia)
	Áno 
	

	Vymeniteľné tunelové komory
	Pre priemery vakov 2,7 m a 3,0 m (vrátane predĺženia komory)
	

	Brzdný a navíjací systém
	Hydraulické navíjanie lán so zábranou (bránou), min. 4 brzdové strmene
	

	Ovládanie stroja
	Diaľkové ovládanie (prenos cez Bluetooth) alebo cez smartfón
	

	Nezávislé núdzové ovládanie
	Mechanické ovládanie priamo cez hydraulický rozvádzač (každý okruh samostatne)
	

	Rozdružovací systém
	Min. 2 hydraulicky ovládané rozdružovacie hriadele nad rotorom
	

	Regulácia otáčok rozdružovacieho systému
	Plynulá potenciometrická regulácia s obojsmerným chodom
	

	Manipulačné rameno (žeriavové)
	Vybavené hydraulickým navijakom na manipuláciu so zábranou a vakom
	

	Podávací stôl
	Priamy s PVC pásom a zdrsneným povrchom
	

	Vyosená náprava podávacieho stola
	Áno (mimo os stola pre lepšiu priechodnosť)
	

	Zvýšené bočnice podávacieho stola
	Áno
	

	Čistenie stroja
	Hydraulické čistenie komory (zásuvné dno pod rotorom)
	

	Alternatívne vakovanie
	Možnosť vakovania bez zadnej brány (lanovou slučkou)
	

	Ovládacie stanovište
	Ergonomické, odpružené, s ochrannou strieškou
	

	Osvetlenie
	LED pracovné osvetlenie (technologický priestor a plošina)
	

	Brzdy
	Vzduchové brzdy s nezávislým dvojstranným ovládaním kolies počas vakovania
	

	Kamerový systém
	Min. 4-kamerový systém okolo stroja s monitorom v kabíne traktora
	

	Rozšírené ovládanie z kabíny
	Min. 2 nezávislé ovládacie panely komunikujúce cez CAN-bus zbernicu
	

	Ovládacie stanovište (kabína)
	Presklené s otvárateľným oknom
	

	Doplnková výbava
	Druhá kontrolná plošina a barel na vodu
	

	Doprava a zaškolenie obsluhy
	Áno
	

	Záruka
	Min. 12 mesiacov
	





