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„Nákup komunálnych vozidiel na zimnú a letnú údržbu ciest“
„Nákup a dodanie samozberných obojstranných zametačov na podvozkoch nákladných automobilov“
Príloha č.1 k časti B.1 SP

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality predmetu zákazky - uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru:
1. Pri položkách, kde je uvedená len textová požiadavka a nie je uvedená požiadavka s hodnotou min. alebo max. resp. rozsah hodnôt min. - max., uchádzač uvedie len odpoveď „áno“ alebo „nie“.
2. Pri položkách, kde je uvedená hodnota min. alebo max. resp. rozsah hodnôt min. - max., doplní uchádzač presnú hodnotu, ktorú má jeho ponúkaný tovar v konkrétnom parametri (riadku).
3. Pri položkách, kde je vhodné doplniť kombináciu z bodov 1 a 2, uchádzač doplní vhodnú odpoveď „áno“ alebo „nie“ s číselnou hodnotou.

	1. [bookmark: opis]Technická špecifikácia na podvozky nákladných automobilov TYP A
	Značka/typ
Vyplní uchádzač

	1.1. Základné rozmery a hmotnosti nákladného automobilu 
	Ponúkané presné hodnoty, resp. áno/nie
Vyplní uchádzač

	1.1.1. Celková šírka podvozku s nadstavbou max. 2 550 mm
	

	1.1.2. Celková dĺžka podvozku s nadstavbou a prednými kefami max. 10 300 mm
	

	1.1.3. Celková výška max. 3 650 mm
	

	1.1.4. Maximálna prípustná celková hmotnosť 26 000 kg
	

	1.1.5. Počet náprav podvozku max. 3
	

	1.1.6. Rázvor podvozku max. 4 200 / 1 350 mm
	

	1.1.7. Prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 min. 9 000 / 11 500 / 7 500 kg
	

	1.2. Motor, pohon a prevodovka podvozku nákladného automobilu
	

	1.2.1. Ľavostranné riadenie
	

	1.2.2. Motor vznetový, preplňovaný
	

	1.2.3. Druh paliva: motorová nafta
	

	1.2.4. Minimálny výkon 300 kW
	

	1.2.5. Maximálny krútiaci moment pri 900 – 1300 ot./min. = 2 300 Nm 
	

	1.2.6. V čase dodania musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
	

	1.2.7. Motor spĺňajúci podmienky limitu emisii podľa emisnej normy min. Euro 6E alebo vyššiu, aktuálne platnú v čase dodania predmetu zákazky, resp. časti predmetu zákazky
	

	1.2.8. Palivová nádrž min. 200 L
	

	1.2.9. AdBlue nádrž min. 30 L
	

	1.2.10. Pohon náprav a kolies 6x2
	

	1.2.11. Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
	

	1.2.12. Prevodovka automatická vhodná pre používanie zametacej nadstavby s možnosťou manuálneho radenia prevodových stupňov
	

	1.2.13. Pracovná rýchlosť pri zametaní max. 3 km/h
	

	1.2.14. Prepravná rýchlosť min. 85 km/h
	

	1.3. Rám a šasi podvozku nákladného automobilu
	

	1.3.1. Plastové prekrytie predných blatníkov zamedzujúce znečisťovanie predných zrkadiel od predných kolies
	

	1.3.2. Odklápacia kabína, umožňujúca po odklopení prístup k pohonnému agregátu:
	

	1.3.2.1. Dvojmiestne vyhotovenie kabíny
	

	1.3.3. Ťažné zariadenie Ø 40 mm pre ťahanie prívesov s ťažnou silou odpovedajúcou parametrom podvozku:
	

	1.3.3.1. 7-pinová elektrická zásuvka
	

	1.3.3.2. Oko s čapom 40
	

	1.3.3.3. Vývody vzduchovej sústavy
	

	1.3.4. Doplnenie podvozku nákladného automobilu plnohodnotnou rezervou a ťažnou tyčou 
	

	1.3.5. Kovová ochranná mriežka min. predných svetlometov
	

	1.3.6. Farebné vyhotovenie RAL 1028
	

	1.4. Brzdový, hydraulický a vzduchový systém podvozku nákladného automobilu 
	

	1.4.1. Prevádzkové brzdy vybavené min. systémom ABS
	

	1.4.2. Brzdové rozvody odolné voči korózii a agresívnym účinkom chemických posypových materiálov
	

	1.4.3. Parkovacia núdzová brzda
	

	1.4.4. Doplnenie podvozku o tlakovú hadicu na dofukovanie pneumatík
	

	1.5. Elektronika podvozku nákladného automobilu 
	

	1.5.1. Kabína vodiča vybavená:
	

	1.5.1.1. Automatickou klimatizáciou
	

	1.5.1.2. Nezávislým vykurovaním
	

	1.5.1.3. Vyhrievanými vonkajšími spätnými zrkadlami 
	

	1.5.2. Kabína vodiča vybavená veľkým pozdĺžnym výstražným majákom zapísanom v technickom preukaze vozidla s nasledujúcimi minimálnymi technickými požiadavkami:
	

	1.5.2.1. Rozmery majáka (Š x V x H): min. 1 100 x max. 60 x min. 300 mm
	

	1.5.2.2. Svetelná signalizácia majáka pozostávajúca s min. 40 ks svietiacich LED diód
	

	1.5.2.3. Elektrické krytie min. IP 55, schválenie ECE R10, ECE R65, vrátane držiakov
	

	1.5.2.4. Funkcia majáka disponujúca min. 6 režimami blikania s optickou kontrolou a ovládaním z kabíny vodiča
	

	1.5.3. Zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu
	

	1.5.4. Ovládací pult na používanie pracovných nadstavieb (ich zapínanie, vypínanie a ich ovládanie) a ovládanie čelne nesených pracovných zariadení umiestnený v kabíne vodiča:
	

	1.5.4.1. Možnosť ovládania bočných zametacích kief, stredovej zametacej kefy
	

	1.5.5. Umiestnenie ovládacieho pultu v dosahu vodiča s možnosťou bezpečného ovládania aj počas jazdy
	

	1.5.6. Vozidlo vybavené minimálne asistentom regulácie stability, asistentom jazdných pruhov, aktívnym brzdovým asistentom, dažďovým senzorom, svetelným senzorom a tempomatom
	

	1.6. Technická špecifikácia zametacej nadstavby 
	Značka/typ
Vyplní uchádzač

	Pevná samozberná zametacia nadstavba so systémom znižovania prachových častíc PM 10 s možnosťou využitia pre tlakové umývanie a kropenie pozemných komunikácií k podvozku nákladného automobilu.
	

	1.6.1. Základné rozmery zametacej nadstavby
	

	1.6.1.1. Celková šírka max. 2 550 mm
	

	1.6.1.2. Celková dĺžka max. 6 700 mm (za kabínou až po zadný previs)
	

	1.6.1.3. Celková výška max. 2 400 mm (nad rámom podvozku)
	

	1.6.1.4. Pracovná šírka zametania min. 3 500 mm, s prednými kefami min. 4150 mm
	

	1.6.1.5. Podvozková valcová kefa min. Ø 405 mm
	

	1.6.1.6. Šírka podvozkovej kefy min. 1 275 mm
	

	1.6.1.7. Bočné tanierové kefy min. Ø 650 mm
	

	1.6.1.8. Kapacita zásobníku na zber nečistôt min. 12 m3
	

	1.6.1.9. Kapacita zásobníku resp. zásobníkov na vodu min. 6 500 L
	

	1.6.1.10. Uhol vysýpania zásobníku na zber nečistôt min. 50˚
	

	1.6.1.11. Uhol otvárania dverí zásobníku min. 120˚
	

	1.6.1.12. Zametacia šírka:
	

	1.6.1.12.1. Sacia trubica + bočná kefa min. 1 300 mm
	

	1.6.1.12.2. Valcová kefa + sacia trubica + bočné kefy min. 2 400 mm
	

	1.6.1.12.3. Obojstranné simultatívne zametanie vrátane predných kief min. 4 150 mm
	

	1.6.2. Motor zametacej nadstavby
	

	1.6.2.1. Výkon min. 125 kW
	

	1.6.2.2. Sila min. 690 Nm pri 1 500 ot./min.
	

	1.6.2.3. Palivo: motorová nafta
	

	1.6.2.4. Vlastná nádrž na PHM pre nadstavbový motor zametacej nadstavby, min. 120 L, oddelená od nádrže PHM na podvozku nákladného automobilu s možnosťou sledovania spotreby cez GPS monitorovacie jednotky 
	

	1.6.2.5. Motor s emisnou normou min. STAGE 5 resp. vyššou, aktuálne platnou v čase objednania
	

	1.6.3. Požiadavky na pracovné možnosti nadstavby
	

	1.6.3.1. Nadstavba vybavená systémom vodných trysiek pre vnútorné čistenie a oplach zásobníka na nečistoty
	

	1.6.3.2. Nadstavba vybavená nízko tlakovým systémom pre skrápanie kief a sacej cesty:
	

	1.6.3.2.1. Funkčnosť systému zabezpečená pomocou hydraulicky poháňaného membránového čerpadla s min. prietokom 20 L/min. pri výkone 5 bar
	

	1.6.3.3. Skrápanie všetkých zametacích agregátov a sacej hubice s elektrickými vodnými uzávermi pre všetky agregáty s možnosťou programovania automatického zapnutia/vypnutia vodných okruhov v závislosti na režime zametania
	

	1.6.3.4. Závlahový vývod s hadicou pre nízko-tlaký vodný systém
	

	1.6.3.5. Vysoko-tlaký vodný systém (ďalej len „VVS“)
	

	1.6.3.5.1. Pohon VVS od PTO podvozku nákladného automobilu
	

	1.6.3.5.2. Výkon čerpadla min. 100 l pri výkone 200 bar
	

	1.6.3.5.3. WAP mycia pištoľ na navijaku s dĺžkou hadice min. 10 m
	

	1.6.3.6. Štyri vysoko-tlaké umývacie okruhy a umývacie lišty:
	

	1.6.3.6.1. 1 x na valcovej kefe
	

	1.6.3.6.2. 2 x za sacími hubicami
	

	1.6.3.6.3. 1 x WAP
	

	1.6.3.7. Mechanický pohon ventilátora priamo od nadstavbového motora s urýchľovacou prevodovkou (min. 1:1,5) s hydro-kvapalinovou spojkou – voľnobežkou:
	

	1.6.3.7.1. Možnosť plynulej regulácie otáčok (výkonu) motora / ventilátora
	

	1.6.3.8. Hydraulický pohon zametacích agregátov nadstavby s možnosťou plynulej regulácie otáčok (výkonu)
	

	1.6.3.9. Diaľkové bezdrôtové ovládanie sklápania zásobníka:
	

	1.6.3.9.1. Primárny od hydraulického systému nadstavby
	

	1.6.3.9.2. Sekundárne nezávislé elektro-hydraulicky
	

	1.6.3.10. Nerezové prevedenie zásobníka na nečistoty
	

	1.6.3.11. Nerezové prevedenie vodnej nádrže s nízkym ťažiskom
	

	1.6.3.12. Sací ventilátor s priemerom min. 800 mm a šírkou min. 100 mm umiestnený mimo zásobníka na nečistoty:
	

	1.6.3.12.1. Obvod obalu ventilátora vyrobený z oteru vzdornej ocele
	

	1.6.3.13. Sací ventilátor dvojplášťový s dvojkomorovým nasávaním vyrobený z nerezovej ocele:
	

	1.6.3.13.1. Vybavený vodným systémom pre vyčistenie sacieho ventilátora
	

	1.6.3.14. Výkon ventilátora:
	

	1.6.3.14.1. Výkon min. 20 000 m3/h
	

	1.6.3.14.2. Sací výkon (vodný stĺpec) min. 1 700 mm
	

	1.6.3.14.3. Rýchlosť prúdenia vzduchu min. 300 km/h
	

	1.6.3.14.4. Maximálne otáčky ventilátora min. 3 500 ot./min.
	

	1.6.3.15. Sklopné separačné sitá, delené na dve časti pre jednoduchú údržbu a manipuláciu
	

	1.6.3.16. Sklopné separačné sitá, delené na dve časti, ovládané pneumaticky s pneumatickým oklepaním nečistôt zo separačných sít pre jednoduchú údržbu a manipuláciu
	

	1.6.3.17. Obojstranné prevedenie zametacích agregátov umiestnených medzi prednú a zadné nápravy
	

	1.6.3.18. Ťahaná sacia hubica vo vnútri pogumovaná:
	

	1.6.3.18.1. Šírka sacej hubice vľavo a vpravo min. 750 mm
	

	1.6.3.19. Priama (kolmá) sacia cesta, sacia šachta vo vnútri pogumovaná:
	

	1.6.3.19.1. Priemer sacej hadice min. 250 mm
	

	1.6.3.20. Sacia hubica vybavená pneumatickým naklápaním pre zber hrubých nečistôt min. 100 mm
	

	1.6.3.21. Pretáčacia valcová kefa (ďalej aj ako „VK“) medzi nápravami s plynulou reguláciou otáčok a prítlaku kief s min. šírkou 1 275 mm
	

	1.6.3.22. Možnosť regulácie priečneho naklonenia / nivelizácie VK (pneumatické ovládanie), s priemerom VK min. 400 mm
	

	1.6.3.23. VK ako jeden celok s plastovými štetinami a rýchlo výmenným systémom štetín min. 400 mm
	

	1.6.3.24. Primetacie tanierové kefy ťahané s vyklápaním mimo obrys vozidla vľavo a vpravo min. 500 mm
	

	1.6.3.25. Primetacia tanierová kefa s plynulou reguláciou otáčok a prítlaku vľavo a vpravo, priemer kefy min. 650 mm
	

	1.6.3.26. Primetacia tanierová kefa s ovládaním polohy variabilného vysunutia/zasunutia (vysunutie a zasunutie tanierových kief do požadovanej vzdialenosti) a naklápania joystickom v kabíne vodiča
	

	1.6.3.27. Možnosť samostatnej aktivácie jednotlivých zametacích agregátov: valcová kefa, hubica, tanierová kefa 
	

	1.6.3.28. Možnosť simultatívneho (obojstranného) zametania vľavo a vpravo súčasne, t.j. aktivácia všetkých zametacích agregátov 
	

	1.6.3.29. Prídavné zadné sacie hubice za zadnou nápravou, po celej šírke vozidla, integrované pod nadstavbou (nie za nadstavbou), vybavené min. 3 ks vodiacimi kolieskami s ložiskami
	

	1.6.3.30. Dve predné kefy pevne namontované na podvozok:
	

	1.6.3.30.1. Jedna agresívna kefa s priemerom min. 700 mm, teleskopicky výsuvná o min. 1 000 mm mimo obrys vozidla vpravo
	

	1.6.3.30.2. Druhá štandardná kefa s priemerom min. 700 mm výklopná do ľavej strany
	

	1.6.3.31. Prídavné zadné sacie hubice zavesené na medzirám nadstavby, integrované do nadstavby s priamou (kolmou) sacou cestou do nadstavby, nie do dverí zásobníka
	

	1.6.3.32. Prídavné zadné sacie hubice delené na jednotlivé segmenty, min. 5 sacích komôr pre rovnomerný tok vzduchu v prídavných sacích hubiciach
	

	1.6.3.33. Prídavné zadné sacie hubice vybavené vysokotlakou mycou lištou s „V“ tryskami, min. počet trysiek 16 ks umiestnených bezprostredne za prídavnými zadnými hubicami
	

	1.6.3.34. Prídavné zadné sacie hubice vybavené rotačnými tryskami, min. počet trysiek 16 ks umiestnených bezprostredne pred prídavnými sacími hubicami
	

	1.6.3.35. Zariadenie proti zamrznutiu vodného systému (vyfúknutie vodného systému)
	

	1.6.3.36. Zadné veko nadstavby vybavené vypúšťacím ventilom min. 4“ a sitom pre zamedzenie zapchávania vypúšťacieho ventilu
	

	1.6.3.37. Zadná sacia hadica s priemerom min. 200 mm, s rýchlo upínacím nadstavcom doplnená o zadný ovládací panel pre možnosť ovládania sacieho výkonu a zdvíhania / spúšťania ramena zadnej sacej hubice. Zdvih / spúšťanie pomocou pneumatického alebo hydraulického valca
	

	1.6.3.38. Riadiaci systém nadstavby s možnosťou programovania funkcií zametania:
	

	1.6.3.38.1. Komunikačné rozhranie CAN bus
	

	1.6.3.38.2. Integrovaný display so zobrazovaním nasledujúcich hodnôt (parametrov):
	

	1.6.3.38.2.1. % výkon sacieho ventilátora
	

	1.6.3.38.2.2. % indikácia otáčok tanierovej kefy
	

	1.6.3.38.2.3. % indikácia otáčok VK
	

	1.6.3.38.2.4. Počítadlo motohodín (vrátane rozlíšenia na jednotlivé kefy)
	

	1.6.3.38.2.5. Zametacie režimy
	

	1.6.3.38.3. Možnosť stiahnutia/zberu dát (výkazu práce) prostredníctvom USB a GPS monitorovacej jednotky
	

	1.6.3.38.4. Prehľad aktívnych zametacích funkcií a údaje diagnostiky nadstavby
	

	1.6.3.39. Kamerový systém:
	

	1.6.3.39.1. Kamera na zadnej časti nadstavby
	

	1.6.3.39.2. Kamery na sacích hubiciach a tanierových kefách vľavo a vpravo
	

	1.6.3.39.3. Obraz kamery v integrovanom displeji v ovládacom panely nadstavby:
	

	1.6.3.39.3.1. Veľkosť displeja min. 10“
	

	1.6.3.40. Združený ovládací panel pre ovládanie zametacích funkcií vľavo a vpravo na stĺpiku kabíny:
	

	1.6.3.40.1. Možnosť aktivácie jednotlivých pracovných agregátov
	

	1.6.3.40.2. Možnosť ovládania otáčok ventilátora
	

	1.6.3.40.3. Ovládanie funkcií bočných kief
	

	1.6.3.40.4. Ovládanie naklápania hubice
	

	1.6.3.40.5. Jedno tlačidlo pre pozastavenie všetkých funkcií
	

	1.6.3.40.6. Jedno tlačidlo pre aktiváciu maximálneho sacieho výkonu 
	

	1.6.3.41. Nadstavba vybavená LED výstražnými majákmi a LED prídavnými pracovnými svetlami:
	

	1.6.3.41.1. Min. 2x LED majáky vzadu, v hornom obryse nadstavby
	

	1.6.3.41.2. Min. 2x LED pracovné svetlá vzadu, v hornom obryse nadstavby
	

	1.6.3.41.3. Min. 2x LED pracovné svetlá nad sacími vozíkmi na oboch stranách
	

	1.6.4. Ostatné požiadavky na zametaciu nadstavbu:
	

	1.6.4.1. Príslušenstvo nadstavby:
	

	1.6.4.1.1. Škrabka na čistenie zásobníka
	

	1.6.4.1.2. Napúšťacia hadica zásobníka na vodu
	

	1.6.4.2. Bezpečnostné polepy, šrafovanie a tabuľky podľa príslušnej vyhlášky platnej v SR v čase dodania
	

	1.6.4.3. Certifikácia najvyššej účinnosti redukovania prachových častíc PM 2,5 a PM 10 podľa jednotného testu EU
	

	1.6.4.4. Záruka na nadstavbu min. 2 roky alebo 3 000 motohodín (podľa toho čo nastane skôr)
	

	1.6.4.5. Farebné vyhotovenie nadstavby RAL 1028
	

	1.6.5. Ostatné požiadavky 
	

	1.6.5.1. Servisná knižka a Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku
	1.6.5.2. 
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	1.6.5.4. Dodanie zametacej nadstavby so štyrmi (4) kefami s možnosťou montáže na pravú a ľavú stranu vozidla a na čelnú upínaciu dosku súčasne 
	

	1.6.5.5. Možnosť ovládania všetkých zametacích kief
	

	1.6.5.6. Možnosť ovládania prednej podvozkovej kefy
	

	1.6.5.7. Kamerový monitorovací systém
	

	1.6.5.8. Programovateľný ovládací panel umiestnený v kabíne vodiča
	

	1.6.5.9. 10“ farebný informačný displej umiestnený v kabíne vodiča
	

	1.6.5.10. Nadstavba vybavená vysokotlakovým čistiacim zariadením v strednej časti podvozku za valcovou kefou
	

	1.6.5.11. Nadstavba vybavená vysokotlakovým čistiacimi zariadením v zadnej časti podvozku
	

	1.6.5.12. Nadstavba vybavená sacím systémom umiestneným v zadnej časti podvozku 
	

	1.6.5.13. Nadstavba vybavená sacím systémom umiestneným za rotačnými tryskami na jemnejšie vyčistenie vozovky a odsatie vody použitej cez vysokotlakové čistiace zariadenie umiestnené pred zadnou zábranou proti vbehnutiu vozidla. Obstarávateľ nepripúšťa variantu zadného odsávania ťahaného za vozidlom, zadné sacie hubice musia byť integrované pod nadstavbou, pred zadnou zábranou
	

	1.6.5.14. Zadná sacia hadica na možnosť ručného vysávania s ovládaním 
	

	1.6.5.15. Zametacia nadstavba vybavená LED svetelnou šípkou o rozmere min. 900 x 900 mm
	

	1.6.5.3. 
1.6.5.4. 
1.6.5.5. 
1.6.5.6. 
1.6.5.7. 
1.6.5.8. 
1.6.5.9. 
1.6.5.10. 
1.6.5.11. 
1.6.5.12. 
1.6.5.13. 
1.6.5.14. 
1.6.5.15. 
1.6.5.15.1. Vybavená min. 13 ks vysoko výkonnými LED svietidlami o priemere min. 200 mm plne integrovanými v hermeticky uzavretom paneli o hrúbke panela max. 40 mm 
	

	1.6.5.15.2. Vybavená min. 2 ks LED majákov s ochranou min. IP65
	

	1.6.5.15.3. Umiestnená v zadnej časti nadstavby pre usmernenie prichádzajúcej dopravy zozadu
	

	1.6.5.15.4. Ovládanie všetkých funkcií svetelnej šípky cez samostatný ovládací panel umiestnený v kabíne a v dosahu vodiča
	

	

	2. Technická špecifikácia na podvozky nákladných automobilov TYP B
	Značka/typ
Vyplní uchádzač

	2. 
2.1. Základné rozmery a hmotnosti nákladného automobilu
	Ponúkané presné hodnoty, resp. áno/nie
Vyplní uchádzač

	2.1.1. Celková šírka podvozku s nadstavbou max. 2 550 mm
	

	2.1.2. Celková dĺžka podvozku s nadstavbou a prednými kefami max. 10 300 mm
	

	2.1.3. Celková výška max. 3 650 mm
	

	2.1.4. Maximálna prípustná celková hmotnosť 26 000 kg
	

	2.1.5. Počet náprav podvozku max. 3
	

	2.1.6. Rázvor podvozku max. 4 200 / 1 350 mm
	

	2.1.7. Prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 min. 9 000 / 11 500 / 7 500 kg
	

	2.2. Motor, pohon a prevodovka podvozku nákladného automobilu
	

	2.2.1. Ľavostranné riadenie
	

	2.2.2. Motor vznetový, preplňovaný
	

	2.2.3. Druh paliva: motorová nafta
	

	2.2.4. Minimálny výkon 300 kW
	

	2.2.5. Maximálny krútiaci moment pri 900 – 1300 ot./min. = 2 300 Nm 
	

	2.2.6. V čase dodania musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
	

	2.2.7. Motor spĺňajúci podmienky limitu emisii podľa emisnej normy min. Euro 6E alebo vyššiu, aktuálne platnú v čase dodania predmetu zákazky, resp. časti predmetu zákazky
	

	2.2.8. Palivová nádrž min. 200 L
	

	2.2.9. AdBlue nádrž min. 30 L
	

	2.2.10. Pohon náprav a kolies 6x2
	

	2.2.11. Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
	

	2.2.12. Prevodovka automatická vhodná pre používanie zametacej nadstavby s možnosťou manuálneho radenia prevodových stupňov
	

	2.2.13. Pracovná rýchlosť pri zametaní max. 3 km/h
	

	2.2.14. Prepravná rýchlosť min. 85 km/h
	

	2.3. Rám a šasi podvozku nákladného automobilu
	

	2.3.1. Plastové prekrytie predných blatníkov zamedzujúce znečisťovanie predných zrkadiel od predných kolies
	

	2.3.2. Odklápacia kabína, umožňujúca po odklopení prístup k pohonnému agregátu:
	

	2.3.2.1. Dvojmiestne vyhotovenie kabíny
	

	2.3.3. Ťažné zariadenie Ø 40 mm pre ťahanie prívesov s ťažnou silou odpovedajúcou parametrom podvozku:
	

	2.3.3.1. 7-pinová elektrická zásuvka
	

	2.3.3.2. Oko s čapom 40
	

	2.3.3.3. Vývody vzduchovej sústavy
	

	2.3.4. Doplnenie podvozku nákladného automobilu plnohodnotnou rezervou a ťažnou tyčou 
	

	2.3.5. Kovová ochranná mriežka min. predných svetlometov
	

	2.3.6. Farebné vyhotovenie RAL 1028
	

	2.4. Brzdový, hydraulický a vzduchový systém podvozku nákladného automobilu 
	

	2.4.1. Prevádzkové brzdy vybavené min. systémom ABS
	

	2.4.2. Brzdové rozvody odolné voči korózii a agresívnym účinkom chemických posypových materiálov
	

	2.4.3. Parkovacia núdzová brzda
	

	2.4.4. Doplnenie podvozku o tlakovú hadicu na dofukovanie pneumatík
	

	2.5. Elektronika podvozku nákladného automobilu 
	

	2.5.1. Kabína vodiča vybavená:
	

	2.5.1.1. Automatickou klimatizáciou
	

	2.5.1.2. Nezávislým vykurovaním
	

	2.5.1.3. Vyhrievanými vonkajšími spätnými zrkadlami 
	

	2.5.2. Kabína vodiča vybavená veľkým pozdĺžnym výstražným majákom zapísanom v technickom preukaze vozidla s nasledujúcimi minimálnymi technickými požiadavkami:
	

	2.5.2.1. Rozmery majáka (Š x V x H): min. 1 100 x max. 60 x min. 300 mm
	

	2.5.2.2. Svetelná signalizácia majáka pozostávajúca s min. 40 ks svietiacich LED diód
	

	2.5.2.3. Elektrické krytie min. IP 55, schválenie ECE R10, ECE R65, vrátane držiakov
	

	2.5.2.4. Funkcia majáka disponujúca min. 6 režimami blikania s optickou kontrolou a ovládaním z kabíny vodiča
	

	2.5.3. Zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu
	

	2.5.4. Ovládací pult na používanie pracovných nadstavieb (ich zapínanie, vypínanie a ich ovládanie) a ovládanie čelne nesených pracovných zariadení umiestnený v kabíne vodiča:
	

	2.5.4.1. Možnosť ovládania bočných zametacích kief, stredovej zametacej kefy
	

	2.5.5. Umiestnenie ovládacieho pultu v dosahu vodiča s možnosťou bezpečného ovládania aj počas jazdy
	

	2.5.6. Vozidlo vybavené minimálne asistentom regulácie stability, asistentom jazdných pruhov, aktívnym brzdovým asistentom, dažďovým senzorom, svetelným senzorom a tempomatom
	

	2.6. Technická špecifikácia zametacej nadstavby 
	Značka/typ
Vyplní uchádzač

	Pevná samozberná zametacia nadstavba so systémom znižovania prachových častíc PM 10 s možnosťou využitia pre tlakové umývanie a kropenie pozemných komunikácií k podvozku nákladného automobilu.
	

	2.6.1. Základné rozmery zametacej nadstavby
	

	2.6.1.1. Celková šírka max. 2 550 mm
	

	2.6.1.2. Celková dĺžka max. 6 700 mm (za kabínou až po zadný previs)
	

	2.6.1.3. Celková výška max. 2 400 mm (nad rámom podvozku)
	

	2.6.1.4. Pracovná šírka zametania min. 3 500 mm, s prednými kefami min. 4150 mm
	

	2.6.1.5. Podvozková valcová kefa min. Ø 405 mm
	

	2.6.1.6. Šírka podvozkovej kefy min. 1 275 mm
	

	2.6.1.7. Bočné tanierové kefy min. Ø 650 mm
	

	2.6.1.8. Kapacita zásobníku na zber nečistôt min. 12 m3
	

	2.6.1.9. Kapacita zásobníku resp. zásobníkov na vodu min. 6 500 L
	

	2.6.1.10. Uhol vysýpania zásobníku na zber nečistôt min. 50˚
	

	2.6.1.11. Uhol otvárania dverí zásobníku min. 120˚
	

	2.6.1.12. Zametacia šírka:
	

	2.6.1.12.1. Sacia trubica + bočná kefa min. 1 300 mm
	

	2.6.1.12.2. Valcová kefa + sacia trubica + bočné kefy min. 2 400 mm
	

	2.6.1.12.3. Obojstranné simultatívne zametanie vrátane predných kief min. 4 150 mm
	

	2.6.2. Motor zametacej nadstavby
	

	2.6.2.1. Výkon min. 125 kW
	

	2.6.2.2. Sila min. 690 Nm pri 1 500 ot./min.
	

	2.6.2.3. Palivo: motorová nafta
	

	2.6.2.4. Vlastná nádrž na PHM pre nadstavbový motor zametacej nadstavby, min. 120 L, oddelená od nádrže PHM na podvozku nákladného automobilu s možnosťou sledovania spotreby cez GPS monitorovacie jednotky 
	

	2.6.2.5. Motor s emisnou normou min. STAGE 5 resp. vyššou, aktuálne platnou v čase objednania
	

	2.6.3. Požiadavky na pracovné možnosti nadstavby
	

	2.6.3.1. Nadstavba vybavená systémom vodných trysiek pre vnútorné čistenie a oplach zásobníka na nečistoty
	

	2.6.3.2. Nadstavba vybavená nízko tlakovým systémom pre skrápanie kief a sacej cesty:
	

	2.6.3.2.1. Funkčnosť systému zabezpečená pomocou hydraulicky poháňaného membránového čerpadla s min. prietokom 20 L/min. pri výkone 5 bar
	

	2.6.3.3. Skrápanie všetkých zametacích agregátov a sacej hubice s elektrickými vodnými uzávermi pre všetky agregáty s možnosťou programovania automatického zapnutia/vypnutia vodných okruhov v závislosti na režime zametania
	

	2.6.3.4. Závlahový vývod s hadicou pre nízko-tlaký vodný systém
	

	2.6.3.5. Mechanický pohon ventilátora priamo od nadstavbového motora s urýchľovacou prevodovkou (min. 1:1,5) s hydro-kvapalinovou spojkou – voľnobežkou:
	

	2.6.3.5.1. Možnosť plynulej regulácie otáčok (výkonu) motora / ventilátora
	

	2.6.3.6. Hydraulický pohon zametacích agregátov nadstavby s možnosťou plynulej regulácie otáčok (výkonu)
	

	2.6.3.7. Diaľkové bezdrôtové ovládanie sklápania zásobníka:
	

	2.6.3.7.1. Primárny od hydraulického systému nadstavby
	

	2.6.3.7.2. Sekundárne nezávislé elektro-hydraulicky
	

	2.6.3.8. Nerezové prevedenie zásobníka na nečistoty
	

	2.6.3.9. Nerezové prevedenie vodnej nádrže s nízkym ťažiskom
	

	2.6.3.10. Sací ventilátor s priemerom min. 800 mm a šírkou min. 100 mm umiestnený mimo zásobníka na nečistoty:
	

	2.6.3.10.1. Obvod obalu ventilátora vyrobený z oteru vzdornej ocele
	

	2.6.3.11. Sací ventilátor dvojplášťový s dvojkomorovým nasávaním vyrobený z nerezovej ocele:
	

	2.6.3.11.1. Vybavený vodným systémom pre vyčistenie sacieho ventilátora
	

	2.6.3.12. Výkon ventilátora:
	

	2.6.3.12.1. Výkon min. 20 000 m3/h
	

	2.6.3.12.2. Sací výkon (vodný stĺpec) min. 1 700 mm
	

	2.6.3.12.3. Rýchlosť prúdenia vzduchu min. 300 km/h
	

	2.6.3.12.4. Maximálne otáčky ventilátora min. 3 500 ot./min.
	

	2.6.3.13. Sklopné separačné sitá, delené na dve časti pre jednoduchú údržbu a manipuláciu
	

	2.6.3.14. Sklopné separačné sitá, delené na dve časti, ovládané pneumaticky s pneumatickým oklepaním nečistôt zo separačných sít pre jednoduchú údržbu a manipuláciu
	

	2.6.3.15. Obojstranné prevedenie zametacích agregátov umiestnených medzi prednú a zadné nápravy
	

	2.6.3.16. Ťahaná sacia hubica vo vnútri pogumovaná:
	

	2.6.3.16.1. Šírka sacej hubice vľavo a vpravo min. 750 mm
	

	2.6.3.17. Priama (kolmá) sacia cesta, sacia šachta vo vnútri pogumovaná:
	

	2.6.3.17.1. Priemer sacej hadice min. 250 mm
	

	2.6.3.18. Sacia hubica vybavená pneumatickým naklápaním pre zber hrubých nečistôt min. 100 mm
	

	2.6.3.19. Pretáčacia valcová kefa (ďalej aj ako „VK“) medzi nápravami s plynulou reguláciou otáčok a prítlaku kief s min. šírkou 1 275 mm
	

	2.6.3.20. Možnosť regulácie priečneho naklonenia / nivelizácie VK (pneumatické ovládanie), s priemerom VK min. 400 mm
	

	2.6.3.21. VK ako jeden celok s plastovými štetinami a rýchlo výmenným systémom štetín min. 400 mm
	

	2.6.3.22. Primetacie tanierové kefy ťahané s vyklápaním mimo obrys vozidla vľavo a vpravo min. 500 mm
	

	2.6.3.23. Primetacia tanierová kefa s plynulou reguláciou otáčok a prítlaku vľavo a vpravo, priemer kefy min. 650 mm
	

	2.6.3.24. Primetacia tanierová kefa s ovládaním polohy variabilného vysunutia/zasunutia (vysunutie a zasunutie tanierových kief do požadovanej vzdialenosti) a naklápania joystickom v kabíne vodiča
	

	2.6.3.25. Možnosť samostatnej aktivácie jednotlivých zametacích agregátov: valcová kefa, hubica, tanierová kefa 
	

	2.6.3.26. Možnosť simultatívneho (obojstranného) zametania vľavo a vpravo súčasne, t.j. aktivácia všetkých zametacích agregátov 
	

	2.6.3.27. Dve predné kefy pevne namontované na podvozok:
	

	2.6.3.27.1. Jedna agresívna kefa s priemerom min. 700 mm, teleskopicky výsuvná o min. 1 000 mm mimo obrys vozidla vpravo
	

	2.6.3.27.2. Druhá štandardná kefa s priemerom min. 700 mm výklopná do ľavej strany
	

	2.6.3.28. Zariadenie proti zamrznutiu vodného systému (vyfúknutie vodného systému)
	

	2.6.3.29. Zadné veko nadstavby vybavené vypúšťacím ventilom min. 4“ a sitom pre zamedzenie zapchávania vypúšťacieho ventilu
	

	2.6.3.30. Zadná sacia hadica s priemerom min. 200 mm, s rýchlo upínacím nadstavcom doplnená o zadný ovládací panel pre možnosť ovládania sacieho výkonu a zdvíhania / spúšťania ramena zadnej sacej hubice. Zdvih / spúšťanie pomocou pneumatického alebo hydraulického valca
	

	2.6.3.31. Riadiaci systém nadstavby s možnosťou programovania funkcií zametania:
	

	2.6.3.31.1. Komunikačné rozhranie CAN bus
	

	2.6.3.31.2. Integrovaný display so zobrazovaním nasledujúcich hodnôt (parametrov):
	

	2.6.3.31.2.1. % výkon sacieho ventilátora
	

	2.6.3.31.2.2. % indikácia otáčok tanierovej kefy
	

	2.6.3.31.2.3. % indikácia otáčok VK
	

	2.6.3.31.2.4. Počítadlo motohodín (vrátane rozlíšenia na jednotlivé kefy)
	

	2.6.3.31.2.5. Zametacie režimy
	

	2.6.3.31.3. Možnosť stiahnutia/zberu dát (výkazu práce) prostredníctvom USB a GPS monitorovacej jednotky
	

	2.6.3.31.4. Prehľad aktívnych zametacích funkcií a údaje diagnostiky nadstavby
	

	2.6.3.32. Kamerový systém:
	

	2.6.3.32.1. Kamera na zadnej časti nadstavby
	

	2.6.3.32.2. Kamery na sacích hubiciach a tanierových kefách vľavo a vpravo
	

	2.6.3.32.3. Obraz kamery v integrovanom displeji v ovládacom panely nadstavby:
	

	2.6.3.32.3.1. Veľkosť displeja min. 10“
	

	2.6.3.33. Združený ovládací panel pre ovládanie zametacích funkcií vľavo a vpravo na stĺpiku kabíny:
	

	2.6.3.33.1. Možnosť aktivácie jednotlivých pracovných agregátov
	

	2.6.3.33.2. Možnosť ovládania otáčok ventilátora
	

	2.6.3.33.3. Ovládanie funkcií bočných kief
	

	2.6.3.33.4. Ovládanie naklápania hubice
	

	2.6.3.33.5. Jedno tlačidlo pre pozastavenie všetkých funkcií
	

	2.6.3.33.6. Jedno tlačidlo pre aktiváciu maximálneho sacieho výkonu 
	

	2.6.3.34. Nadstavba vybavená LED výstražnými majákmi a LED prídavnými pracovnými svetlami:
	

	2.6.3.34.1. Min. 2x LED majáky vzadu, v hornom obryse nadstavby
	

	2.6.3.34.2. Min. 2x LED pracovné svetlá vzadu, v hornom obryse nadstavby
	

	2.6.3.34.3. Min. 2x LED pracovné svetlá nad sacími vozíkmi na oboch stranách
	

	2.6.4. Ostatné požiadavky na zametaciu nadstavbu:
	

	2.6.4.1. Príslušenstvo nadstavby:
	

	2.6.4.1.1. Škrabka na čistenie zásobníka
	

	2.6.4.1.2. Napúšťacia hadica zásobníka na vodu
	

	2.6.4.2. Bezpečnostné polepy, šrafovanie a tabuľky podľa príslušnej vyhlášky platnej v SR v čase dodania
	

	2.6.4.3. Certifikácia najvyššej účinnosti redukovania prachových častíc PM 2,5 a PM 10 podľa jednotného testu EU
	

	2.6.4.4. Záruka na nadstavbu min. 2 roky alebo 3 000 motohodín (podľa toho čo nastane skôr)
	

	2.6.4.5. Farebné vyhotovenie nadstavby RAL 1028
	

	2.6.5. Ostatné požiadavky 

	2.6.5.1. Servisná knižka a Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku
	

	2.6.5.2. Osvedčenie o zhode (COC)
	

	2.6.5.3. Technická dokumentácia (hydraulika, elektrika, bezpečnostné prvky)
	

	2.6.5.4. Dodanie zametacej nadstavby so štyrmi (4) kefami s možnosťou montáže na pravú a ľavú stranu vozidla a na čelnú upínaciu dosku súčasne
	

	2.6.5.5. Možnosť ovládania prednej podvozkovej kefy
	

	2.6.5.6. Kamerový monitorovací systém
	

	2.6.5.7. Programovateľný ovládací panel umiestnený v kabíne vodiča
	

	2.6.5.8. 10“ farebný informačný displej umiestnený v kabíne vodiča
	

	2.6.5.9. Zadná sacia hadica na možnosť ručného vysávania s ovládaním 
	

	2.6.5.10. Zametacia nadstavba vybavená LED svetelnou šípkou o rozmere min. 900 x 900 mm
	

	2.6.5.10.1. Vybavená min. 13 ks vysoko výkonnými LED svietidlami o priemere min. 200 mm plne integrovanými v hermeticky uzavretom paneli o hrúbke panela max. 40 mm 
	

	2.6.5.10.2. Vybavená min. 2 ks LED majákov s ochranou min. IP65
	

	2.6.5.10.3. Umiestnená v zadnej časti nadstavby pre usmernenie prichádzajúcej dopravy zozadu
	

	2.6.5.10.4. Ovládanie všetkých funkcií svetelnej šípky cez samostatný ovládací panel umiestnený v kabíne a v dosahu vodiča
	

	

	3. Technická špecifikácia na podvozky nákladných automobilov TYP C
	Značka/typ
Vyplní uchádzač

	3.1. Základné rozmery a hmotnosti podvozku nákladného automobilu
	Ponúkané presné hodnoty, resp. áno/nie
Vyplní uchádzač

	3.1.1. Celková šírka podvozku s nadstavbou max. 2 550 mm
	

	3.1.2. Celková dĺžka max. 8 500 mm
	

	3.1.3. Celková výška max. 3 650 mm
	

	3.1.4. Maximálna prípustná celková hmotnosť 19 000 kg
	

	3.1.5. Počet náprav podvozku max. 2
	

	3.1.6. Rázvor podvozku max. 4 220 mm
	

	3.1.7. Prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 min. 9 000 / 13 000 kg
	

	3.2. Motor, pohon a prevodovka podvozku nákladného automobilu
	

	3.2.1. Ľavostranné riadenie
	

	3.2.2. Motor vznetový, preplňovaný
	

	3.2.3. Druh paliva: motorová nafta
	

	3.2.4. Minimálny výkon 230 kW
	

	3.2.5. Minimálny krútiaci moment pri 900 – 1300 ot./min. = 1 300 Nm 
	

	3.2.6. V čase dodania musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
	

	3.2.7. Motor spĺňajúci podmienky limitu emisii podľa emisnej normy min. Euro 6E alebo vyššiu, aktuálne platnú v čase dodania Predmetu zákazky 
	

	3.2.8. Palivová nádrž min. 200 L
	

	3.2.9. AdBlue nádrž min. 30 L
	

	3.2.10. Pohon náprav a kolies 4x2
	

	3.2.11. Stabilizátory všetkých náprav
	

	3.2.12. Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
	

	3.2.13. Prevodovka automatická vhodná pre používanie zametacej nadstavby s možnosťou manuálneho radenia prevodových stupňov
	

	3.2.14. Pracovná rýchlosť pri zametaní max. 3,8 km/h.
	

	3.2.15. Prepravná rýchlosť min. 85 km/h.
	

	3.3. Rám a šasi podvozku nákladného automobilu
	

	3.3.1. Plastové prekrytie predných blatníkov zamedzujúce znečisťovanie predných zrkadiel od predných kolies
	

	3.3.2. Odklápacia kabína umožňujúca po odklopení prístup k pohonnému agregátu:
	

	2.6.5.11. Dvojmiestne vyhotovenie kabíny
	

	3.3.3. Ťažné zariadenie Ø 40 mm pre ťahanie prívesov s ťažnou silou odpovedajúcou parametrom podvozku:
	

	2.6.5.12. 7-pinová elektrická zásuvka
	

	2.6.5.13. Oko s čapom 40
	

	2.6.5.14. Vývody vzduchovej sústavy
	

	3.3.4. Doplnenie podvozku nákladného automobilu plnohodnotnou rezervou a ťažnou tyčou 
	

	3.3.5. Kovová ochranná mriežka min. predných svetlometov
	

	3.3.6. Farebné vyhotovenie RAL 1028
	

	3.4. Brzdový, hydraulický a vzduchový systém podvozku nákladného automobilu 
	

	3.4.1. Prevádzkové brzdy vybavené min. systémom ABS
	

	3.4.2. Brzdové rozvody odolné voči korózii a agresívnym účinkom chemických posypových materiálov
	

	3.4.3. Parkovacia núdzová brzda
	

	3.4.4. Doplnenie podvozku o tlakovú hadicu na dofukovanie pneumatík
	

	3.5. Elektronika podvozku nákladného automobilu 
	

	3.5.1. Kabína vodiča vybavená:
	

	3.5.1.1. [bookmark: _Hlk199937707]Klimatizáciou
	

	3.5.1.2. Nezávislým vykurovaním
	

	3.5.1.3. Vyhrievanými vonkajšími spätnými zrkadlami 
	

	3.5.2. Kabína vodiča vybavená veľkým pozdĺžnym výstražným majákom zapísanom v technickom preukaze vozidla s nasledujúcimi minimálnymi technickými požiadavkami:
	

	3.5.2.1. Rozmery majáka (Š x V x H): min. 1 100 x max. 60 x min. 300 mm
	

	3.5.2.2. Svetelná signalizácia majáka pozostávajúca s min. 40 ks svietiacich LED diód
	

	3.5.2.3. Elektrické krytie min. IP 55, schválenie ECE R10, ECE R65, vrátane držiakov
	

	3.5.2.4. Funkcia majáka disponujúca min. 6 režimami blikania s optickou kontrolou a ovládaním z kabíny vodiča
	

	3.5.3. Zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu
	

	3.5.4. Ovládací pult na používanie pracovných nadstavieb (ich zapínanie a vypínanie a ich ovládanie) a ovládanie čelne nesených pracovných zariadení umiestnený v kabíne vodiča:
	

	3.5.4.1. Možnosť ovládania bočných zametacích kief, stredovej zametacej kefy
	

	3.5.5. Umiestnenie ovládacieho pultu v dosahu vodiča s možnosťou bezpečného ovládania aj počas jazdy
	

	3.5.6. Vozidlo vybavené minimálne asistentom jazdných pruhov, aktívnym brzdovým asistentom, dažďovým senzorom, svetelným senzorom a tempomatom
	

	3.6. Technická špecifikácia zametacej nadstavby 
	Značka/typ
Vyplní uchádzač

	Pevná samozberná zametacia nadstavba so systémom znižovania prachových častíc PM 10 s možnosťou využitia pre kropenie pozemných komunikácií k podvozku nákladného automobilu.
	

	3.6.1. Základné rozmery zametacej nadstavby 
	

	3.6.1.1. Celková šírka max. 2 550 mm
	

	3.6.1.2. Celková dĺžka max. 5 200 mm (za kabínou až po zadný previs)
	

	3.6.1.3. Celková výška max. 2 400 mm (nad rámom podvozku)
	

	3.6.1.4. Pracovná šírka zametania min. 3 500 mm s prednými kefami min. 4 150 mm
	

	3.6.1.5. Podvozková kefa min. Ø 405 mm
	

	3.6.1.6. Šírka podvozkovej kefy min. 1 275 mm
	

	3.6.1.7. Bočné tanierové kefy min. Ø 650 mm
	

	3.6.1.8. Kapacita zásobníku na zber nečistôt min. 8 m3
	

	3.6.1.9. Kapacita zásobníku na vodu min. 3 700 L
	

	3.6.1.10. Uhol vysýpania zásobníku na zber nečistôt min. 50˚
	

	3.6.1.11. Uhol otvárania dverí zásobníku min. 120˚
	

	3.6.1.12. Zametacia šírka:
	

	3.6.1.12.1. Sacia trubica + bočná kefa min. 1 300 mm
	

	3.6.1.12.2. Valcová kefa + sacia trubica + bočné kefy min. 2 400 mm
	

	3.6.1.12.3. Obojstranné simultatívne zametanie vrátane predných kief min. 4 150 mm
	

	3.6.2. Motor zametacej nadstavby
	

	3.6.2.1. Výkon min. 125 kW
	

	3.6.2.1.1. Sila min. 650 Nm pri 1 500 ot./min.
	

	3.6.2.2. Palivo: motorová nafta
	

	3.6.2.2.1. Vlastná nádrž na PHM pre nadstavbový motor zametacej nadstavby, min. 120 L, oddelená od nádrže PHM na podvozku nákladného automobilu s možnosťou sledovania spotreby cez GPS monitorovacie jednotky 
	

	3.6.2.2.2. Motor s emisnou normou min. STAGE 5 resp. vyššou, aktuálne platnou v čase objednania
	

	3.6.3. Požiadavky na pracovné možnosti nadstavby
	

	3.6.3.1. Nadstavba vybavená systémom vodných trysiek pre vnútorné čistenie a oplach zásobníka na nečistoty
	

	3.6.3.2. Nadstavba vybavená nízko tlakovým systémom pre skrápanie kief a sacej cesty:
	

	3.6.3.2.1. Funkčnosť systému zabezpečená pomocou hydraulicky poháňaného membránového čerpadla s min. prietokom 20 L/min. pri výkone 5 bar
	

	3.6.3.3. Skrápanie všetkých zametacích agregátov a sacej hubice s elektrickými vodnými uzávermi pre všetky agregáty s možnosťou programovania automatického zapnutia/vypnutia vodných okruhov v závislosti na režime zametania
	

	3.6.3.4. Závlahový vývod s hadicou pre nízko-tlaký vodný systém
	

	3.6.3.5. Mechanický pohon ventilátora priamo od nadstavbového motora s urýchľovacou prevodovkou (min. 1:1,5) s hydro-kvapalinovou spojkou – voľnobežkou:
	

	3.6.3.5.1. Možnosť plynulej regulácie otáčok (výkonu) motora/ventilátora
	

	3.6.3.6. Hydraulický pohon zametacích agregátov nadstavby s možnosťou plynulej regulácie otáčok (výkonu)
	

	3.6.3.7. Diaľkové bezdrôtové ovládanie sklápania zásobníka:
	

	3.6.3.7.1. Primárny od hydraulického systému nadstavby
	

	3.6.3.7.2. Sekundárne nezávislé elektro-hydraulicky
	

	3.6.3.8. Nerezové prevedenie zásobníka na nečistoty
	

	3.6.3.9. Nerezové prevedenie vodnej nádrže s nízkym ťažiskom
	

	3.6.3.10. Sací ventilátor s priemerom min. 800 mm a šírkou min. 100 mm umiestnený mimo zásobníka na nečistoty:
	

	3.6.3.10.1. Obvod obalu ventilátora vyrobený z oteru vzdornej ocele
	

	3.6.3.11. Sací ventilátor dvojplášťový s dvojkomorovým nasávaním vyrobený z nerezovej ocele:
	

	3.6.3.11.1. Vybavený vodným systémom pre vyčistenie sacieho ventilátora
	

	3.6.3.12. Výkon ventilátora:
	

	3.6.3.12.1. Výkon min. 20 000 m3/h
	

	3.6.3.12.2. Sací výkon (vodný stĺpec) min. 1 700 mm
	

	3.6.3.12.3. Rýchlosť prúdenia vzduchu min. 300 km/h
	

	3.6.3.12.4. Maximálne otáčky ventilátora 3 500 ot./min.
	

	3.6.3.13. Sklopné separačné sitá, delené na dve časti pre jednoduchú údržbu a manipuláciu
	

	3.6.3.14. Sklopné separačné sitá, delené na dve časti, ovládané pneumaticky s pneumatickým oklepaním nečistôt zo separačných sít pre jednoduchú údržbu a manipuláciu
	

	3.6.3.15. Obojstranné prevedenie zametacích agregátov umiestnených medzi prednú a zadné nápravy
	

	3.6.3.16. Ťahaná sacia hubica vo vnútri pogumovaná:
	

	3.6.3.16.1. Šírka sacej hubice vľavo a vpravo min. 750 mm
	

	3.6.3.17. Priama (kolmá) sacia cesta, sacia šachta vo vnútri pogumovaná:
	

	3.6.3.17.1. Priemer sacej hadice min. 250 mm
	

	3.6.3.18. Sacia hubica vybavená pneumatickým naklápaním pre zber hrubých nečistôt min. 100 mm
	

	3.6.3.19. Pretáčacia valcová kefa medzi nápravami s plynulou reguláciou otáčok a prítlaku kief s min. šírkou 1 275 mm
	

	3.6.3.20. Možnosť regulácie priečneho naklonenia / nivelizácie VK (pneumatické ovládanie), s priemerom VK min. 400 mm
	

	3.6.3.21. VK ako jeden celok s plastovými štetinami a rýchlo výmenným systémom štetín min. 400 mm
	

	3.6.3.22. Primetacie tanierové kefy ťahané s vyklápaním mimo obrys vozidla vľavo a vpravo min. 500 mm
	

	3.6.3.23. Primetacia tanierová kefa s plynulou reguláciou otáčok a prítlaku vľavo a vpravo, priemer kefy min. 650 mm
	

	3.6.3.24. Primetacia tanierová kefa s ovládaním polohy variabilného vysunutia/zasunutia (vysunutie a zasunutie tanierových kief do požadovanej vzdialenosti) a naklápania joystickom v kabíne vodiča
	

	3.6.3.25. Možnosť samostatnej aktivácie jednotlivých zametacích agregátov: valcová kefa, hubica, tanierová kefa 
	

	3.6.3.26. Možnosť simultatívneho (obojstranného) zametania vľavo a vpravo súčasne, t.j. aktivácia všetkých zametacích agregátov 
	

	3.6.3.27. Dve predné kefy na prednej upínacej doske vozidla:
	

	3.6.3.27.1. Jedna agresívna kefa s priemerom min. 700 mm, teleskopicky výsuvná o min. 1 000 mm mimo obrys vozidla vpravo
	

	3.6.3.27.2. Druhá štandardná kefa s priemerom min. 700 mm výklopná do ľavej strany
	

	3.6.3.28. Zariadenie proti zamrznutiu vodného systému (vyfúknutie vodného systému)
	

	3.6.3.29. Zadné veko nadstavby vybavené vypúšťacím ventilom min. 4“ a sitom pre zamedzenie zapchávania vypúšťacieho ventilu
	

	3.6.3.30. Zadná sacia hadica s priemerom min. 200 mm, s rýchlo upínacím nadstavcom doplnená o zadný ovládací panel pre možnosť ovládania sacieho výkonu a zdvíhania / spúšťania ramena zadnej sacej hubice. Zdvih / spúšťanie pomocou pneumatického alebo hydraulického valca
	

	3.6.3.31. Riadiaci systém nadstavby s možnosťou programovania funkcií zametania:
	

	3.6.3.31.1. Komunikačné rozhranie CAN bus
	

	3.6.3.31.2. Integrovaný display so zobrazovaním nasledujúcich hodnôt (parametrov):
	

	3.6.3.31.2.1. % výkon sacieho ventilátora
	

	3.6.3.31.2.2. % indikácia otáčok tanierovej kefy
	

	3.6.3.31.2.3. % indikácia otáčok VK
	

	3.6.3.31.2.4. Počítadlo motohodín (vrátane rozlíšenia na jednotlivé kefy)
	

	3.6.3.31.2.5. Zametacie režimy
	

	3.6.3.31.3. Možnosť stiahnutia/zberu dát (výkazu práce) prostredníctvom USB a GPS monitorovacej jednotky
	

	3.6.3.31.4. Prehľad aktívnych zametacích funkcií a údaje diagnostiky nadstavby
	

	3.6.3.32. Kamerový systém:
	

	3.6.3.32.1. Kamera na zadnej časti nadstavby
	

	3.6.3.32.2. Kamery na sacích hubiciach a tanierových kefách vľavo a vpravo
	

	3.6.3.32.3. Obraz kamery v integrovanom displeji v ovládacom panely nadstavby
	

	3.6.3.32.3.1. Veľkosť displeja min. 10“
	

	3.6.3.33. Združený ovládací panel pre ovládanie zametacích funkcií vľavo a vpravo na stĺpiku kabíny:
	

	3.6.3.33.1. Možnosť aktivácie jednotlivých pracovných agregátov
	

	3.6.3.33.2. Možnosť ovládania otáčok ventilátora
	

	3.6.3.33.3. Ovládanie funkcií bočných kief
	

	3.6.3.33.4. Ovládanie naklápania hubice
	

	3.6.3.33.5. Jedno tlačidlo pre pozastavenie všetkých funkcií
	

	3.6.3.33.6. Jedno tlačidlo pre aktiváciu maximálneho sacieho výkonu 
	

	3.6.3.34. Nadstavba vybavená LED výstražnými majákmi a LED prídavnými pracovnými svetlami:
	

	3.6.3.34.1. Min. 2x LED majáky vzadu, v hornom obryse nadstavby
	

	3.6.3.34.2. Min. 2x LED pracovné svetlá vzadu, v hornom obryse nadstavby
	

	3.6.3.34.3. Min. 2x LED pracovné svetlá nad sacími vozíkmi na oboch stranách
	

	3.6.4. Ostatné požiadavky na zametaciu nadstavbu:
	

	3.6.4.1. Príslušenstvo nadstavby:
	

	3.6.4.1.1. Škrabka na čistenie zásobníka
	3.6.4.1.2. 

	3.6.4.1.3. Napúšťacia hadica zásobníka na vodu

	3.6.4.2. Bezpečnostné polepy, šrafovanie a tabuľky podľa príslušnej vyhlášky platnej v SR v čase dodania
	

	3.6.4.3. Certifikácia najvyššej účinnosti redukovania prachových častíc PM 2,5 a PM 10 podľa jednotného testu EU
	

	3.6.4.4. Záruka na nadstavbu min. 2 roky alebo 3 000 motohodín (podľa toho čo nastane skôr)
	

	3.6.4.5. Farebné vyhotovenie nadstavby RAL 1028
	

	3.6.5. Ostatné požiadavky 
	

	3.6.5.1. Servisná knižka Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku
	

	3.6.5.2. Osvedčenie o zhode (COC)
	

	3.6.5.3. Technická dokumentácia (hydraulika, elektrika, bezpečnostné prvky)

	3.6.5.4. Dodanie zametacej nadstavby so štyrmi (4) kefami s možnosťou montáže na pravú a ľavú stranu vozidla a na čelnú upínaciu dosku súčasne 
	

	3.6.5.5. Možnosť ovládania všetkých štyroch (4) zametacích kief
	

	3.6.5.6. Možnosť ovládania podvozkovej kefy
	

	3.6.5.7. Kamerový monitorovací systém
	

	3.6.5.8. Programovateľný ovládací panel umiestnený v kabíne vodiča
	

	3.6.5.9. 10“ farebný informačný displej umiestnený v kabíne vodiča
	

	3.6.5.10. Zadná sacia hadica na možnosť ručného vysávania s ovládaním 
	

	3.6.5.11. Zametacia nadstavba vybavená LED svetelnou šípkou o rozmere min. 900 x 900 mm
	

	3.6.5.11.1. Vybavená min. 13 ks vysoko výkonnými LED svietidlami o priemere min. 200 mm plne integrovanými v hermeticky uzavretom paneli o hrúbke panela max. 40 mm 
	

	3.6.5.11.2. Vybavená min. 2 ks LED majákov s ochranou min. IP65
	

	3.6.5.11.3. Umiestnená v zadnej časti nadstavby pre usmernenie prichádzajúcej dopravy zozadu
	

	3.6.5.11.4. Ovládanie všetkých funkcií svetelnej šípky cez samostatný ovládací panel umiestnený v kabíne vodiča v dosahu vodiča
	

	
	

	4. Technická špecifikácia na podvozky nákladných automobilov TYP D
	Značka/typ
Vyplní uchádzač

	4.1. Základné rozmery a hmotnosti podvozku nákladného automobilu
	Ponúkané presné hodnoty, resp. áno/nie
Vyplní uchádzač

	4.1.1. Celková šírka podvozku s nadstavbou max. 2 550 mm
	

	4.1.2. Celková dĺžka max. 8 500 mm
	

	4.1.3. Celková výška max. 3 650 mm
	

	4.1.4. Maximálna prípustná celková hmotnosť 18 000 kg
	

	4.1.5. Počet náprav podvozku max. 2
	

	4.1.6. Rázvor podvozku max. 4 300 mm
	

	4.1.7. Prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 min. 8 000 / 11 500 kg
	

	4.2. Motor, pohon a prevodovka podvozku nákladného automobilu
	

	4.2.1. Ľavostranné riadenie
	

	4.2.2. Druh paliva: stlačený zemný plyn
	

	4.2.3. Minimálny výkon 230 kW
	

	4.2.4. Minimálny krútiaci moment pri 900 – 1300 ot./min. = 1 300 Nm 
	

	4.2.5. V čase dodania musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
	

	4.2.6. Motor spĺňajúci podmienky limitu emisii podľa emisnej normy min. Euro 6E alebo vyššiu, aktuálne platnú v čase dodania Predmetu zákazky 
	

	4.2.7. Palivová nádrž min. 200 L
	

	4.2.8. Pohon náprav a kolies 4x2
	

	4.2.9. Stabilizátory všetkých náprav
	

	4.2.10. Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
	

	4.2.11. Prevodovka automatická vhodná pre používanie zametacej nadstavby s možnosťou manuálneho radenia prevodových stupňov
	

	4.2.12. Pracovná rýchlosť pri zametaní max. 3,8 km/h.
	

	4.2.13. Prepravná rýchlosť min. 80 km/h.
	

	4.3. Rám a šasi podvozku nákladného automobilu
	

	4.3.1. Plastové prekrytie predných blatníkov zamedzujúce znečisťovanie predných zrkadiel od predných kolies
	

	4.3.2. Odklápacia kabína umožňujúca po odklopení prístup k pohonnému agregátu:
	

	4.3.3. Dvojmiestne vyhotovenie kabíny
	

	4.3.4. Doplnenie podvozku nákladného automobilu plnohodnotnou rezervou a ťažnou tyčou 
	

	4.3.5. Kovová ochranná mriežka min. predných svetlometov
	

	4.3.6. Farebné vyhotovenie RAL 1028
	

	4.4. Brzdový, hydraulický a vzduchový systém podvozku nákladného automobilu 
	

	4.4.1. Prevádzkové brzdy vybavené min. systémom ABS
	

	4.4.2. Brzdové rozvody odolné voči korózii a agresívnym účinkom chemických posypových materiálov
	

	4.4.3. Parkovacia núdzová brzda
	

	4.4.4. Doplnenie podvozku o tlakovú hadicu na dofukovanie pneumatík
	

	4.5. Elektronika podvozku nákladného automobilu 
	

	4.5.1. Kabína vodiča vybavená:
	

	4.5.1.1. Klimatizáciou
	

	4.5.1.2. Nezávislým vykurovaním
	

	4.5.1.3. Vyhrievanými vonkajšími spätnými zrkadlami 
	

	4.5.2. Kabína vodiča vybavená veľkým pozdĺžnym výstražným majákom zapísanom v technickom preukaze vozidla s nasledujúcimi minimálnymi technickými požiadavkami:
	

	4.5.2.1. Rozmery majáka (Š x V x H): min. 1 100 x max. 60 x min. 300 mm
	

	4.5.2.2. Svetelná signalizácia majáka pozostávajúca s min. 40 ks svietiacich LED diód
	

	4.5.2.3. Elektrické krytie min. IP 55, schválenie ECE R10, ECE R65, vrátane držiakov
	

	4.5.2.4. Funkcia majáka disponujúca min. 6 režimami blikania s optickou kontrolou a ovládaním z kabíny vodiča
	

	4.5.3. Zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu
	

	4.5.4. Ovládací pult na používanie pracovných nadstavieb (ich zapínanie a vypínanie a ich ovládanie) a ovládanie čelne nesených pracovných zariadení umiestnený v kabíne vodiča:
	

	4.5.4.1. Možnosť ovládania bočných zametacích kief, stredovej zametacej kefy
	

	4.5.5. Umiestnenie ovládacieho pultu v dosahu vodiča s možnosťou bezpečného ovládania aj počas jazdy
	

	4.5.6. Vozidlo vybavené minimálne asistentom regulácie stability, asistentom jazdných pruhov, aktívnym brzdovým asistentom, dažďovým senzorom, svetelným senzorom a tempomatom
	

	4.6. Technická špecifikácia zametacej nadstavby 
	Značka/typ
Vyplní uchádzač

	Pevná samozberná zametacia nadstavba so systémom znižovania prachových častíc PM 10 s možnosťou využitia pre kropenie pozemných komunikácií k podvozku nákladného automobilu.
	

	4.6.1. Základné rozmery zametacej nadstavby 
	

	4.6.1.1. Celková šírka max. 2 550 mm
	

	4.6.1.2. Celková dĺžka max. 5 200 mm (za kabínou až po zadný previs)
	

	4.6.1.3. Celková výška max. 2 400 mm (nad rámom podvozku)
	

	4.6.1.4. Pracovná šírka zametania min. 3 500 mm s prednými kefami min. 4 150 mm
	

	4.6.1.5. Podvozková kefa min. Ø 405 mm
	

	4.6.1.6. Šírka podvozkovej kefy min. 1 275 mm
	

	4.6.1.7. Bočné tanierové kefy min. Ø 650 mm
	

	4.6.1.8. Kapacita zásobníku na zber nečistôt min. 8 m3
	

	4.6.1.9. Kapacita zásobníku na vodu min. 2 300 L
	

	4.6.1.10. Uhol vysýpania zásobníku na zber nečistôt min. 50˚
	

	4.6.1.11. Uhol otvárania dverí zásobníku min. 120˚
	

	4.6.1.12. Zametacia šírka:
	

	4.6.1.12.1. Sacia trubica + bočná kefa min. 1 300 mm
	

	4.6.1.12.2. Valcová kefa + sacia trubica + bočné kefy min. 2 400 mm
	

	4.6.1.12.3. Obojstranné simultatívne zametanie vrátane predných kief min. 4 150 mm
	

	4.6.2. Motor zametacej nadstavby
	

	4.6.2.1. Výkon min. 125 kW
	

	4.6.2.2. Sila min. 650 Nm pri 1 500 ot./min
	

	4.6.2.3. Palivo: motorová nafta
	

	4.6.2.4. Vlastná nádrž na PHM pre nadstavbový motor zametacej nadstavby, min. 120 L, oddelená od nádrže PHM na podvozku nákladného automobilu s možnosťou sledovania spotreby cez GPS monitorovacie jednotky 
	

	4.6.2.5. Motor s emisnou normou min. STAGE 5 resp. vyššou, aktuálne platnou v čase objednania
	

	4.6.3. Požiadavky na pracovné možnosti nadstavby
	

	4.6.3.1. Nadstavba vybavená systémom vodných trysiek pre vnútorné čistenie a oplach zásobníka na nečistoty
	

	4.6.3.2. Nadstavba vybavená nízko tlakovým systémom pre skrápanie kief a sacej cesty:
	

	4.6.3.2.1. Funkčnosť systému zabezpečená pomocou hydraulicky poháňaného membránového čerpadla s min. prietokom 20 L/min. pri výkone 5 bar
	

	4.6.3.3. Skrápanie všetkých zametacích agregátov a sacej hubice s elektrickými vodnými uzávermi pre všetky agregáty s možnosťou programovania automatického zapnutia/vypnutia vodných okruhov v závislosti na režime zametania
	

	4.6.3.4. Závlahový vývod s hadicou pre nízko-tlaký vodný systém
	

	4.6.3.5. Mechanický pohon ventilátora priamo od nadstavbového motora s urýchľovacou prevodovkou (min. 1:1,5) s hydro-kvapalinovou spojkou – voľnobežkou:
	

	4.6.3.5.1. Možnosť plynulej regulácie otáčok (výkonu) motora / ventilátora
	

	4.6.3.6. Hydraulický pohon zametacích agregátov nadstavby s možnosťou plynulej regulácie otáčok (výkonu)
	

	4.6.3.7. Diaľkové bezdrôtové ovládanie sklápania zásobníka:
	

	4.6.3.7.1. Primárny od hydraulického systému nadstavby
	

	4.6.3.7.2. Sekundárne nezávislé elektro-hydraulicky
	

	4.6.3.8. Nerezové prevedenie zásobníka na nečistoty
	

	4.6.3.9. Nerezové prevedenie vodnej nádrže s nízkym ťažiskom
	

	4.6.3.10. Sací ventilátor s priemerom min. 800 mm a šírkou min. 100 mm umiestnený mimo zásobníka na nečistoty:
	

	4.6.3.10.1. Obvod obalu ventilátora vyrobený z oteru vzdornej ocele
	

	4.6.3.11. Sací ventilátor dvojplášťový s dvojkomorovým nasávaním vyrobený z nerezovej ocele:
	

	4.6.3.11.1. Vybavený vodným systémom pre vyčistenie sacieho ventilátora
	

	4.6.3.12. Výkon ventilátora:
	

	4.6.3.12.1. Výkon min. 20 000 m3/h
	

	4.6.3.12.2. Sací výkon (vodný stĺpec) min. 1 700 mm
	

	4.6.3.12.3. Rýchlosť prúdenia vzduchu min. 300 km/h
	

	4.6.3.12.4. Maximálne otáčky ventilátora 3 500 ot./min.
	

	4.6.3.13. Sklopné separačné sitá, delené na dve časti pre jednoduchú údržbu a manipuláciu
	

	4.6.3.14. Sklopné separačné sitá, delené na dve časti, ovládané pneumaticky s pneumatickým oklepaním nečistôt zo separačných sít pre jednoduchú údržbu a manipuláciu
	

	4.6.3.15. Obojstranné prevedenie zametacích agregátov umiestnených medzi prednú a zadné nápravy
	

	4.6.3.16. Ťahaná sacia hubica vo vnútri pogumovaná:
	

	4.6.3.16.1. Šírka sacej hubice vľavo a vpravo min. 750 mm
	

	4.6.3.17. Priama (kolmá) sacia cesta, sacia šachta vo vnútri pogumovaná:
	

	4.6.3.17.1. Priemer sacej hadice min. 250 mm
	

	4.6.3.18. Sacia hubica vybavená pneumatickým naklápaním pre zber hrubých nečistôt min. 100 mm
	

	4.6.3.19. Pretáčacia valcová kefa  medzi nápravami s plynulou reguláciou otáčok a prítlaku kief s min. šírkou 1 275 mm
	

	4.6.3.20. Možnosť regulácie priečneho naklonenia / nivelizácie VK (pneumatické ovládanie), s priemerom VK min. 400 mm
	

	4.6.3.21. VK ako jeden celok s plastovými štetinami a rýchlo výmenným systémom štetín min. 400 mm
	

	4.6.3.22. Primetacie tanierové kefy ťahané s vyklápaním mimo obrys vozidla vľavo a vpravo min. 500 mm
	

	4.6.3.23. Primetacia tanierová kefa s plynulou reguláciou otáčok a prítlaku vľavo a vpravo, priemer kefy min. 650 mm
	

	4.6.3.24. Primetacia tanierová kefa s ovládaním polohy variabilného vysunutia/zasunutia (vysunutie a zasunutie tanierových kief do požadovanej vzdialenosti) a naklápania joystickom v kabíne vodiča
	

	4.6.3.25. Možnosť samostatnej aktivácie jednotlivých zametacích agregátov: valcová kefa, hubica, tanierová kefa 
	

	4.6.3.26. Možnosť simultatívneho (obojstranného) zametania vľavo a vpravo súčasne, t.j. aktivácia všetkých zametacích agregátov 
	

	4.6.3.27. Dve predné kefy na prednej upínacej doske vozidla:
	

	4.6.3.27.1. Jedna agresívna kefa s priemerom min. 700 mm, teleskopicky výsuvná o min. 1 000 mm mimo obrys vozidla vpravo
	

	4.6.3.27.2. Druhá štandardná kefa s priemerom min. 700 mm výklopná do ľavej strany
	

	4.6.3.28. Zariadenie proti zamrznutiu vodného systému (vyfúknutie vodného systému)
	

	4.6.3.29. Zadné veko nadstavby vybavené vypúšťacím ventilom min. 4“ a sitom pre zamedzenie zapchávania vypúšťacieho ventilu
	

	4.6.3.30. Zadná sacia hadica s priemerom min. 200 mm, s rýchlo upínacím nadstavcom doplnená o zadný ovládací panel pre možnosť ovládania sacieho výkonu a zdvíhania / spúšťania ramena zadnej sacej hubice. Zdvih / spúšťanie pomocou pneumatického alebo hydraulického valca
	

	4.6.3.31. Riadiaci systém nadstavby s možnosťou programovania funkcií zametania:
	

	4.6.3.31.1. Komunikačné rozhranie CAN bus
	

	4.6.3.31.2. Integrovaný displej so zobrazovaním nasledujúcich hodnôt (parametrov):
	

	4.6.3.31.2.1. % výkon sacieho ventilátora
	

	4.6.3.31.2.2. % indikácia otáčok tanierovej kefy
	

	4.6.3.31.2.3. % indikácia otáčok VK
	

	4.6.3.31.2.4. Počítadlo motohodín (vrátane rozlíšenia na jednotlivé kefy)
	

	4.6.3.31.2.5. Zametacie režimy
	

	4.6.3.31.3. Možnosť stiahnutia/zberu dát (výkazu práce) prostredníctvom USB a GPS monitorovacej jednotky
	

	4.6.3.31.4. Prehľad aktívnych zametacích funkcií a údaje diagnostiky nadstavby
	

	4.6.3.32. Kamerový systém:
	

	4.6.3.32.1. Kamera na zadnej časti nadstavby
	

	4.6.3.32.2. Kamery na sacích hubiciach a tanierových kefách vľavo a vpravo
	

	4.6.3.32.3. Obraz kamery v integrovanom displeji v ovládacom panely nadstavby
	

	4.6.3.32.3.1. Veľkosť displeja min. 10“
	

	4.6.3.33. Združený ovládací panel pre ovládanie zametacích funkcií vľavo a vpravo na stĺpiku kabíny:
	

	4.6.3.33.1. Možnosť aktivácie jednotlivých pracovných agregátov
	

	4.6.3.33.2. Možnosť ovládania otáčok ventilátora
	

	4.6.3.33.3. Ovládanie funkcií bočných kief
	

	4.6.3.33.4. Ovládanie naklápania hubice
	

	4.6.3.33.5. Jedno tlačidlo pre pozastavenie všetkých funkcií
	

	4.6.3.33.6. Jedno tlačidlo pre aktiváciu maximálneho sacieho výkonu 
	

	4.6.3.34. Nadstavba vybavená LED výstražnými majákmi a LED prídavnými pracovnými svetlami:
	

	4.6.3.34.1. Min. 2x LED majáky vzadu, v hornom obryse nadstavby
	

	4.6.3.34.2. Min. 2x LED pracovné svetlá vzadu, v hornom obryse nadstavby
	

	4.6.3.34.3. Min. 2x LED pracovné svetlá nad sacími vozíkmi na oboch stranách
	

	4.6.4. Ostatné požiadavky na zametaciu nadstavbu:
	

	4.6.4.1. Príslušenstvo nadstavby:
	

	4.6.4.1.1. Škrabka na čistenie zásobníka
	

	4.6.4.1.2. Napúšťacia hadica zásobníka na vodu
	

	4.6.4.2. Bezpečnostné polepy, šrafovanie a tabuľky podľa príslušnej vyhlášky platnej v SR v čase dodania
	

	4.6.4.3. Certifikácia najvyššej účinnosti redukovania prachových častíc PM 2,5 a PM 10 podľa jednotného testu EU
	

	4.6.4.4. Záruka na nadstavbu min. 2 roky alebo 3 000 motohodín (podľa toho čo nastane skôr)
	

	4.6.4.5. Farebné vyhotovenie nadstavby RAL 1028
	

	4.6.5. Ostatné požiadavky 
	

	4.6.5.1. Servisná knižka  a Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku
	

	4.6.5.2. Osvedčenie o zhode (COC)
	

	4.6.5.3. Technická dokumentácia (hydraulika, elektrika, bezpečnostné prvky)
	

	4.6.5.4. Dodanie zametacej nadstavby so štyrmi (4) kefami s možnosťou montáže na pravú a ľavú stranu vozidla a na čelnú upínaciu dosku súčasne 
	

	4.6.5.5. Možnosť ovládania všetkých štyroch (4) zametacích kief
	

	4.6.5.6. Možnosť ovládania podvozkovej kefy
	

	4.6.5.7. Kamerový monitorovací systém
	

	4.6.5.8. Programovateľný ovládací panel umiestnený v kabíne vodiča
	

	4.6.5.9. 10“ farebný informačný displej umiestnený v kabíne vodiča
	

	4.6.5.10. Zadná sacia hadica na možnosť ručného vysávania s ovládaním 
	

	4.6.5.11. Zametacia nadstavba vybavená LED svetelnou šípkou o rozmere min. 900 x 900 mm
	

	4.6.5.11.1. Vybavená min. 13 ks vysoko výkonnými LED svietidlami o priemere min. 200 mm plne integrovanými v hermeticky uzavretom paneli o hrúbke panela max. 40 mm 
	

	4.6.5.11.2. Vybavená min. 2 ks LED majákov s ochranou min. IP65
	

	4.6.5.11.3. Umiestnená v zadnej časti nadstavby pre usmernenie prichádzajúcej dopravy zozadu
	

	4.6.5.11.4. Ovládanie všetkých funkcií svetelnej šípky cez samostatný ovládací panel umiestnený v kabíne vodiča v dosahu vodiča
	

	5. Ďalšie požiadavky kompletných vozidiel TYP A, TYP B, TYP C a TYP D:
	

	5.1. Dodanie vozidla z konkrétnej objednávky do 12 mesiacov od jej doručenia dodávateľovi.
	

	5.2. Odovzdané vozidlo a pracovná nadstavba musia byť spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách v SR a musia obsahovať povinnú výbavu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v čase dodania.
	

	5.3. Dodanie vozidla s GPS monitorovacími jednotkami na podvozku a na nadstavbách, kompatibilnými so systémom Truck Data Memory G3, ktorý Verejný obstarávateľ aktuálne používa, a v ktorom sa budú zobrazovať/monitorovať všetky pracovné a prevádzkové funkcie podvozku a nadstavieb.
	

	5.4. Verejný obstarávateľ požaduje prihlásenie dodaných vozidiel na Dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV na základe plnomocenstva.
	

	5.5. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie kompletného vozidla na stredisko uvedené v prílohe č. 4 k rámcovej dohode - Zoznam oprávnených osôb a miest dodania, ktoré bude bližšie špecifikované v konkrétnej objednávke.
	

	5.6. Verejný obstarávateľ požaduje zaškolenie min. 6 pracovníkov na každom SSÚD/SSÚR, 
do ktorého bude vozidlo dodané. O zaškolení pracovníkov bude vyhotovený záznam 
o zaškolení obsluhy, ktorý bude súčasťou preberacieho/odovzdávacie protokolu.
	

	5.7. Verejný obstarávateľ požaduje na celý predmet zákazky poskytovanie záručného servisu v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od dátumu uvedeného na preberacom protokole. Vykonávanie záručného servisu na mieste dodania jednotlivých zametačov, v prípade ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak.
	

	5.8. Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie plánovanej servisnej činnosti, resp. údržby 
na celý predmet zákazky na mieste dodania každého kompletného vozidla 
(pokiaľ sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak) v trvaní 24 (slovom dvadsaťštyri) mesiacov (zahŕňa materiál, prácu mechanikov a ich dopravu na stredisko SSÚD/SSÚR) 
podľa pokynov/intervalov výrobcu podvozku a podľa pokynov/intervalov výrobcu nadstavby a prídavných zariadení.
	

	5.9. Verejný obstarávateľ požaduje doplnenie informácie ohľadom podvozku a nadstavby v rozsahu: značka a typ.
	

	1. Osobitné požiadavky na celý predmet zákazky predložené v slovenskom, resp. českom jazyku:
	

	6. Potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení pre uchádzača pre príslušnú továrenskú značku podvozku od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu s uvedením presného čísla strany v dokumente, kde sa potvrdenie nachádza. V prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu, resp. výrobcom, požaduje sa doložiť napr. obchodnú zmluvu, resp. iný zmluvný vzťah adresovaný na uchádzača, ktorý oprávňuje uchádzača dodávať/predávať ponúkané podvozky vo všetkých členských štátoch EÚ, s uvedením presného čísla strany v dokumente, kde sa potvrdenie nachádza.
	

	6. Autorizácia Zástupcu výrobcu, resp. výrobcu podvozkov, schválená Ministerstvom dopravy SR (ďalej len „MD SR“) alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ, s uvedením presného čísla strany v dokumente, kde sa autorizácia nachádza.
	

	6. Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozcu – MD SR, v prípade individuálneho dovozcu - Dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ), s uvedením presného čísla strany v dokumente, kde sa rozhodnutie nachádza.
	

	6. Potvrdenie o autorizovanom servisnom zastúpení, potvrdenie o zabezpečení a pokrytí 24 hod. servisu a asistenčnej služby vyplývajúcej z autorizačnej zmluvy, potvrdenie o zabezpečení dostupnosti bezplatného záručného servisu vozidiel počas doby záruky 
na vozidlo, potvrdenie o zabezpečení dostupnosti prevádzkovej údržby a opráv vozidiel min. počas doby záruky kompletného vozidla – predloženie zoznamu vlastných alebo zmluvných autorizovaných servisných stredísk, s uvedením presného čísla strany v dokumente, 
kde sa potvrdenie nachádza.
6. Potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení uchádzača pre ponúkaný typ zametacej nadstavby od zástupcu výrobcu, resp. výrobcu s uvedením presného čísla strany v dokumente, kde sa potvrdenie nachádza. V prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu, resp. výrobcom požaduje sa doložiť napr. obchodnú zmluvu, resp. iný zmluvný vzťah adresovaný na uchádzača, ktorý oprávňuje uchádzača dodávať/predávať ponúkané nadstavby vo všetkých členských štátoch EÚ, s uvedením presného čísla strany v dokumente, kde sa potvrdenie nachádza.
	

	6. Písomnú dokumentáciu potvrdzujúcu pre uchádzača súhlasné stanovisko od výrobcu, resp. autorizovaného zástupcu výrobcu podvozku (hromadného dovozcu, autorizovaného predajcu) na montáž ponúkanej pevne montovanej zametacej nadstavby a príslušenstva, s uvedením presného čísla strany v dokumente, kde sa dokumentácia nachádza.
	

	6. Potvrdenie predpokladanej časovej doby životnosti (v rokoch) pre kompletné vozidlo TYP A, TYP B, TYPC a TYP D, ktorá je určená výrobcom resp. dodávateľom pre prípad, že počas ich využívania nebude dosiahnutý počet ubehnutých kilometrov, resp. odpracovaných motohodín limitujúci výkonovú dobu životnosti s uvedením presného čísla strany v dokumente, kde sa potvrdenie nachádza.
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