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[bookmark: _Hlk103250807]Róbert Palider
Klinec II 198, 02943 Zubrohlava
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Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



[bookmark: _Hlk224575208]Upozornenie:
1. Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.
1. V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.
1. V prípade požadovaného parametra „minimum – maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu. 
1. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.
1. Ponúkané riešenie musí tvoriť funkčný celok vrátane vzájomne kompatibilných komponentov.

Predmet zákazky
	Názov:
	Automatický podstielkový systém

	Typové označenie:
	Uchádzač doplní

	Výrobca: 
	Uchádzač doplní



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1
	Funkčné určenie zariadenia:
Kompletný automatický systém na rozdružovanie balíkov, rezanie/mletie slamy a jej pneumatickú distribúciu na nastielanie; vhodný pre pšeničnú a jačmennú slamu
	Vyžaduje sa
	

	2
	Celkový inštalovaný výkon pohonu rozdružovača balíkov
	min. 4,0 - max. 5,0 kW
	

	3
	Maximálny priemer spracovávaných okrúhlych balíkov - 200 cm
	Vyžaduje sa
	

	4
	Maximálne rozmery spracovávaných hranatých balíkov (D x Š x V) 250x120x80 cm
	Vyžaduje sa
	

	5
	Zaťaženie rozdružovača balíkov
	min. 450 - max. 550 kg
	

	6
	Výkon rezačky / mlyna na slamu
	min. 14 - max. 16 kW
	

	7
	Výkonnosť rezačky / mlyna na slamu
	min. 450 - max. 550 kg/h
	

	8
	Dĺžka fúkacieho potrubia za rezačkou
	min. 25 - max. 35 m
	

	9
	Odsávacie zariadenie - Výkon
	min. 2,0 - max. 2,5 kW
	

	10
	Odsávacie zariadenie - Objem zásobníka prachu
	min. 650 - max. 750 l
	

	11
	Prechodová jednotka a hlavné dúchadlo - max. dĺžka potrubia 70 m
	Vyžaduje sa
	

	12
	Prídavné dúchadlo - max. 60 m fúkacieho vedenia
	Vyžaduje sa
	

	13
	Rozvod slamy a automatické rozdeľovače - počet automatických rozdeľovačov slamy
	min. 6 - max. 7 ks
	

	14
	Dávkovanie vody - počet dávkovacích zariadení
	min. 2 - max. 3 ks
	

	15
	Riadenie a diaľkový prístup - dotykový displej, LAN a WLAN pripojenie, vzdialený prístup, alarmové upozornenia a automatické zálohovanie dát
	Vyžaduje sa
	

	16
	Bezpečnostné a protipožiarne prvky - snímač iskrenia, snímač prietoku pre alarm pri spustení protipožiarnej trysky, LTE/4G alarmová jednotka
	Vyžaduje sa
	




	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR:
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




[bookmark: _Hlk103250914]Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:
2

