Príloha č. 1 Súťažných podkladov k výzve č. 11 na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

	1. Hrniec nerezový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	500
	520
	

	objem
	l
	54
	58
	

	hmotnosť
	kg
	
	11
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	dno
	viacvrstvové kapsulové

	iné požiadavky
	vhodné do umývačky riadu




	2. Hrniec nerezový 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	180
	240
	

	objem
	l
	6
	7
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	dno
	viacvrstvové kapsulové

	iné požiadavky
	vhodné do umývačky riadu




	3. Hrniec nerezový 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	220
	280
	

	objem
	l
	10
	11
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	dno
	viacvrstvové kapsulové

	iné požiadavky
	vhodné do umývačky riadu




	4. Hrniec nerezový 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	320
	350
	

	objem
	l
	14
	15
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	dno
	viacvrstvové kapsulové

	iné požiadavky
	vhodné do umývačky riadu




	5. Panvica nerezová

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	280
	289
	

	objem
	l
	3
	4,2
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	povrchová úprava 
	nepriľnavý povrch

	dno 
	viacvrstvové 




	6. Panvica nerezová

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	320
	342
	

	objem
	l
	4,2
	5,3
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	povrchová úprava
	nepriľnavý povrch

	dno 
	viacvrstvové 




	7. Plech na volské oká

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	rozmer
	mm
	325x530
	335x539
	

	počet foriem v jednom plechu
	ks
	
	
	8

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	povrchová úprava
	nepriľnavý povrch




	8. Gastronádoba nerezová dierovaná GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	23

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	195
	205
	

	objem
	l
	
	
	28

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C




	9. Veko na gastronádoby GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	42

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	tesnenie
	nie

	kompatibilita
	s položkou č. 8 




	10. Veko na gastronádoby GN 1/2

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	323
	327
	

	šírka
	mm
	263
	267
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	tesnenie
	nie

	kompatibilita
	s položkou č. 15 




	11. Gastronádoba nerezová dierovaná GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	35
	45
	

	objem
	l
	
	
	5

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C




	12. Gastronádoba nerezová GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	16

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	90
	110
	

	objem
	l
	
	
	14

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C




	13. Gastronádoba nerezová GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	140
	160
	

	objem
	l
	
	
	21

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C




	14. Gastronádoba nerezová GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	34

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	190
	210
	

	objem
	l
	
	
	28

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C




	15. Gastronádoba nerezová GN 1/2

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	16

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	323
	327
	

	šírka
	mm
	263
	267
	

	výška
	mm
	190
	210
	

	objem
	l
	
	
	12,5

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C

	16. Misa na polievku s pokrievkou a naberačkou

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	10

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	Objem  
	l
	2,7
	3,0
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	úchyty
	2x po stranách

	vhodné do umývačky riadu
	áno

	farba
	strieborná

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	vzor
	bez vzoru

	obsah balenia
	1 x misa, 1 x pokrievka, 1 x naberačka




	17. Chafing Dish elektrický 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	12

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	kapacita
	l
	8,5
	9
	

	výkon
	W
	800
	900
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	farba
	čierna/strieborná

	minimálna hodnota regulácie teploty
	≤ 30

	maximálna hodnota regulácie teploty
	≥ 100

	súčasť chafing dishu 
	pokrievka

	úchyt 
	na pokrievke

	nádoby
	GN 1/1 s pokrievkou




	18. Chafing Dish 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	11

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	kapacita
	l
	9
	10
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	kryt ohrievača
	nehrdzavejúca oceľ s rukoväťou

	kompatibilita
	nádoby GN 1/1

	súčasť ohrievača

	2 ks nádoba na pastu, kryt, GN nádoba 1/1 a nádoba na vodu




	19. Gril plynový exteriérový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	šírka plochy na grilovanie
	cm
	50
	61
	

	hĺbka plochy na grilovanie
	cm
	41
	43
	

	počet horákov
	ks
	
	
	3

	celkový výkon grilu
	kW
	9
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	spôsob ohrevu
	plyn

	materiál plochy na grilovanie
	liatina

	materiál grilu
	kov

	výbava
	kolieska, bočné police, teplomer, ochranný kryt, skrinka na uloženie plynových fliaš

	mobilita
	pojazdný

	príslušenstvo
	plynová hadica




	20. Kotol smaltovaný s kotlinou

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem kotla
	l
	
	
	100

	priemer kotliny
	cm
	55
	60
	

	hrúbka kotliny
	mm
	1
	
	

	výška kotliny
	cm
	45,5
	53
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	náter kotliny
	ochranná žiaruvzdorná farba

	materiál 
	kov

	kotlina obsahuje
	kotlinu, komín, rúra, kĺb, strieška na komín, popolník, otváracie dvierka 

	minimálna výbava
	varecha, pokrievka na kotlík 




	21. Kotlík elektrický na polievku

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	10

	výkon
	W
	400
	
	

	napájanie
	V
	
	
	230

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál (vo vnútri)
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál (vonku)
	oceľ

	minimálna hodnota regulácie teploty
	≤ 30

	maximálna hodnota regulácie teploty
	≥ 80

	súčasť kotlíka 
	pokrievka

	odnímateľná vnútorná nádoba
	áno

	protišmykové nožičky
	áno










	22. Prepravka plastová na mäso

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	125

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	nosnosť
	kg
	30
	
	

	dĺžka vonkajšia
	cm
	
	
	60

	šírka vonkajšia
	cm
	
	
	40

	výška vonkajšia
	cm
	
	
	30

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál 
	HDPE




	23. Termos nerezový 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	8

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	20

	priemer
	cm
	30
	
	

	doba udržania teploty
	hod
	6
	
	

	uzatvorenie na klip
	ks
	6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	farba
	strieborná

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	dekompresný ventil
	áno

	úchyty 
	po stranách

	ochrana spodnej strany termosky
	gumový kryt

	iné požiadavky
	- s vrchnákom
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu




	24. Termos nerezový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	2

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	10

	priemer
	cm
	30
	
	

	doba udržania teploty
	hod
	6
	
	

	uzatvorenie na klip
	ks
	6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	farba
	strieborná

	materiál 
	nehrdzavejúca oceľ

	dekompresný ventil
	áno

	úchyty 
	po stranách

	ochrana spodnej strany termosky
	gumový kryt

	iné požiadavky
	- s vrchnákom
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu






	25. Plech smaltovaný GN 2/3

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	výška
	mm
	20
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	smaltovaná oceľ

	farba
	čierny




	26. Veko s tesnením GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	27

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál tesnenia
	silikón

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 121 °C

	súčasťou veka
	odvetrávací otvor




	27. Termobox

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	40
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	polypropylénová pena

	minimálny teplotný odpor
	≤ -20 °C

	maximálny teplotný odpor
	≥ 110 °C

	kompatibila
	nádoba GN 1/1

	úchyty
	po stranách




	28. Hrniec nerezový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	3

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	9
	10
	

	výška
	mm
	200
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál pokrievky
	nehrdzavejúca oceľ





	29. Panvica nerezová

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	3

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer 
	mm
	280
	
	

	výška
	mm
	48
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál 
	nehrdzavejúca oceľ

	kompatibilita
	všetky typy sporákov




	30. Panvica na palacinky

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	2

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	260
	
	

	výška
	mm
	20
	30
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál 
	hliník

	povrchová úprava
	nepriľnavý povrch




	31. Termoport plastový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	2

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	šírka
	cm
	60
	70
	

	dĺžka
	cm
	40
	50
	

	výška
	cm
	57,5
	67,5
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	polypropylén s izoláciou

	dvere
	otvárateľné spredu 

	kapacita
	6 ks GN 1/1 

	úchyty
	po stranách




	32. Veko GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C

	kompatibilita
	s položkou č. 12




	33. Termos 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	7

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	25

	priemer
	cm
	30
	
	

	doba udržania teploty
	hod
	6
	
	

	uzatvorenie na klip
	ks
	6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál (vo vnútri)
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál (vonku)
	nehrdzavejúca oceľ

	odvzdušňovací ventil
	áno

	úchyty
	na vrchnáku nádoby a 2x po stranách

	iné požiadavky
	- s vrchnákom
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu




	34. Hrniec antikorový s pokrievkou 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	3

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	úchyty
	na pokrievke a 2x po stranách

	dno
	viacvrstvové sendvičové




	35. Hrniec antikorový s pokrievkou 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	4

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	úchyty
	na pokrievke a 2x po stranách

	dno
	viacvrstvové sendvičové




	36. Hrniec antikorový s pokrievkou 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	6

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	úchyty
	na pokrievke a 2x po stranách

	dno
	viacvrstvové sendvičové




	37. Termos 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	15

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	50

	priemer
	cm
	30
	
	

	doba udržania teploty
	hod
	6
	
	

	uzatvorenie na klip
	ks
	6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál (vo vnútri)
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál (vonku)
	nehrdzavejúca oceľ

	odvzdušňovací ventil
	áno

	úchyty
	na vrchnáku nádoby a 2x po stranách

	iné požiadavky
	- s vrchnákom
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu




	38. Plech smaltový plech GN 2/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	20

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	648
	652
	

	výška
	mm
	50
	70
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál 
	smaltovaná oceľ 

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	39. Gastronádoba nerezová GN 1/1 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	30

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	60
	70
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	40. Gastronádoba nerezová GN 1/4

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	10

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	šírka
	mm
	160
	164
	

	dĺžka
	mm
	263
	267
	

	výška
	mm
	195
	205
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	41. Gastronádoba nerezová GN 1/6

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	160
	164
	

	šírka
	mm
	174
	178
	

	výška
	mm
	195
	205
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	42. Gastronádoba nerezová dierovaná GN 1/1 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	25

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	95
	105
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	43. Termonádoba na nápoje s kohútikom

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	8

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	500
	600
	

	šírka
	mm
	400
	450
	

	výška
	mm
	625
	700
	

	objem
	l
	
	
	40

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	polyetylén (materiál vyhovujúci európskym potravinárskym normám)

	výpustný ventil
	áno

	bočné držadlá pre prenos
	áno

	iné požiadavky
	skladovanie, preprava a podávanie teplých a studených nápojov



Ďalšie  požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:
Cenová ponuka musí byť konečná a musia byť v nej započítané všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru ako napr. doprava do miesta dodania, zabezpečenie tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru v mieste dodania.
Dodaný tovar musí byť nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužívaný, nevystavovaný, nepoškodený, zabalený v neporušených obaloch a musí spĺňať všetky požadované technické parametre a úžitkové vlastnosti podľa tohto Opisu predmetu zákazky, musí byť dodaný so záručným listom a návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. 
Dodaný tovar musí byť zdravotne nezávadný, vhodný na prácu s potravinami.
Záručná doba tovaru je v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia.
Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v kúpnej zmluve, ktorá tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov.
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