 PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje:
	/vyplní uchádzač/

	Obstarávateľ:
	Oľga Apoleníková SHR
IČO: 30182891

	Obstarávanie - názov zákazky:
	Kamerový systém pre farmu


	Položka: 
	Kamerový systém pre farmu

	Množstvo:
	1 súbor

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 
ÁNO / NIE

	Priemyselná IP kamera na ochranu perimetra – s min. 3 objektívmi  s rozdielnou ohniskovou vzdialenosťou; detekcia osôb a vozidiel až do vzdialenosti 100 m; IR prísvit s dosahom 100 m; zabudovaný mikrofón a reproduktor; krytie min. IP67; odolnosť min. IK10 – 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Priemyselná hybridná IP kamera – obraz vo viditeľnom spektre min. 4 Mpx; termovízne rozlíšenie min. 256 × 192 px; inteligentná perimetrická detekcia osôb a vozidiel; aktívne odstrašenie; AI detekcia falošných poplachov; meranie teploty v rozsahu min. 
−20 °C až +150 °C – 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Priemyselná IP kamera – turret – rozlíšenie min. 8 Mpx; krytie min. IP67; IR a viditeľný prísvit až do 30 m; inteligentná technológia dvojitého osvetlenie (IR a biele svetlo); farebné nočné zobrazenie; inteligentná ochrana perimetra; zabudovaný mikrofón; slot na pamäťovú kartu; PoE – 12 ks
	/vyplní uchádzač/

	Priemyselná panoramatická IP dome kamera – rozlíšenie min. 8 Mpx; panoramatické zobrazenie; krytie min. IP67; IR prísvit až do 25 m; viditeľný prísvit až do 20 m; funkcie WDR, BLC, HLC, AWB, 3DNR; funkcia automatického prispôsobenia snímaného obrazu pri silnom protisvetle, nepriaznivom počasí či blikajúcom svetle; aktívne odstrašenie; slot na pamäťovú kartu až do 256 GB; PoE – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Priemyselná IP kamera – bullet – rozlíšenie min. 8 Mpx; krytie min. IP67; objektív 2,7-13,5 mm s min. 5násobným optickým zoomom; IR a viditeľný prísvit až do 65 m; farebné nočné zobrazenie; inteligentná ochrana perimetra; zabudovaný mikrofón; slot na pamäťovú kartu; PoE – 19 ks
	/vyplní uchádzač/

	Montážne príslušenstvo ku kamerám – konzoly, úchyty, límce a ďalšie príslušenstvo potrebné na kompletnú montáž kamier – 1 súbor
	/vyplní uchádzač/

	Dátový rozvádzač 19“ – kompletne vybavený; min. 16-portový patch panel; napájací panel min. 8 × 230 V; police; dátový prívod UP link; elektrický prívod – 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	Exteriérový dátový kábel – min. Cat5E FTP; UV stabilný; samonosný; určený do exteriéru – PE plášť; balenie min. 305 m – 12 ks
	/vyplní uchádzač/

	Manažovateľný priemyselný switch – min. 6 × PoE+, 2 × PoE++, 2 × RJ45 a 2 × SFP porty; celkový odber PoE  až do 110 W; podpora prenosu PoE na vzdialenosť až do 250 m; funkcia PoE Watchdog – 3 ks
	/vyplní uchádzač/

	Manažovateľný Cloud Gigabit switch – min. 20 portov; min. 16 × PoE+; min. 2 porty PoE++ (90 W); PoE celkom až do 240 W; min. 2 × SFP port; všetky porty podporujú prenosovú rýchlosť až do 1 Gbps; webová a vzdialená/cloudová správa – 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Záznamové zariadenie – podpora všetkých 36 IP kamier; min. 8 pozícií pre HDD; podpora kamier s rozlíšením až do 32 Mpx/1kameru; obrazový výstup min. 8K; podpora inteligentných/AI funkcií – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	HDD pre kamerové systémy – kapacita min. 16 TB; určený na nepretržitú prevádzku v kamerových systémoch – 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	Monitor – uhlopriečka min. 65“; vhodný na nepretržité zobrazovanie kamerového systému; Rozlíšenie displeja min. 3840 x 2160 px; typ HD rozlíšenia min. 4K Ultra HD; vstavané reproduktory min. 20 W; možnosti pripojenia: RJ 45, USB min. 2.0, HDMI min. 3x, RS 232C; antireflexná úprava obrazovky; jas min. 500 cd/m²; kontrastný pomer min. 5000:1;  – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Ostatný materiál – kompletný montážny, inštalačný, spojovací a elektromateriál potrebný na realizáciu funkčného systému – 1 súbor
	/vyplní uchádzač/

	Montáž a sprevádzkovanie – montáž, zapojenie, konfigurácia, nastavenie a uvedenie kompletného kamerového systému a dátovej siete do prevádzky, vypracovanie protokolov – 1 súbor
	/vyplní uchádzač/


Cenová ponuka:

	Položka:
	Množstvo:
	Cena v EUR bez DPH:

	Kamerový systém pre farmu
	1
	/vyplní uchádzač/


Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
