Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponúk
CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA


„Kontinuálna sušička mobilná – digitálne riadená“


Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:

	Obchodný názov:
	

	Sídlo:
	

	Kontaktná adresa:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Email:
	

	Telefón:
	















Technická špecifikácia a jednotkové ceny:


	Kontinuálna sušička mobilná – digitálne riadená

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
 (áno / nie)
Ponúkané parametre 

	Reťazový dopravník príjmový zalomený:
	

	Materiál plech pozinkovaný
	áno
	(áno / nie)

	Šírka šachty dopravníka 
	Od 250 mm do 350 mm
	

	Výška šachty dopravníka
	Od 245 mm  do 550 mm
	

	Celková dlžka dopravníka
	Min. 11000mm
	

	Koleno 45o
	áno
	(áno / nie)

	Výkon dopravníka 
	Min. 60t/h
	

	 Výkon motora 
	Min. 5kw
	

	Sušička
	

	Výkon sušičky pri sušení kukurice z 24 na 14% pri 100 oC sušenie a chladenie 
	Min.10t/h
	

	Šírka 
	od 2,2 m do2,6 m
	

	dĺžka
	Od 10 m do 11 m
	

	Výška
	Od 4,5 m do 5,5m 
	

	Prepravná výška 
	Max. 4m 
	

	Dávkovacie prietokové  valce 
	min. 4
	

	Dotykový displej
	áno
	(áno / nie)

	Spätným využívaním tepla – Rekuperácia vzduchu
	áno
	(áno / nie)

	Obsah sušičky 
	Min. 21m3 max 25m3
	

	Plášť sušičky jemná perforácia, priemer otvorov 
	Min 1,6mm
	

	Centrifugálny ventilátor
	áno
	(áno / nie)

	Výkon ventilátora 
	Min.48000-  max.73000m3/h
	

	Minimálny rozsah teplôt sušenia
	35 – 115 oC
	

	Vlhkomer na výstupe sušičky
	áno
	(áno / nie)

	Výkon horáka na propán bután
	 Min.400- max. 3000kw
	

	Nápravy 
	Min.3ks
	

	Kolesá 
	Min. 6ks
	

	Možnosť demontáže vrch sušičky do prepravnej polohy 
	áno
	(áno / nie)

	Možnosť výberu typu sušenia: sušenie  a chladenie alebo len sušenie
	áno
	(áno / nie)

	Podpery sušičky min.
	                        Min. 9ks
	

	Kapsový dopravník:
	

	Materiál plech pozinkovaný
	áno
	(áno / nie)

	Šírka šachty dopravníka 
	            Od 250mm- do 260mm
	

	Výška šachty dopravníka 
	            Od 280mm- do 310mm
	

	 Celková výška  dopravníka 
	                   Min.15000mm
	

	Výkon motora 
	                     Min. 5kw
	

	Výkon kapsového dopravníka
	                     Min. 60t/h
	

	Snímač otáčok
	áno
	(áno / nie)

	Pracovná plošina 
	áno
	(áno / nie)

	Rebrík
	áno
	(áno / nie)

	Kapsový dopravník:
	

	Materiál plech pozinkovaný
	áno
	(áno / nie)

	Šírka  šachty dopravníka 
	           Od 250mm – do 260mm
	(áno / nie)

	Výška  šachty dopravníka 
	           Od 280mm- do 310mm
	

	Celková výška dopravníka 
	                Min. 9000mm
	

	Výkon motora 
	                Min. 2kw
	

	Výkon kapsového dopravníka
	                Min. 30t/h
	

	Snímač otáčok
	áno
	(áno / nie)

	Pracovná plošina
	áno
	(áno / nie)

	Rebrík
	áno
	(áno / nie)

	Reťazový dopravník:
	

	šírka
	Min.300mm
	

	výška
	Min.400mm
	

	Celková dlžka reťazového dopravníka 
	                 Min. 9000mm
	

	Výkon reťazového dopravníka
	Min.60t/h
	

	Výkon motora
	Min. 5kw
	

	Snímač pretrhnutia reťaze a zahltenia
	áno
	(áno / nie)

	Expedičný zásobník podjazdný
	

	Obsah zásobníka 
	Min. 40m3
	

	Podjazd
	Min. 4300mm
	

	Śírka
	Min.4000mm
	

	Dlžka 
	Min.4000mm
	

	Výška
	Min. 3000mm
	

	Rozvodová skriňa na ovládanie dopravníkov
	áno
	(áno / nie)

	Montáž  dopravnikov a expedičného zásobníka s elektroinštaláciou
	áno
	(áno / nie)




	Názov ponúknutého tovaru
	

	Obchodné meno výrobcu
	

	Cena v EUR bez DPH
	

	DPH 23%
	

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	





[bookmark: _Hlk14951865]Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.




V ............................. dňa .................................



-----------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka
4

