
	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Svodín

	IČO: 
	31 439 292

	Predmet zákazky: 
	Automatizácia a digitalizácia v chove hospodárskych zvierat s  vplyvom na dobré životne podmienky zvierat

	Množstvo:
	1 súbor 

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Systém detekcie ruje

	Množstvo:
	1 súbor


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Systém detekcie do 1 ustajňovacieho priestoru:
	/vyplní uchádzač/

	Kontrolná jednotka a čítačka antény pre načítavanie údajov z respondérov v ustajňovacích objektoch 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	ID anténa s rádiovou frekvenciou 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Dosah signálu 1 antény – rádius min 75 m
	/vyplní uchádzač/

	Inteligentný respondér pre dojnice s remeňom a posuvnými číslami: 250 ks
	/vyplní uchádzač/

	Inteligentný krčný respondér pre dojnice s funkciou identifikácie na dojárni na základe ISO štandardu
	/vyplní uchádzač/

	Pamäť respondéra na uchovanie údajov min. 24 hod.
	/vyplní uchádzač/

	Zber/aktualizácia údajov (anténa-respondér) max. každých 20 minút
	/vyplní uchádzač/

	Detekcia pohybovej aktivity a ruje
	/vyplní uchádzač/

	Monitorovanie času žrania a prežúvania
	/vyplní uchádzač/

	Softvér s prepojením na softvér manažmentu stáda s nasledovnými funkciami:
	/vyplní uchádzač/

	Vyhľadávanie prirodzených rují, tichých rují na základe intenzity a špecifického pohybu kráv
	/vyplní uchádzač/

	Upozornenie na problémové kravy, ktoré sú bez ruje
	/vyplní uchádzač/

	Monitorovanie času stráveného prežúvaním, žraním a znížením pohybovej aktivity
	/vyplní uchádzač/

	Sledovanie zdravotného stavu kráv v puerpériu
	/vyplní uchádzač/

	Monitorovanie zdravotného stavu kráv počas laktácie
	/vyplní uchádzač/

	Monitorovanie rutiny skupín - prehľad o odchýlkach pohybovej aktivity kráv a prežúvania, upozornenie v prípade výrazných odchýlok, napr. pri zmene kŕmnej dávky a pod.
	/vyplní uchádzač/

	Softvér do PC
	/vyplní uchádzač/

	Prezeranie údajov cez webové rozhranie
	/vyplní uchádzač/

	Zasielanie notifikácií na email
	/vyplní uchádzač/

	Softvér manažmentu stáda s prepojením na softvér systému detekcie ruje kráv
	/vyplní uchádzač/

	Vhodný pre OS Windows
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť tvorby výstupov, správ a vlastných zoznamov
	/vyplní uchádzač/

	Evidencia a výstupy o dosahovaných reprodukčných parametroch
	/vyplní uchádzač/

	Evidencia veterinárnych a manažérskych úkonov a prehľad liečiv
	/vyplní uchádzač/

	Prispôsobiteľné rozloženie a obsah ovládacieho panela
	/vyplní uchádzač/

	Technická podpora, aktualizácie, mobilná aplikácia po dobu 12 mesiacov od inštalácie
	/vyplní uchádzač/

	Kompatibilita oboch softvérov s existujúcou technológiou dojárne
	/vyplní uchádzač/

	Doprava na miesto dodania
	/vyplní uchádzač/

	Inštalačný materiál (el. káble, skrutky, svorky, pásky) podľa potreby na predmet zákazky
	/vyplní uchádzač/

	Montáž, revízna správa, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Cyklónový ventilátor

	Množstvo:
	24 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	 Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. 
	/vyplní uchádzač/

	Počet klapiek ventilátora : 4 ks 
	/vyplní uchádzač/

	Minimálne rozmery : šírka 1500 mm, výška 1500 mm. 
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna hmotnosť ventilátora do 100 kg. 
	/vyplní uchádzač/

	Napájanie: 400 V 
	/vyplní uchádzač/

	Elektrický príkon max. 1,3 kW. 
	/vyplní uchádzač/

	Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. 
	/vyplní uchádzač/

	Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. 
	/vyplní uchádzač/

	Množstvo preneseného vzduchu min. 41 000 m3/hod. 
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť) 
	/vyplní uchádzač/

	Požadovaný počet kusov: 24 ks 
	/vyplní uchádzač/

	Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy. 
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Systém automatickej ventilácie

	Množstvo:
	1 súbor


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Cyklónový ventilátor 24 ks - Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna.
	/vyplní uchádzač/

	Počet klapiek ventilátora : 4 ks 
	/vyplní uchádzač/

	Minimálne rozmery : šírka 1500 mm, výška 1500 mm. 
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna hmotnosť ventilátora do 100 kg. 
	/vyplní uchádzač/

	Napájanie: 400 V 
	/vyplní uchádzač/

	Elektrický príkon max. 1,3 kW. 
	/vyplní uchádzač/

	Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. 
	/vyplní uchádzač/

	Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. 
	/vyplní uchádzač/

	Množstvo preneseného vzduchu min. 41 000 m3/hod. 
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť) 
	/vyplní uchádzač/

	Požadovaný počet kusov: 24 ks 
	/vyplní uchádzač/

	Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy. 
	/vyplní uchádzač/

	Frekvenčný menič  2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Automatické riadenie systému ventilácie 
	/vyplní uchádzač/

	3 fázy 
	/vyplní uchádzač/

	Napätie 400 V, 50/60Hz 
	/vyplní uchádzač/

	0-10V vstup 
	/vyplní uchádzač/

	16 Amp. 
	/vyplní uchádzač/

	Vstavaný ventilátor na chladenie 
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre 
	/vyplní uchádzač/

	Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach
	/vyplní uchádzač/

	možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti
	/vyplní uchádzač/

	Frekvenčný menič  1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Automatické riadenie systému ventilácie 
	/vyplní uchádzač/

	3 fázy 
	/vyplní uchádzač/

	Napätie 400 V, 50/60Hz 
	/vyplní uchádzač/

	0-10V vstup 
	/vyplní uchádzač/

	32 Amp. 
	/vyplní uchádzač/

	Vstavaný ventilátor na chladenie 
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre 
	/vyplní uchádzač/

	Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach 
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti 
	/vyplní uchádzač/

	Thi kontroler
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti 
	/vyplní uchádzač/

	Požadovaný počet kusov: 2 ks 
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie vstavaný vlastný wifi signál 
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť pripojenia na internet
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť 3x pripojiť relé 5 Amp
	/vyplní uchádzač/

	Pripojenie 4 x 0-10 V 
	/vyplní uchádzač/

	1 fáza, 230 V/50/60 Hz 
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senozra 
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
