
	Názov obstarávateľa:
	Roľnícke družstvo "Veľká Rača"

	IČO: 
	00517950

	Predmet zákazky: 
	Linka na dojenie oviec

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Funkcia auto štart dojenia
	/vyplní uchádzač/

	Dojáreň a zariadenie určené na prácu s ovcami a ovčím mliekom
	/vyplní uchádzač/

	Usporiadanie dojárne v dvoch radoch na pravej a ľavej strane dojacej jamy
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita dojárne min. 48ks
	/vyplní uchádzač/

	Výkonnosť dojárne min. 300oviec/hod
	/vyplní uchádzač/

	Komunikačný kanál priechodzej antény RFID 134,2 khz
	/vyplní uchádzač/

	Regulovateľný prietok vzduchu vývev
	/vyplní uchádzač/

	Nerezový žľab s oddeleným kŕmnym miestom pre každé dojacie miesto
	/vyplní uchádzač/

	Fixácia na každom dojacom mieste 
	/vyplní uchádzač/

	Zásobník jadra s nastaviteľným dávkovaním do kŕmneho žľabu min.50-400g
	/vyplní uchádzač/

	Súčasné zdvihnutie konštrukcie dojárne pre zabezpečenie rýchleho odchodu podojených oviec
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie vstupnej bránky z pozície dojiča
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie dávkovača krmiva z pozície dojiča
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie fixácie dojacích miest z pozácie dojiča
	/vyplní uchádzač/

	Detegovanie teploty mlieka, samostatne pre každé dojacie miesto
	/vyplní uchádzač/

	Detegovanie vodivosti mlieka, samostatne pre každé dojacie miesto
	/vyplní uchádzač/

	Dezinfekčný držiak s nastaviteľným prietokom oplachovej vody
	/vyplní uchádzač/

	Počet dezinfekčných držiakov dojacích strojov (rovný kapacite dojárne) min 48ks
	/vyplní uchádzač/

	Napojenie na lokálnu sieť
	/vyplní uchádzač/

	Čistiaci automat 
	/vyplní uchádzač/

	Automatizované umývanie
	/vyplní uchádzač/

	Programovateľné umývacie cykly
	/vyplní uchádzač/

	Automatický štart s časovým plánom
	/vyplní uchádzač/

	Monitorovanie dávkovania čistiacej chémie
	/vyplní uchádzač/

	Detegovanie stavu čistiacich prostriedkov
	/vyplní uchádzač/

	Doplnky- ISO ušné značky - 134,2 kHz HDX min 1 000ks
	/vyplní uchádzač/

	Skladovanie mlieka
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita tanku na mlieko min 4 000l
	/vyplní uchádzač/

	Napájanie 3 fázové, 400V
	/vyplní uchádzač/

	Nerezové prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	Dvojplášťové prevedenie tanku s izoláciou
	/vyplní uchádzač/

	Chladiaci tank so zabudovanými agregátmi
	/vyplní uchádzač/

	Čistiaci automat priamo na chladiacom tanku
	/vyplní uchádzač/

	Digitálny ukazovateľ teploty nadojeného mlieka 
	/vyplní uchádzač/

	Digitálny ukazovateľ objemu mlieka v chladiacom tanku
	/vyplní uchádzač/

	Chladiaci tank s priamim chladením 
	/vyplní uchádzač/

	Rekuperácia tepla s akumulačnou nádržou
	/vyplní uchádzač/

	Automatický čistiaci systém vnútorných priestorov s bezpečným odstránením zostatkov mlieka a usadenín
	/vyplní uchádzač/

	Automatické dávkovanie čistiacich prostriedkov
	/vyplní uchádzač/

	Externý zásobník na krmivo
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita sila min. 8m3
	/vyplní uchádzač/

	Nosnosť sila min. 5t
	/vyplní uchádzač/

	Silo určené na skladovanie krmiva
	/vyplní uchádzač/

	Mechanické plnenie
	/vyplní uchádzač/

	Skrutkový dopravník krmiva zo sila do násypníkov krmiva
	/vyplní uchádzač/

	Software
	/vyplní uchádzač/

	Zloženie stáda na zákalde produkcie
	/vyplní uchádzač/

	Štatistické údaje dostupné na lokálnej sieti a z internetu
	/vyplní uchádzač/

	Štatistika počtu laktácií 
	/vyplní uchádzač/

	Štatistika vodivosti mlieka každej ovce
	/vyplní uchádzač/

	Štatistika objemu nadojeného mlieka každej ovce
	/vyplní uchádzač/

	Doprava stroja na miesto prevádzky: Roľnícke Družstvo "Veľká Rača", Oščadnica
	/vyplní uchádzač/

	Servisovanie zariadenia zabezpečené do 48h od nahlásenia poruchy
	/vyplní uchádzač/

	Osadenie zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Zapojenie a inštalácia zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Skúšobná prevádzka
	/vyplní uchádzač/

	Prevedenie zodpovedajúcej požiadavkám „CE“
	/vyplní uchádzač/

	bránky
	/vyplní uchádzač/

	bránky 48/600/1000 so sieťou 1ks
	/vyplní uchádzač/

	bránky 48/1000/1000 so sieťou 2ks
	/vyplní uchádzač/

	bránky 48/1250/1000 so sieťou 7ks
	/vyplní uchádzač/

	bránky 48/1400/1000 so sieťou 2ks
	/vyplní uchádzač/

	bránky 48/3100/1000 so sieťou 1ks
	/vyplní uchádzač/

	bránky 48/3300/1000 so sieťou 2ks
	/vyplní uchádzač/

	bránky 48/4500/1000 so sieťou 5ks
	/vyplní uchádzač/

	bránky teleskop. 48/5700/1000 so sieťou 1ks
	/vyplní uchádzač/

	stĺpik 76x4/1600 32ks
	/vyplní uchádzač/

	stĺpik 102x5/30001ks
	/vyplní uchádzač/

	plastové krytky 76 32ks
	/vyplní uchádzač/

	plastové krytky 102 1ks
	/vyplní uchádzač/

	reťaz vyvesenia 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Objímka vyvesenia 1ks
	/vyplní uchádzač/

	zaistenie bránky na stenu 8ks
	/vyplní uchádzač/

	zaisťovací čap bránky 21ks
	/vyplní uchádzač/

	rúrka ø42x3,25 30m
	/vyplní uchádzač/

	spojka T 76/42 32ks
	/vyplní uchádzač/

	záves bránky 76/48 40ks
	/vyplní uchádzač/

	zaisťovací krúžok 76 40ks
	/vyplní uchádzač/

	záves bránky 102/48 2ks
	/vyplní uchádzač/

	zaisťovací krúžok 102 2ks
	/vyplní uchádzač/

	Kompletácia, dodávka a montáž
	/vyplní uchádzač/

	Kŕmenie a napájanie
	/vyplní uchádzač/

	Krmny pás - krmenie oviec  šírky 750 mm, dlžka pásu 51 m 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Elektr. ovládacia  skriňa (fotobunka pojazdu, meranie odvinu,ovlád.páky)motor. časť - 4W 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Liatinová napájačka (mosadzný ventil, regulácia prietoku) 12ks
	/vyplní uchádzač/

	Cirkulačný ohrev s príkonom min.3000W 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Kompletácia, dodávka a montáž
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
