PRIESKUM TRHU NA STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY (PHZ) 
V súlade s metodickým usmernením riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác  pri implementácii projektových intervencií  v rámci strategického plánu SPP 2023 - 2027   

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA: 
RAVENA, s.r.o., Cintorínska 31, Topoľčianky 951 93, IČO: 36 519 570
NÁZOV ZÁKAZKY: 
Stroje na obhospodarovanie vinohradu spoločnosti RAVENA, s.r.o.

PREDMET ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky je obstaranie strojov pre obhospodarovanie vinohradu: 
1. Plošinový príves tandem
2. Sklápací príves tandem
3. Vinohradnícky odlistňovač
4. Vinohradnícky vyorávací pluh
5. Traktorový štiepkovač 
6. Ťahaný viacriadkový vinohradnícky rosič – 2 ks

PARAMETRE, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ROZSAH ZÁKAZKY:
Vyžadujú sa nové, nepoužité zariadenia. 
Pri každej ponúkanej položke je potrebné splniť všetky príslušné požiadavky. Funkčne rovnocenné riešenia sú prípustné. 
Pre každú položku sa vyžaduje úplná funkčná zostava vrátane potrebnej výbavy, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia.
Čiastkové ponuky sú prípustné na jednu alebo viac celých položiek. Každá ponúkaná položka musí zahŕňať celý požadovaný počet kusov a kompletný rozsah podľa špecifikácie. Neponúkané položky označte „NEPONÚKAME“, nie nulovou cenou. Ceny sa porovnávajú samostatne za jednotlivé položky.
Nesené nadstavby musia byť kompatibilné s trojbodovým závesom a hydraulikou vinohradníckeho traktora s výkonom motora 90 koní (približne 66 kW), vrátane potrebného rámu, adaptérov a prípojov. Pri ťahaných strojoch sa vyžaduje zodpovedajúci ťažný záves a kompatibilné hydraulické a elektrické rozhrania. Výnimkou je vyorávací pluh, pre ktorý platí osobitná požiadavka na traktor s výkonom najmenej 92 kW.

1. Plošinový príves tandem – 1 ks
	Nosnosť a podvozok: 

	Užitočná nosnosť najmenej 8 000 kg. Nosnosť sa nepreukazuje celkovou prípustnou hmotnosťou.

	Dve nápravy tandem

	Ložná plocha:

	Rovná plocha na boxy a palety

	Dĺžka ložnej plochy najmenej 7,0 m a šírka najmenej 2,4 m na prepravu boxov a paliet.

	Náklad a bezpečnosť:

	Odnímateľné alebo sklopné bočnice najmenej 0,4 m

	Predné ochranné čelo 

	Dimenzované kotvenie nákladu.

	Brzdy a agregácia:

	Dvojokruhové pneumatické brzdy

	Parkovacia brzda, kliny, hydraulická opora

	Záves kompatibilný s traktorom

	Homologizácia SR

	Konštrukčná rýchlosť najmenej 40 km/h.



2. Sklápací príves tandem – 1 ks
	Nosnosť a podvozok:

	Užitočná nosnosť najmenej 10 000 kg

	Dve odpružené nápravy tandem.

	Korba a objem:

	Korba na prepravu kompostu a materiálu s nadstavbou; využiteľný objem najmenej 18 m³.

	Vyprázdňovanie:

	Hydraulické sklápania najmenej dozadu 

	Hydraulicky ovládané zadné čelo; 

	Nadstavba a ovládanie v základnej cene.

	Bezpečnosť a pripojenie:

	Pneumatické dvojokruhové brzdy

	Parkovacia brzda, hydraulická opora, kliny; 

	Záves a rozhrania kompatibilné s traktorom

	Homologizácia pre SR.



3. Vinohradnícky odlistňovač – 1 ks
	Pracovný rozsah:

	Jedna hlava na odlistenie zóny hrozna

	Preklopenie na pravú a ľavú stranu alebo funkčne rovnocenné prestavenie bez demontáže. 

	Pracovná výška najmenej 350 mm.

	Šetrnosť a nastavenie:

	Nastaviteľná intenzita a kontakt s listovou stenou bez poškodzovania hrozna. 

	Hydraulické nastavenie výšky a bočného posunu z miesta vodiča

	Nárazová ochrana.

	Kompletnosť:

	Nosný rám, ovládanie, montáž. 

	Bezpečná transportná a odstavná poloha

	Pri nedostatočnej hydraulike traktora autonómny agregát zahrnutý v cene.



4. Vinohradnícky vyorávací pluh – 1 ks
	Účel:

	Plošné vyoranie starých koreňov viniča, ich separácia od zeminy a uloženie na povrch. Samotné vyťahovanie jednotlivých rastlín nepredstavuje rovnaký predmet.

	Podrezanie:

	Pracovná šírka podrezávacej časti najmenej 0,90 m 

	Dosiahnuteľná pracovná hĺbka najmenej 0,60 m.

	Pracovné ústrojenstvo:

	Aktívne rozrušenie a separácia koreňov, poháňanými valcami alebo rovnocenným riešením; 

	Nastaviteľná hĺbka s opornými prvkami 

	Ovládanie z traktora.

	Agregácia a cena:

	Trojbodové uchytenie kat. II alebo kompatibilný adaptér. 

	Kompletné pohony; vlastný hydraulický okruh, ak traktor neposkytuje potrebné parametre. 

	Agregácia s traktorom s výkonom motora najmenej 92 kW; PTO 540 ot/min. Dodávateľ uvedie požiadavky na nosnosť závesu, hmotnosť traktora a hydrauliku. Ponuka musí obsahovať kompletné funkčné riešenie pohonu bez závislosti od neovereného prietoku hydrauliky traktora.



5. Traktorový štiepkovač – 1 ks
	Materiál a kapacita:

	Spracovanie nadzemnej drevnej hmoty, vetiev a kmienkov; 

	Deklarovaný maximálny priemer - najmenej 160 mm.

	Pohon:

	PTO 540 ot/min, kompatibilné trojbodové uchytenie. Uviesť potrebný výkon, hmotnosť a nároky na agregáciu.

	Podávanie a bezpečnosť:

	Hydraulické podávanie, 

	Bezpečnostné zastavenie a reverz, 

	Ochrana proti preťaženiu alebo rovnocenná regulácia podávania podľa otáčok.

	Výbava:

	Nastaviteľná veľkosť štiepky a smerovanie komína,.

	kompletný krytovaný kardan, bezpečnostné prvky, 

	uvedenie do prevádzky a zaškolenie



6. Ťahaný viacriadkový vinohradnícky rosič – 2 ks
	Nádrž:

	Ťahané rosiče 

	Hlavná nádrž najmenej 1 500 l

	Pokrytie:

	Najmenej 6 strán listových stien v jednom prejazde: tri obojstranné riadky alebo ekvivalent 2 celých a 2 polovičných riadkov. Preukázať nákresom.

	Rozstup a rám:

	Nastaviteľnosť pre celý rozsah medziradia 2,3–3,2 m

	Hydraulické skladanie, nastavenie ramien a výšky ošetrenia.

	Postrek a ovládanie:

	Smerované vzduchom podporované ošetrenie alebo ekvivalent

	Nastaviteľná dávka; 

	Ovládanie tlaku a sekcií z kabíny, miešanie, filtre, čistá voda a hygiena.

	Výbava a opcia:

	Kompletný kardan, ovládanie, osvetlenie a potrebné doklady. 

	Základná ponuka: kompletný rosič bez elektrostatického nabíjania. Elektrostatické nabíjanie uveďte ako samostatnú nepovinnú opciu za 1 ks a spolu za 2 ks. Opcia nevstupuje do porovnania základných cien.



LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY: 
Ponuky je potrebné predložiť do: 26.10.2026 do 10:00 hod.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY: 
· Výhradne elektronicky. Elektronickú ponuku potenciálni dodávatelia predložia prostredníctvom systému JOSEPHINE.
· Potenciálny dodávateľ, resp. osoba poverená konať za potenciálneho dodávateľa,   vyplní priložený formulár pre cenovú ponuku a potvrdí – podpis a pečiatka.
· Sken podpísanej a opečiatkovanej ponuky nahrá do systému JOSEPHINE.
· V prípade podpisu poverenou osobou nahrá dodávateľ do systému aj sken poverenia s podpisom štatutárneho zástupcu dodávateľa.
 
V cenovej ponuke je potrebné presne identifikovať potenciálneho dodávateľa (názov, sídlo/ adresa, IČO). 
V cenovej ponuke potenciálny dodávateľ uvedie:
- názov/typ naceneného tovaru 
- cenu v EUR bez DPH 

VYSVETĽOVANIE 
V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže potenciálny dodávateľ elektronicky požiadať obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Potenciálny dodávateľ musí svoju žiadosť doručiť obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým potenciálnym dodávateľom. O doručení správy bude potenciálny dodávateľ informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu. 

Upozornenie: 
Predmetný prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť výlučne ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky. 

