Opis súčastí mobilného pracoviska
	Položka č. 1 - Tablet 

	Množstvo: 78 ks

	Výrobca:

	Typové označenie:

	(požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad tablet Samsung Tablet Galaxy Tab S11  X730 256GB, gray alebo ekvivalent)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. 

	Použitie  
	Zariadenie Tablet  slúži spolu s ostatnými perifériami ako mobilné biometrické pracovisko pre zber biometrických dát potrebných pre výrobu dokladu.

	Vlastnosti
	Na Tablete je spustená aplikácia mobilného pracoviska a umožňuje snímanie fotografie tváre a podpisu. Zariadenie zároveň tvorí rozhranie medzi biometrickými perifériami, pracovnou stanicou jednotného pracoviska a serverom mobilných pracovísk. Do infraštruktúry MV SR sa pripája pomocou LAN rozhrania na multiportovej dokovacej stanici. Tablet je prenosný, má nízky príkon a má pasívne chladenie CPU. Je chránený odolným krytom.

	Procesor (CPU)
	min. 8 jadier

	Veľkosť displeja
	11"

	Typ displeja
	Dynamic AMOLED

	Rozlíšenie displeja
	min. 2560 x 1600

	Operačná pamäť
	min. 12 GB 

	Dátové úložisko
	min. 256GB

	Počet efektívnych pixelov hlavného fotoaparátu
	13 MP megapixelov

	Veľkosť apertúry hlavného fotoaparátu
	max f/2

	Režimy merania expozície
	Automatické zaostrenie (AF)

	Rozhrania
	Možnosť pripojiť:

	
	min. 1x USB 3.2 Gen 1 (USB C)

	
	min. 1x 3,5 mm stereo jack

	
	min. WiFi 6E

	
	min. Bluetooth v5.4

	Operačný systém
	Android 16 alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ považuje za ekvivalent OS, ktorý spĺňa kvalitatívne, úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované OS určené a to na rovnakej, resp. vyššej úrovni

	Napájanie
	Cez USB C rozhranie

	Výdrž batérie
	min. 16 hodín

	Rozmery zariadenia
	Maximálne 170 x 260 x 6 mm

	Váha zariadenia
	Maximálne 500g

	Doplňujúca súčasť zariadenia
	1ks Odolný kryt tabletu odporučený výrobcom

	
	1ks Ochranná fólia na displeji tabletu

	
	1ks Stylus bez batérií (S Pen)

	
	1ks Nabíjací adaptér, min. 65 W, s rozhraním min. 1x USB C a 1x USB A

	
	1ks LAN kábel Cat 6, dĺžka 3m

	
	4ks Pásky suchých zipsov pre stiahnutie káblov pracoviska

	Kompatibilita
	Kompatibilné s periférnymi zariadeniami uvedenými nižšie (snímač odtlačku prsta, čítačka čipových kariet, multidokovacia stanica) tak, aby mohlo byť biometrické mobilné pracovisko implementované do prostredia jednotných pracovísk pre operačný systém Windows XP až Windows 11

	Ovládače
	stiahnuteľné zdarma z domovskej stránky výrobcu zariadenia

	Certifikáty
	Energy Star alebo ekvivalent.

	
	V prípade, že je možné certifikáciu daného výrobku overiť i prostredníctvom odkazu na webovú stránku certifikačnej autority, bude postačovať i takýto webový odkaz, príp. uvedenie príslušnej certifikácie v technickom liste výrobcu zariadenia).

	
	

	Položka č. 2 - Snímač odtlačku prsta

	Množstvo: 78 ks

	Výrobca:

	Typové označenie:

	(požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad Unity 20 Bluetooth alebo ekvivalent)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Použitie  
	Snímanie odtlačku prsta

	Aktívna oblasť
	Minimálne 15 x 22 mm

	Rozlíšenie
	Minimálne 300 x 400 bodov, 500 PPI

	Rýchlosť snímania
	Minimálne 15 FPS

	Požiadavky
	Spĺňa požiadavky FBI certified fingerprint sensor for FIPS 201, PIV and Mobile ID FAP 20 

	Rozhranie
	Bluetooth Low Energy (BLE)

	Napájanie
	Cez USB 2.0

	Rozmery
	Maximálne 50 x 110 x 40 mm

	Kompatibilita
	Kompatibilný s licenciou IDKit PC SDK (fingerprint, ANSI/ISO aj proprietarny template) pre Linux,

	
	Segmentation SDK (Finger Placement Quality) pre Linux. Kompatibilné so  SmartHUB zariadením implementovaným do prostredia jednotných pracovísk pre operačný systém Windows XP až Windows 11.

	Kompatibilita s operačnými systémami
	Minimálne Windows, Linux a Android 

	
	

	Položka č. 3 - Čítačka čipových kariet 

	Množstvo: 78 ks

	Výrobca:

	Typové označenie:

	(požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad Feitian bR301 BLE Bluetooth Reader, black alebo ekvivalent)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Použitie  
	Čítanie kontaktného čipu čipových kariet

	Vlastnosti
	Čítačka čipových kariet s rozhraním bluetooth

	Podpora štandardov
	ISO-7816 Class A, B, C ( 5V, 3V,1.8V), EMV Level 1, PC/SC, USB 2.0, CCID, PC/SC Lite / WINSCARD API, Bluetooth© Smart

	Prenosová rýchlosť s PC
	Minimálne 12Mbps (USB 2.0)

	Prenosová rýchlosť s čipovou kartou
	Minimálne do 625Kbps

	Podpora čipových kariet
	podpora 5V, 3V a 1,8V čipových kariet

	Rozhranie
	Bluetooth Low Energy (BLE)

	Napájanie
	Cez USB C

	Rozmery
	Maximálne 100 x 65 x 10 mm

	Kompatibilita
	Kompatibilný s licenciou IDKit PC SDK (fingerprint, ANSI/ISO aj proprietarny template) pre Linux,

	
	Segmentation SDK (Finger Placement Quality) pre Linux. Kompatibilné so  SmartHUB zariadením implementovaným do prostredia jednotných pracovísk pre operačný systém Windows XP až Windows 11.

	Kompatibilita s operačnými systémami
	Minimálne Windows, Linux a Android

	
	

	Položka č. 4 - Multiportová dokovacia stanica USB C s nabíjaním

	Množstvo: 78 ks

	Výrobca:

	Typové označenie:

	(požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad Canyon DS-12 alebo ekvivalent)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Použitie  
	Zariadenie slúži pre pripojenie Tabletu  k ostatným perifériám, nabíjaciemu adaptéru ako aj do infraštruktúry MV SR.

	Vlastnosti
	Zabezpečuje nabíjanie Tabletu a biometrických periférií. Slúži tiež pre pripojenie Tabletu do infraštruktúry MV SR pomocou LAN rozhrania.

	Rozhrania
	Možnosť pripojiť:

	
	min. 1x USB-C PD (Power Delivery) nabíjanie, 100W

	
	min. 1x Gigabit Ethernet

	
	min.  3x USB-A 3.0 porty

	
	min. 1 x USB-A 2.0 port

	
	min. 1x USB C port

	
	min. 1x HDMI port pre pripojenia monitora

	Napájanie
	Cez USB C

	Kompatibilita
	Kompatibilný s PC, tabletmi a smartfónmi. 

	
	Plug and Play

	
	

	Položka č. 5 - Kufrík Mobilného pracoviska

	Množstvo: 78 ks

	Výrobca:

	Typové označenie:

	(požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad kufor Peli alebo ekvivalent)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Použitie  
	Slúži na bezpečný prenos zariadení biometrického mobilného pracoviska

	Vlastnosti
	Zariadenia mobilného pracoviska sú umiestnené v kufríku tak aby nedochádzalo k posuvu, poškodeniu a bolo zamedzené otrasom počas prenosu.

	Rozmery
	Maximálne 470 x 370 x 180 mm

	Materiál
	Plast

	Krytie
	min. IP67

	Bezpečnosť
	Obsahuje možnosť zabezpečiť kufor proti otvoreniu neoprávnenou osobou.

	Integrácia biometrického mobilného pracoviska do kufríka
	Dodávateľ zabezpečí umiestnenie všetkých komponentov biometrického mobilného pracoviska (položka č. 1, 2, 3 a 4) v kufríku tak, aby nedochádzalo k posuvu, poškodeniu a bolo zamedzené otrasom počas prenosu.

	
	

	
	

	Položka č. 6 - Biometrická licencia

	Množstvo: 78 ks

	Biometrická licencia (bio finger, bio face, bio document) sa skladá z nasledovných licencií:
	 

	Licencia pre spracovanie biometrie tváre
	Áno

	Biometrická licencia pre snímanie fotografie tváre - Face SDK pre Android a kompatibilná s FaceCapture SW. Táto licencia umožňuje vykonávať prostredníctvom SDK nasledovné operácie:
	

	- Lokalizácia tváre z fotografie
	

	- Vyhodnotenie ICAO kvality fotografie tváre
	

	- Orezanie tváre z fotografie v zmysle ICAO štandardov 
	

	- Vytvorenie proprietárneho biometrického template pre vykonanie biometrického porovnania tváre
	

	- Porovnanie biometrických templatov kompatibilných s prostredím MV SR
	

	Licencia pre biometrické spracovanie odtlačku prsta a odtlačkov prstov
	Áno

	Biometrická licencia pre snímanie odtlačku prsta a odtlačkov prstov - ANSI & ISO pre Linux a Segmentation SDK. Tieto licencie umožňujú vykonávať prostredníctvom zmienených SDK nasledovné operácie:
	

	- Identifikácia odtlačkov prstov vo vstupnom obrazovom streame
	

	- Segmentácia odtlačkov prstov zo vstupného obrazového streamu
	

	- Vyhodnotenie NFIQ a ICAO kvality odtlačkov prstov
	

	- Vytvorenie proprietárneho biometrického template pre porovnanie odtlačkov prstov
	

	- Porovnanie biometrických templatov odtlačkov prstov kompatibilných s prostredím MV SR
	

	Licencia pre spracovanie ID dokladov
	Áno

	Pre čítačky dokladov od spoločnosti ARH ide o nasledovné licencie a ich funkcionality
	

	VIZ OCR AUTH L1 (Slovakia) s podporou na 3roky
	

	- Overenie pravosti dokladu na základe optických prvkov podľa príslušnej databázy – Slovensko
	

	- Bezkontaktné vyčítanie obsahu čipu dokladu + vykonanie bezpečnostných autentizačných mechanizmov
	

	- Vyčítanie tzv. VIZ zón na doklade
	

	- Vyčítanie MRZ zóny a jej rozparsovanie
	

	- Čítanie Barcode kódov
	

	- Obslužný SW čítačky spolu s ovládačmi a SDK
	

	Licencie musia byť kompatibilné so súčasne prevádzkovanými systémami MV SR a biometrickými a ActiveX kontrolkami, ktoré MV SR používa na zber a spracovanie biometrických údajov. Nekompatibilitu licencií bude verejný obstarávateľ poväzovať za nesplnenie podmienok špecifikácie predmetu dodávky. Náklady na prípadnú vynútenú zmenu (kontroliek a agiend) vyplývajúcu z nekompatibility licencií bude plne znášať dodávateľ.
	Áno



