

Príloha č. 1 k č. p.: PHZ-OPK2-2026/001599-007
Opis predmetu zákazky -  Vzor vlastného návrhu plnenia

1. Predmetom zákazky je nákup prívesných vozíkov na ekologické havárie s príslušenstvom, ktorých základná výbava bude umožňovať vykonávať efektívne zásahy pri vzniku ekologickej havárie na vodnom toku a vodných plochách. S výbavou a príslušenstvom prívesného vozíka bude možné vykonať najmä ohraničenie uniknutej látky na vodnom toku,  jej zber a uloženie do záchytných nádob. Výbava prívesov na ekologické havárie bude umožňovať vykonanie efektívneho zásahu na zachytenie nebezpečný látok alebo ropných produktov na vodných plochách a vodných tokoch.  
2. Hlavný kód CPV:
34223300 - 9 - Prívesy    
3. S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,
· vyloženie tovaru v mieste dodania.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
6. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. 
7. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
8. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie v časti „Iné požiadavky“.
9. Lehota plnenia je:
do 80 dní od vystavenia objednávky 
10. Miestom dodania je:
[bookmark: _Hlk200697427]Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra.  
11. Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.


	[bookmark: _Hlk200624679]Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1   	Prívesný vozík na ekologické havárie s príslušenstvom 
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:   2 ks
	
	

	Výrobca:
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Typové označenie:
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:

	(doplní uchádzač)
	N/A

	Prívesný vozík na ekologické havárie (ďalej len „vozík“) má slúžiť na prvotné zásahy pri vzniku ekologickej havárie na vodnom toku. Výbava vozíka má zároveň umožňovať vykonanie efektívneho zásahu na ohraničenie, zachytenie a zber nebezpečných látok alebo ropných produktov na vodných plochách a vodných tokoch.  
	požaduje sa
	N/A
	
(doplní uchádzač)


	Vozík musí byť vyhotovený z oceľového rámu s antikoróznou úpravou.  Skriňová nadstavba musí byť vytvorená z tvarovo stáleho materiálu Farebné vyhotovenie v červenej farbe, odtieň RAL 3000, označenie k príslušnosti k Hasičskému a záchrannému zboru, musí byť v súlade s pokynom Prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 42/2006 o jednotnom označovaní motorových vozidiel Hasičského a záchranného zboru v znení neskorších predpisov. Návrh označenia vozíka pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený prezídiom HaZZ.  
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A


	Vozík musí mať min. rozmery skriňovej časti: dĺžka 2500 mm, šírka 1600 mm, výška 1500 mm

	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	
N/A



	Požadovaná rýchlosť prevádzky vozíka je: Maximálna rýchlosť – min.100 km/hod
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	
N/A



	Požadovaná maximálna celková hmotnosť vozíka 1 300 kg.

	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	
N/A


	Náprava kolies – KNOTT s automatickým oporným kolieskom

	požaduje sa
	N/A
	
(doplní uchádzač)


	Požaduje sa brzda so spätnou automatikou a 13 polovou zástrčkou na pripojenie k vozidlu cestnej premávky. 



	požaduje sa
	N/A
	
(doplní uchádzač)


	Prevedenie nadstavby je z tvarovo stáleho materiálu s uzatváraním (dvere alebo roleta), tak aby bol prístup do uloženia výbavy z troch strán a možnosťou uzamknutia.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	
N/A


	Rozloženie a uloženie výbavy vozíka musí byť rovnomerné s ohľadom na váhu jednotlivých položiek príslušenstva. Návrh vnútorného rozdelenia vozíka pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený prezídiom HaZZ.  
	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)


	Všetko vnútorné vybavenie vozíka musí byť uložené v policiach alebo na výsuvoch a musí byť zabezpečené proti samovoľnému pohybu  počas prepravy. 
	požaduje sa
	N/A
	
(doplní uchádzač)


	Príslušenstvo, ktoré sa musí nachádzať vo vozíkoch   
Na každé príslušenstvo sa požaduje uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:


	Ľahká norná stena 25m ako celok pre vysoké rýchlosti prietoku
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.    
· dĺžka segmentu: min. 500 cm,
· hmotnosť segmentu max. 7 kg,
· rýchlosť prietoku vodného toku min .1,2 m/s, 
· nepotopiteľný plavák,
· vysoká trvanlivosť,
· odolnosť voči poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu.
Súčasťou dodávky musia byť prvky umožňujúce spájanie viacerých segmentov norných stien. 

	požaduje sa
	




(doplní uchádzač)

	N/A

	Ľahká norná stena 25m ako celok pre pomalšie rýchlosti prietoku
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
· dĺžka segmentu: min. 500 cm,
· hmotnosť segmentu max. 12 kg,
· nepotopiteľnosť,
· vysoká trvanlivosť,
· chemická odolnosť voči ropným produktom a iným chemickým látka plávajúcim na hladine,
· odolnosť voči poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu,
 Súčasťou dodávky musia byť prvky umožňujúce spájanie viacerých norných stien.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Kotviaca sada na norné steny do mäkkého povrchu
Množstvo: 1 sada - prívesný vozík č. 1, 1 sada - prívesný vozík č. 2.   
· Sada do mäkkého povrchu musí obsahovať: kotviaci prvok 1,5m – 2 ks, reťaz 2m – 2 ks, rapid článok – 4 ks, karabína – 4ks.

	požaduje sa
	N/A 
	(doplní uchádzač)


	Kotviaca sada na norné steny do tvrdého povrchu
Množstvo: 1 sada - prívesný vozík č. 1, 1 sada - prívesný vozík č. 2.   
· Sada do tvrdého povrchu musí obsahovať: kotviaci prvok 1 m – 2 ks, reťaz 2 m – 2 ks, rapid článok – 4 ks, karabína – 4 ks.
	požaduje sa
	N/A

	(doplní uchádzač)


	Plávajúce nosné lano s navijakom
Množstvo: 1 sada - prívesný vozík č. 1, 1 sada - prívesný vozík č. 2.   
· Lano - Dĺžka 200 m, 
· max. hmotnosť 1m 0,2 kg,
· lano musí plávať na hladine vodného toku.

· Navijak na plávajúce lano
· pohon navíjania ručný, 
· konštruovaný na 200 m PP lana s priemerom 12 mm, 
· prášková povrchová úprava,
· hmotnosť 8,9kg, 


	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Vzdúvacia priehradka s odtokovým rukávom
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.   
·  vzdúvacia priehrada s odtokovým rukávom určená na tvorbu bariér, kde     
 je na menšom toku potrebné zaistiť vzdutie vody,
· požadovaná výška vzdutia: 0,6 – 0,8m,
· materiál: polyetylénová fólia, ktorá je z jednej strany spevnená netkanou textíliu, 
·  dĺžka odtokového rukáva min. 3m,
·  vzdutie pre šírku koryta min. 6m,
·  hmotnosť max. 60kg.
· Súčasťou dodávky sú skladacie nosné rúry 2ks, prichytené tyče (kliny) 20ks, lano dlhé min. 10 m a popruh s prackou min. 2m. 

	požaduje sa
	

(doplní uchádzač)

	
N/A

	Elektrocentrála
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.   
· Je určená na zabezpečenie dostatočného množstva elektrickej energie na mieste zásahu na osvetlenie pracovného priestoru, nabíjanie náhradných zdrojov AKU prístrojov, nabíjanie náhradných zdrojov rádiostaníc a na pripojenie ďalších elektrických prístrojov. 
· musí byť prepojená s výstupnou zástrčkou (230 V) na pripojenie verejnej siete na napájanie a dobíjanie štartovacej batérie,
· musí mať elektrický a ručný štart,
· musí zabezpečovať bezproblémový chod citlivej elektroniky,
· musí mať objem nádrže min. 20 l,
· musí mať max. výkon motora min. 11 kW,
· musí mať prevádzkový výkon min. 6,3 kW (400V /5,0 kW 230V),
· musí mať benzínový motor,
· musí mať hmotnosť max. 100 kg,
· musí byť vybavená zásuvkou (400V /5,0 kW 230V). 

	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Predlžovací kábel na bubne 230V/2,5mm
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
· predlžovací kábel určený na pripájanie elektrických spotrebičov vo vzdialených miestach od zdroja energie, 
· musí byť uložený na bubne s pevným stredom, ktorý sa počas navíjania kábla netočí,
· musí mať neoprénový kábel H07RN-F 3G2,5 s min. dĺžkou 50m, 
· musí mať min. 4 zásuvky 230V so samozatváracími viečkami,
· musí mať krytie: min. IP44, 
· musí byť vhodný pre použitie na staveniskách a v teréne, 
· musí mať stabilný podstavec z odolného materiálu. 
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Predlžovací kábel na bubne 400V/2,5mm
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
· predlžovací kábel určený na pripájanie elektrických spotrebičov vo vzdialených miestach od zdroja energie, 
· musí byť uložený na bubne s pevným stredom, ktorý sa počas navíjania kábla netočí,
· musí mať neoprénový kábel H07RN-F 3G2,5 s min. dĺžkou 25m, 
· musí mať minimálne 2 zásuvky 230V so samozatváracími viečkami a 1 zásuvka 400V so samozatváracím viečkom,. 
· musí mať krytie: min. IP44 
· musí byť vhodný pre použitie na staveniskách a v teréne, 
· musí mať stabilný podstavec z odolného materiálu.

	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Rámové kalové čerpadlo
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
·  je určené na vytláčanie vody s nečistotami zo zaplavených priestorov, 
·  min. výtlak 1200 l za minútu s nečistotou o veľkosti do 28 mm, 
·  musí mať výtlačnú výšku 25 m, 
·  priemer sania a výstupu je min. 80 mm,
·  max. tlak 2,5 bar,
·  typ motora 4 takt, OHV, 1 valec,
·  musí obsahovať ručné štartovanie, 
·  musí mať max. hmotnosť: 60 kg, 
·  Súčasťou dodávky čerpadla musia byť 3 ks nasávacie hadice B75 s dĺžkou jednej hadice min. 2m,
·  Súčasťou dodávky čerpadla musia byť 2ks nasávacie hadice C52 s dĺžkou jednej hadice min. 2m,
· Súčasťou dodávky čerpadla musí byť sací kôš šikmý B75, alebo sací kôš s nízkym ponorom B75,
·  nasávacie a výtlačné hrdlo musí byť vybavené polospojkou typu B75.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Plavák na kontaminovanú vodu
Množstvo: 2 ks - prívesný vozík č. 1, 2 ks - prívesný vozík č. 2.
· slúži na efektívne odstránenie kontaminovaného materiálu z vodnej hladiny, 
·  musí mať min. prietok 1 plavák 22 l/min.,
·  musí obsahovať príslušenstvo teleskopickú tyč  s výsunom 1,6 – 3,0 m a saciu hadicu 12 m ),
·  typ spojky je C52, 
·  materiál: polyetylén,
·  musí mať max. hmotnosť 8 kg. 
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Separátor pre univerzálne operácie 
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
·  slúži na prečistenie kvapalín pred likvidáciou, 
·  musí mať min. objem nádrže 90l, 
· musí obsahovať príslušenstvo spojovacia hadica 1 m, priemer 50 mm a 2 ks spojka C52,
· musí obsahovať špongiový filter a hliníkové sito,
· musí mať max. hmotnosť 12,5 kg,
·  súčasťou dodávky musí byť aj ručný vozík na prevoz separátora.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Hasičský vysávač
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
·  umožňuje suché aj mokré vysávanie znečistených kvapalín a olejov, 
ďalej umožňuje / spĺňa: 
·  likvidáciu prevádzkových kvapalín motorových vozidiel, vody, kalov, oleja a iných ropných produktov,
·  reguláciu sacieho výkonu,
·  výkon čerpadla min. 15000 l/hod,
·  nasávacie potrubie s priemerom min. 50mm so spojkou C52,
·  výtokové potrubie s priemerom min. 50mm so spojkou C52,
·  nasávanie nečistôt do veľkosti 40mm,
·  hliníkový nasávací nadstavec,
·  vybavený zástrčkou s krytím min. IP68 s osobným bezpečnostným spínačom,
·  dĺžka prívodného pripojenia minimálne 10m s krytím min. IP 68.

	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Antistatická záchytná - zberná nádoba na nebezpečné látky
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
· musí byť vyrobená z antistatického materiálu (napr. Polyetylén s vysokou hustotou a aditívom na báze uhlíka),
· musí mať min. objem 75 l,
· musí mať odnímateľné uzatváracie veko na závit,
· max. váha v prázdno stave 5 kg. 
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Záchytná - zberná nádoba na nebezpečné látky
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
·  obal slúži na zabezpečenie a neprípustné uzatvorenie poškodených nádob počas izolovania nebezpečných látok, 
·  musí byť vyrobená z HDPE materiálu,
·  požadovaný objem: 115 l,
·  požadovaná výška min. 75 cm,
·  max. váha v prázdnom stave 6 kg.


	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Sada pracovného náradia
Množstvo: 1 sada - prívesný vozík č. 1, 1 sada - prívesný vozík č. 2.
Sada musí obsahovať:
·   kovový zberač sorbentov s teleskopickou násadou
  Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
·   lopata s násadou
  Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
·   krompáča s násadou
  Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2
·   metly s násadou
  Množstvo: 2 ks - prívesný vozík č. 1, 2 ks - prívesný vozík č. 2
·   kladivo 5kg
  Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2
·   páčidlo stavebné minimálne 75cm
  Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2
·   páčidlo s hrotom minimálne 150cm
  Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2
·  vedro pozinkované odľahčené s objemom minimálne 10l
  Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Súprava na osvetlenie miesta zásahu
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
· osvetľovacia súprava bude slúžiť na osvetlenie priestoru zásahu pri zhoršených svetlených podmienkach, 
· osvetľovacia súprava musí byť prenosná a musí spĺňať nasledovné parametre:
· hmotnosť do 15kg,
· napájanie: akumulátorové s možnosťou pripojenia na 230V / 50Hz, 
· krytie: min. IP54,
· svietivosť min. 8 000 lm,
· odolná konštrukcia s kovových materiálov,
· min. výška v rozloženom stave 180cm.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Zodolnené požiarne hadice na agresívne materiály 
Hadica C52 s AL spojkami
Množstvo: 2 ks - prívesný vozík č. 1, 2 ks - prívesný vozík č. 2.
· Materiál: Polyesterový oplet, vložka hadice guma NBR-PVC,
· Teplotný rozsah: -30 ° C až +50 ° C, krátkodobo do +80 ° C,
· odolnosť z vnútornej i vonkajšej strany proti väčšine chemikálií ako napríklad olej, benzín, nafta, kyseliny, liehy, roztoky solí a pod.,
· určená pre – na likvidáciu chemických havárií, zásahu pri dopravných nehodách,
· min. dĺžka hadice 20m,
· Priemer [mm]  52,
· Váha [g/m] – 470,
· Pracovný tlak – 16 bar,
· Skúšobný tlak – 24 bar,
· Deštrukčný tlak – 50 bar.

Hadica B75 s AL spojkami:
Množstvo: 2 ks - prívesný vozík č. 1, 2 ks - prívesný vozík č. 2.
· materiál: Polyesterový oplet, vložka hadice guma NBR–PVC
              Teplotný rozsah: -30 ° C až +50 ° C, krátkodobo do  +80° C,
· požiarna zásahová hadica vyrobená zo syntetických vlákien obojstranne povrstvená vysoko kvalitnou pryžou na báze NBR – PVC,
· odolnosť z vnútornej i vonkajšej strany proti chemikáliám  ako olej, benzín, nafta, kyseliny, liehy, roztoky solí.
· určená pre – na likvidáciu chemických havárií, zásahu pri dopravných nehodách,
·  min. dĺžka hadice 20m,
· Priemer [mm]  75,
· Váha [g/m]  660,
· Pracovný tlak 16 bar,
· Skúšobný tlak 24 bar,
· Deštrukčný tlak 50 bar.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Prepravky na uloženie sorpčného materiálu
Množstvo: 4 ks - prívesný vozík č. 1, 4 ks - prívesný vozík č. 2.
· min. objem 60l,
· rozmery: min. 60 x 40 x 31,9 cm,
· vyrobené z HDPE a PP, 
· stohovateľné,
· materiál – polypropylén.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)

	N/A

	Univerzálna krycia plachta
Množstvo: 2 ks - prívesný vozík č. 1, 2 ks - prívesný vozík č. 2.
· krycia plachta má slúžiť na zakrytie povrchu,  ochranu technických prostriedkov pred znečistením a zabrániť úniku zbieraných nebezpečných látok do podložia,
Krycia plachta musí spĺňať nasledovné parametre:
·  nepremokavosť,
·  vysoká odolnosť voči mechanickému poškodeniu,
·  odolnosť voči UV žiareniu,
·  odolnosť voči ropným produktom,
·  materiál 100% PES,
·  hmotnosť min. 600g/m2 , 
·  rozsah použitia od -40°C do +70°C, 
·  min. rozmer 4m x 5m. 
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Rozkladacia záchytná vaňa na nebezpečné látky
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
· odolná voči ropným produktom aj iným chemickým látkam,
· materiál- odolné PVC,
· objem: 175l, 
· rozmery:100x100x20cm,
· hmotnosť do 6kg,
· rezistenčná vložka 99 x 99 x 20 cm, materiál – PVC/PUR.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Upínacie popruhy s račňou
Množstvo: 8 ks - prívesný vozík č. 1, 8 ks - prívesný vozík č. 2.
· nosnosť min. 3t,
· dĺžka min. 5m,
· šírka pásu min. 35mm,
· upínacie pásy zložené z dvoch dielov s pevnými J hákmi na koncoch a račňou, ktorá zabezpečí správne napnutie pásu a fixáciu tovaru.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Ventilové lano s karabínou
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
· ventilové lano slúži na otvorenie spätnej klapky sacieho koša,
· priemer: 6 mm,
· dĺžka: minimálne 25 m.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Kanalizačná rýchloupchávka
Množstvo: 2 ks - prívesný vozík č. 1, 2 ks - prívesný vozík č. 2.
·  dvojvrstvová,
·  určené na opakované použitie,
· rozmery: min. 60x60cm,
·  materiál: plastická hmota s vysokou priľnavosťou,
·  odolná voči ropným látkam a veľkej skupine agresívnych kvapalín a rozpúšťadiel,
· antistatická,
·  musí vyhovovať požiadavkám normy pre SNV1, SNV2, SNM1 a SNM2,
·  rozsah použitia od -40 °C do +150 °C.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Kanalizačná upchávka magnetická – sada
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
· sada musí obsahovať min. 3 ks kanalizačných upchávok,
·  typ upchávok – magnetická,
· rozmery: 1ks min. 50x50cm, 1ks min. 60x60cm, 1ks min. 100x100cm,
· priľnavá na všetky oceľovo-liatinové plochy, zbavené hrubých mechanických nečistôt,  
·  rozsah použitia od -20 až +80 °C,
·  odolná voči zriedeným kyselinám a hydroxidom,
· materiál: izotropná magnetická fólia s permanentnými magnetickými vlastnosťami. Prítlačná sila 52g/cm2, hrúbka fólie 0,9 mm.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Samonosná skladacia nádrž
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
· min. objem nádrže 1000l,
· výška max. 70cm,
· možnosť prepravy v zloženom stave,
· hmotnosť max. 30kg,
· materiál odolný voči ropným produktom a kyselinám,
· rozsah použitia od -30 °C až +70 °C.
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Súprava na bezpečné vyhradenie miesta zásahu
Množstvo: 1 ks - prívesný vozík č. 1, 1 ks - prívesný vozík č. 2.
Súprava musí obsahovať: 
· 5ks výstražný reflexný kužeľ na hranatej podstave s červeno bielymi reflexnými pásmi,
· 1ks vytyčovacia PVC páska červeno-biela s rozmermi min. 7,5cm x 500m.  
	požaduje sa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Brodiace čižmy – prsačky
Množstvo: 2 ks - prívesný vozík č. 1, 2 ks - prívesný vozík č. 2.
· určené pre obsluhu na manipuláciu a inštaláciu technických prostriedkov na  a vo vodných a zaplavených plochách, 
Brodiace čižmy musia obsahovať: 
· materiál – odolný nepremokavý (PVC), podlepené všetky švy nohavíc, zosilnená oblasť kolien a pevná topánka, 
· odolné voči roztrhnutiu a poškodeniu, 
· veľkosť 43-44 (1 ks prívesný vozík č. 1, 1 ks prívesný vozík č. 2) a 45-46 ( 1 ks prívesný vozík č. 1, 1 ks prívesný vozík č. 2). 

	požaduje sa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Iné požiadavky

	Súčasťou dodávky pri plnení bude:
1. Záručný  list so záručnou dobou  24 mesiacov od dátumu odovzdania,
2. Preberací protokol a kompletná dokumentácia k jednotlivým vozíkom,
3. Certifikát konformity (COC) a základný technický opis vozidla,
4. Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku (akceptovaný aj český jazyk),
5. Zaškolenie obsluhy,
6. Revízna správa elektroinštalácie. 

	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)


	Súčasťou vozíka musí byť:
1.    Osvedčenie o evidencii vozidla v zmysle zákona 106/2018 Z.z. o prevádzke 
       vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 
2.    Ostatná povinná výbava vozíka predpísaná všeobecne záväzným právnym 
       predpisom.

	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)




V prípade použitia ekvivalentných noriem, dodávateľ musí predložiť úradne preloženú normu v slovenskom jazyku.

Možnosť predkladania ekvivalentov:
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke na to upozorniť a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu.
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