# Príloha č.4b súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky: **Dodanie a montáž nábytku do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin**

Časť č.2

Názov časti: **Časť 2 - Dodanie a montáž kusového nábytku do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin**

- požaduje sa dodať tovar nový, nepoužívaný , nerepasovaný v súlade so sprievodnou dokumentáciou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenej v projektovej dokumentácii interiéru.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota** | | | | | | | | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:** |
| ***P.č.*** | ***ID*** | ***Názov*** | ***2.***  ***NP*** | ***3. NP*** | ***4. NP*** | ***Rozmery(mm)*** | ***Počet/ks*** |  |
| 1. | A1 | Polohovateľné ošetrovateľské kreslo |  | 12 |  |  | 12 |  |
| 2. | A2 | Kreslo otočné bez opierok |  | 27 |  |  | 27 |  |
| 3. | A3 | Jedálenská stolička | 4 | 6 |  |  | 10 |  |
| 4. | A4 | Kancelárske kreslo polohovateľné s podrúčkami | 3 | 1 |  |  | 4 |  |
| 5. | A5 | Kreslo kancelárske polohovateľné bez podrúčiek | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 6. | A6 | Kreslo rokovacie s podrúčkami | 23 |  |  |  | 23 |  |
| 7. | A8 | Konferenčné kreslo | 6 | 16 |  |  | 22 |  |
| 8. | B1 | Kreslo látka | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 9. | B2 | Dvojkreslo látka | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 10. | B3 | Rozkladacia rohová sedačka | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 11. | B4 | Rozkladacia pohovka | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 12. | B5 | Rohová sedačka látka |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 13. | B6 | Taburetka s úložným priestorom |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 14. | E38 | Skrinka šatňová oceľova na nohách | 24 |  |  | 600x500x2000 | 24 |  |
| 15. | F2 | Válenda s úložnym priestorom na nožičkách | 7 |  |  | 900x2000 | 7 |  |
| 16. | V | Vešiak stojanový chróm | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 17. | H | Kreslo otočné bez opierok |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 18. | H1 | Kancelárske kreslo polohovateľné |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 19. | I | Jedalenská stolička stohovateľná |  |  | 12 |  | 12 |  |
| 20. | J | Rohová sedačka pevná |  |  | 1 | 2400x1900x900 | 1 |  |
| 21. | J1 | Taburetka s úložným priestorom |  |  | 2 | 600x700 | 2 |  |
| 22. | J2 | Trojkreslo |  |  | 1 | 2400x900 | 1 |  |
| 23. | N | Válenda s úložným priestorom s roštom, matracom na nožičkách |  |  | 1 | š.900 | 1 |  |
| 24. | V | Vešiak stojanový chróm |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 25. | TR | Trezor na cennosti a opiáty |  |  | 2 | 435x327x287 | 2 |  |

**ŠTANDARDY NÁBYTKU**

*Nábytok pre použitie v zdravotníctve.*

*Technická špecifikácia:*

Skriňový nábytok:

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- korpus, čelá, dvere + police – laminovaná DTD-18-19 mm, dekór podľa PD

optimálne povrchové vlastnosti (ako je odolnosť proti oderu a poškriabaniu) v súlade s EN

14322 a EN 312, hygienicky bezpečná, stálofarebná, klasifikácia P2, emisná trieda E1

- ABS hrany 2 mm nalepené PUR lepidlom (odolné voči silnejšej dezinfekcii a vode)

- pánty a dojazdy s tlmením (odolné voči silnejšej dezinfekcii)

- zadné steny skriniek hr.min.8 mm

- nohy – kovové s rektifikáciou v.min. 100 mm, odtieň RAL 7035

- prevedenie zásuviek podľa PD, systém TIP ON Bluemotion – adaptívny tlmiaci systém

s tlmeným dovieraním (alebo ekvivalent)

- v prípade použitia madiel, madlá kovové v tvare C odtieň RAL 7035

- police sú voľné, výškovo prestaviteľné na kovových podperkách umožňujúcich zachytenie

proti nechcenému vytiahnutiu, ABS hrany 2 mm nalepené PUR lepidlom

Stoly a pracovné zostavy:

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- kostra kovová tvar T (farba comaxit RAL 7035), podnože s rektifikáciou

- doska pre pracovný stôl – lamino DTD 25mm, ABS hrana 2 mm po obvode nalepená PUR

lepidlom (odolné voči silnejšej dezinfekcii), optimálne povrchové vlastnosti (ako je odolnosť

proti oderu a poškriabaniu) v súlade s EN 14322 a EN 312, hygienicky bezpečná, stálofare-

bná, klasifikácia P2, emisná trieda E1

- pracovná doska pre pracovnú zostavu – postforming hr. 38 mm a na krajoch ABS hrana 2

mm nalepená PUR lepidlom (odolné voči silnejšej dezinfekcii), druh lepenia D3, pracovné

dosky zadná strana s lepidlom PUR a ochranným ultrafialovým lakom. Odolná proti poškriabaniu, emisná trieda E1.

- nerezové drezy a vaničky, rozmerovo prispôsobiť navrhovaným rozmerom nábytku

Zásuvky a kontajnery:

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- oceľové bočnice guličkový plnovýsuv

- dno zásuvky laminovaná DTD hr. 18-19 mm alt. použitie PremiumBOXU v.min. 100 mm

- čelo zásuvky laminovaná DTD hr. 18-19 mm

- ABS hrany 2 mm nalepené PUR lepidlom (odolné voči silnejšej dezinfekcii)

- výsuv 100 %

- nosnosť zásuvky min. 30 kg

- tlmenie zásuviek systémom TIP ON BLUEMOTION, adaptívny tlmiaci systém s tlmeným

dovieraním (alebo ekvivalent)

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- uzamykanie podľa PD v prípade kontajnerov sa uzamyká iba horná zásuvka (min.3 kľúče)

Nerezové police:

- farebné a rozmerové prevedenie podľa PD

- materiál – austentická nemagnetická nehrdzavejúca oceľ 18/10 CrNi podľa ČSN 17241, TM

AISI304, EN 1.4301

- min.hrúbka materiálu pracovnej dosky stolu min. 1,2 mm

- min.hrúbka materiálu políc min. 1,0 mm

- doska musí byť plne zavarená a vybrúsená

- ako nosný systém stolov bude použitý jakel 20-30/20-30 mm s hr. steny 1,25-2 mm

- nožičky stolov sú s rektifikáciou

V..................................., dňa.........................

....................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu