***Technická špecifikácia ponúkaného tovaru.***

predmet VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

***Výpočtová technika pre projekt „Moderné vzdelávanie pre prax.“ (Výzva č. 21)***

***„Časť predmetu zákazky č. 4 Audio systém.“***

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a sídlo uchádzača)

| **P. č.** | **Položka** | **ks** | **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Audio systém** | **1** | špecifikácia: mix, kompaktný reprosystém, bezdrôtový prenosný systém, 4 kanálový prijímač, bezdrôtový stolový mikrofón, vreckový prenášač, hlavový mikrofón, mikrofón, CD a mp3 prehrávač, bezdrôtový prenos obrazu, projektor, mix min. 8 vstupov a min. 3 vstupy | *vyplní uchádzač* | *vyplní uchádzač* |
| Bližšia špecifikácia predmetu zákazky: Audio systém ako celku: | | | | **-** | **-** |
| **-** | Mix |  | min. 8 vstupov, a min. 3 výstupy | **-** | **-** |
| **-** | Kompaktný reprosystém |  | min. 3-pásmový stĺpový PA reproduktorový systém s minim. Výkonom 400W RMS. Systém disponuje DPS riadením alebo ekvivalentom, min. 2-kanálovým zosilňovačom triedy D a min. 4-kanálovým mixom  Systém sa má skladať s výkonného subwooferu s min. dvomi a minimalne 20cm (8“) basovými reproduktormi a dvoch stĺpových modulov. Systém je vhodný pre rôzne aplikácie. Komponenty sú spojené pomocou Twist-a-lock mechanizmu alebo ekvivalentu a preto nevyžadujú žiadne káble | **-** | **-** |
| **-** | Bezdrôtový prenosný systém |  | min. 16-kanálový bezdrôtový set pre prenos linkových audio signálov s technológiou UHF PLL určený pre PA systém alebo ekvivalent. Set pozostáva z bezdrôtového PA audio vysielača a 16-kanálového bezdrôtového PA audio prijímača | **-** | **-** |
| **-** | 4 kanalový prjímač |  | 4-kanálový multifrekvenčný prijímač s technológiou UHF PLL alebo ekvivalent. Plno diverzitný systém s min. dvomi anténami | **-** | **-** |
| **-** | Bezdrôtový stolový miktrofón |  | bezdrôtová metóda prenosu, Nosný frekvenčný rozsah min. 672.000-696.975 MHz, Prevádzkový čas min. 8 h, Rozsah frekvencie zvuku min. 30 – 18 000 Hz. | **-** | **-** |
| **-** | Vreckový prenášač |  | nosný frekvenčný rozsah min.: 672.000-696.975 MHz, Rozsah frekvencie zvuku min.: 30 – 18 000 Hz, kanály min: 8, Dynamický rozsah min. : 100 dB. | **-** | **-** |
| **-** | Hlavový mikrofón |  | bezdrôtový mikrofón, Frekvenčný rozsah: 20Hz – 20kHz. Senzitivita: min. 8mV/Pa/1kHz. Impedancia min. : 1000 Ohm. Max. SPL: 130 dB | **-** | **-** |
| **-** | Mikrofón |  | prevádzková doba: min. 8 hod. | **-** | **-** |
| **-** | CD a mp3 prehrávač |  | CD a MP3 prehrávač s funkciou nahrávania, USB rozhranie a SD/MMC slot. | **-** | **-** |
| **-** | Bezdrôtový prenos obrazu |  | konektor HDMI (vysielač), Zásuvka HDMI(prijímač), rozlíšenie min. 1080p | **-** | **-** |
| **-** | Projektor |  | svietivosť min. 4800 ANSI LM, rozlíšenie min. 1920x1080, kontrast min 1:15000 | **-** | **-** |

V ............................... dňa .................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača