**Technická špecifikácia výťahu**

**4.1 Všeobecné údaje**

**Výrobca** Euroservice Merano, Talianskoalebo ekvivalent

**Označenie typu / série** OHAV 480 alebo ekvivalent

**Opis výťahu:** Osobný hydraulický výťah

Technické zariadenie zdvíhacie skupiny A/c1 podľa V. 508/2009 Z. z. v p. z.

**Uplatnenie:** Na prepravu osôb a nákladu podľa údajov zo štítku umiestnenom v kabíne výťahu a podľa návodu

**Nosnosť:** 480 kg

**Počet osôb:** 6

**Menovitá rýchlosť:** 0,50 m/s

**Dopravný zdvih:** 4,7 m

**Počet vstupov: 2 (priechodný)**

**Počet staníc / nástupíšť:** 3/3

**4.2 Šachta**

**Šírka šachty:** 1500 mm

**Hĺbka šachty:** 1830 mm

**Výška hornej časti (hlava):** 3400 mm

**Hĺbka priehlbne:** 1200 mm

**Označenie nástupísk: 0, 1, 2**

**Prístup k strojovni:** HYDROBOX

**Prístupné priestory pod šachtou:**

**4.3 Kabína**

**Šírka kabíny:** 950 mm

**Hĺbka kabíny:** 1300 mm

**Výška kabíny vnútorná:** 2130 mm

**Typ dekorácie Interiéru:** NEREZ

**Strop:** LED

**Zrkadlo: do 1/2 steny**

**Madlo:** na bočnej stene

**Ostatné vybavenie:**

**4.4 Kabínové dvere**

**Počet:** 2 ks

**Typ:** Automatické teleskopické

**Rozmer:** 800 x 2000 mm

**Vyhotovenie:** NEREZ

**Bezpečnosť:** Fotobunka

**4.5 Šachtové dvere**

**Počet:** 3 ks

**Typ:** Automatické teleskopické

**Rozmer vstupu:** 800 x 2000 mm

**Povrchová úprava:** NEREZ

**4.6 Ovládací panel v kabíne: (OPK)**

**Počet:** 1 ks

**Umiestnenie:** Na bočnej stene

**Tlačidlá:** Okrúhle - antivandal

**Displej:** Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny a smerové šípky

**Ostatné vybavenie:** - Štítok so základnými údajmi a návodom k dorozumievaciemu zariadeniu

- Tlačidlá pre otváranie dverí

- Tlačidlo núdzovej signalizácie

- Ukazovateľ preťaženia kabíny

- Dorozumievacie zariadenie - GSM

**4.7 Ovládacie (OP) a zobrazovacie (ZP) prvky na nástupisku**

**Počet OP:** 3 ks

**Umiestnenie /vyhotovenie:** Zapustený v dvernom ráme alebo v stene, prípadne s umiestnením na povrch

**Tlačidlá:** Okrúhle - antivandal

**Displej:** Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny vo východzej stanici

**Iné vybavenie:** Smerové šípky

**4.8 Riadenie**

**Typ riadenia:** Mikroprocesorové riadenie

**Systém riadenia / Zber:** Jednoduché tlačidlové

**Hlavné napájanie:** 3 x 400 V AC, 3L+N+PE, 50Hz

**Napájanie osvetlenia:** 1 x 230 V AC, 1L+N+PE, 50Hz

**Ostatné vybavenie a funkcie:**

- 12 VDC nabíjačka s 12V, 1’2 Ah batéria

- Presné zastavenie v stanici

- Ochrana proti skratu a všeobecná prúdová ochrana

- Dorozumievacie zariadenie v kabíne výťahu - GSM **/bez SIM-karty/**

- Núdzové ovládanie v rozvádzači

- Ukazovateľ dvernej zóny v rozvádzači

- Osvetlenie šachty (50lx a 200lx u strojovne)

- Elektroinštalácia v šachte, vypínače, zásuvka v priehlbni

- Alarm, gong, vlečný kábel

- Box s revíznou jazdou na streche kabíny