|  |  |
| --- | --- |
| ***priestory oddelenia 9A*** |   |
| A 059 - spoločná kupeľňa pacientov č. 1 (zmena dispozície viď. manuál) |  kompletná výmena obkladov, dlažieb, sanity, vrátane nových rozvodov SV, TÚV, elektro, ventilátorov , SDK stropu plného |
| A 047, A050 - WC ženy (zmena dispozície viď. manuál) |
| A 015, A017 - (2ks) kupeľňa na izbe pacientov (zmena dispozície viď. manuál) |
| A 055 - čistiaca miestnosť - (bez zmeny dispozície) |
| A 037 - soc. zariadenie -spoločná kúpeľna č. 2 (bez zmeny dispozície) |
| A901 - prdel zasadacej miestnosti na 2 menšie (zmena dispozície viď. manuál) | predel SDK stenou vrátane úpravy elektroinštalácie, premiestnenia telesa ÚK |
| A027 + A 043 chodba + stanovište sestier |  SDK kazetový storp vrátane zapustených svietidiel + prisadené svietidlá vjedálni pacientovA011 |
| podlahová krytina na chodbe a izbách vrátane elektrostat. vodivej | kompletná výmena podlahovej krytiny vrátane dodania revíznej správy |
|  |  |
|  ***priestory oddelenia 9B- nadštandard*** |   |
| 10x kúpeľňa na izbe pacientov - nadštandard (kompletná rekonštrukcia) |  kompletná výmena obkladov, dlažieb, sanity, vrátane nových rozvodov SV, TÚV, elektro, ventilátorov , SDK stropu plného |
| A038 - vybudovanie miestnosti na prezliekanie otcov so soc. zar. (WC obklad, dlažba, nová sanita (WC, umývadlo) | kompletná výmena obkladov, dlažieb (vo WC a za umývadlom), sanity, vrátane nových rozvodov SV, TÚV, ventilátora. Zvyšok miestnosti bude vystierkovaný. |
| A048 + A049 - WC ženy  | kompletná výmena obkladov, dlažieb (vo WC a za umývadlom), sanity, vrátane nových rozvodov SV, TÚV, ventilátora. |
| A056 - čistiaca miestnosť (bez zmeny dispozície) |
| A 065-chodba + A044 stanovište sestier  |  SDK kazetový storp vrátane zapustených svietidiel + prisadené svietidlá vjedálni pacientovA066 |
| podlahová krytina vo vyšetrovni, sesterskej miest., na izbách, vrátane elektrostat. vodivej | kompletná výmena podlahovej krytiny vrátane dodania revíznej správy |
| pozn.: Podlahová krytina (PVC, elektrostaticky vodivé PVC) pacientske izby + chodba. PVC na vysokú záťaž, použiteľné v zdravotníckych zariadeniach, trieda záťaže min. 34. Antibakteriálna a protiplesňová úprava. Odolnosť voči chemikáliám, alkoholu, nízke nároky na údržu, ľahko čistiteľné. PVC do vyťahovaného sokla v každej miestnosti, vrátane dodávky fabionového profilu a ukončovacieho profilu horného, dodávka a montáž prechodových líšt dverí. Vybúranie pôvodnej podlahy, patixovej podlahy, osekanie sokla, kompletné vyspravenie podkladu. Dvojfarebná kombinácia - fabión + stred |

**Názov: Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II. GPK v UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava**

**Špecifikácia predmetu zákazky: Príloha č.1 k zmluve o dielo**