# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 17 – Stoly, skrinky a kontajnery“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13673/summary

## Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy č. 17 je kúpa a dodanie **kancelárskych** **stolov, skriniek** a **kontajnerov** pre zamestnancov verejného obstarávateľa. Zákazka sa radímedzi **zelené verejné obstarávanie**.

## Zoznam príslušných CPV kódov:

|  |  |
| --- | --- |
| 39100000-3 | Nábytok |

## Lehota dodania

50% z celého predmetu zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 4 týždňov** od účinnosti kúpnej zmluvy a zostávajúcu časť predmetu zákazky **do 31.10.2021**.

## Podrobný opis predmetu zákazky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Požiadavka** pre zelené verejné obstarávanie | **Preukázanie** splnenia požiadavky |
| Všetok materiál pre výrobu nábytku musí pochádzať zo zodpovedne obhospodarovaných lesov | Vyžaduje sa **certifikát FSC** o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent |

|  |
| --- |
| **I. Pracovný stôl (typ I)** v celkovom množstve 40ks  |
| **Ilustračné** znázornenie |     |
| **Špecifikácia** prestôl **(typ I)** | **Požadované rozmery** -dĺžka: 1400mm-šírka: 800mm -výška: 750mm  |
|  | **Popis všeobecne**-jednoduchý písací kancelársky stôl-rám v tvare U-stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je  spevnená priečnou kovovou časťou-spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo  farbe pracovnej dosky-obrázok je **informatívny**, parametre **záväzné** |
|  | **Požiadavka na stolovú dosku**-hrúbka dosky: min. 25mm-hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm-farba: **U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear**-štruktúrovaná laminovaná drevotrieska **Priechodka stolovej dosky**-okrúhli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov,  vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky-vsadená do stredu stola**Požiadavka na čelnú dosku stola**-spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená  do podnože vo farbe pracovnej dosky-odnímateľná  |
|  | **Požiadavka na podnož**-kovová konštrukcia-povrchová úprava práškovaním-farba: odtieň RAL 7035 Light grey-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami  pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm-horizontály o priereze 50x25mm-priečna kovová časť o priereze 50x25mm**Osobitné plnenie**-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia **max. 100kg** **nedôjde k ohnutiu stolovej dosky**. |
|  |
| **II. Pracovný stôl (typ II)** v celkovom množstve 30ks  |
| **Ilustračné** znázornenie |    |
| **Špecifikácia** pre stôl **(typ II)** | **Požadované rozmery** -dĺžka: 1600mm-šírka: 800mm -výška: 750mm  |
|  | **Popis všeobecne**-jednoduchý písací kancelársky stôl-rám v tvare U-stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je  spevnená priečnou kovovou časťou-spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo  farbe pracovnej dosky-obrázok je **informatívny**, parametre **záväzné** |
|  | **Požiadavka na stolovú dosku**-hrúbka dosky: min. 25mm-hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm-farba: **U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear**-štruktúrovaná laminovaná drevotrieska **Priechodka stolovej dosky**-okrúhli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov,  vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky-vsadená do stredu stola**Požiadavka na čelnú dosku stola**-spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená  do podnože vo farbe pracovnej dosky-odnímateľná |
|  | **Požiadavka na podnož**-kovová konštrukcia-povrchová úprava práškovaním-farba: odtieň RAL 7035 Light grey-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami  pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm-horizontály o priereze 50x25mm-priečna kovová časť o priereze 50x25mm**Osobitné plnenie**-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia **max. 100kg** **nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.** |
|  |
| **III. Rokovací stôl** v celkovom množstve 10ks  |
| **Ilustračné** znázornenie |    |
| **Špecifikácia** pre rokovací stôl  | **Požadované rozmery** -dĺžka: 1600mm-šírka: 800mm -výška: 750mm  |
|  | **Popis všeobecne**-jednoduchý písací kancelársky stôl-rám v tvare U-stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je  spevnená priečnou kovovou časťou-spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo  farbe pracovnej dosky-obrázok je **informatívny**, parametre **záväzné** |
|  | **Požiadavka na stolovú dosku**-hrúbka dosky: min. 25mm-hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm-farba: **U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear**-štruktúrovaná laminovaná drevotrieska **Bez čelnej dosky stola****Bez priechodky stolovej dosky** |
|  | **Požiadavka na podnož**-kovová konštrukcia-povrchová úprava práškovaním-farba: odtieň RAL 7035 Light grey-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami  pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm-horizontály o priereze 50x25mm-priečna kovová časť o priereze 50x25mm**Osobitné plnenie**-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia **max. 100kg** **nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.** |
|  |
| **IV. Skrinka policová** v celkovom množstve 30ks  |
| **Ilustračné** znázornenie |  **Obrázok, na ktorom je biele, nábytok, súbor  Automaticky generovaný popis** |
| **Špecifikácia** pre skrinku policovú | **Požadované rozmery** -šírka: 800mm-hĺbka: 400mm -výška: 735mm  |
|  | **Popis pre korpus a police:**-hrúbka dosky: min. 18mm-hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm-horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm**Všeobecný spresnenie:**-zapustený chrbát HDF hr. 3mm vo farbe korpusu-dvere hr. min. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm-rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy-kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm-jedna (1) polica umožnenie jej výškové nastavenie-centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi-obrázok je **informatívny**, parametre **záväzné** |
|  |
| **V. Kontajner uzamykateľný** v celkovom množstve 30ks  |
| **Ilustračné** znázornenie |    |
| **Špecifikácia** pre **kontajner** | **Požadované rozmery** -šírka: 450mm-hĺbka: 560mm-výška: 650mm |
|  | **Popis všeobecne**-pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3)  úložnými zásuvkami -zásuvky možno vysunúť na 75%-centrálny zámok s  dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným  systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu  viacerých zásuviek -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm-plastové kolieska s  brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký  povrch-obrázok je **informatívny**, parametre **záväzné** |
|  | **Konštrukcia korpusu a povrchová úprava**-laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného  stola-farba: **U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear**-korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm-ABS hrana min. 2mm po celom obvode-horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm |

### Osobitné požiadavky na plnenie:

* Ponuková cena v rátane dopravy, vykládky a montáže so zapojením v mieste plnenia, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov. Miesto dodania disponuje výťahom.
* Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou 60 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
* Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
* Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
* Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
* **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický / produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku (súčasťou potvrdenie, že materiál na výrobu nábytku, pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov v súlade s certifikáciou FSC alebo obdobného ekvivalentu), záručný list a preberací protokol.