Opis urządzenia

Elementy konstrukcyjne wykonane:

z profili stalowych cynkowanych i malowanych proszkowo

urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych

boki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HDPE

podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej

ślizg z laminatu z żywicy poliestrowej lub wyłożony blachą ze stali nierdzewnej

Wykonane w oparciu o normy PN-EN1176