Pieskovanie plôch za účelom čistenia a odstraňovania graffitov ( prieskovanie abrazívom granát s povinnou frakciou # 20/40)

Antigraffitové nátery/ nástreky (podľa pôvodnej špecifikácie zákazky, chémia KTX07 – 3-6 vrstiev podľa povrchu s minimálne 100 čistiacimi cyklami na hladkých a poréznych povrchoch)

Výškové práce (lezeckou technikou bez obmedzenia / plošinou do 45 metrov)

Čistenie fasád a povrchov vodným lúčom (švédska chémiu Trion BPS 7111) a odstraňovanie plesní, machov a nečistôt

Nátery fasád (náterové systémy – fasády farba Helios Premium alebo Caparol)

Obchodné názvy sú uvedené iba informatívne