Odpovede č. 4:

1, V akej presnosti sa bude predmetné dielo realizovať?

*Pasport bude vytvorený nad grafickými údajmi KN a nad údajmi z digitálnej technickej mapy, zároveň,  mala byť zachovaná minimálne III. trieda geodetickej presnosti a súradnicový systém SJTSK (EPSG:5514).*

2. týka sa táto zákazka oboch etáp mapovania, alebo iba prvej etapy?

*Táto zákazka sa týka prvej etapy v rámci ktorej je cieľom obstarávateľa vytvoriť technickú evidenciu všetkých miestnych ciest mesta Nitra.*

3. je súčasťou odovzdávaných dát okrem panoramatických snímok aj mračno

bodov vzniknuté laserovým skenovaním v rámci mobilného mapovania?

*Nie je to podmienkou*

4. v akom termíne sa odhaduje nadobudnutie platnosti zmluvy? Z technického

hľadiska odporúčame mobilné mapovanie realizovať v jarnom/jesennom termíne v

bezvegetačnom období a pri teplotách ovzdušia vyšších ako 0 stupňov.

*Preferujeme jar/jeseň podľa odporúčania odborníkov, tak aby bolo dodané dielo v dostatočnej kvalite pre prácu jednotlivých užívateľov.*