# ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

### Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: Rekonštrukcia atletického areálu Zátoka pokoja

Trenčín

Parcely dotknuté stavbou: 3484/90,91,92,93,94,95,96

Katastrálne územie: Trenčín

Obec: Trenčín

Okres: Trenčín

Kraj: Trenčiansky

### Identifikačné údaje investora

Investor: Mesto Trenčín

Mierové námestie 2

911 01 Trenčín

### Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie

Spracovateľ PD: Ing.arch. Michal Vojtek

Adresa: Beckovská 5, 911 01 Trenčín

IČO: 43281915

DIČ: 1044133904

**Spracovatelia čiastkových projektov:**

Architektonická štúdia: Ing.arch. Marián Duda

Zodpovedný projektant,

stavebné riešenie, rozpočet: Ing.arch. Michal Vojtek SKA 17177 AA

### Plošné bilancie a súlad stavby s územným plánom

Plocha riešeného územia: 10.398 m2

Plocha SO 01 Atletický okruh - tartan: 1.584 m2

Drevoštiepkový okruh, workout: 420 m2

Plocha SO 02 Multifunkčné ihrisko 1 – tartan: 364 m2

Plocha SO 03 Multifunkčné ihrisko 2 – trávnik: 219 m2

Plocha SO 04 Skok o žrdi – tartan / dren. betón: 117 m2

Plocha SO 05 Vrhací kruh – dren. betón: 5 m2

Plocha SO 06 Štrková cesta – mlátový povrch: 157 m2

Celková plocha spevnených nepriepustných povrchov: 2070 m2 =20%

Celková plocha priepustných povrchov: 577 m2 =5%

Celková plocha trávnatých povrchov: 7751 m2 =75%

Regulatív: UZ 01C

Max. zastavanosť: 10%

Min. podiel zelene: 70%

Uvedený návrh vyhovuje regulatívom UPN.

### Charakteristika územia

Riešené územie je súčasťou zahrádzového priestoru – záplavového územia rieky Váh. V lokalite je existujúci športový areál, ktorý je však už dlhšiu dobu nevyužívaný na pretekárske a tréningové účely a je využívaný len na rekreačný individuálny šport a voľnočasové aktivity.

Územie je ohraničené tokom rieky Váh na SZ, cestným mostom na SV, telesom hrádze na JV a stromovým porastom areálu Zátoka pokoja na JZ.

Riešené územie je rovinaté, trávnaté. Pôvodné športové plochy sú vplyvom dlhodobého neudržiavania a nevyužívania porastené burinou. Územie je dopravne prístupné poľnou cestou z komunikácie hrádze z priestoru pod cestným mostom.

Projekt rieši obnovu pôvodného športového areálu bez nárastu zastavanej plochy.

### Architektonické riešenie

Navrhované riešenie spočíva v modernizácii existujúcich prvkov atletického areálu s využitím súčasných materiálových a technických riešení.

Stavba nebude napojená na inžinierske siete. Jej prevádzka v režime rekreačného a tréningového športu nebude produkovať žiadne emisie ani spotrebovávať žiadne energie. Taktiež nebude zdrojom odpadu.

V režime pretekov bude zabezpečenie potrebných energií, sociálneho zázemia a hospodárenia s produkovaným odpadom prenesené na organizátora podujatia.

### Členenie stavby na stavebné objekty

SO-01 Atletický okruh

SO-02 Multifunkčné ihrisko 1

SO-03 Multifunkčné ihrisko 2

SO-04 Skok o žrdi

SO-05 Vrhací kruh

SO-06 Štrková cesta

### Použité podklady

* technická mapa mesta Trenčín
* obhliadka terénu
* Pravidlá atletických súťaží svetovej atletiky 2020-2021, SAZ 2020
* architektonická štúdia, Ing.arch. Marián Duda, 04-08/2021

### Predpokladané termíny realizácie

Začiatok výstavby: 10/2021

Ukončenie výstavby: 11/2021