**Vec:** Vybavenie žiadosti o vysvetlenie č.1., 2., 3.

Záujemca v dňoch 21.-22.2.2022 doručil verejnému obstarávateľovi cez komunikačný systém Josephine žiadosť o vysvetlenie k zákazke „Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu“, ktorá bola zverejnená vo VVO č. 043/2022 pod číslom 12060-WYP dňa 9. 2. 2022.

Verejný obstarávateľ vybavuje uvedenú žiadosť nasledovne:

Žiadosť o vysvetlenie č. 1

**Opis skutočnosti:**

1. Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie farebného odtieňa na otvorové konštrukcie z dôvodu, že sa jedná o rôzne cenové hladiny. Nakoľko v PD vo výpise otvorových konštrukcií píše projektant, že sa majú prispôsobiť existujúcim konštrukciám a v PD, časť asr nie je určený farebný odtieň ani zatepľovacieho systému, aby sme to vedeli prispôsobiť jemu.

**Stanovisko VO:** na základe stanoviska projektanta

Navrhnutá farebná kombinácia :

Fasáda :

Baumit Life: 0041 https://baumit.sk/baumitlife/0041

Baumit Life: 0561 https://baumit.sk/baumitlife/0561

Výplňové konštrukcie : foliované profily - schokobraun 887505, <https://www.hesta.sk/sk/dizajn-okien-a-dveri>

**Opis skutočnosti:**

2. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie: - v objekte UK sa nachádzajú

tieto položky:

95 mat Ostatné - kolená, prechody, redukcie 1 súb

96 mont montáž - ostatná 1 súb

97 mat konzoly, kotviaci materiál pre uchytenie armatúr 1 ks

98 mont montáž - konzoly, úchyty, objímky 1 súb

143 mont výkopové práce - trativod 1 súb

144 mont sekacie a búracie práce 1 súb

149 mat kabeláž - vonkajšie jednotky, prívodné káble, slaboprúdové rozvody 1 súb

150 mont montáž - kabeláž 1 súb

Žiadame o jasnú špecifikáciu predmetných položiek (napr. metre, kusy, ...),

nakoľko nie je možné určiť výmeru v mernej položke súbor..

**Stanovisko VO:** na základe stanoviska projektanta

Pol. 95 - mat - ostatné - kolená, prechody, redukcie - 1 súb - položky, ktoré nie sú presne špecifikované v časti rozpočtu ARMATÚRY a FITINGY - avšak zhotoviteľ ich identifikuje z projektovej dokumentácie.

Pol. 96 - mont - montáž - ostatná - súvisí s položkou 95.

Pol. 97. - mat - konzoly, kotviaci materiál - sa viaže na dĺžky jednotlivých armatúr, rovnako položka 98. - montáž konzol, úchytiek a objímok

Pol. 143 - výkopové práce - súvisí s odvodom kondenzu z vonkajších jednotiek, požiadavky udáva dodávateľ tepelných čerpadiel v montážnych manuáloch

Pol. 144 - mont - sekacie a búracie práce - prestupy cez obvodové steny, cez vnútorné priečky vyplývajúce z PD.

Pol. 149, 150 - mat - kabeláž - vonkajšie jednotky, prívodné káble a slaboprúdové káble a mont - kabeláž - nie sú špecifikované, nakoľko sú určené v dokumentácii príslušného tepelného čerpadla podľa napájania - 1 alebo 3 fázové a možnosti riadenia kaskád - tie sa líšia od výrobcov ako aj od jednotlivých modelov tepelných čerpadiel. Zhotoviteľ uvádza podľa zvolených typov TČ.

95 mat Ostatné - kolená, prechody, redukcie 1 súb

96 mont montáž - ostatná 1 súb

97 mat konzoly, kotviaci materiál pre uchytenie armatúr 1 ks

98 mont montáž - konzoly, úchyty, objímky 1 súb

143 mont výkopové práce - trativod 1 súb

144 mont sekacie a búracie práce 1 súb

149 mat kabeláž - vonkajšie jednotky, prívodné káble, slaboprúdové 1 súb

150 mont montáž - kabeláž 1 súb

Žiadosť o vysvetlenie č. 2

**Opis skutočnosti:**

V objekte Ústredné vykurovanie sa nachádzajú tieto položky:

111 mat Tubolit DG hr.9 mm, d = 22 mm m

112 mont montáž - izolácia m

113 mat Tubolit DG hr.9 mm, d = 18 a 15 mm m

114 mont montáž - izolácia m

151 mat regulácia kaskády - SMO S/40 1

152 mont montáž - regulácie 1

Chýbajú v nich množstvá alebo merné jednotky. Žiadame verejného obstarávateľa o ich doplnenie, ak sú predmetom verejného obstarávania.

**Stanovisko VO**: na základe stanoviska projektanta

111 mat Tubolit DG hr.9 mm, d = 22 mm 100m

112 mont montáž - izolácia 100m

113 mat Tubolit DG hr.9 mm, d = 18 a 15 mm 100m

114 mont montáž - izolácia 100m

151 mat regulácia kaskády - SMO S/40 1 ks

152 mont montáž - regulácie 1 ks

Žiadosť o vysvetlenie č. 3

**Opis skutočnosti:**

V objekte 01 - Zateplenie fasády sa nachádza položka č. 109 210201400 Demontáž a spätná montáž svietidiel a iných fasádnych prvkov v množstve 1 súbor. Žiadame o bližšie určenie počtu svietidiel a fasádnych prvkov, ktoré je potrebné demontovať a spätne namontovať.

**Stanovisko VO:**

Zoznam svietidiel a iných fasádnych prvkov, ktoré je potrebné demontovať a spätne namontovať:

1. svietidlo verejného osvetlenia zn. MODUS na krátkej konzole, 2 ks

2. malé vchodové svietidlo, 3 ks

3. schodiskové zábradlie, dĺžka 4 metre

4. schodiskové zábradlie dĺžka 3 m

5. komín plynového spotrebiča, dĺžka na fasáde 4 metre

6. strieška nad chodom o dĺžke 8 metrov

7. strieška nad vchodom o dĺžke 2 metre

8. snímač radiácie (malá plastová krabička)

9. označovacie tabule na budove, 7 ks

10.  vysúvacia rolovacia látkova pergola o dĺžke 5 metrov

11. kamera kamerového systému, 2 ks

12. 2x konzola (strešník) el. prípojky

13. 3x mreže vchodových dverí

S pozdravom

Kaluža, 24.2.2022

Ing. Imrich Vozár, konateľ spoločnosti Elauk s.r.o., osoby poverenej VO