**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Špeciálna technika na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín*** |
| ***Obstarávateľ:*** | AGRO-FERMAT s.r.o., Veľké Ostratice 123, 956 34 Ostratice, IČO 44 736 690 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Špeciálna technika na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín** | |
| p.č. | ***Položka, parameter PODVOZOK*** |
| 1. | Dĺžka stroja: **max. 9 000 mm** |
| 2. | Šírka stroja: **max. 3 000 mm** |
| 3. | Výška stroja: **max. 4 000 mm** |
| 4. | Rozchod kolies nastaviteľný hydraulicky v rozmedzí: **1 900-3 100 mm** |
| 5. | Podjazdná výška: **1 300-2 000 mm** |
| 6. | Riadenie všetkých 4 kolies, riadenie 2 kolies, krab |
| 7. | Nastavenie rozchodu kolies v rozmedzí: **500-1 000 mm** |
| 8. | Hydraulický beztupňový pohon všetkých kolies |
| 9. | Tempomat |
| 10. | Výkon motora v KW: **150- 220 KW** |
| 11. | Automatické mazanie podvozku |
| 12. | Vertikálne sklápacie schody |
| 13. | Protikorózne ošetrenie pre kvapalné hnojivá |
|  |  |
| p.č. | ***Položka, parameter POSTREKOVÁ RAMPA*** |
| 1. | Pracovný záber: **36 m** |
| 2. | Vzduchový asistenčný systém miešania kvapaliny so vzduchom priamo v dýze, alebo |
|  | postrekovače s riadenou vzduchovou asistenciou, alebo |
|  | postrekovače s prepínaním vhodnej koncovej dýzy |
| 3. | Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom |
| 4. | Quadrajet držiak trysiek |
| 5. | Vzdialenosť medzi dýzami v rozmedzí : **250**-**500 mm** |
| 6. | Počet pracovných sekcií postrekovej rampy: **24 ks** |
| 7. | Vybavenie systémom Sekcion control |
| 8. | Trysky, ovládané prostredníctvom pneumatických membránových ventilov |
| 9. | Minimálna výška rampy nad porastom, alebo pôdou: **300-500 mm** |
|  |  |
| p.č. | ***Položka, parameter NÁDRŽ A ČERPACÍ SYSTÉM*** |
| 1. | Objem postrekovej nádrže v rozmedzí: **4 0000-** **5 000 l** |
| 2. | Objem preplachovej nádrže min.: **300-600 l** |
| 3. | Výkon postrekového čerpadla min.: **400 l/minútu** |
| 4. | Vnútorný priemer rozvodových potrubí v rozmedzí: **20-30 mm** |
| 5. | Elektricky ovládané sekčné ventily |
| 6. | Oplachovacie trysky pre čistenie nádrže |
| 7. | Nádržka na vodu s dávkovačom mydla |
| 8. | Striekacia pištoľ s hadicou pre čistenie |
| 9. | Automatické zastavenie plnenia nádrže |
| 10. | Možnosť plnenia externým čerpadlom |
|  |  |
| p.č. | ***Položka, parameter KABÍNA*** |
| 1. | Kabína s klimatizáciou a kúrením |
| 2. | Počítačový terminál s dotykovým displejom |
| 3. | Postrekovač vybavený auto-pilotom spolu so samostatným monitorom |
| 4. | Ventilácia s uhlíkovými filtrami |
| 5. | Pretlaková kabína |
| 6. | Elektricky nastaviteľné vyhrievané zrkadlá |
| 7. | Vybavenie kamerovým systémom – monitor, min. 1 kamera |
| 8. | Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča |
| 9. | Pracovné svetlá |
| 10. | LED osvetlenie rampy |
| 11. | Standard Radio |
| 12. | Cúvací alarm |
| 13. | Chladený úložný priestor |

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** |
| **Špeciálna technika na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín** |  |  |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **Celková cena v EUR bez DPH** | | |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

**Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa všetky uvedené technické špecifikácie a požadované parametre v tejto cenovej ponuky.**