Obstarávateľ: Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky

IČO: 18047181

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Inovácia technológie pre výrobu vína v spotrebiteľskom balení**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka zariadení na spracovanie hrozna a výrobu vína. Technologické celky spoločne vytvoria kompletnú výrobnú linku a výrazným spôsobom zefektívnia výrobný proces v podniku.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

1. Skladovacia nádoba na víno – 31 ks – objem 26,1 m3
2. Rotovinifikátor - 8 ks – objem 25 m3
3. Otvorený lis s príslušenstvom – 15 000l
4. Vákuový filter s príslušenstvom – filtračný povrch 15,2 m2
5. Piestové čerpadlo – 3 ks
6. Sušiareň – systém ventilácie vzduchu sušiareň hrozna – základom je odvlhčovač z výkonom 950 l / 24 hod
7. Nádoby na burčiak – 2 ks - objem 3,8 m3
8. Tlakový tank – 4 ks – objem 20 000 l
9. Systém chladenia nádob do -7 stupňov C.
10. Vákuová odparka - odpar vody z vínneho muštu 100 l /hod pri teplote 20 – 24 °C
11. Šnekové čerpadlo k mlynkoodstopkovaču – na transport bobúľ
12. Sanitačná stanica – pre maximálnu čistotu všetkých zariadení
13. Ohrievací tunel na fľaše – do 6000 fliaš za hodinu
14. Baliaca linka – súbor zariadení pre balenie naplnených fliaš do kartónových krabíc – kapacita 9000 fliaš za hodinu
15. Etiketovacie zariadenia – pre aplikáciu etikiet a súčasne so systémom kontroly kvality – kapacita 9000 fliaš za hodinu
16. Systém fotovoltaických panelov na strechu výrobnej haly – panely o rozmeroch približne 2,1 m x 1,05 m. Na strechu z rozmermi približne 13 x 52 m bude namontovaných 288 panelov. Celý systém dosiahne menovitý výkon 129,6 kWp. Systém zahŕňa String inverter 120 kWp 3f.