**Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu**

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

**1. Identifikácia vyhlasovateľa :**

Názov verejného obstarávateľa: Carpate Diem s.r.o.

Sídlo: Nádražná 55, 900 81 Šenkvice

IČO: 45299412

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Hana Mateičková

tel. č. kontaktnej osoby: +421 903266117

e-mail kontaktnej osoby: mateickova.hana@gmail.com

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.carpatediem.sk

**2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:**

Obstarávateľ podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

**3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „**Zavedenie nových inovatívnych technológií a technologických postupov pri spracovaní bio suroviny, za účelom predchádzania vzniku cudzorodých látok - biogénnych amínov vo víne"

**4. Druh zákazky :** tovar

**5. Hlavné miesto** dodania tovaru : Nádražná 55, Šenkvice

**6. Výsledok verejného obstarávania :** Výsledkom prieskumu trhu nie je uzatvorenie zmluvného stavu, slúži k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky a uchádzačom nebude posielaná informácia o poradí.

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky pre určenie PHZ znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

**7. Opis predmetu zákazky:**

**7.1 Pásový dopravník "NE" 3000 x 400**

**Opis zariadenia**

Potravinársky pásový dopravník slúži na prepravu hrozna do zariadenia uvedeného v bode č.7.1 poprípade priamo do lysu.

* minimálna dĺžka dopravníkového pásu je požadovaná na 3000 mm, pričom v spodnej časti sa musí nachádzať násypka na vyklápanie bigboxov,
* násypka musí mať v spodnej časti predprípravu na napojenie čerpadla pre odsávanie prebytočného muštu,
* šírka dopravníkového pásu je minimálne 400 mm pričom elevačné pásy musia byť zhotovené z potravinárskej bielej PVC,
* rýchlosť elevácie hrozna musí byť voliteľná minimálne mechanickým variátorom rýchlosti poprípade frekvenčným meničom,
* uhol dopravovania suroviny musí byť voliteľný hydraolickým piestom a teleskopickými nohami,
* zariadenie musí byť ľahko ovládateľné v priestore – na koliečkach,
* zhotovené zariadenie musí byť z nerezovej ocele,
* zariadenie musí spĺňať požiadavku montáže mačkacích valcov uvedených v bode č.1i

Napätie í: **400V-50Hz 3PH**

Výkon: **0,75kw**

**V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti tejto výzvy môže uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci stanovené minimálne technické parametre a vlastnosti**

**8. Spoločný slovník obstarávania:**

42213000-2 - Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov

**9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:**

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

**10. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:**

Najnižšia cena celého predmetu zákazky v € bez DPH podľa bodu 7. Výzvy podľa prílohy č. 1

Uchádzači predložia vo svojej cenovej ponuke jednotkovú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta v zmysle bodov 7.1 ,  Výzvy bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH + celkovú cenu bez DPH, výšku DPH a cenu celkom s DPH.

**11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 28.04.2022 do: 10:00 hod.**

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhlasovateľ nebude prihliadať.

**12. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:**

Ponuky sa predkladajú elektronicky v systéme JOSEPHINE.

**13. Predkladanie ponuky:**

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať cenový návrh v zmysle bodu 10. Výzvy , podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

**14. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:**

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

**15. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:**

Bratislava, dňa 21.04.2022

Príloha č. 1 : Návrh na plnenie kritéria