Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**cenová ponuka do prieskumu trhu**

**na predmet zákazky: „Kombajn na zber hrozna“**

**Identifikácia navrhovateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky** | **Počet ks** | **Cena v EUR bez DPH za 1 ks** | **DPH 20%** | **Cena v EUR vr. DPH za 1 ks** |
| **Kombajn na zber hrozna**  (uveďte názov stroja)  ..................................................... | 1 |  |  |  |

Som – nie som platiteľom DPH\*

Áno je – nie je prenesená daňová povinnosť subjektu cudzieho štátu\*

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

\*nehodiace sa preškrtnúť

Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia: Kombajn na zber hrozna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Kombajn na zber hrozna** | | |
| Výkon motora min. 100kW | Áno |  |
| Hydrostatický pohon všetkých kolies s protipreklzovým systémom | Áno |  |
| Maximálna rýchlosť jazdy 25 km.h | Áno |  |
| Prepojenie predných a zadných hydromotorov pojazdu | Áno |  |
| Uhol natočenie predných kolies 90° | Áno |  |
| Svahová dostupnosť 35° | Áno |  |
| Priečny sklon 30° | Áno |  |
| Zberová hlava voľne zavesená v ráme stroja s možnosťou nastavenia výška hlavy nad povrchom a s automatickým udržiavaním prednastavenej výšky | Áno |  |
| Automatické vyrovnávanie hlavy (max. šetrné k vinohradu) s indikáciou miery vyrovnávania | Áno |  |
| Odpruženie zberovej hlavy | Áno |  |
| Dynamicky riadený systém trasenia | Áno |  |
| Výšková priechodnosť MIN 2,00 m – MAX 2,60 m | Áno |  |
| Konfigurácia striasacích tyčí 2x7 s možnosťou rozšírenia na 2x9 | Áno |  |
| Systém modifikácie aktívnej zóny trasenia (max. výška 1,27 m) s možnosťou pridávať, alebo uberať tyče zo striasača | Áno |  |
| Možnosť zberu hrozna z nízkorodiacich krov, konfigurácia spodných striasačov MIN 4 cm nad kapsami | Áno |  |
| Čistenie cez 2 ks horné sacie ventilátory so zadným výduchom a drvením + 2 ks spočné čistiace ventilátory | Áno |  |
| Veľkokapacitné čistiace dopravníky o šírke MIN 700 mm | Áno |  |
| Odstôpkovač - sieťový dopravník s otvormi 24 x 24 mm (štandard) s reguláciou rýchlosti | Áno |  |
| Jednoduché nastavenie účinku destemmera | Áno |  |
| Možnosť vyradiť z činnosti | Áno |  |
| Nerezové sklopné zásobníky s kapacitou MIN 3600 L (2 x 1800 L) so snímačom zaplnenia | Áno |  |
| Zadné vyprázdňovanie, samostatne Ľ,P strana | Áno |  |
| MAX výsypná výška 2.85 m | Áno |  |
| Kabína: Standard, filtračná kategória 1 | Áno |  |
| Dotykový farebný monitor | Áno |  |
| Automatická klimatizácia | Áno |  |
| Kamery 2 ks + farebný displej | Áno |  |
| Vzduchom odpružená sedačka | Áno |  |
| Maják 2 ks | Áno |  |
| Automatické predmytie zberovej hlavy, 6 trysiek, pripojovacie hadice, rozvod vody | Áno |  |
| Diaľkové (rádiové) ovládanie hlavných častí | Áno |  |
| Podpery zberovej hlavy (pri uskladnení a použití stroja ako univerzálny nosič) | Áno |  |
| Rýchla aktivácia a deaktivácia striasacích tyčí | Áno |  |
| Statická váha zásobníkov s presnosťou 1,5% + tlačiareň | Áno |  |
| Priečkový rozvrstvovač do zásobníkov s automatickou funkciou | Áno |  |
| Dodatočné kamery 2 ks | Áno |  |
| Ochrana betónových/drevených stĺpikov)+ redukcia kmitov | Áno |  |
| KIT náhradných striasacích tyčí 2 ks | Áno |  |

S pozdravom

......................................

Ing. Alena Szászová

Štatutárny zástupca družstva