**1) Polonesený otočný pluh – 2 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Polonesený otočný pluh |  |
| Polonesená verzia s osou závesu |  |
| Otočná os |  |
| Počet orebných telies so zhrňovačkami min.: 6+6 |  |
| Nožové krájadla |  |
| Istenie pružinové |  |
| Počet listových pier min.: 7 |  |
| Nastavenie pracovnej šírky korpusov |  |
| Krájací disk s pružinovým istením |  |
| Prepravné oporné koleso |  |
| Hydraulický valec vychýlenia rámu |  |
| Mechanické nastavenie prvého orebného telesa  |  |
| Filter pre hydraulický obvod |  |
| Potrebný výkon traktora v rozsahu: 140-230 PS |  |
| Celková hmotnosť: max.: 4 000 kg |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |
| **Cena spolu 2 ks bez DPH v EUR** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**