**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Sejačka*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Roľnícka spoločnosť,a.s.,980 41 Bottovo č.154,IČO:31 580 700 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Sejačka**
 |
| p.č. | ***Položka*** | ***Požadovaný parameter*** | **Uveďte****spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | Sejačka vohodná pre beozorbovú sejbu, sejbu do medziplodín a minimálne spracovanie pôdy | splňuje |   |
| 2. | Pracovný záber 6m, výsevné jednotky v dvoch radách, rozostup medzi radami jednotiek min. 1500mm | Pracovný záber:Rozostup medzi riadkami |  |
| 3. | Počet výsevných jednotiek min. 32ks, s rozostupom min. 18,7cm | Počet výsevných jednotiek:Rozostup výsevných jednotiek: |  |
| 4. | Rám stroje hydraulicky sklopný do transportnej polohy, transportná šírka do 3,00 m | Transportná šírka: |  |
| 6. | Individuálne uchytenie výsevných jednotiek na paralelograme (každý s hydraulickým valcom pre doťaženie) | splňuje |   |
| 7. | Výsevná jednotka vybavená prerezávacím jednodiskovým koltrom (priemer min. 460 mm), uchytenie prerezávacieho koltru s výsevnou bodkou k paralelogramu jednotky pod dvojitým uhlom voči smeru jazdy | splňuje |   |
| 8. | Aktívna škrabka pre čistenie celej plochy prerezávacieho koltru; pasívna škrabka pre čistenie okrajov koltru | splňuje |   |
| 9. | Bočné oporné a zadné prihrnovacie koleso na každej výsevnej jednotke s nastaviteľným obmedzovačom pohybu bočného kolesa | splňuje |  |
| 10.  | Zmena nastavenia výsevných jednotiek a zadného kolesa bez pomoci náradia, s možnosťou individuálneho nastavenia každej výsevnej jednotky | splňuje |  |
| 11. | Možnosť nastavení kopírovania povrchu pôdy výsevnou jednotkou vďaka bočnému alebo zadnému kolesu | splňuje |  |
| 12. | Odlučovače pretlakového vzduchu na každej výsevnej jednotke pre dopravu osiva na dno brázdy | Splňuje |  |
| 13. | Zásobníky na osivo s celkovou kapacitou min. 4000 l, s možnosťou použitia pre 2 rôzne plodiny, kapacita pre každú plodinu min. 2000 l, pretlakové vyhotovenie |  splňuje |  |
| 14. | min. 2x výsevné ústrojenstvo s elektrickým pohonom, klapky pre nastavenie toku osiva z každého zásobníku individuálne nastaviteľné (predná rada/ zadná rada/ všetky spoločne), vždy s individuálnou kalibráciou | splňuje |  |
| 15. | Systém kontroly jednotlivých semenovodov | splňuje |  |
| 16. | Ovládanie dotykovým Isobus terminálom, wifi prepojenie s výsevným strojom, GPS prijímač sledovania rýchlosti | splňuje |   |
| 17. | Koľajové riadky min. 2x1 riadok | splňuje |  |
| 18. | Vzduchové brzdy | splňuje |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Sejačka**  |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |