**Identifikácia predkladateľa cenovej ponuky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

**1) Samochodný postrekovač – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Samochodný postrekovač |  |
| **MOTOR:** |  |
| Objem motora min. 9,0 l |  |
| Nominálny výkon: min. 200 kW |  |
| Objem palivovej nádrže min. 500 l |  |
| Objem nádrže na ADblue: min.: 20 l |  |
| Emisná norma: min.: Stage V |  |
| **POHON:** |  |
| Hydrostatický pohon |  |
| Pohon 4x4 |  |
| Prepravná rýchlosť: min.: 35 km/h |  |
| Kontrola trakcie |  |
| **Nádrž:** |  |
| Objem nádrže: min.: 3000 l |  |
| Ukazovateľ hladiny |  |
| Nádrž na miešanie chemikálií |  |
| Čerpadlo s výkonom: min.: 400 l/min.  |  |
| Nádrž s polyetylénu |  |
| Automatické nastavenie dávky |  |
| Automatický systém plnenia |  |
| **Postrekovacie ramená:** |  |
| Oceľové |  |
| Pracovný záber: min.: 30 m |  |
| Rozstup trysiek: min.: 45 cm  |  |
| Počet sekcií: min.: 9 ks |  |
| Držiak trysiek: min. 5 ks trysiek na držiaku |  |
| Počet dýz: min.: 50 ks |  |
| Automatické vyrovnávanie ramien |  |
| Senzory na vyrovnávanie ramien: min.: 3 ks |  |
| Hydraulické ovládanie postrekovacieho ramena s kabíny |  |
| **ĎALŠIE PARAMETRE:** |  |
| Kryt podvozku |  |
| Automatické navádzanie postrekovača |  |
| Pohotovostná hmotnosť: min.: 12 000 kg |  |
| Pracovné svetlá |  |
| Kolesá: min.: 380/90R46 |  |
| Celková šírka staviteľná min.: 3000 mm – max. 4200 mm |  |
|  |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**