**PONUKA NA URČENIE PREDPOKLADANEJ**

**HODNOTY ZÁKAZKY**

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

**SEJAČKA**

zákazka obstarávaná v zmysle Výzvy č. 52/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o NFP z programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 4-Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť **„Špeciálna rastlinná výroba“**

1. **ŽIADATEĽ:**

**Názov:** KARAS AGRO, s.r.o.

**Sídlo:** Veľké Teriakovce 7, 980 51 Veľké Teriakovce

**IČO / DIČ / IČ DPH:** 46 562 478/ 2023454356/ SK 2023454356

**Kontaktné údaje:** tel: +421 908 285 621

**e-**mail: karasagro1@gmail.com

1. **UCHÁDAČ:**

**Názov:** .........................................................................

**Sídlo:** .........................................................................

**IČO / DIČ/ IČ DPH:** .........................................................................

**Kontaktné údaje:** tel: ..................................................

**e-**mail: ..................................................

1. **VÝROBCA A TYPOVÉ OZNAČENIE:**

..............................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť skutočnosť** |
| Pracovná šírka (m) | 3,00 |  |
| Prepravná šírka (m) | 3,00 |  |
| Prepravná výška (m) | max. 3,1 |  |
| Dĺžka (m) | max. 6,8 |  |
| Dvojradový diskový systém na spracovanie pôdy | áno |  |
| Priemer tanierov diskového systému (cm) | min. 45 |  |
| Počet tanierov diskového systému na 1 držiaku (ks) | min.2 |  |
| Bezúdržbové ložiská | áno |  |
| Dvojitý zásobník | áno |  |
| Obsah dvojitého zásobníka (l) | 4000 |  |
| Delenie dvojitého zásobníka 40:60 | áno |  |
| Možnosť použiť celý obsah zásobníka na osivo | áno |  |
| Plniaca výška | max. 2,95 |  |
| Systém prihnojovania | áno |  |
| Maximálny prítlak výsevných diskov (kg) | min. 115 |  |
| Krokové nastavenie prítlaku výsevných diskov | áno |  |
| Priemer pneumatikového valca (cm) | min. 76 |  |
| Vzdialenosť riadkov (cm) | 15,0 |  |
| Kompatibilita ISOBUS | áno |  |
| Kontrola toku hnojiva/osiva | áno |  |
| Pneumatická brzdová sústava | áno |  |
| Aplikácia mikrogranulátu prostredníctvom hlavného zásobníka | áno |  |
| Usporiadanie pracovných ústrojenstiev stroja: spracovanie pôdy - utužovacie valce - výsevné pätky | áno |  |

**CENA CELKOM BEZ DPH:** ..................................................

DPH: ..................................................

**SPOLU:** ...................................................

**Dátum: Podpis:**

(*uviesť meno, priezvisko a funkcia štat. zástupcu dodávateľa, pečiatka)*