**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky: „Sejacia kombinácia“**

|  |
| --- |
| **Údaje uchádzača:** |
| Obchodné meno: |
| Sídlo:  |
| IČO:  |
| Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email |

|  |
| --- |
| **Údaje zadávateľa:**  |
| Obchodné meno: AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
| Sídlo: 065 45 Plavnica  |
| IČO: 31679935 |
| Kontaktné údaje: Peter Vančo – konateľ, +421 907 995 330, vanco.agrokarpaty@gmail.com |

|  |
| --- |
| **Sejacia kombinácia - 1 ks** |
| **Typové označenie:** ...............................................................**Pozn.** Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" |
| **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| *Rotačné brány* |  |
| pracovný záber  | min. 3 m |  |
| požadovaný príkon traktora  | min. 150 HP |  |
| pohon VH  | min. 1 000 ot/min |  |
| systém rýchlej výmeny nožov  | áno |  |
| spojovací hriadeľ s voľnobežkou  | áno |  |
| bočné dosky zavesené na paralerograme  | áno |  |
| zubový zadný valec  | áno |  |
| kyprič stôp  | min. 2 ks |  |
| zadná smyková lišta  | áno |  |
| možnosť agregácie diskového sejacieho stroja tej istej značky | áno |  |
| pevný hlavný nosný rám  | áno |  |
| *Sejací stroj* |
| pracovný záber  | min. 3 m |  |
| počet výsevných bodiek  | min. 24 ks |  |
| objem zásobníka  | min. 2000 l |  |
| hydraulicky ovládané znamenáky  | min. 2 ks |  |
| ISO BUS konektivita  | áno |  |
| medziriadková vzdialenosť  | min. 12 cm |  |
| možnosť rozdelenia zásobníka na dva typy osív resp. osivo/hnojivo  | áno |  |
| nastavenie prítlaku výsevného ústrojenstva hydraulicky | áno |  |
| možnosť samostaného ovládania výsevného ústrojenstva hydraulicky  | áno |  |
| snímanie rýchlosti radarovným snímačom  | áno |  |
| pohon ventilátoru hydraulicky  | áno |  |
| možnosť agregácie rotačných brán tej istej značky  | áno |  |
| možnosť vypínania časti alebo polovice stroja elektronicky | áno |  |
| *Elektronika + Navigácia* |
| ovládací terminál s dotykovým displejom  | min. 2 ks |  |
| možnosť prenosu ovládacieho terminálu z traktora do traktora | áno |  |
| sada prepojovacích káblov traktor - terminál  | min. 2 ks |  |
| montážna sada káblov na traktor (inštalačná sada)  | min. 2 ks |  |
| anténa GPS  | min. 2 ks |  |
| volant s motorom na automatické navádzanie  | min. 1 ks |  |
| licencie na ovládanie strojov (možnosť variabilného dávkovania)  | min. 2 ks |  |
| montáž na traktor  | min. 2 ks |  |
| presnosť navádzania podľa GPS  | min. 1 až 3 cm |  |  |
| **SUMA SPOLU (EUR bez DPH)** | **................,-** |

Poznámky\*: ………………….

\* V prípade že uchádzač nie je platca DPH uvedie to v ponuke v časti poznámky.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Potvrdzujeme že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača