*A. Opis technickej špecifikácie predmetu zákazky – traktorový čelný nakladač*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  P. č. | Obstarávateľom požadované technické parametre, rozmery, vlastnosti traktorového čelného nakladača | Požadovaná hodnota | Uchádzačom ponúknuté technické parametre, rozmery, vlastnosti traktorového čelného nakladača[[1]](#footnote-1)*Ponúkaný typ a továrenská značka:*.................................................................. |
| 1. |  | 2. |
| 1. | čelný nakladač na traktor  | Zetor Forterra 120 CL |  |
| 2. | dosah výložníka | min. 3,8 m |  |
| 3. | nakladacia výška pod náradím | min. 3,75 m |  |
| 4. | zdvihová sila pri zemi v oku výložníka | min. 2600 kg |  |
| 5. | zdvihová sila na paletovacích vidlách  | min. 2100 kg |  |
| 6. | hmotnosť výložníka | max. 650 kg |  |
| 7. | joistickové ovládanie v kabíne vodiča  | áno |  |
| 8. | euro upínanie náradia | áno |  |
| 9. | tlmič rázov  | áno |  |
| 10. | multispojka hydraulických hadíc | áno |  |
| 11. | pracovné náradie lopata široká | šírka min. 210 cm, objem min. 0,6 m3 |  |
| 12. | pracovné náradiepaletizačné vidly | nosnosť min. 1600 kg, dĺžka vidlíc min. 120 cm |  |
| 13. | pracovné náradievidly s drapákom (alebo lopata s drapákom) | šírka min. 190 cm |  |
| 14. | montáž na traktor Zetor Forterra 120, zapojenie na hydraulický systém traktora, oživenie a zaškolenie, technické osvedčenie vozidla | áno |  |

*B. Opis technickej špecifikácie predmetu zákazky – Rozmetadlo maštaľného hnoja*

 *s kapacitou 8t*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  P. č. | Obstarávateľom požadované technické parametre, rozmery, vlastnosti *rozmetadla maštaľného hnoja* *s kapacitou 8t* | Požadovaná hodnota | Uchádzačom ponúknuté technické parametre, rozmery, vlastnosti rozmetadla maštaľného hnoja s kapacitou 8t[[2]](#footnote-2)*Ponúkaný typ a továrenská značka:*.................................................................. |
| 1. |  | 2. |
| 1. | dva stojace valce | áno |  |
| 2. | pevné steny | áno |  |
| 3. | jedna os | áno |  |
| 4. | dvojrýchlostná prevodovka | áno |  |
| 5. | spodný záves so štandardným okom alebo závesom K80 | áno |  |
| 6. | hydraulická stena pred valcami | áno |  |
| 7. | dvojkruhové vzduchové brzdy  | áno |  |
| 8. | hydraulicky posun podlahy | áno |  |
| 9. | štyri reťaze na podlahe  | áno |  |
| 10. | veľké kolesá min. 26 palcové disky | áno |  |
| 11. | Oživenie a zaškolenie, technické osvedčenie vozidla |  |  |

1. Uchádzač doplní údaje – ponúknuté hodnoty, resp. áno, nie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchádzač doplní údaje – ponúknuté hodnoty, resp. áno, nie. [↑](#footnote-ref-2)