[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.65
nan=KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LEŚNEJ LEŚNICTW JASIENIE I LASOWICE MAŁE NA DZIAŁCE NR 46/6 W LASOWICACH MAŁYCH. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAŃ AKTUALNYCH KWARTALNIKÓW INTERCENBUDU. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	0	0	19	8	0	6.2	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Podatek VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA  	PRZEDMIAR
nfn=Paweł Malus Architekci
afn=ul. Żarecka 10, 42-253 Janów
nb=BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LEŚNEJ LEŚNICTW JASIENIE I LASOWICE MAŁE NA DZIAŁCE NR 46/6 W LASOWICACH MAŁYCH 
ab=46-280 Lasowice Małe, działka nr 46/6, obręb 0077 Lasowice Małe
ni=Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kluczbork
ai=ul. Mickiewicza 8, 46-203 Kluczbork
br=ARCHITEKTONICZNA
nk=mgr inż. Łukasz Kurkowski		inż. Michał Boroń		mgr inż. Paweł Malus	
dt=07.07.2022	1
cpv=45211000-9	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
cpv=45443000-4	Roboty elewacyjne
cpv=45421132-8	Instalowanie okien
cpv=45421131-1	Instalowanie drzwi
cpv=45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
cpv=45223300-9	Roboty budowlane w zakresie parkingów
cpv=45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
cpv=45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
cpv=45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
pcn=1 kw. 22 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA13101. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.13102. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inżynieryjne, budowlane.13103. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR 2; KNR AT 03; KNR 913104. Kosztorys został przedstawiony w formie szczegółowej kosztorysu inwestorskiego. 13105. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w 4 kwartale 2020 r. Koszty zakupu materiałów wliczone w cene materiału.131013101310PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY1310131009Dane:13101.09Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego091310Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego podwójnej kancelarii leśnictw Jasienie i Lasowice Małe, krytej dachem wielospadowym, położonej na działce nr 46/6, obr. 0077 Lasowice Małe, jedn. ewid. 160403_2 Lasowice Wielkie, zlokalizowanej w Lasowicach Małych, przy czym obszar opracowania (A-D) stanowi tylko fragment  działki 46/6 (obszar o powierzchni 1160,00 m2).13101310Projektowane zagospodarowanie terenu1310Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje  budowę kancelarii leśnictwa na działce nr 46/6 w Lasowicach Małych, budowę miejsc postojowych dla potrzeb projektowanego budynku, lokalizację miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych, utwardzenie dojścia do budynku na terenie inwestycji oraz dojazdu i miejsc postojowych (kostka brukowa), ogrodzenie części działki, budowę schodów, pochylni i podestu wejściowego. Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie poprzez zjazd z działki drogowej nr 49. W zakresie obsługi parkingowej inwestycji przewiduje się lokalizację ośmiu miejsc postojowych, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych.1310W obszarze objętym zakresem opracowania teren należy tak zniwelować, aby był zgodny  z projektowanym zagospodarowaniem terenu wokół budynku, uwzględniając poprawne jego ukształtowanie przy newralgicznych elementach jak schody zewnętrzne, dojście, dojazd, miejsce do gromadzenia odpadów stałych itp.1310Przed rozpoczęciem prac należy usunąć istniejącą roślinność; pnie  należy wykarczować i wywieźć.1310Po wykonaniu prac budowlanych teren oczyścić z resztek budowlanych, wyłożyć ziemią żyzną gr. 10cm i obsiać trawą. Zaprojektowano opaskę żwirowa o szerokości 50 cm. Utwardzenie działki: kostka brukowa. 131013101310Zestawienie powierzchni poszczególnych części13101310Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:1310pow. części działki 46/6             1160,00 m209              100 %1310pow. biologicznie czynna 09     783,59 m209           67,55 % 1310pow. zabudowy                            84,93 m209             7,32 % 1310pow. utwardzona 0909     291,48 m209            25,13%1310131013101. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego1310Przedmiotem inwestycji jest budowa kancelarii leśnej.1310Budynek zaliczony do kategorii XVI - budynki biurowe i konferencyjne.1310Budynek parterowy, kryty dachem wielospadowym w konstrukcji szkieletowej drewnianej.131013102. Zestawienie powierzchni użytkowych1310Zestawienie pomieszczeń:1310PARTER13100.01 wiatrołap09 3,84 m213100.02 poczekalnia097,72 m213100.03 kancelaria 10917,78 m213100.04 aneks socjalny 1093,64 m213100.05 pom. gospodarcze 1095,23 m213100.06 łazienka093,98 m213100.07 pom. gospodarcze 2095,23 m213100.08 aneks socjalny 2093,64 m2    13100.09 kancelaria 20917,78 m21310suma0968,84 m213101310Powierzchnia zabudowy09            84,93 m2 1310Powierzchnia użytkowa09            68,84 m21310Kubatura 09             09          358,89 m3                          1310Wysokość do okapów/gzymsu09   2,69 m 1310Wysokość do kalenicy09             5,44  m 1310Kąt nachylenia połaci dachu                   30 °1310Poziom parteru                                     0,17 m1310Szerokość elewacji frontowej            1141,2 m1310131013103. Forma architektoniczna i funkcja obiektu1310Projektowany obiekt to budynek biurowy.1310Wejście główne do projektowanego budynku znajduje się od strony północnej. Jest on dostępny dla osób niepełnosprawnych, poprzez niekrytą rampę o wysokości 15 cm oraz nachyleniu 15%.1310Prosta bryła oraz naturalne materiały konstrukcyjne i wykończeniowe wpisują się w otoczenie.1310Budynek został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny podczas użytkowania oraz spełniał wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego.131013104. Układ konstrukcyjny obiektu1310I. Wytyczne ogólnobudowlane – szczegóły patrz (część konstrukcyjna)13101310d)    trzony kominowe:1310"09wentylacja łazienki, wywiewka kanalizacji oraz poczekalnia pionami wentylacyjnymi z kominkiami wentylacyjnymi i wywiewką na dachu1310"09komin rezerwowy np. przewody systemowe "Schiedel" (typ pro advance)1310"09wentylacja aneksów socjalnych np. przewód systemowy "Schiedel" (typ wentylacja) 36/25cm13101310e)09stolarka okienna - drewniana kolor brązowy.13101310   09Wykończenie wewnętrzne1310a)09Podłogi i posadzki: - terakota1310b)09Tynki i okładziny: - w budynku występują tzw. suche tynki - płyta G-K1310c)09Malowanie: farby akrylowe;1310d)09Stolarka wewnętrzna:1310drzwi drewniane w kolorze naturalnym, drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi 13101310    09Wykończenie zewnętrzne 1310a)09Stolarka zewnętrzna: 1310- okna drewniane lub PCV - kolor brązowy1310- drzwi wejściowe drewniane - kolor brązowy1310b)09Dach pokryty blachodachówką w kolorze antracytowym1310c)09Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia1310d)09Rynny, rury spustowe PCV lub stalowe powlekane1310e)09Komin - nasada komina w kolorze przekrycia, komin (ponad dachem) - blacha, w kolorze przekrycia 1310f)09Podbicie okapu - drewno - kolor jasny dąb1310g)09Balustrada zewnętrzna przy rampie - stalowa, dwie poręcze na wysokości 75 cm oraz 90 cm1310h)09Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej, w kolorze przekrycia1310i)09Cokół budynku - tynk mozaikowy kolor grafitowy 1310j)09Elewacja - deski elewacyjne, kolor jasny dąb1310k)09Rampa betonowa z betonowymi krawężnikami o wys. 7cm, szer. między krawężnikami 120cm. 131013101310Dostawca systemu oraz montażyści odpowiedzialni są za wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami wszystkich połączeń, obróbek blacharskich i innych miejsc newralgicznych budynku.13101310Wentylacja1310W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjnej nawiewno - wywiewnej z nawiewnikami w oknach, oraz projektowanymi pionami wentylacyjnymi.131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0	1657197087
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0336

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	0
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0	1657197091
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0023

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=balustrady stalowe	0
id=1320199	1
jm=kg	033
ce=0	1657197091
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=69.275

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 20x2mm	0
id=0000009	3
jm=kg	033
ce=0	1657197092
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=169.65

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1657197092
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.2754

[RMS ZEST 199]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 231]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 320]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 580]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	0
id=1120300	1
jm=kg	033
ce=0	1657197092
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=98.4564

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Blacha stalowa ocynkowana płaska, o grubości 0,5-0,55 mm	0
id=1120310	1
jm=kg	033
ce=0	1657197092
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=248.4322

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 250]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 396]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 117]
ty=R
na=blacharze gr.III	0
id=023	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=R
na=blacharze gr.III	0
id=023	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=R
na=blacharze gr.III	0
id=023	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=blachodachówka z blachy powlekanej	0
id=1357050	2
jm=szt.	020
ce=0	1657197093
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=291.7385

[RMS ZEST 536]
ty=M
na=brama stalowa	0
id=1320399	1
jm=szt	020
ce=0	1657197093
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=	0	0	0	1322299

[RMS ZEST 347]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 197]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1657197093
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.1636

[RMS ZEST 261]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 321]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=Cokół grafit 29,7x7,2	0
id=1845399	2
jm=szt	020
ce=0	1657197093
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=68.46

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 234]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 369]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 421]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 539]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 548]
ty=R
na=dekarze gr.III	0
id=053	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II	0
id=2640616	1
jm=m3	060
ce=0	1657197094
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.4774

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III	0
id=2640615	1
jm=m3	060
ce=0	1657197094
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0151

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1657197094
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=170.0172

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II	0
id=2640611	2
jm=m3	060
ce=0	1657197094
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.803
pr=	0	0	0	2640711

[RMS ZEST 569]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 19 mm kl. II	0
id=2640799	1
jm=m3	060
ce=0	1657197095
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.2482
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640711

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0	1657197095
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.007

[RMS ZEST 576]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0	1657197095
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=35.112
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950300

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Drut stalowy miękki	0
id=0000036	3
jm=kg	033
ce=0	1657197095
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.2579

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=Drzwi - Dw1 jednoskrzydłowe "90"  przeszklone,  ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła, zawiasy ze stali nierdzewnej 3d,	0
id=1322099	2
jm=szt	020
ce=0	1657197096
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=Drzwi - Dw2 jednoskrzydłowe "90"  kolor naturalny,  ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła, zawiasy ze stali nierdzewnej 3d,	0
id=1322099	2
jm=szt	020
ce=0	1657197096
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=Drzwi - Dw3 jednoskrzydłowe "80" kolor naturalny,  ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła, zawiasy ze stali nierdzewnej 3d,	0
id=1322099	2
jm=szt	020
ce=0	1657197096
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=DZ-1 jednoskrzydłowe RC2N "90" - drzwi zewnętrzne antywłamaniowe wraz z ościeżnicą, zemek patentowy typu C'	0
id=1322099	2
jm=szt	020
ce=0	1657197096
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna	0
id=2302099	2
jm=kg	033
ce=0	1657197097
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.393
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302099

[RMS ZEST 541]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna	0
id=2300199	2
jm=kg	033
ce=0	1657197097
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=24.591
pr=	0	0	0	2302099

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Emulsja asfaltowo-lateksowa izolacyjna	0
id=2302199	2
jm=kg	033
ce=0	1657197097
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=46.8387

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - biała	0
id=1503111	2
jm=dm3	066
ce=0	1657197097
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=94.056

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1657197098
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.066
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1657197098
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.326
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Folia budowl,czarna/z atestem/ 4mx25m gr.0,2 mm	0
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0	1657197098
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=160.59

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego	0
id=0000048	3
jm=m2	050
ce=0	1657197098
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=20.88

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=folia kubełkowa	0
id=1560340	2
jm=m2	050
ce=0	1657197099
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.441

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=folia paroizolacyjna	0
id=1560303	2
jm=m2	050
ce=0	1657197099
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=79.166

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Folia poliet. paroizolacyjna dachowa	0
id=1560330	1
jm=m2	050
ce=0	1657197099
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=338.5096

[RMS ZEST 542]
ty=M
na=folia polietylenowa dachowa 0,2 mm	0
id=1560399	2
jm=m2	050
ce=0	1657197099
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=106.561
pr=	0	0	0	1560376

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=folie paroizolacyjne	0
id=1560330	2
jm=m2	050
ce=0	1657197100
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=90.167

[RMS ZEST 537]
ty=M
na=furtka uniwersalna 100cm	0
id=1320399	1
jm=szt	020
ce=0	1657197100
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=	0	0	0	1322299

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Grunt uniwersalny	0
id=2385099	2
jm=dm3	066
ce=0	1657197100
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=58.785

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=grzebień okapu z kratką wentylacyjną	0
id=k050035	3
jm=m	040
ce=0	1657197100
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40.8714

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1657197101
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=24.6371

[RMS ZEST 545]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1657197101
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9.3677
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0	1657197101
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=32.314

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Haki do muru	0
id=0000060	3
jm=kg	033
ce=0	1657197101
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.3572

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=impregnat do elewacji drewnianych	0
id=1522300	2
jm=dm3	066
ce=0	1657197102
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=46.0881
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1522841;1523301

[RMS ZEST 265]
ty=R
na=izolarze gr.III	0
id=093	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1657197102
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=83.52

[RMS ZEST 496]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198026
cw=0	PLN
il=6.941

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1657197102
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=298.767

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=kotwy metalowe	0
id=1341099	2
jm=szt.	020
ce=0	1657197102
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=433.692

[RMS ZEST 547]
ty=M
na=kratka wentylacyjna	0
id=k050167	3
jm=szt.	020
ce=0	1657197103
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40.8714

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna lub tuleje wentylacyjne	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1657197103
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm	0
id=2220003	1
jm=m	040
ce=0	1657197103
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=67.524

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=kruszywo łamane frakcji 0/31.5	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1657197104
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=159.7532

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=kwas solny techniczny	0
id=1411399	1
jm=kg	033
ce=0	1657197104
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.0312

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1657197104
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=37.816

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza	0
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0	1657197105
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=24.0885

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	0
id=2641900	1
jm=m3	060
ce=0	1657197105
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.3081

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II	0
id=2642110	2
jm=m3	060
ce=0	1657197105
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.0706

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0	1657197105
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=73.8878

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	0
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0	1657197106
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=31.2602

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=Membrana dachowa 150, wiatroizolacyjna, wysokoparoprzepuszczalna Draftex profi o wym. 50000/1600 mm	0
id=156060613	3
jm=m2	050
ce=0	1657197111
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=156.7163

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=mieszanka betonowa'	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1657197111
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.5676

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=montażyści - grupa II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=montażyści - grupa II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 372]
ty=R
na=montażyści - grupa II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 434]
ty=R
na=montażyści - grupa II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 464]
ty=R
na=montażyści - grupa II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=montażyści - grupa III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=montażyści - grupa III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 371]
ty=R
na=montażyści - grupa III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 433]
ty=R
na=montażyści - grupa III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 463]
ty=R
na=montażyści - grupa III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 557]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 521]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0	1657197112
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13.42

[RMS ZEST 532]
ty=M
na=Obejma początkowa 60x70x25mm	0
id=1323999	2
jm=szt	020
ce=0	1657197112
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 533]
ty=M
na=Obejma pośrednia 70x70x25mm	0
id=1323999	2
jm=szt	020
ce=0	1657197112
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=66

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1657197113
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=54.0804

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Odbojnik drzwiowy przykręcany	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1657197113
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7

[RMS ZEST 333]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 356]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=Ogrodzenie systemowe PANELOWE	0
id=1323700	1
jm=m	040
ce=0	1657197113
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=453.14
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1323800

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=OKNO DREWNIANE ZEWNĘTRZNE JEDNORAMOWE Uc=0,9 W/m2K,	0
id=1319991	3
jm=m2	050
ce=0	1657197119
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13.92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1399991

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=Okucia stolar. klamka drzwiowa z dł.szyldem - okucie łazienkowe	0
id=1322099	2
jm=kpl.	090
ce=0	1657197129
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=okucie klamka - klamka, zamek z wkładką patentową	0
id=1322099	2
jm=kpl.	090
ce=0	1657197132
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 556]
ty=M
na=pakiet systemu kanałów wentylacyjnych pionowych wys. 6 m 2x12x17 cm	0
id=AT45201	3
jm=kpl.	090
ce=0	1657197132
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Papa asfaltowa	0
id=2304134	2
jm=m2	050
ce=0	1657197133
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=151.2223

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Parapet z drewna bukowego	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1657197134
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.4

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1657197135
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.2468
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1657197135
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=41.6886

[RMS ZEST 508]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198026
cw=0	PLN
il=7.287

[RMS ZEST 538]
ty=M
na=Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	0
id=1750860	2
jm=m2	050
ce=0	1657197142
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=22.3716

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grub. 12,5 mm RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI)	0
id=175080301	3
jm=m2	050
ce=0	1657197146
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=50.5153

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=Płyta OSB (B,s-1,d0) gr. 18 mm o wymiarze 1250x2500mm	0
id=2660746	2
jm=m2	050
ce=0	1657197158
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=86.0685

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKTON, gęstość 50 kg/m3 - grub. 50 mm do izolacji ścian działowych, ścian warstwowych, poddaszy, stropów belkowych i podłóg na legarach	0
id=231150405	3
jm=m2	050
ce=0	1657197162
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=118.0305

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=płytki GRES	0
id=9_00017	3
jm=m2	050
ce=0	1657197165
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=141.9802

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm'	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1657197170
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=48.5336

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1657197175
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=171.289

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1657197182
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=298.3932

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne długie	0
id=0000122	3
jm=m2	050
ce=0	1657197183
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0452

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	0
id=0000123	3
jm=m2	050
ce=0	1657197183
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0226

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Płyty pomostowe robocze	0
id=0000124	3
jm=m2	050
ce=0	1657197184
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.5947

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm	0
id=2311421	1
jm=m2	050
ce=0	1657197184
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=86.0685

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0	1657197185
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=173.942

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm zakończone zaślepkami PCV w kolorze RAL 7042	0
id=1990099	1
jm=m	040
ce=0	1657197185
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=Podpora ze śrubami 70x70mm ocynk	0
id=1323999	2
jm=szt	020
ce=0	1657197186
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=26

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=pompa do betonu	0
id=44125	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198027
cw=0	PLN
il=0.4655

[RMS ZEST 526]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurą 20 m (1)	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198027
cw=0	PLN
il=0.1047

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 501]
ty=M
na=Pospółka do nawierzchni drogowych	0
id=1602299	2
jm=t	034
ce=0	1657197186
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=54.2153

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=profil kapeluszowy RIGIPS	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1657197187
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=656.9594

[RMS ZEST 283]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.85
cw=15.85	PLN
il=0

[RMS ZEST 359]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 377]
ty=R
na=Robocizna	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=29.8	1583305401
cw=29.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 188]
ty=R
na=Robocizna - roboty inżynieryjne (pomorskie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25.5	1558894068
cw=25.5	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 228]
ty=R
na=Robocizna - roboty inżynieryjne (pomorskie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25.5	1558894068
cw=25.5	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (łódzkie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.7	1557305776
cw=28.7	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (łódzkie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.7	1560355997
cw=28.7	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 399]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazowieckie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1528041343
cw=22	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 137]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (pomorskie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=27.4	1558443013
cw=27.4	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 205]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=27.6	1560409060
cw=27.6	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22.8	1528696269
cw=22.8	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=24.3	1553166119
cw=24.3	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 455]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=24.3	1553166119
cw=24.3	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 204]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodnio-pomorskie)	0
id=010	3
jm=r-g	149
ce=22.3	1531741184
cw=22.3	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 60]
ty=R
na=robotnicy - grupa I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 465]
ty=R
na=robotnicy - grupa I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 233]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 314]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 319]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 348]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 370]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 397]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 540]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 582]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 351]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 581]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 511]
ty=R
na=Roboty inżynieryjne (KP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.06	1600025112
cw=20.06	PLN
il=0

[RMS ZEST 491]
ty=R
na=Roboty inżynieryjne (SL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.06	1600025120
cw=20.06	PLN
il=0

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (LD)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.85	1588413714
cw=18.85	PLN
il=0

[RMS ZEST 568]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (LD)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.85	1588413714
cw=18.85	PLN
il=0

[RMS ZEST 440]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (MP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=21.49	1584548611
cw=21.49	PLN
il=0

[RMS ZEST 472]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (MP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.49	1568283373
cw=18.49	PLN
il=0

[RMS ZEST 487]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (OP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1657197265
cw=0	PLN
il=3265.8798

[RMS ZEST 302]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (SL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.61	1561551813
cw=18.61	PLN
il=0

[RMS ZEST 437]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (SL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.61	1590149656
cw=17.61	PLN
il=0

[RMS ZEST 578]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0	1657197187
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.852

[RMS ZEST 500]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198027
cw=0	PLN
il=4.2178

[RMS ZEST 577]
ty=M
na=Rura kanalizacji zewnętrznej PP SN8400x6000	0
id=563451015	3
jm=m	040
ce=0	1657197216
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.33

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Rury stalowe 48,3x3,2mm	0
id=0000151	3
jm=m	040
ce=0	1657197226
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1018

[RMS ZEST 215]
ty=S
na=Rusztowanie rurowe zewnętrzne	0
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0	1657198027
cw=0	PLN
il=17.8246

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198028
cw=0	PLN
il=1.6442

[RMS ZEST 495]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198028
cw=0	PLN
il=57.5827

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Siatka zbrojeniowa fi 4mm, oczko 15x15cm	0
id=3900630	2
jm=szt	020
ce=0	1657197235
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19.9104

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	3
jm=dm3	066
ce=0	1657197236
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.392
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0	1657197236
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.31

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=Słupek ogrodzenia 6x4x150cm ze stali ocynkowanej	0
id=1323999	2
jm=szt	020
ce=0	1657197237
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=26

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1657197237
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0015

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm	0
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0	1657197237
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.006

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe	0
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0	1657197238
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.7121
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200299

[RMS ZEST 499]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198028
cw=0	PLN
il=1.1368

[RMS ZEST 494]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198028
cw=0	PLN
il=0.941

[RMS ZEST 520]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 48kW (1)	0
id=11332	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198028
cw=0	PLN
il=2.684

[RMS ZEST 313]
ty=R
na=strzałowi gr.III	0
id=733	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=styropian ekstrudowany gr. 15cm	0
id=1561799	2
jm=m2	050
ce=0	1657197238
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.8755

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Styropian EPS 100 Dach-podłoga o gr. 10cm	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1657197239
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=77.9916

[RMS ZEST 525]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198029
cw=0	PLN
il=18.1258

[RMS ZEST 543]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198029
cw=0	PLN
il=1.4202
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 571]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39599	3
jm=m-g	148
ce=0	1657198029
cw=0	PLN
il=4.4964

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=śruby kotwiące	0
id=1343399	2
jm=szt.	020
ce=0	1657197239
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=taśma spoinowa RIGIPS	0
id=3902099	2
jm=m	040
ce=0	1657197240
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=417.7505

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=tynk mozaikowy	0
id=238HEN1251	3
jm=kg	033
ce=0	1657197240
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=17.4928

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 145]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
id=1342999	1
jm=szt.	020
ce=0	1657197240
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.1976
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353199

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1343099	1
jm=szt.	020
ce=0	1657197241
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=80.14

[RMS ZEST 512]
ty=S
na=Walec statycz.samoj.10t (1)	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198029
cw=0	PLN
il=0.5684

[RMS ZEST 502]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny  4-6 t (1)	0
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198030
cw=0	PLN
il=22.4294

[RMS ZEST 518]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t	0
id=12112	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198030
cw=0	PLN
il=0.1638

[RMS ZEST 498]
ty=S
na=Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198030
cw=0	PLN
il=1.2534

[RMS ZEST 507]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198030
cw=0	PLN
il=37.8924

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=wkręt do drewna	0
id=1346030	2
jm=szt.	020
ce=0	1657197241
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1130.556

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=wkręt RIGIPS TD 35	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1657197241
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1445.64

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=wkręt RIGIPS TN 25	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1657197242
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3391.668

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1657197242
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=22.5383

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1657197243
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1638

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=wózek	0
id=z_074	3
jm=m-g	148
ce=0	1657198031
cw=0	PLN
il=0.2499
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	38000

[RMS ZEST 469]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198031
cw=0	PLN
il=7.0238

[RMS ZEST 438]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	0
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0	1657198031
cw=0	PLN
il=23.3046

[RMS ZEST 570]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1657198032
cw=0	PLN
il=3.3723

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=wyłaz strychowy	0
id=2752998	2
jm=m2	050
ce=0	1657197243
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2752998

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Zaciski stalowe ocynkowane do przewodów	0
id=0000179	3
jm=szt	020
ce=0	1657197243
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0452

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=zamek antywłamaniowy	0
id=1348900	2
jm=szt.	020
ce=0	1657197246
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1657197247
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.208

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1657197247
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0011

[RMS ZEST 528]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 100	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1657197248
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0587

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1657197248
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0245

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	0
id=9_00020	3
jm=op.	028
ce=0	1657197249
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.5868

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	0
id=9_00020	3
jm=kg	033
ce=0	1657197257
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=20.7356

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=9_00018	3
jm=kg	033
ce=0	1657197257
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=962.8697

[RMS ZEST 534]
ty=M
na=Zaślepka szara PVC 6x4cm	0
id=1323999	2
jm=szt	020
ce=0	1657197258
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=26

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=Ziemia urodzajna - humus	0
id=3990400	2
jm=m3	060
ce=0	1657197258
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=70.455
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=żwir	0
id=1602499	1
jm=m3	060
ce=0	1657197259
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.765
pr=	0	0	0	1602599

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=żwir sortowany do nawierzchni drogowych	0
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0	1657197259
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.9656
pr=	0	0	0	1602699

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK KANCELARII
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45211000-9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Pokrywanie podłóg i ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.1
cpv=45430000-0
wn=		

[POZYCJA]
id=8
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VII -77	VII	-77		1
mpn=1211
na=Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho gr. 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=75.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-01

[PRZEDMIAR]
wo=75.72	1	75.72						

[RMS 487]
nz=0.136	0	0,136
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2979

[RMS 23]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=77.9916

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1514

[RMS 22]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2499

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii polietylenowej paroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=75.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-010

[PRZEDMIAR]
wo=75.72	1	#p1						

[RMS 487]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2592

[RMS 239]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=90.864

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.0112	0	0,0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8481

[RMS 18]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5149

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-04	2-02	1101-04		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5.172
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=SST-4. Betonowanie

[PRZEDMIAR]
wo=5.172	1	#p1*0.05+7.76*0.15+1.48*0.15						

[RMS 487]
nz=3.06	0	3,06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8263

[RMS 24]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2754

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4655

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		1
mpn=_1211
na=Posadzki betonowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=78.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=SST-3. Zbrojenie

[PRZEDMIAR]
wo=78.08	1	68.84+7.76+1.48						

[RMS 487]
nz=0.074	0	0,074
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7779

[RMS 27]
nz=0.255	0	0,255
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9104

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0859

[RMS 18]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1327

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-05	202	2806-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES barwionych w masie na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=68.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-05

[PRZEDMIAR]
wo=68.84	1	68.84						

[RMS 487]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=117.7164

[RMS 41]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=70.2168

[RMS 42]
nz=7.22	0	7,22
np=1
wa=0
wb=0
il=497.0248

[RMS 30]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5868

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0652

[RMS 525]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7536

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-01	202	2809-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=59.52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-05

[PRZEDMIAR]
wo=59.52	1	1.77*2+2.95*2+1.49*2+6.89*2+4.03*2+0.42*2+0.15*2+1.04*2+0.6*2+0.36*2+0.61*2+2.28*2+3.79*2+1.61*2+3.24*2+2.38*4-0.92*4-1.02*7-1.64						

[RMS 487]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=33.9264

[RMS 41]
nz=0.162	0	0,162
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6422

[RMS 42]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=38.688

[RMS 43]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7616

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2381

[RMS 525]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3571

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2802-05	202	2802-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=59.163
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-01

[PRZEDMIAR]
wo=59.163	1	2,62*(1,77*2+2,95*2+1,74*2+0,64*4+2,43*2+1,79*2)-1,2*1,2*2-1,02*2,06+0,1*1,2*8+0,1*2,06*2+0,1*1,02						

[RMS 487]
nz=3.8	0	3,8
np=1
wa=0
wb=0
il=224.8194

[RMS 41]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=62.1212

[RMS 42]
nz=7.22	0	7,22
np=1
wa=0
wb=0
il=427.1569

[RMS 43]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=15.974

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7749

[RMS 525]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3665

[ELEMENT 2]
na=Tynkowanie-Tynki suche
wa=0
kn=0	0	0
id=19
nu=1.2
cpv=45410000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=21
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0103-01 z.o. 4.1. 	AT-43	0103-01	 z.o. 4.1. 	1
mpn=4:0:097,10121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych TYP A mocowanych bezpośrednio do podłoża.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=166.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166.3	1	(2.65*(2.16*2+6.94*2+4.08*2+3.84*2+1.92*2+1.22*2+1.06*4+0.15*2+2.43*4+1.66*2+3.29*2+3*2+1.82*4)-1.2*2-1.8*1.2*2-1.8*1.2*2-1.64*2.1-1.2*1.2*2-0.92*2.09*4-1.02*2.06*7)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=239.6383

[RMS 466]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=171.289

[RMS 373]
nz=2.21	0	2,21
np=1
wa=0
wb=0
il=367.523

[RMS 467]
nz=15.75	0	15,75
np=1
wa=0
wb=0
il=2619.225

[RMS 468]
nz=5.25	0	5,25
np=1
wa=0
wb=0
il=873.075

[RMS 67]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=43.238

[RMS 68]
nz=1.47	0	1,47
np=1
wa=0
wb=0
il=244.461

[RMS 69]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=18.293

[RMS 105]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=174.615

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 469]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1575

[RMS 525]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6608

[POZYCJA]
id=439
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0103-01 z.o. 4.1. 	AT-43	0103-01	 z.o. 4.1. 	1
mpn=4:0:097,10121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych TYP H2 mocowanych bezpośrednio do podłoża.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=49.044
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.044	1	2.65*(2.43*2+1.79*2+3*2+1.79*2+0.64*2)-1.02*2.06						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=70.6724

[RMS 471]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=50.5153

[RMS 373]
nz=2.21	0	2,21
np=1
wa=0
wb=0
il=108.3872

[RMS 467]
nz=15.75	0	15,75
np=1
wa=0
wb=0
il=772.443

[RMS 468]
nz=5.25	0	5,25
np=1
wa=0
wb=0
il=257.481

[RMS 67]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7514

[RMS 68]
nz=1.47	0	1,47
np=1
wa=0
wb=0
il=72.0947

[RMS 69]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3948

[RMS 105]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=51.4962

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 469]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2261

[RMS 525]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7847

[POZYCJA]
id=281
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-12 0101-05	AT-12	0101-05		1
mpn=_1211
na=Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych - warstwa paroizolacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=215.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=215.344	1	#p8+#p9						

[RMS 487]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1482

[RMS 239]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=247.6456

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 525]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2153

[POZYCJA]
id=277
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 16cm pionowe z płyt układanych na sucho - ściany zewnętrzne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=91.635
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91.635	1	3.0*(10.91*2+7.26*2)-1.8*1.2*4-1.2*2-1.2*1.2*2-1.65*2.1						

[RMS 487]
nz=0.156	0	0,156
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2951

[RMS 246]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=96.2168

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5406

[RMS 525]
nz=0.0089	0	0,0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8156

[POZYCJA]
id=438
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0102-04	AT-43	0102-04		1
mpn=1211
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji - wiatroizolacja
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=136.275
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=136.275	1	3.75*(10.91*2+7.26*2)						

[RMS 487]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0785

[RMS 470]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=156.7163

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 525]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1363

[POZYCJA]
id=279
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 16 cm pionowe z płyt układanych na sucho - ściany działowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=30.038
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.038	1	2,74*6,94*2-1,02*2,06*2-0,92*2,06*2						

[RMS 487]
nz=0.156	0	0,156
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6859

[RMS 246]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5399

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1772

[RMS 525]
nz=0.0089	0	0,0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2673

[POZYCJA]
id=485
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho - ściany działowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=43.986
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43.986	1	2.74*(2.43*2+1.06*2+3*2+1.92*2)-1.02*2.06						

[RMS 487]
nz=0.156	0	0,156
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8618

[RMS 246]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=46.1853

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2595

[RMS 525]
nz=0.0089	0	0,0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3915

[POZYCJA]
id=25
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0206-03	AT-43	0206-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do stropu; pokrycie jednowarstwowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=47.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.12	1	47.12						

[RMS 487]
nz=1.74	0	1,74
np=1
wa=0
wb=0
il=81.9888

[RMS 376]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=48.5336

[RMS 373]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=123.9256

[RMS 105]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=49.476

[RMS 374]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=54.188

[RMS 222]
nz=21	0	21
np=1
wa=0
wb=0
il=989.52

[RMS 54]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=0
wb=0
il=296.856

[RMS 67]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2512

[RMS 68]
nz=1.47	0	1,47
np=1
wa=0
wb=0
il=69.2664

[RMS 69]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1832

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6387

[RMS 525]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.801

[POZYCJA]
id=486
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0206-03	AT-43	0206-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych wodoodpornych na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do stropu; pokrycie jednowarstwowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=21.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.72	1	21.72						

[RMS 487]
nz=1.74	0	1,74
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7928

[RMS 538]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=22.3716

[RMS 373]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=57.1236

[RMS 105]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=22.806

[RMS 374]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=24.978

[RMS 222]
nz=21	0	21
np=1
wa=0
wb=0
il=456.12

[RMS 54]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=0
wb=0
il=136.836

[RMS 67]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6472

[RMS 68]
nz=1.47	0	1,47
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9284

[RMS 69]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3892

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2163

[RMS 525]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3692

[ELEMENT 2]
na=Strop
wa=0
kn=0	0	0
id=428
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=429
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-01	AT-09	0201-01		1
mpn=1211
na=Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=81.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-010

[PRZEDMIAR]
wo=81.97	1	81.97						

[RMS 487]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=22.1319

[RMS 541]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=24.591

[RMS 542]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=106.561

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 469]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 543]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[POZYCJA]
id=430
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-04	9-12	0301-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20cm układanymi na stropie poddasza nieużytkowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=81.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-09

[PRZEDMIAR]
wo=81.97	1	#p17						

[RMS 487]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5743

[RMS 393]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=86.0685

[RMS 442]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=90.167

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8197

[POZYCJA]
id=434
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podłoga z płyt OSB NIEPALNYCH gr. 18mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=81.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=81.97	1	#p18						

[RMS 487]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4925

[RMS 458]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=86.0685

[RMS 263]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.197

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8197

[RMS 525]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8197

[POZYCJA]
id=433
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1016-07	2-02	1016-07		1
mpn=_1211
na=Wyłazy strychowy fabrycznie wykończony.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 487]
nz=6.93	0	6,93
np=1
wa=0
wb=0
il=6.93

[RMS 449]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 161]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 451]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 452]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 453]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 438]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 525]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 2]
na=Roboty malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=1.4
cpv=45442100-8
wn=		

[POZYCJA]
id=24
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0115-01	K-01	0115-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni pionowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=166.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166.3	1	#p8						

[RMS 487]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=114.747

[RMS 82]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=41.575

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0115-03	K-01	0115-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni pionowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=166.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166.3	1	#p21						

[RMS 487]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=197.897

[RMS 84]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=66.52

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0115-02	K-01	0115-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni stropowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=68.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.84	1	#p15+#p16						

[RMS 487]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=52.3184

[RMS 82]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=17.21

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0115-04	K-01	0115-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni stropowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=68.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.84	1	#p15+#p16						

[RMS 487]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=90.1804

[RMS 84]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=27.536

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Wykonywanie pokryć dachowych
wa=0
kn=0	0	0
id=32
nu=1.5
cpv=45261210-9
wn=		

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - MEMBRANA DACHOWA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=133.825
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-010

[PRZEDMIAR]
wo=133.825	1	0,5*(12,41+3,97)*4,87*2+0,5*8,44*4,87*2+0,5*(3,63+1,39)*2,58*2						

[RMS 487]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=48.177

[RMS 13]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8387

[RMS 14]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=160.59

[RMS 15]
nz=1.13	0	1,13
np=1
wa=0
wb=0
il=151.2222

[RMS 16]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0885

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.0112	0	0,0112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4988

[RMS 18]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=133.825
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=133.825	1	#p25						

[RMS 487]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=33.4562

[RMS 544]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8029

[RMS 97]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0706

[RMS 545]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3678

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 469]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3382

[RMS 543]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3382

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0410-02	2-02	0410-02		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - KONTRŁATY
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=133.825
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=133.825	1	#p26						

[RMS 487]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8387

[RMS 96]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8029

[RMS 368]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4088

[RMS 290]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=16.059

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3382

[RMS 525]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6765

[POZYCJA]
id=36
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0802-02	AT-09	0802-02		1
mpn=1211
na=Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=133.825
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=133.825	1	#p26						

[RMS 487]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=70.9273

[RMS 251]
nz=2.18	0	2,18
np=1
wa=0
wb=0
il=291.7385

[RMS 263]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6913

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9368

[RMS 525]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0706

[POZYCJA]
id=42
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0538-02	19-01	0538-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=24.042
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.042	1	0.6*(8,44*2+12,41+4*2+1,39*2)						

[RMS 487]
nz=2.16	0	2,16
np=1
wa=0
wb=0
il=51.9307

[RMS 118]
nz=5.3	0	5,3
np=1
wa=0
wb=0
il=127.4226

[RMS 108]
nz=0.055	0	0,055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3223

[RMS 263]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4425

[RMS 110]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5289

[RMS 213]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2885

[RMS 4]
nz=0.3	0	0,3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4042

[POZYCJA]
id=50
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0401-02	K-05	0401-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=40.07
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.07	1	#p33						

[RMS 487]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0105

[RMS 546]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8714

[RMS 547]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8714

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0538-09	19-01	0538-09		1
mpn=1211
na=Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej - Pas podrynnowy,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=18.032
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.032	1	0,45*(8.44*2+12.41+4*2+1.39*2)						

[RMS 487]
nz=1.6	0	1,6
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8512

[RMS 118]
nz=5.3	0	5,3
np=1
wa=0
wb=0
il=95.5696

[RMS 108]
nz=0.055	0	0,055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9918

[RMS 263]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0819

[RMS 110]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3967

[RMS 213]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2164

[RMS 4]
nz=0.3	0	0,3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8032

[POZYCJA]
id=46
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0538-09	19-01	0538-09		1
mpn=1211
na=Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej - Pozostałe obróbki blacharskie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	0.8*(3*2)						

[RMS 487]
nz=1.6	0	1,6
np=1
wa=0
wb=0
il=7.68

[RMS 118]
nz=5.3	0	5,3
np=1
wa=0
wb=0
il=25.44

[RMS 108]
nz=0.055	0	0,055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 263]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[RMS 110]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1056

[RMS 213]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[RMS 4]
nz=0.3	0	0,3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0508-04	2-02	0508-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=40.07
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.07	1	8.44*2+12.41+4*2+1.39*2						

[RMS 487]
nz=0.6507	0	0,6507
np=1
wa=0
wb=0
il=26.0735

[RMS 398]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=72.126

[RMS 108]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8415

[RMS 112]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=80.14

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 525]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1402

[RMS 438]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0801

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0510-03	2-02	0510-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=12.72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.72	1	(0.17+2.17+0.52+0.32)*4						

[RMS 487]
nz=0.8351	0	0,8351
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6225

[RMS 398]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=26.3304

[RMS 108]
nz=0.023	0	0,023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2926

[RMS 113]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1976

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 525]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0356

[ELEMENT 2]
na=Roboty elewacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=51
nu=1.6
cpv=45443000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-04	3	0207-04		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=11.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.31	1	0.3*(11,41*2+7,44*2)						

[RMS 487]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8812

[RMS 127]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8755

[RMS 128]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-02	3	0207-02		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=11.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.31	1	#p35						

[RMS 487]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4477

[RMS 258]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.441

[RMS 259]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.393

[RMS 4]
nz=9	0	9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0118-03	C-2	0118-03		1
mpn=_1211
na=Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.77	1	0.1*(11.41*2+7.44*2)						

[RMS 487]
nz=0.5318	0	0,5318
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0049

[RMS 131]
nz=4.64	0	4,64
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4928

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0264

[RMS 525]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[POZYCJA]
id=440
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0205-01	9-12	0205-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków z bali drewnianych wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 5cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=112.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-09

[PRZEDMIAR]
wo=112.41	1	3.35*(11.41*2+7.44*2)+3.5-1.8*1.2*4-1.2*2-1.2*1.2*2-1.65*2.1						

[RMS 487]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7374

[RMS 482]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=118.0305

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=492
pd=						1
mpn=_1211
na=Kantówki dociskowe - 4x6cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=112.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112.41	1	#p38						

[RMS 487]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=28.1025

[RMS 96]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6745

[RMS 368]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8993

[RMS 290]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8687

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1241

[RMS 571]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1241

[POZYCJA]
id=490
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-01	0-21	4004-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm - elewacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=112.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-09

[PRZEDMIAR]
wo=112.41	1	#p38						

[RMS 487]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=50.5845

[RMS 569]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2482

[RMS 263]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6133

[RMS 4]
nz=0.15	0	0,15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2482

[RMS 571]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3723

[POZYCJA]
id=491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1108-05	2	1108-05		1
mpn=_1211
na=Elewacja z deszczułek - impregnowanie dwukrotne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=112.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-09

[PRZEDMIAR]
wo=112.41	1	#p38						

[RMS 487]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=83.1834

[RMS 572]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=46.0881

[RMS 4]
nz=25	0	25
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Instalowanie okien
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=1.7
cpv=45421132-8
wn=		

[POZYCJA]
id=71
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=STOLARKA OKIENNA, OKNA DREWNIANE, PAKIET TRZYSZYBOWY, UCHYLNO ROZWIERNE, U=0,9 W/m2K, OKNA wg ZESTAWIENIA O1 180*120cm - 4 szt., O2  100*120 2szt., O3 120*120cm 2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=13.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.92	1	1,8*1,2*4+1,2*2+1,2*1,2*2						

[RMS 487]
nz=2.2	0	2,2
np=1
wa=0
wb=0
il=30.624

[RMS 160]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.392

[RMS 161]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0368

[RMS 162]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=83.52

[RMS 4]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=13.92

[RMS 438]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[RMS 525]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8352

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-02	2-02	0129-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników WEWNĘTRZNYCH, długości ponad 1 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-011

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 487]
nz=2.12	0	2,12
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[RMS 165]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 330]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 438]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-02	2-02	0129-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL zakończone zaślepkami PCV, długości ponad 1 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-011

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 487]
nz=2.12	0	2,12
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[RMS 165]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 438]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[ELEMENT 2]
na=Instalowanie drzwi
wa=0
kn=0	0	0
id=76
nu=1.8
cpv=45421131-1
wn=		

[POZYCJA]
id=80
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1302-03	2	1302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż drzwi - Dw1 jednoskrzydłowe "90"  kolor naturalny, ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła, okucie klamka-klamka, zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, zamek z wkładką patentową - 1szt
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-011

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 487]
nz=3.36	0	3,36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 553]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.06	0	0,03*2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1302-03	2	1302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż drzwi - Dw2 jednoskrzydłowe "90"  kolor naturalny, ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła, okucie klamka-klamka, zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, zamek z wkładką patentową - 2szt
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-011

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 487]
nz=3.36	0	3,36
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 461]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.06	0	0,03*2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=81
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1302-03	2	1302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż drzwi - Dw3 jednoskrzydłowe "80" kolor naturalny, ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła, okucie klamka-klamka, zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, zamek z wkładką patentową,  - 2 szt
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-011

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 487]
nz=3.36	0	3,36
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 486]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.06	0	0,03*2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1302-03	2	1302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż drzwi - Dw4 jednoskrzydłowe "90"  kolor naturalny, ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła, okucie klamka-klamka, zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, zamek z wkładką patentową - 1szt
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-011

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 487]
nz=3.36	0	3,36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 461]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 485]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.06	0	0,03*2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1302-03	2	1302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż drzwi - DZ-1 jednoskrzydłowe RC2N "90" - drzwi zewnętrzne wraz z ościeżnicą, zemek patentowy typu C
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-011

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 487]
nz=3.36	0	3,36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 462]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 170]
nz=2	0	1+1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.06	0	0,03*2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=82
pd=MBiPMB 1984	KNP	02 1507-07.01	02	1507-07.01		1
mpn=1211
na=Umocowanie odbojów drzwiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-011

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 487]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.196

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[ELEMENT 2]
na=Instalowanie wyrobów metalowych
wa=0
kn=0	0	0
id=83
nu=1.9
cpv=45421160-3
wn=		

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1209-01	2-02	1209-01		1
mpn=_1211
na=Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym wg proj. architektury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4.95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.95	1	1.65+1.45*2+0,4						

[RMS 487]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5535

[RMS 181]
nz=8.5	0	8,5
np=1
wa=0
wb=0
il=42.075

[RMS 182]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0149

[RMS 298]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 184]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1485

[RMS 525]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0495

[POZYCJA]
id=435
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XXIV 1404-02	XXIV	1404-02		1
mpn=1211
na=Balustrada prosta z rur o dług.do 2.0 m - Balustrada przystosowana dla osób niepełnosprawnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	1,6*2						

[RMS 487]
nz=0.178	0	0,178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5696

[RMS 181]
nz=8.5	0	8,5
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2

[RMS 182]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[RMS 298]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 184]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja
wa=0
kn=0	0	0
id=320
nu=1.10
wn=		

[POZYCJA]
id=374
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-45 0115-04	AT-45	0115-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm - 6 m wysokości komina
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=SST 6.Roboty mnurarskie

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 487]
nz=4.2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 556]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 469]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[ELEMENT 2]
na=Roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=92
nu=1.11
wn=		

[POZYCJA]
id=93
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01		0
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=113.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-01

[PRZEDMIAR]
wo=113.1	1	3,0*(11.41*2+7.44*2)						

[RMS 487]
nz=0.5482	0	0,17+0,3782
np=1
wa=0
wb=0
il=62.0014

[RMS 206]
nz=0.0141	0	0,0141
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5947

[RMS 207]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0452

[RMS 208]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0226

[RMS 209]
nz=0.00002	0	0,00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

[RMS 288]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=169.65

[RMS 212]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3572

[RMS 213]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0179

[RMS 214]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 215]
nz=0.156	0	0,156
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6436

[POZYCJA]
id=94
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1613-01	2-02	1613-01		0
na=Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=113.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-01

[PRZEDMIAR]
wo=113.1	1	#p54						

[RMS 487]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.622

[RMS 216]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1018

[RMS 217]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0452

[RMS 218]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=169.65

[RMS 214]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 215]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.181

[POZYCJA]
id=95
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0923-01	2-02	0923-01		0
na=Osłony okien folią polietylenową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=13.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-A-01

[PRZEDMIAR]
wo=13.92	1	#p42						

[RMS 487]
nz=0.213	0	0,213
np=1
wa=0
wb=0
il=2.965

[RMS 219]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=20.88

[RMS 214]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 438]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[ELEMENT 1]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=449
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=450
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=451
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=376.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-01 (01.01.01)

[PRZEDMIAR]
wo=376.41	1	291,48+84,93						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.8	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 487]
nz=0.00578	0	0,00578
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0778

[RMS 492]
nz=0.000004	0	0,000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 493]
nz=0.000016	0	0,000016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 213]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6775

[RMS 18]
nz=0.00023	0	0,00023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0866

[POZYCJA]
id=452
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0119-01	2-01	0119-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=376.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-03 (01.02.02)

[PRZEDMIAR]
wo=376.41	1	#p57						

[RMS 487]
nz=0.0053	0	0,0053
np=1
wa=0
wb=0
il=1.995

[RMS 494]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.941

[POZYCJA]
id=453
pd=						1
mpn=_1211
na=Załadunek, transport i utylizacja ziemi samochodami samowyładowczymi na odkład nadmiaru ziemi - odległość ustala wykonawca
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=56.462
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-03 (01.02.02)

[PRZEDMIAR]
wo=56.462	1	#p58*0.15						

[RMS 487]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2988

[RMS 495]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=30.4895

[POZYCJA]
id=454
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-04	2-01	0206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie wykopów pod nawierzchnie z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=150.564
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-05 (04.01.01)

[PRZEDMIAR]
wo=150.564	1	0,4*#p58						

[RMS 487]
nz=0.1622	0	0,1622
np=1
wa=0
wb=0
il=24.4215

[RMS 496]
nz=0.0461	0	0,0461
np=1
wa=0
wb=0
il=6.941

[RMS 495]
nz=0.1681	0	0,1681
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3098

[POZYCJA]
id=455
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=291.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-04 (04.01.01)

[PRZEDMIAR]
wo=291.48	1	291,48						

[RMS 487]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8161

[RMS 497]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4574

[RMS 498]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2534

[RMS 499]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1368

[POZYCJA]
id=457
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0505-06 uw.p.tab. 	2-01	0505-06	 uw.p.tab. 	1
mpn=48:0:0961,85,63,101211
na=Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI na terenach podleśnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=696
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=696	1	696						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1,12
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1181

[RMS 500]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=2.784

[ELEMENT 2]
na=Miejsca postojowe i ciągi komunikacyjne pieszojezdne
wa=0
kn=0	0	0
id=458
nu=2.2
cpv=45223300-9
wn=		

[POZYCJA]
id=459
pd=ORGBUD wyd.I 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-09 0102-03	2-09	0102-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podbudowy z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=43.722
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-05 (04.04.02)

[PRZEDMIAR]
wo=43.722	1	0.15*291,48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=2.71	0	2,71
np=1
wa=0
wb=0
il=113.1547

[RMS 501]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=54.2153

[RMS 502]
nz=0.157	0	0,157
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8644

[POZYCJA]
id=493
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0605-01	2-31	0605-01		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=5.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	11*0,5						

[RMS 487]
nz=17.92	0	17,92
np=1
wa=0
wb=0
il=98.56

[RMS 288]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0825

[RMS 583]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=6.765

[RMS 497]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.825

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0605-06	2-31	0605-06		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 K2 o śr. 40 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 487]
nz=2.3015	0	2,3015
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3165

[RMS 577]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=11.33

[RMS 578]
nz=0.532	0	0,532
np=1
wa=0
wb=0
il=5.852

[RMS 579]
nz=2.356	0	2,356
np=1
wa=0
wb=0
il=25.916

[RMS 576]
nz=3.192	0	3,192
np=1
wa=0
wb=0
il=35.112

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=494
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0605-03	2-31	0605-03		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 487]
nz=14.42	0	14,42
np=1
wa=0
wb=0
il=28.84

[RMS 288]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.062

[RMS 579]
nz=5.95	0	5,95
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9

[RMS 497]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 301]
nz=0.37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=460
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=291.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-05 (04.04.02)

[PRZEDMIAR]
wo=291.48	1	291,48						

[RMS 487]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7063

[RMS 503]
nz=0.3182	0	0,3182
np=1
wa=0
wb=0
il=92.7489

[RMS 497]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3722

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 500]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.787

[RMS 502]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2803

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Całkowita grubość po zagęszczeniu 25cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=291.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=10	
nsn=ST-I-05 (04.04.02)

[PRZEDMIAR]
wo=291.48	1	#p67						

[RMS 487]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2063

[RMS 503]
nz=0.0212	0	0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=61.7938

[RMS 497]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9148

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 500]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.583

[RMS 502]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7892

[POZYCJA]
id=462
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07 0105-08	2-31	0105-07	 0105-08	1
mpn=29:0:40975,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=291.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-06 (05.03.23)

[PRZEDMIAR]
wo=291.48	1	#p67						

[RMS 487]
nz=0.1824	0	0,1824
np=1
wa=0
wb=0
il=53.166

[RMS 504]
nz=0.0518	0	0,0389+1*0,0129
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0987

[RMS 505]
nz=0.0117	0	0,0088+1*0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4103

[RMS 497]
nz=0.006	0	0,0045+1*0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7489

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 502]
nz=0.0017	0	0,0013+1*0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4955

[POZYCJA]
id=463
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=291.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-06 (05.03.23)

[PRZEDMIAR]
wo=291.48	1	#p67						

[RMS 487]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=379.8567

[RMS 506]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=298.767

[RMS 504]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8431

[RMS 505]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4103

[RMS 497]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=7.87

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 507]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=37.8924

[RMS 508]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=7.287

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki i obrzeża betonowe
wa=0
kn=0	0	0
id=464
nu=2.3
cpv=45111291-4
wn=		

[POZYCJA]
id=465
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=3.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-08 (08.01.01)

[PRZEDMIAR]
wo=3.31	1	(9,4*2+2,6*2+10*2+3,6*2+2,5*6)*0.05						

[RMS 487]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=29.8562

[RMS 288]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1324

[RMS 504]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8937

[RMS 497]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5557

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 301]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4424

[POZYCJA]
id=467
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=66.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-08 (08.01.01)

[PRZEDMIAR]
wo=66.2	1	9.4*2+2.6*2+10*2+3.6*2+2.5*6						

[RMS 487]
nz=0.429	0	0,429
np=1
wa=0
wb=0
il=28.3998

[RMS 510]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=67.524

[RMS 504]
nz=0.0127	0	0,0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8407

[RMS 505]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2582

[RMS 497]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.278

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=483
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod obrzeża betonowa zwykła - BETON C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=0.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.73	1	(3,25+1,4*2+2+1,5+1,75*2+4,21+1)*0.04						

[RMS 487]
nz=9.88	0	9,88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2124

[RMS 288]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0219

[RMS 504]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2482

[RMS 497]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3431

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 301]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7592

[POZYCJA]
id=484
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=18.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.26	1	3,25+1,4*2+2+1,5+1,75*2+4,21+1						

[RMS 487]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0598

[RMS 515]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6252

[RMS 504]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1004

[RMS 505]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0292

[RMS 497]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0256

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Opaska z kruszywa ozdobnego
wa=0
kn=0	0	0
id=468
nu=2.4
cpv=45233222-1
wn=		

[POZYCJA]
id=472
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod obrzeża betonowa zwykła - BETON C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.39	1	(8.4*2+12.4+1.5+4.06)*0.04						

[RMS 487]
nz=9.88	0	9,88
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7332

[RMS 288]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0417

[RMS 504]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4726

[RMS 497]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6533

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 301]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4456

[POZYCJA]
id=473
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=34.76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.76	1	8,4*2+12,4+1,5+4,06						

[RMS 487]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=9.632

[RMS 515]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=35.4552

[RMS 504]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1912

[RMS 505]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0556

[RMS 497]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0487

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=469
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:150998,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=16.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-05 (04.04.02)

[PRZEDMIAR]
wo=16.38	1	7.4*0,5*2+12.4*0,5+1.5*0,5+4.06*0,5						

[RMS 487]
nz=0.0381	0	0,0381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6241

[RMS 503]
nz=0.3181	0	0,1697+7*0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2105

[RMS 497]
nz=0.015	0	0,008+7*0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2457

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 500]
nz=0.0039	0	0,0025+7*0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0639

[RMS 512]
nz=0.0347	0	0,0256+7*0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5684

[POZYCJA]
id=470
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0410-01	2-25	0410-01		1
mpn=1211
na=Chodniki i ścieżki o grubości do 10 cm ze żwiru - budowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=16.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-06 (05.03.23)

[PRZEDMIAR]
wo=16.38	1	#p77						

[RMS 487]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.914

[RMS 516]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9656

[RMS 517]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1638

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 518]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1638

[ELEMENT 2]
na=Tereny zielone
wa=0
kn=0	0	0
id=474
nu=2.5
cpv=45112710-5
wn=		

[POZYCJA]
id=475
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-03	2-21	0218-03		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=67.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-09 (06.01.01)

[PRZEDMIAR]
wo=67.1	1	671*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=0.254	0	0,254
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2764

[RMS 519]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=70.455

[RMS 520]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.684

[POZYCJA]
id=476
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=671
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-I-09 (06.01.01)

[PRZEDMIAR]
wo=671	1	671						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=0.194	0	0,194
np=1
wa=0
wb=0
il=124.3162

[RMS 521]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.42

[RMS 522]
nz=0.00005	0	0,00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[ELEMENT 2]
na=Ogrodzenie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=477
nu=2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=478
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-01	2-01	0301-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) - wykopy pod fundamenty słupków ogrodzeniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=7.754
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.754	1	(0.5*0.5*1.2)*((23,2*2+9,4*2+2)/2,6)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5886

[RMS 495]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7834

[POZYCJA]
id=479
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1.163
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.163	1	(0.3*0.3*0.5)*((23,2*2+9,4*2+2)/2,6)						

[RMS 487]
nz=4.97	0	4,97
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7801

[RMS 301]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1804

[RMS 523]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 288]
nz=0.023	0	0,023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0267

[RMS 524]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0151

[RMS 290]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7094

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 525]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1279

[RMS 526]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1047

[POZYCJA]
id=480
pd=						1
mpn=1211
na=Ogrodzenie panelowe typu 3W. Panel o wymiarach 1,53 x 2,5m z drutu ocynkowanego. Cokół i słupki panelowe.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=65.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65.2	1	23,2*2+9,4*2						

[RMS 487]
nz=0.7679	0	0,7679
np=1
wa=0
wb=0
il=50.0671

[RMS 527]
nz=6.95	0	6,95
np=1
wa=0
wb=0
il=453.14

[RMS 528]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0587

[RMS 529]
nz=26	1	26
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 530]
nz=26	1	26
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 532]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 533]
nz=66	1	66
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 534]
nz=26	1	26
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 535]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=68.46

[RMS 4]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 525]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3195

[POZYCJA]
id=481
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0402-02	2-23	0402-02		1
mpn=1211
na=Brama wjazdowa rozwierna dwuskrzydłowa o wym. 400x150cm, oczko 5x20cm, stal ocynkowana
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=8.35	0	8,35
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9742

[RMS 536]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 298]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=482
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0402-02	2-23	0402-02		1
mpn=1211
na=Furtka jednoskrzydłowa uniwersalna ze słupkami 1x1,5m ocynkowana. w zestawie wkładka, zamek, klampka i słupki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 487]
nz=8.35	0	8,35
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9742

[RMS 537]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 298]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
 dd6bf1434bd3d 494 ae28a2e103eb4