[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.65
nan=INSTALACJE WOD.-KAN.-C.O.
pe=2
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	19	8	0	5.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nb=BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LEŚNEJ LEŚNICTW JASIENIE I LASOWICE MAŁE NA DZIAŁCE NR 46/6 W LASOWICACH MAŁYCH
ab=46-280 Lasowice Małe, NR EWID. DZ. 46/6, JEDN. EWID.: 160403_2 Lasowice Wielkie , OBRĘB: 0077 Lasowice Małe
ni=Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork
ai=ul. Mickiewicza 8, 46-203 Kluczbork 
br=INSTALACJE WOD.-KAN.-C.O.
nk=mgr inż. Michał Harasymów	
dt=08.07.2022	1
cpv=45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
pcn=Sekocenbud III kw 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=13	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	0
id=1067559691	3
jm=szt	020
ce=0	1657269218
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.96

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi 110 mm	0
id=1093827858	3
jm=szt	020
ce=0	1657269218
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe 110 mm	0
id=1104178979	3
jm=m	040
ce=0	1657269219
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.2

[RMS ZEST 137]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1)	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269262
cw=0	PLN
il=1.8753

[RMS ZEST 273]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269263
cw=0	PLN
il=0.618

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=Prościarka do rur PE	0
id=1164517475	3
jm=m-g	148
ce=0	1657269263
cw=0	PLN
il=0.7799

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50)	0
id=1215959797	3
jm=m	040
ce=0	1657269219
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.5

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi 100 mm	0
id=1226809895	3
jm=szt	020
ce=0	1657269219
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm	0
id=1238986363	3
jm=m	040
ce=0	1657269220
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.519

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	0
id=12521	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269263
cw=0	PLN
il=10.2929

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Uchwyty do rur PVC 75 mm	0
id=1254360644	3
jm=szt	020
ce=0	1657269220
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.44

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269264
cw=0	PLN
il=5.923

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy	0
id=1308846754	3
jm=szt	020
ce=0	1657269220
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 32 mm	0
id=1322709064	3
jm=m	040
ce=0	1657269220
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.35

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 5 mm, dł. 450 mm	0
id=1330205	1
jm=100 szt.	129
ce=0	1657269221
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.534

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyt WC przyścienny	0
id=1330289796	3
jm=szt	020
ce=0	1657269221
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi 40 mm	0
id=1457101840	3
jm=szt	020
ce=0	1657269221
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150 mm	0
id=147569301	3
jm=szt	020
ce=0	1657269222
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.4334

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Silikon sanitarny Ceresit CS-25 rosa 31  opak. 280ml	0
id=147813231	3
jm=dm3	066
ce=0	1657269222
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.36

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn26	0
id=1486273315	3
jm=m	040
ce=0	1657269222
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15.12

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 25 mm	0
id=1490625580	3
jm=m	040
ce=0	1657269222
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.7

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Grzejnik elektryczny ATLANTIC 2012/500W	0
id=1536174550	3
jm=szt	020
ce=0	1657269223
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn32	0
id=1587086138	3
jm=m	040
ce=0	1657269223
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.56

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Piasek uziarnienie 0-2 mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1657269223
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.9882

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Piasek uziarnienie 0-2 mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1657269223
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.3802

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Piasek uziarnienie 0-2 mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1657269224
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.529

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	0
id=1602211	1
jm=m3	060
ce=0	1657269224
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi 16 mm	0
id=1656454211	3
jm=szt	020
ce=0	1657269224
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kształtki PE do połączeń mechanicznych 26 mm	0
id=1661171264	3
jm=szt	020
ce=0	1657269224
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9.24

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Przejście szczelne Dn160	0
id=1710472649	3
jm=szt	020
ce=0	1657269225
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Brodzik natryskowy akrylowy, wzmocniony pianką poliuretanową, prostokątny	0
id=1724320086	3
jm=szt	020
ce=0	1657269225
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyt WC uchylny	0
id=1776296565	3
jm=szt	020
ce=0	1657269225
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, Fi 40 mm	0
id=1807016777	3
jm=szt	020
ce=0	1657269225
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Taśma polietylenowa	0
id=181367709	3
jm=m	040
ce=0	1657269226
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19.6345

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Skrzynka uliczna żeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw	0
id=1822982054	3
jm=szt	020
ce=0	1657269226
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne M12 z nakrętkami i podkładkami	0
id=1846727457	3
jm=kg	033
ce=0	1657269226
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.18

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 16 mm	0
id=1851277146	3
jm=m	040
ce=0	1657269226
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.775

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy uchylny	0
id=1857029296	3
jm=szt	020
ce=0	1657269227
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 40 mm	0
id=1905115955	3
jm=szt	020
ce=0	1657269227
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Zawór kątowy Dn15--3/8''	0
id=2007132720	3
jm=szt	020
ce=0	1657269227
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm dla niepełnosprawnych	0
id=2061950997	3
jm=szt	020
ce=0	1657269228
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Uchwyty do rur PVC 32 mm	0
id=2070261833	3
jm=szt	020
ce=0	1657269228
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.77

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm	0
id=2081037649	3
jm=szt	020
ce=0	1657269228
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Przyłącze elastyczne z tworzywa sztucznego	0
id=2083727360	3
jm=szt	020
ce=0	1657269228
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Uchwyty do rur PE Dn16	0
id=2086876587	3
jm=szt	020
ce=0	1657269229
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9.865

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Grzejnik elektryczny YALI C C 03 050 500W	0
id=2100161382	3
jm=szt	020
ce=0	1657269229
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Miska ustępowa porcelanowa zawieszana dla niepełnosprawnych	0
id=2135326724	3
jm=szt	020
ce=0	1657269229
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	0
id=21557810	3
jm=kg	033
ce=0	1657269229
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.2

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Obudowa żeliwna do zasuwy	0
id=230467185	3
jm=szt	020
ce=0	1657269230
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1657269230
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0006

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami	0
id=263390245	3
jm=kg	033
ce=0	1657269230
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.7

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl. III	0
id=2640001	1
jm=m3	060
ce=0	1657269230
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.015

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II	0
id=2641810	1
jm=m3	060
ce=0	1657269231
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.025

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm	0
id=288133386	3
jm=m	040
ce=0	1657269231
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=20.094

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	0
id=296994960	3
jm=szt	020
ce=0	1657269231
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.16

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa stojąca Dn15	0
id=304443891	3
jm=szt	020
ce=0	1657269231
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269264
cw=0	PLN
il=4.104

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Sedes z tworzywa sztucznego twardego	0
id=34182016	3
jm=kpl	090
ce=0	1657269232
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 236]
ty=S
na=wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t	0
id=35622	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269264
cw=0	PLN
il=3.534

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32 mm	0
id=35683417	3
jm=szt	020
ce=0	1657269232
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.27

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1657269232
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.995

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	0
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0	1657269232
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0126

[RMS ZEST 253]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269264
cw=0	PLN
il=0.3838

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269265
cw=0	PLN
il=5.1886

[RMS ZEST 233]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa do samochodu	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269265
cw=0	PLN
il=0.912

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm	0
id=418852674	3
jm=m	040
ce=0	1657269233
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.96

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm	0
id=435751921	3
jm=szt	020
ce=0	1657269233
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.604

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Kabiny natryskowe, narożne, prostokątne z szybami ze szkła hartowanego	0
id=503524853	3
jm=kpl	090
ce=0	1657269233
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=rury stalowe przewodowe gładkie o śr.nominalnej 100-300 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1657269233
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.628

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych	0
id=509838584	3
jm=szt	020
ce=0	1657269234
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=stożek betonowy	0
id=5420699	2
jm=szt	020
ce=0	1657269234
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=pokrywa betonowa	0
id=5470799	2
jm=szt	020
ce=0	1657269234
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20 mm	0
id=552491866	3
jm=szt	020
ce=0	1657269234
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.8

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5610999	2
jm=szt	020
ce=0	1657269235
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1657269235
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,7mm, SN 8	0
id=5630102	1
jm=m	040
ce=0	1657269235
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.905

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Rura dwuwarstwowa PE100 RC, PN 16 SDR 11, do wody fi 32/3,0 mm	0
id=5631401	1
jm=m	040
ce=0	1657269235
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.717

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 16/2,0 mm	0
id=5634001	1
jm=m	040
ce=0	1657269236
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.05

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 20/2,0 mm	0
id=5634002	1
jm=m	040
ce=0	1657269236
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Kształtki skręcane do rur PE - kolano Pe-Pe 32 (mm)	0
id=564810203	3
jm=szt	020
ce=0	1657269236
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Kształtki skręcane do rur PE - trójnik Pe-gwint zewnętrzny 32(mm)x5/4x32	0
id=564820319	3
jm=szt	020
ce=0	1657269236
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 160mm	0
id=5650003	1
jm=szt	020
ce=0	1657269237
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm	0
id=5651305	1
jm=szt	020
ce=0	1657269237
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.4

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Uchwyt z tworzywa do rur jednorodnych - fi 20 mm	0
id=565170102	3
jm=szt	020
ce=0	1657269237
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.3

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Studnie kanalizacji zewnętrznej - kineta Tegra 425 przepływowa 160/0st SW	0
id=565193112	3
jm=szt	020
ce=0	1657269237
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1657269238
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Zawór zwrotny antyskażeniowy, do montażu przy wodomierzu (izolator przepływu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 25mm	0
id=5703203	1
jm=szt	020
ce=0	1657269238
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Bateria natryskowa ścienna mosiężna, chromowana z rurą natryskową stałą fi 15mm	0
id=5711700	1
jm=szt	020
ce=0	1657269238
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm	0
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0	1657269238
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego	0
id=5715900	1
jm=szt	020
ce=0	1657269239
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego	0
id=5715906	1
jm=szt	020
ce=0	1657269239
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm	0
id=572835034	3
jm=m	040
ce=0	1657269239
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.8

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Uchwyty do rur PVC 50 mm	0
id=575850905	3
jm=szt	020
ce=0	1657269239
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16 mm	0
id=606642899	3
jm=szt	020
ce=0	1657269240
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15.19

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Pojemnościowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) bez baterii o pojemności 60l (dm3)	0
id=6160705	1
jm=szt	020
ce=0	1657269240
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana	0
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0	1657269240
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.05

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=uszczelka	0
id=6333899	2
jm=szt.	020
ce=0	1657269240
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy	0
id=6347100	1
jm=szt	020
ce=0	1657269241
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Rura wywiewna dachowa (wywiewka) z tworzywa sztucznego (L=315mm) fi 110mm	0
id=6347303	1
jm=szt	020
ce=0	1657269241
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC	0
id=6347506	1
jm=szt	020
ce=0	1657269241
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa	0
id=6351601	1
jm=szt	020
ce=0	1657269241
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=6361700	1
jm=szt	020
ce=0	1657269242
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1657269242
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1657269242
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602903

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=podpory stalowe ślizgowe	0
id=6620999	2
jm=szt	020
ce=0	1657269242
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9.12

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Folia aluminiowa zwykła - szczeliwo	0
id=6830100	1
jm=kg	033
ce=0	1657269243
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.66

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Uchwyty do rur PVC 26 mm	0
id=708923888	3
jm=szt	020
ce=0	1657269243
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=17.5

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe 50 mm	0
id=716239108	3
jm=m	040
ce=0	1657269243
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.16

[RMS ZEST 235]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269265
cw=0	PLN
il=3.534

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm	0
id=72545	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269266
cw=0	PLN
il=0.96

[RMS ZEST 285]
ty=S
na=zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm	0
id=72560	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269266
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe 75 mm	0
id=730415529	3
jm=m	040
ce=0	1657269244
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.02

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 40 mm	0
id=750069225	3
jm=szt	020
ce=0	1657269245
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej	0
id=77181287	3
jm=szt	020
ce=0	1657269245
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm	0
id=808373480	3
jm=szt	020
ce=0	1657269245
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.825

[RMS ZEST 286]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0	1657269269
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Grzejnik elektryczny YALI C C 05 080 800W	0
id=811306155	3
jm=szt	020
ce=0	1657269245
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy przyścienny	0
id=892753283	3
jm=szt	020
ce=0	1657269246
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Klej do sklejania miękkich otulin z PE	0
id=915799444	3
jm=dm3	066
ce=0	1657269246
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.6371

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm	0
id=957014703	3
jm=m	040
ce=0	1657269246
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.97

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm	0
id=957014703	3
jm=m	040
ce=0	1657269247
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.46

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 20 mm	0
id=970303715	3
jm=m	040
ce=0	1657269247
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10.5

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region opolski - OP - ogółem	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1657269213
cw=0	PLN
il=215.8588

[RMS ZEST 28]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1683
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1684
pd=	KNNR	1 0209-06	1	0209-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40ˇm3, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=34.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=34.7508	1	#p3*1,2*(1,74+1,2)*0,5						

[RMS 135]
nz=0.108	0	0,108
np=0
wa=0
wb=0
il=3.753

[RMS 137]
nz=0.0322	0	0,0322
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1189

[POZYCJA]
id=1689
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.364	1	#p3*1,2*0,1						

[RMS 135]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.956

[RMS 261]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8792

[RMS 221]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 97]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8172

[POZYCJA]
id=1694
pd=	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm - typ S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=19.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=19.7	1	19,70						

[RMS 135]
nz=0.345	0	0,345
np=0
wa=0
wb=0
il=6.7965

[RMS 263]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.094

[RMS 221]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.0083	0	0,0083
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1635

[POZYCJA]
id=1699
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.092	1	#p3*1,2*0,3						

[RMS 135]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=12.9038

[RMS 261]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6498

[RMS 221]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 97]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=4.7503

[POZYCJA]
id=1732
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-01	4	1417-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienka inspekcyjna PVC425mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=3.21	0	3,21
np=0
wa=0
wb=0
il=3.21

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 275]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 276]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 279]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 221]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1725
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=25.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=25.3	1	#p1-#p2-#p4						

[RMS 135]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=5.7431

[RMS 282]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4914

[RMS 273]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3643

[POZYCJA]
id=1539
pd=	KNR	2-18 0804-0101	2-18	0804-01	01	1
na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=19.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=19.7	1	#p3						

[RMS 135]
nz=0.2784	0	0,2784
np=0
wa=0
wb=0
il=5.4845

[RMS 163]
nz=0.00003	0	0,00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 164]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0126

[RMS 165]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4334

[RMS 166]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.985

[RMS 28]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.0316	0	0,0316
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6225

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=1547
nu=2
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=1548
pd=	KNNR	1 0209-06	1	0209-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=23.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=23.488	1	#p10*0,8*1,6						

[RMS 135]
nz=0.108	0	0,108
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5369

[RMS 137]
nz=0.0322	0	0,0322
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7564

[POZYCJA]
id=1553
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.47
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.468	1	#p10*0,8*0,1						

[RMS 135]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=3.087

[RMS 142]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7934

[RMS 28]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 97]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1319

[POZYCJA]
id=1558
pd=	KNNR	4 1009-0101	4	1009-01	01	1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=18.35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=18.35	1	18,35						

[RMS 135]
nz=0.224	0	0,224
np=0
wa=0
wb=0
il=4.1104

[RMS 167]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.717

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.0142	0	0,0142
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2606

[RMS 168]
nz=0.0425	0	0,0425
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7799

[POZYCJA]
id=1564
pd=	KNNR	4 1011-0101	4	1011-01	01	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 135]
nz=0.48	0	0,48
np=0
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 170]
nz=0.24	0	0,24
np=0
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=1627
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1209-01	4	1209-01		1
mpn=1211
na=Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=11.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	11,4						

[RMS 135]
nz=1.18	0	1,18
np=0
wa=0
wb=0
il=13.452

[RMS 229]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.628

[RMS 230]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=9.12

[RMS 231]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=3.534

[RMS 221]
nz=3.5	0	3,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.912

[RMS 233]
nz=0.08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.912

[RMS 154]
nz=0.36	0	0,36
np=0
wa=0
wb=0
il=4.104

[RMS 235]
nz=0.31	0	0,31
np=0
wa=0
wb=0
il=3.534

[RMS 236]
nz=0.31	0	0,31
np=0
wa=0
wb=0
il=3.534

[POZYCJA]
id=1569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-01	4	1011-01		1
mpn=1211
na=Trójnik PE do zgrzewania elektrooporowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=0.48	0	0,48
np=0
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 221]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 285]
nz=0.24	0	0,24
np=0
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 286]
nz=0.24	0	0,24
np=0
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1579
pd=	KNNR	4 1105-01	4	1105-01		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=3.09	0	3,09
np=0
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 174]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 177]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 178]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 179]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 253]
nz=0.2	0	0,2
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=1592
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.936	1	#p10*0,8*0,2						

[RMS 135]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=5.3508

[RMS 142]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5868

[RMS 28]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 97]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9698

[POZYCJA]
id=1597
pd=	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=18.35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=18.35	1	#p10						

[RMS 135]
nz=0.0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1376

[RMS 182]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6345

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 253]
nz=0.0011	0	0,0011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0202

[POZYCJA]
id=1604
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=17.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=17.616	1	#p10*0,8*1,2						

[RMS 135]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=3.9997

[RMS 282]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4316

[RMS 273]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2537

[POZYCJA]
id=1610
pd=	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg PE) do Dn 40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=8.74	0	8,74
np=0
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 184]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 185]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 141]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 186]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 187]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 188]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 189]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 190]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 166]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.53

[RMS 28]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=3.16	0	3,16
np=0
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=1623
pd=	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg PE) Dn do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
krn=2	
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=0.66	0	0,66
np=0
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 166]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=8.48

[RMS 28]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1091
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja grzewcza
wa=0
kn=0	0	0
id=1093
nu=3.1
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=1094
pd=	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		1
na=Grzejnik elektryczny YALI C C 03 050 500W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.02.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					szt	

[RMS 135]
nz=1.73	0	1,73
np=0
wa=0
wb=0
il=10.38

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=1097
pd=	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		1
na=Grzejnik elektryczny YALI C C 05 080 800W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.02.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					szt	

[RMS 135]
nz=1.73	0	1,73
np=0
wa=0
wb=0
il=6.92

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1643
pd=	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		1
na=Grzejnik elektryczny ATLANTIC 2012/500W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.02.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=1.73	0	1,73
np=0
wa=0
wb=0
il=1.73

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1103
nu=3.2
cpv=45332200-5
wn=		

[POZYCJA]
id=1104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-06	4	0123-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl	

[RMS 135]
nz=1.33	0	1,33
np=0
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 219]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 220]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 221]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawór antyskażeniowy EA 251
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=0.4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 219]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 221]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1646
pd=	KNNR	4 0404-03	4	0404-03		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn32 z kształtkami i mocowaniami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 135]
nz=0.417	0	0,417
np=0
wa=0
wb=0
il=2.919

[RMS 239]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 240]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=4.27

[RMS 241]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=7.77

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1126
pd=	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn26 z kształtkami i mocowaniami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7*2						

[RMS 135]
nz=0.384	0	0,384
np=0
wa=0
wb=0
il=5.376

[RMS 201]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[RMS 34]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=9.24

[RMS 128]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1132
pd=	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn20 z kształtkami i mocowaniami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2						

[RMS 135]
nz=0.37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
il=3.7

[RMS 202]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 54]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 9]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1138
pd=	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn16 z kształtkami i mocowaniami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	1,5+2*2						

[RMS 135]
nz=0.37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
il=2.035

[RMS 203]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.05

[RMS 204]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.19

[RMS 205]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.865

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1652
pd=	KNR	0-35 0128-30	0-35	0128-30		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p25						

[RMS 135]
nz=0.0855	0	0,0855
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5985

[RMS 242]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 207]
nz=0.0186	0	0,0186
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1302

[RMS 208]
nz=0.022	0	0,022
np=0
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 253]
nz=0.0001	0	0,0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0007

[POZYCJA]
id=1151
pd=	KNR	0-35 0128-29	0-35	0128-29		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 26 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p26					m	

[RMS 135]
nz=0.0825	0	0,0825
np=0
wa=0
wb=0
il=1.155

[RMS 209]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 207]
nz=0.0186	0	0,0186
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2604

[RMS 208]
nz=0.015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 253]
nz=0.0001	0	0,0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0014

[POZYCJA]
id=1158
pd=	KNR	0-35 0128-28	0-35	0128-28		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p27					m	

[RMS 135]
nz=0.0743	0	0,0743
np=0
wa=0
wb=0
il=0.743

[RMS 210]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 207]
nz=0.0159	0	0,0159
np=0
wa=0
wb=0
il=0.159

[RMS 208]
nz=0.01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 253]
nz=0.0001	0	0,0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=1165
pd=	KNR	0-35 0128-27	0-35	0128-27		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	#p28					m	

[RMS 135]
nz=0.0743	0	0,0743
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4087

[RMS 211]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=5.775

[RMS 207]
nz=0.0159	0	0,0159
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0875

[RMS 208]
nz=0.01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 253]
nz=0.0001	0	0,0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0006

[POZYCJA]
id=1172
pd=	KNNR	4 0116-0103	4	0116-01	03	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					szt	

[RMS 135]
nz=0.29	0	0,29
np=0
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1178
pd=	KNNR	4 0116-0703	4	0116-07	03	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 16 mm, o połączeniu z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					szt	

[RMS 135]
nz=0.52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1184
pd=	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
na=Zawór kątowy Dn15--3/8''
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p34					szt	

[RMS 135]
nz=0.28	0	0,28
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 28]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1658
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0105-03	0-31	0105-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności 60 dm3 wraz z podejściem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=2.21	0	2,21
np=0
wa=0
wb=0
il=2.21

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 221]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 253]
nz=0.09	0	0,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1192
pd=	KNNR	4 0127-02	4	0127-02		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, rurociąg Fi do 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=36.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p25						
wo=14	1	#p26						
wo=10	1	#p27						
wo=5.5	1	#p28						

[RMS 135]
nz=0.0861	0	0,0861
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1426

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1195
pd=	KNNR	4 0128-01	4	0128-01		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=36.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
krn=2	
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=36.5	1	#p37					m	

[RMS 135]
nz=0.0637	0	0,0637
np=0
wa=0
wb=0
il=4.6501

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1197
nu=3.3
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=1198
pd=	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt	

[RMS 135]
nz=2.36	0	2,36
np=0
wa=0
wb=0
il=2.36

[POZYCJA]
id=1200
pd=				 		0
na=Przejście szczelne Dn160 - rura ochronna 250
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					kpl	

[RMS 135]
nz=1.2	0	1,2
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1203
pd=	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7.29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.29	1	(#p45+#p43+#p44)*0,6*0,9					m3	

[RMS 135]
nz=2.15	0	2,15
np=0
wa=0
wb=0
il=15.6735

[POZYCJA]
id=1205
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=0.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.81	1	(#p45+#p43+#p44)*0,6*0,1					m3	

[RMS 135]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.701

[RMS 48]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9882

[RMS 28]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 97]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6237

[POZYCJA]
id=1210
pd=	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,50					m	

[RMS 135]
nz=0.322	0	0,322
np=0
wa=0
wb=0
il=2.737

[RMS 8]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=7.905

[RMS 127]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.825

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1215
pd=	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					m	

[RMS 135]
nz=0.257	0	0,257
np=0
wa=0
wb=0
il=0.514

[RMS 120]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 10]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1220
pd=	KNNR	4 0203-02	4	0203-02		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					m	

[RMS 135]
nz=0.215	0	0,215
np=0
wa=0
wb=0
il=0.645

[RMS 94]
nz=0.99	0	0,99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[RMS 130]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1241
pd=	KNNR	4 0207-03	4	0207-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach, na wcisk, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	7,3+0,7						

[RMS 135]
nz=0.296	0	0,296
np=0
wa=0
wb=0
il=2.368

[RMS 120]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=6.88

[RMS 10]
nz=0.99	0	0,99
np=1
wa=0
wb=0
il=7.92

[RMS 21]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 116]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1672
pd=	KNNR	4 0207-02	4	0207-02		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach, na wcisk, Fi 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=6.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=6.8	1	1,6+2,2+0,5*6						

[RMS 135]
nz=0.255	0	0,255
np=0
wa=0
wb=0
il=1.734

[RMS 254]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.46

[RMS 130]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=5.984

[RMS 255]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 256]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1255
pd=	KNNR	4 0207-01	4	0207-01		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach, na wcisk, Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=0.197	0	0,197
np=0
wa=0
wb=0
il=0.197

[RMS 37]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 75]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 5]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1262
pd=	KNNR	4 0222-03	4	0222-03		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt	

[RMS 135]
nz=0.48	0	0,48
np=0
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1270
pd=	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
na=Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt	

[RMS 135]
nz=0.34	0	0,34
np=0
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1278
pd=	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt	

[RMS 135]
nz=1.28	0	1,28
np=0
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1283
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-02	4	0211-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					szt	

[RMS 135]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 257]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 221]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Armatura i ceramika - "biały montaż"
wa=0
kn=0	0	0
id=1288
nu=3.4
cpv=45332400-7
wn=		

[POZYCJA]
id=1289
pd=	KNRG	215 0102-01	215	0102-01		1
na=Element montażowy do miski ustępowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl	

[RMS 135]
nz=0.72	0	0,72
np=0
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1292
pd=	KNRG	215 0104-01	215	0104-01		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych + Sedes z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl	

[RMS 135]
nz=0.54	0	0,54
np=0
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1296
pd=	KNRG	215 0105-02	215	0105-02		1
na=Przyciski do spłuczek, podtynkowych publicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt	

[RMS 135]
nz=0.41	0	0,41
np=0
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1299
pd=	KNNR	4 0230-0202	4	0230-02	02	1
na=Umywalka porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl	

[RMS 135]
nz=1.98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1305
pd=	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
na=Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					szt	

[RMS 135]
nz=0.96	0	0,96
np=0
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1438
pd=	KNNR	4 0230-0202	4	0230-02	02	1
na=Umywalka porcelanowa  z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 135]
nz=1.98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1444
pd=	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
na=Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 135]
nz=0.96	0	0,96
np=0
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1309
pd=	KNNR	4 0229-0502	4	0229-05	02	1
na=Zlewozmywak z blachy nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					szt	

[RMS 135]
nz=1.29	0	1,29
np=0
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1314
pd=	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
na=Bateria zlewozmywakowa stojąca Dn15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					szt	

[RMS 135]
nz=0.96	0	0,96
np=0
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 28]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1323
pd=	KNR	0-35 0123-03	0-35	0123-03		1
na=Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina prostokątna, szyby ze szkła hartowanego wraz z brodzikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					kpl	

[RMS 135]
nz=4.13	0	4,13
np=0
wa=0
wb=0
il=4.13

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 56]
nz=0.36	0	0,36
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 253]
nz=0.07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1330
pd=	KNNR	4 0137-08	4	0137-08		1
na=Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym Dn15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					szt	

[RMS 135]
nz=1.14	0	1,14
np=0
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1334
pd=				 		0
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy uchylny
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl	

[RMS 135]
nz=3.4	0	3,4
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1337
pd=				 		0
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy przyścienny
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl	

[RMS 135]
nz=3.4	0	3,4
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1340
pd=				 		0
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyt WC uchylny
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl	

[RMS 135]
nz=3.4	0	3,4
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1343
pd=				 		0
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyt WC przyścienny
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=2
nsn=ST.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl	

[RMS 135]
nz=3.4	0	3,4
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
5bf578e28b 2f4c35b22c8393ba753f8