[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.65
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	6	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=EUR	€	4.3636	25.1.2017 0:0:0
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Projektowanie i wykonawstwo elektryczne Ambroziewicz Wojciech
afn=ul.Kwiatowa 5,131028-100 Busko-Zdrój
nb=BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LEŚNEJ LEŚNICTW JASIENIE I LASOWICE MAŁE NA DZIAŁCE NR 46/6 W LASOWICACH MAŁYCH
ab=Dz. nr. 46/61310Msc. Lasowice Małe gm. Lasowice Wielkie
ni=Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork
ai=ul. Mickiewicza 8,131046-203 Kluczbork 
nk=Ambroziewicz Wojciech	Elektryczna
dt=18.10.2020	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
pcn=III kwartał 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=1121099	2
jm=kg	033
ce=0	1657263917
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=36.2544

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1121399	2
jm=kg	033
ce=0	1657263917
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=82.368
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1101299

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Wkręty	0
id=1132811	2
jm=szt	020
ce=0	1657263918
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1132811

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1657263918
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1511399

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	0
id=1560414	3
jm=m2	050
ce=0	1657263918
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.4

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	0
id=1575694588	3
jm=szt	020
ce=0	1657263919
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.6

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=piasek	0
id=1601999	2
jm=m3	060
ce=0	1657263919
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.68
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Wsporniki ścienne	0
id=1848263572	3
jm=szt	020
ce=0	1657263919
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.3328

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Złączka do uziomów Galmar 14,3 mm	0
id=364446871	3
jm=szt	020
ce=0	1657263919
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.9992

[RMS ZEST 125]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Centralka alarmowa	0
id=6599999	2
jm=szt	020
ce=0	1657263920
cw=0	EUR
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=skrzynki lub rozdzielnice	0
id=7052999	1
jm=szt	020
ce=0	1657263929
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Manipulator	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1657263929
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni	0
id=7252111	2
jm=szt	020
ce=0	1657263930
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=	51.64	0	100	

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Sygnalizator akustyczny	0
id=7299999	2
jm=szt	020
ce=0	1657263930
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=lampy sufitowe LED CLASSIC	0
id=7304999	1
jm=szt.	020
ce=0	1657263931
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304999

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=lampy ścienne	0
id=7304999	1
jm=szt.	020
ce=0	1657263931
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304999

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Łącznik klawiszowy p/t 10 A, 250 V, 1 biegunowy, nf 501	0
id=7510301	2
jm=szt	020
ce=0	1657263932
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7510399

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe	0
id=7512299	2
jm=szt	020
ce=0	1657263932
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowo-prądowy P 304 25A  30 mA A	0
id=7512799	2
jm=szt	020
ce=0	1657263932
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowo-prądowy P 302 25A  30 mA A	0
id=7512799	2
jm=szt	020
ce=0	1657263933
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=0	1657263933
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1657263934
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Gniazdo podwójne  z uziem. ip-44	0
id=7530599	2
jm=szt	020
ce=0	1657263934
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.24

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Gniazdo telefoniczne RJ11+ komp.kat.5 UTP, biel polarna, ELDA-ELTRA	0
id=7532999	2
jm=szt	020
ce=0	1657263934
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.08

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Gniazdo IP44	0
id=7539999	2
jm=szt	020
ce=0	1657263935
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.12

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Puszka z tworzywa p/t	0
id=7540013	2
jm=szt	020
ce=0	1657263935
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=31.62

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC gładka, sztywna, typu RL18	0
id=7580022	2
jm=m	040
ce=0	1657263935
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=266.24
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7580099

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PP, karbowana, giętka, RKLGF 20	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1657263936
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=24.96
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	7580099

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=rury winidurowe	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1657263936
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=47.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=złączki	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0	1657263936
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.86
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Uchwyt instalacji odgromowej UIO	0
id=7590399	2
jm=szt	020
ce=0	1657263937
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.52

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt	020
ce=0	1657263937
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.52

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=złącza	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0	1657263937
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x2,5 mm2, 750 V	0
id=7951209	2
jm=m	040
ce=0	1657263937
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=120.64

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=przewody YDY 3x1,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1657263938
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=145.6

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 4x  10 mm2, 0,6/1 kV	0
id=7970173	2
jm=m	040
ce=0	1657263938
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=47.84

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Kabel TrueNet kat. 5 UTP	0
id=8081005	2
jm=m	040
ce=0	1657263938
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=70.72
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	8081099

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Kabel TrueNet kat. 5e UTP,	0
id=8081005	2
jm=m	040
ce=0	1657263939
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=70.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8081099

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Ogranicznik przepięć	0
id=855259898	3
jm=szt	020
ce=0	1657263939
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1657263939
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1657278161
cw=0	PLN
il=321.0447

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Obudowa centrali	0
id=	3
jm=	
ce=0	1657263940
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=TABLICE ROZDZIELCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-08	5-08	0401-08		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.23	0	0,23
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4393

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 120]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=867
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - TR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.28	0	0,28
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ROZŁĄCZNIK FR303-40A w TR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15, ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 64]
nz=0.335	0	0,335
np=0
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY P304-25A w TR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15, ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 64]
nz=0.335	0	0,335
np=0
wa=0
wb=0
il=1.005

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=871
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY P302-25A w TR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15, ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 64]
nz=0.335	0	0,335
np=0
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301-B 10A w TR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15, ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 64]
nz=0.18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301-B 16A w TR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15, ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 64]
nz=0.18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY DEHNguard TYP2 w TR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15, ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 64]
nz=0.18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=874
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -LAMPKI SYGNALIZACYJNE L303
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15, ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 64]
nz=0.18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=UŁOŻENIE TRAS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0303	2-01	0701-0303		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.2, ST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=1.661	0	1,661
np=0
wa=0
wb=0
il=63.4502

[POZYCJA]
id=50
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0610-01	2-25	0610-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m w ziemi z przykryciem folią - YKY 4x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.2, ST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 64]
nz=1.41	0	1,41
np=0
wa=0
wb=0
il=64.86

[RMS 13]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[RMS 121]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 15]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 20]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=47.84

[RMS 18]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=697
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0304	2-01	0704-0304		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.2, ST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.6896	0	0,6896
np=0
wa=0
wb=0
il=26.3427

[ELEMENT 1]
na=UŁOŻENIE PRZEWODÓW I MONTAŻ OSPRZĘTU
wa=0
kn=0	0	0
id=91
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0218-02	5-08	0218-02		1
mpn=1211
na=Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych - YDY 3x1,5mm2 - INSTALACJA OŚWIETLENIA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.10, 5.11

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.0693	0	0,0693
np=0
wa=0
wb=0
il=9.2655

[RMS 21]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 23]
nz=1.04	0	1,04*1
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0218-02	5-08	0218-02		1
mpn=1211
na=Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych - YDY 3x2,5mm2 - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=116
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.10, 5.11

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.0693	0	0,0693
np=0
wa=0
wb=0
il=7.6771

[RMS 63]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=120.64

[RMS 23]
nz=1.04	0	1,04*1
np=1
wa=0
wb=0
il=120.64

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.9

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.088	0	0,088
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6052

[RMS 122]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=31.62

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.9

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.165	0	0,165
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9454

[RMS 25]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=111
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.9

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.198	0	0,198
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 26]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04	5-08	0307-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.9

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.242	0	0,242
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4622

[RMS 26]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.9

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.275	0	0,275
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5758

[RMS 70]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=132
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.9

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.154	0	0,154
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7648

[RMS 69]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=140
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-03	5-08	0502-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9168

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-05	5-08	0504-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, LAMPY SUFITOWE LED - TYP 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.29	0	0,29
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6003

[RMS 114]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1029
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-05	5-08	0504-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, LAMPY ŚCIENNE LED
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.29	0	0,29
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8308

[RMS 118]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ODGROMOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=221
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=223
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-01	5	0605-01		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.17

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 64]
nz=0.787	0	0,787
np=0
wa=0
wb=0
il=33.054

[RMS 72]
nz=0.8632	0	0,8632
np=1
wa=0
wb=0
il=36.2544

[RMS 73]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 39]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-06	5	0601-06		1
mpn=1211
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.17

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[RMS 64]
nz=0.418	0	0,418
np=0
wa=0
wb=0
il=27.588

[RMS 74]
nz=1.248	0	1,248
np=1
wa=0
wb=0
il=82.368

[RMS 123]
nz=0.0808	0	0,0808
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3328

[RMS 124]
nz=0.1212	0	0,1212
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9992

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=251
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.17

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 64]
nz=0.449	0	0,449
np=0
wa=0
wb=0
il=1.796

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA TELETECHNICZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=297
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=704
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - TABLICA TT
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.28	0	0,28
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=298
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-06	5-08	0109-06		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże inne niż beton)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.11

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.0748	0	0,0748
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7144

[RMS 81]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=315
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - UTP cat. 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.10, 5.11

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.0363	0	0,0363
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3574

[RMS 86]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=70.72

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=330
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ11 w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.187	0	0,187
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7143

[RMS 85]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=354
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0811-02	5-08	0811-02		1
mpn=1211
na=Przedzwonienie przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-6.4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0382

[POZYCJA]
id=359
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0811-01	5-08	0811-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie stanu izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-6.4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 64]
nz=0.04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1528

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ALARMOWA1310
wa=0
kn=0	0	0
id=515
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-05	5	0101-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.11

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 64]
nz=0.092	0	0,092
np=0
wa=0
wb=0
il=4.232

[RMS 97]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=47.84

[RMS 98]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=18.86

[RMS 18]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=521
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0102-01	AT-10	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=64
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.10, 5.11

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 64]
nz=0.0172	0	0,0172
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1008

[RMS 18]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=70.4

[POZYCJA]
id=525
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 64]
nz=1.87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=14.96

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=531
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01	AL-01	0208-01		1
mpn=1211
na=Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 64]
nz=2.25	0	2,25
np=0
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=534
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 64]
nz=1.87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=1.87

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=537
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		1
mpn=1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 64]
nz=14.1	0	14,1
np=0
wa=0
wb=0
il=14.1

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=540
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		1
mpn=1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 6 HE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-5.15, ST-5.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 64]
nz=0.616	0	0,616
np=0
wa=0
wb=0
il=0.616

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=POMIARY
wa=0
kn=0	0	0
id=269
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=270
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=16
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-6

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 64]
nz=1.3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=20.8

[POZYCJA]
id=278
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1201-01	4-03	1201-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-6

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 64]
nz=0.0368	0	0,0368
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1472

[POZYCJA]
id=1149
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1201-02	4-03	1201-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 64]
nz=0.0105	0	0,0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[POZYCJA]
id=286
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 64]
nz=1.24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 64]
nz=0.56	0	0,56
np=0
wa=0
wb=0
il=1.68

[SUMA KONTROLNA]
f7ef83 7e0b34760b050e36b6658b8be