|  |
| --- |
| **Príloha č. 2**  ***Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A** |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Plávajúci kryt z dlaždicových elementov – 2 ks (farma Dóra, farma Kružno)** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač*  **Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov : plávajúci kryt z dlaždicových elementov – 2 ks** | | |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Priemer jedného elementu | 228 mm |  |
| Výška jedného elementu | 70 mm |  |
| Hmotnosť jedného elementu | 243 g |  |
| Počet elementov na 1 m² | 28 |  |
| Hmotnosť elementov na 1 m² | 6,8 kg |  |
| Elementy vyrobené z recyklovaného polypropylénu, bez použitia freónov a iných škodlivých materiálov | Áno |  |
| Inštalácia na plnú aj na prázdnu nádrž na TH | Áno |  |
| Samo rozmiestnenie elementov na povrchu kvapaliny | Áno |  |
| Samo prispôsobenie elementov sa hladine | Áno |  |
| Samo prispôsobenie sa elementov akémukoľvek tvaru nádrže | Áno |  |
| Bez akýkoľvek prevádzkových nákladov | Áno |  |
| Dážď alebo sneh nie sú prekážkou samo prekrývania povrchov | Nie |  |
| Elementy nebránia premiešavaniu TH | Nie |  |
| Záruka na elementy | Min. 5 rokov |  |
| Dodanie elementov v big – bagoch | Áno |  |
| Jednoduchá aplikácia elementov – sypanie z bagov na povrch TH | Áno |  |
| Zníženie zápachu a úniku amoniaka do ovzdušia prekrytím – min. 90% | Áno |  |
| Žiadne vedľajšie náklady na opravu a údržbu | Áno |  |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača