|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | | | |
| **Technológia na prípravu a výrobu jemných pečív** | | | |
| **Doplňte všetky prázdne bunky**   |  |  | | --- | --- | | **Názov uchádzača:** |  | | **Sídlo:** |  | | **Mail:** |  | | **Telefón** |  | | **Cena bez DPH** |  | | | | |
| **Linka na jemné pečivo** | | | | | | |
| **Typové označenie** | |  | |  |  |  |
| **Zariadenie** | **Parametre** | **Požadovaná**  **hodnota** | | **Merná jednotka** | **Obchodné**  **meno výrobcu** | **Doplniť údaj**  **požadovaná hodnota (povinne)** |
| **KALIBRAČNÁ**  **HLAVA** | dĺžka vstupného dopravníkového pásu | min. 1100 | | mm |  |  |
| šírka pásu na vstupnom stole | min. 640 | | mm |  |
| nastaviteľná medzera medzi  kalibrovacími valcami | min. 0,1 - max. 42 | | mm |  |
| rýchlosť posunu pásu | 0,5 - 9 | | m/min. |  |
| Výstupný pás riadený senzorom | áno | | |  |
| integrovaná riadiaca a kontrolná  jednotka | áno | | |  |
| Vyhotovenie z nehrdzavejúcej  potravinárskej ocele | áno | | |  |
| **PLNIČKA** | objem zásobníka | min. 30 | | l |  |
| počet dávkovacích trubííc | 6 | | ks |  |
| maximálna frekvencia plnenia | min. 45 | | dávok/min. |  |
| **RAZIACI A OTOČNÝ**  **SYSTÉM** | nastaviteľná dĺžka jedného kusu cesta | 10-999 | | mm |  |
| kapacita priečneho krájania | min. 90 | | rezov/min. |  |
| kapacita vykrajovania a vykrajovania s  otáčaním | min. 30 | | rezov/min. |  |
| kapacita stláčania | min. 25 | | rezov/min. |  |
| hrúbka vykrajovania | min. 20 | | mm |  |
| hrúbka priečneho krájania jemné  pečivo | min. 65 | | mm |  |
| hrúbka priečneho krájania pľundrové  cesto | min. 20 | | mm |  |
| **ZVINOVAČKA** | zvinutie plnených a neplnených  croissantov | áno | | |  |  |
| hmotnosť výrobku | 10-120 | | g |  |
| **PRÍSLUŠENSTVO** | kompresor so vzdušníkom výkon | min. 500 | | Nl/min. |  |  |
| pozdĺžne rezanie | áno | | |  |  |
| kvapkové vlhčenie cesta | áno | | |  |  |
| rozotieracie zariadenie na plniacu  hmotu | áno | | |  |  |
| zvinovací valec | áno | | |  |  |
| dekoračný valec | áno | | |  |  |
| laterálne vedenie zvinutého cesta | áno | | |  |  |
| jednotka s pluhmi na preklápanie  cesta | áno | | |  |  |
| hriadeľ s tlačnými doskami | áno | | |  |  |
| návody na údržbu a obsluhu v  slovenskom jazyku | áno | | |  |  |
| CE certifikát a východzia revízna správa - elektro v slovenskom jazyku | áno | | |  |  |

Pečiatka a podpis