|  |
| --- |
|  **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača:  |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):  |
|  |
| Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin |
| Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34  |
| IČO obstarávateľa: 31083641  |

Obilná váha – 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ...............................................................................................................****Typové označenie: ..........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Produkt – pšenica/raž | áno | Vyberte položku. |
| Výkon zariadenia v rozsahu – minimálne (t/hod.) | 0 – 60  |  |
| Vstupný zásobník s objemom – minimálne (litre) | 300 |  |
| Výstupný zásobník s hradítkom | áno | Vyberte položku. |
| Kapacitná sonda na výstupe | áno | Vyberte položku. |
| Počet tenzometrických snímačov – minimálne (ks) | 3 |  |
| Radiaci jednotka | áno | Vyberte položku. |
| Presnosť váženia – minimálne (%) | ± 0,25 |  |
| Zariadenie vhodné do zóny ATEX | áno | Vyberte položku. |
| Recirkulácia vzduchu | áno | Vyberte položku. |
| Funkčnosť zariadenia garantovaná pri vlhkosti v rozsahu – minimálne (%)  | 10 – 15 |  |
| Teplotné rozhranie pre funkčnosť stroja v rozsahu – minimálne (°C)  | –10 až +50  |  |
| Vlhkosť prevádzky bez kondenzácie do 95 % | áno | Vyberte položku. |
| Hmotnosť stroja – maximálne (kg) | 465 |  |
| Sonda prázdneho stavu | áno | Vyberte položku. |
|  Automatický vstupný a výstupný uzáver zariadenia | áno | Vyberte položku. |
| Monitorovaný vstupný uzáver  | áno | Vyberte položku. |
| Tlmič hluku | áno | Vyberte položku. |
| Manuálne ovládanie klapiek | áno | Vyberte položku. |
| Škrtiaci ventil odpadového vzduchu | áno | Vyberte položku. |
| Programovací jazyk Profibus-Slave | áno | Vyberte položku. |
| DP modul pre pripojenie | áno | Vyberte položku. |
| Vstupy 24 V | áno | Vyberte položku. |
| Výstupy 24 V | áno | Vyberte položku. |
| Rozhranie USB pre pripojenie servisných prístrojov | áno | Vyberte položku. |
| Rozhranie CAN pre rozširujúce moduly | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača