|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin |
| Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34 |
| IČO obstarávateľa: 31083641 |

Obilná váha – 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ...............................................................................................................**  **Typové označenie: ..........................................................................................................................** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | | **Požadovaná hodnota** | | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Produkt – pšenica/raž | áno | | Vyberte položku. | |
| Výkon zariadenia v rozsahu – minimálne (t/hod.) | 0 – 60 | |  | |
| Vstupný zásobník s objemom – minimálne (litre) | 300 | |  | |
| Výstupný zásobník s hradítkom | áno | | Vyberte položku. | |
| Kapacitná sonda na výstupe | áno | | Vyberte položku. | |
| Počet tenzometrických snímačov – minimálne (ks) | 3 | |  | |
| Radiaci jednotka | áno | | Vyberte položku. | |
| Presnosť váženia – minimálne (%) | ± 0,25 | |  | |
| Zariadenie vhodné do zóny ATEX | áno | | Vyberte položku. | |
| Recirkulácia vzduchu | áno | | Vyberte položku. | |
| Funkčnosť zariadenia garantovaná pri vlhkosti v rozsahu – minimálne (%) | 10 – 15 | |  | |
| Teplotné rozhranie pre funkčnosť stroja v rozsahu – minimálne (°C) | –10 až +50 | |  | |
| Vlhkosť prevádzky bez kondenzácie do 95 % | áno | | Vyberte položku. | |
| Hmotnosť stroja – maximálne (kg) | 465 | |  | |
| Sonda prázdneho stavu | áno | | Vyberte položku. | |
| Automatický vstupný a výstupný uzáver zariadenia | áno | | Vyberte položku. | |
| Monitorovaný vstupný uzáver | áno | | Vyberte položku. | |
| Tlmič hluku | áno | | Vyberte položku. | |
| Manuálne ovládanie klapiek | áno | | Vyberte položku. | |
| Škrtiaci ventil odpadového vzduchu | áno | | Vyberte položku. | |
| Programovací jazyk Profibus-Slave | áno | | Vyberte položku. | |
| DP modul pre pripojenie | áno | | Vyberte položku. | |
| Vstupy 24 V | áno | | Vyberte položku. | |
| Výstupy 24 V | áno | | Vyberte položku. | |
| Rozhranie USB pre pripojenie servisných prístrojov | áno | | Vyberte položku. | |
| Rozhranie CAN pre rozširujúce moduly | áno | | Vyberte položku. | |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  | |
| **DPH 20 %** | | |  | |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  | |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača