|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Vetranie dojárne a čakárne “*** |
| ***Prijímateľ:*** | **MVL AGRO, s.r.o.**Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad BebravouIČO: 34 135 286 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** |
| ***Obchodné meno:*** |   |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:******Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

**Odvetranie dojárne**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Skrátený popis** | **M.j.** | **Množ.** | **Jednotková**  | **Dodávka**  | **Montáž**  |
|   | **Zariadenie 1 –** Odvetranie dojací priestor 102 |   |   |   |   |   |
| **1.101** | Radiálny ventilátor do agresívneho prostredia 2,2kW so vzduchovým výkonom 5 400m³/h, pext = 210PaPríslušenstvo:Regulátor s frekvenčným meničom | kpl | 2 |  |  |  |
| **1.102** | Tlmič hluku  900x450/1000obvodový materiál  | ks | 2 |  |  |  |
| **1.103** | Výfukové nerezové koleno ukončené sitom ø 315/90° | ks | 2 |  |  |  |
| **1.104** | Neosadené |  |  |  |  |  |
| **1.105** | Nerezová výustka 425x225-R1-H-A316 | ks | 20 |  |  |  |
| **1.106** | Izolované potrubie hrúbky 20mm:Rúra 450x450/3000Rúra 450x450/2700Rúra 355x355/2700Rúra 355x250/2700Rúra 355x150/500 ZSLSymetrický prechod 900x450-450x450/500Symetrický prechod 900x450-ø 315/500Symetrický prechod 450x450-355x355/300Symetrický prechod 355x355-355x250/300Symetrický prechod 355x250-355x150/300 | kplksksksksksksksksksks | 14222222222 |  |  |  |
| **1.107** | Nerezové kruhové potrubie:Rúra ø 315/1000Rúra ø 315/1800Rúra ø 315/1500Oblúk ø 315/90° | kplksksksks | 12222 |  |  |  |
| **1.108** | Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia+ prepáskovanie spojov páskov  | m² | 15 |  |  |  |
|  | **CELKOVO SPOLU BEZ DPH ZARIADENIE 1**  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Skrátený popis** | **M.j.** | **Množ.** | **Jednotková**  | **Dodávka**  | **Montáž**  |
|   | **Montážny materiál** |   |   |   |   |   |
| **1.** | Závesy a kotvenie VZT potrubí, spojovací a tesniaci materiál  | kpl | 1 |  |  |  |
| **2.** | Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka  | kpl | 1 |  |  |  |
| **3.** | Plošina do výšky 4,0m – 2ks | kpl | 1 |  |  |  |
| **4.** | Konzoly pre uchytenie 1.101 na fasádu objektu | pár | 2 |  |  |  |
|  | **CELKOVO SPOLU MONTÁŽNY MATERIÁL** |  |  |  |  |  |

**REKAPITULÁCIA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Skrátený popis** | **Dodávka**  | **Montáž** |
| **1.** | Dodávka a montáž zariadenia 1 |  |  |
| **2.** | Montážny materiál |  |  |
| **3.** | Doprava |  |  |
| **4.** | Presun hmôt |  |  |
|  | **CELKOVO SPOLU BEZ DPH**  |  |  |
|  | **CELKOVO SPOLU BEZ DPH** |  |

**Odvetranie čakárne :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Popis* | *MJ* | *Množstvo celkom* | *Cena jednotková* | *Cena celkom* |
| *Systém mechanickej ventilácie v čakárni,žaluz.vent.s meničmi a centr riadením*  | *ks* | *6,000* |  |  |
| Montaž VZT zaradení do čakárne  | sub | 1,000 |  |  |
| Zábrany pevné pre doj,žiarovozink, v=1,5m, stlpiky s návlek  | m | 128,200 |  |  |
| Branky pre dojnice, otočné ,žiarovozink, v´1,5 m, stlpiky s návl, branky,nad 3 m s tiahlam  | m | 24,900 |  |  |
| Montaž zábran, bránok  | sub | 1,000 |  |  |
| *Systém odvetr. dojárne ,2x predizol potr. s príslušenstvom .2 x radial vent 5400 m3/h, Pi=2,2 W,frekv menič, mont mat*  | *sub* | *1,000* |  |  |
| montaž VZT zar . v doj.včitane suvis. nakl  | sub | 1,000 |  |  |
| *Napajadlo nerez, vyhr, výklop, dl 2 m*  | *ks* | *4,000* |  |  |
| **CELKOVO SPOLU BEZ DPH** |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |