**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

1. **Názov predmetu zákazky:** **Elektrospotrebiče a biela technika výzva č. 02 (ID zákazky 34722)**

Predmetom zákazky je obstaranie bielej techniky a elektrospotrebičov pre potreby MV SR a Plánu obnovy a odolnosti, dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania (miesto vyloženia sa môže nachádzať na poschodí bez výťahu) a ďalšie náklady, ako recyklačný poplatok, obalový materiál, rozbalenie a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru.

1. **Hlavný kód CPV:**

39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť

39711310-5 Elektrické kávovary

39710000-2 Elektrické prístroje pre domácnosť

39711362-4 Mikrovlnné rúry

39312000-2 Zariadenia na prípravu jedál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miest dodania,
* vyloženie tovaru v miestach dodania,
* rozbalenie a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar minimálne 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v mieste, kde sa tovar dodával a vybaviť reklamáciu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je**: do 30 dní odo dňa doručenia objednávky. Dodanie predmetu zákazky bude realizované priebežne na základe objednávok.
7. **Miesta dodania:** Podľa požiadavky verejného obstarávateľa – rozvoz v rámci celej Slovenskej republiky- Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystricky kraj, Prešovsky kraj, Košický kraj. Konkrétne miesta dodania budú špecifikované a predložené spolu s objednávkou.
8. **Technická špecifikácia predmetu zákazky**
   1. TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

* Rozmery tovarov sú uvádzané v tvare výška x šírka x hĺbka
* Pokiaľ nie je uvedená v špecifikácií požadovaná minimálna energetická trieda tovaru, tak sa vyžaduje tovar s najvyššou energetickou triedou
* Pokiaľ má tovar energetickú triedu, tak súčasťou tovaru musí byť štítok s označením energetickej triedy
* Všetky uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk). Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje
  1. TECHNICKÉ PARAMETRE A FUNKCIONALITY

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 -**  **Kávovar automatický** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **90 ks** |
| **Tlak čerpadla** | Minimálne 15 barov |  | N/A |
| **Príkon** | Minimálne 1450 W |  | N/A |
| **Napätie** | Minimálny rozsah 220 – 240 V |  | N/A |
| **Zásobník na kávu s vekom** | minimálne 250 g |  | N/A |
| **Sparovacia jednotka** | s nastaviteľnou kapacitou, minimálny rozsah 6-14 g |  | N/A |
| **Zásobník na odpad** | kapacita minimálne 14 porcií |  | N/A |
| **Zásobník vody** | Odnímateľný,  minimálny objem 1,8 litra |  | N/A |
| **Nastavenie sily kávy** | Minimálne 8 stupňov |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Voľne stojaci,  oceľový mlynček s nastaviteľnou hrúbkou mletia,  tryska na paru/horúcu vodu,  termoblok,  Ukazovateľ množstva vody,  Vodný filter,  Príprava jednej alebo dvoch šálok káv súčasne,  Použitie mletej aj zrnkovej kávy,  Nastavenie výšky adaptéra na šálku,  Automatické čistenie a odvápnenie | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 2 -**  **Varná kanvica** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **447 ks** |
| **Objem** | Minimálne rozpätie 1,7 až 1,8 litra |  | N/A |
| **Materiál** | Nerezová oceľ (aj vnútro) | N/A |  |
| **Napätie** | Minimálny rozsah 220 – 240 V |  | N/A |
| **Príkon** | Minimálny rozsah 1800 – 2200 W |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Výhrevné dno so skrytou tepelnou špirálou,  ochrana proti prehriatiu (pri zapnutí bez vody),  automatické vypnutie po dosiahnutí bodu varu a po vybratí z podstavca počas varu,  bezpečnostné výklopné veko,  svetelný indikátor prevádzky,  vodoznak,  odnímateľné filtračné sitko | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 3 - Mikrovlnná rúra** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **292 ks** |
| **Objem** | minimálne 20 litrov |  | N/A |
| **Príkon** | minimálne 700 W |  | N/A |
| **Napätie** | Minimálny rozsah 220 – 240 V |  | N/A |
| **Sklenený otočný tanier** | Minimálne 24 cm, |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Voľne stojaca,  ohrev jedla,  zvuková signalizácia ukončenia ohrevu,  časovač | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 4 -**  **Kávovar** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1 ks** |
| **Príkon** | minimálne 1450 W |  | N/A |
| **Objem vodnej nádržky** | minimálne 3 litre |  | N/A |
| **Kapacita zásobníka na kávu** | minimálne 500g |  | N/A |
| **Čerpadlo** | s tlakom minimálne 15 barov |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Pulzný extračný proces,  Variabilná sparovacia komora,  Inteligentné preparenie,  Výkonné čerpadlo,  Stav údržby na displeji,  Filtračné patróny,  Veľký zásobník zostatkov,  El. nastaviteľné keramické mlynčeky,  Možnosť naprogramovania rôznych nastavení kávovaru | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 5 -**  **Mikrovlnná rúra** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1 ks** |
| **Objem** | minimálne 20 litrov |  | N/A |
| **Príkon** | minimálne 700 W |  | N/A |
| **Ohrev jedla** | Minimálne 5 úrovní výkonu |  | N/A |
| **Farba** | Čierna/strieborná |  | N/A |
| **Sklenený otočný tanier** | Minimálne 24 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Voľne stojaca  Rozmrazovanie  Prihrievanie  Zvuková signalizácia  Osvetlenie vnútorného priestoru  Časovač | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

**13. Osobitné podmienky plnenia zmluvy**

* Predávajúci musí dodržiavať nasledovné podmienky pri plnení zmluvy a Kupujúci má právo to počas trvania zmluvy kontrolovať:

1. v rámci dodávky tovaru vykonať zber obalového materiálu elektrospotrebičov, t.j. predovšetkým kartónov, fólii a lepeniek a následne zabezpečí ekologickú likvidáciu týchto obalov, a to tak aby boli dodržané povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.